[bookmark: _Toc368405677][bookmark: _Toc367870931]Définitions	Comment by LECERF:  En préambule, Alpiq tient à saluer le travail de RTE qui aboutit à projet de règles équilibré, évitant les écueils inhérents au caractère semi-décentralisé de ce modèle. Alpiq se satisfait en particulier des arbitrages relatifs à PP1 et PP2 (plages, principe de signalement) ainsi qu'à la thermosensibilité des différents consommateurs. Alpiq regrette toutefois le choix - non définitif certes – d'une année à cheval. Alpiq regrette enfin le manque de précision quant aux modalités de tests et de contrôle des actifs certifiés et souligne la nécessité de disposer de signaux PP1 et PP2 en J-1 de manière suffisamment anticipé par rapport au début des plages horaires concernées. Enfin, Alpiq s'étonne de l'absence de l'Offre publique de vente destinée à éviter toute forme de rétention, complément indispensable à l'icnitation donnée via le règlement financier.
	Acheteur Obligé
	Personne morale (EDF ou un distributeur non nationalisé)  associée à un ou des Groupes de Production bénéficiant du régime d’Obligation d’Achat. 
L’Acheteur Obligé associé à un ou des Groupes de Production bénéficiant du régime d’Obligation d’Achat est le signataire du Contrat d’Obligation d’Achat en application de l’article L. 314-1 du code de l’énergie disposant que certaines installations peuvent bénéficier de l'obligation d’achat pour l'électricité qu’elles produisent. L’Acheteur Obligé : EDF ou les distributeurs non nationalisés

	Acteur Obligé
	Partie soumise à l’Obligation de capacité au sens des présentes Règles. 
Les Acteurs Obligés sont de trois types : les Fournisseurs, les Gestionnaires de Réseau et les Consommateurs Obligés. 

La  méthode de calcul de l’Obligation pour les Fournisseurs et les Consommateurs Obligés font notamment l’objet des présentes Règles.

	Année de Livraison(ou AL)
	Une Année de Livraison est une période de 12 mois utilisésutiliséeutilisés lors du calcul de l’Obligation des Acteurs Obligés démarrant au 1er janvier d’une année N, sauf dispositions particulières pour la 1ère année sutilisés lors du calcul de l’Obligation des Acteurs Obligés.  Cette période peut coïncider avec l'année civile. 

	Capacité Certifiée
	Une Capacité Certifiée pour une Année de Livraison est une Capacité faisant l’objet d’un Contrat de Certification pour cette même Année de Livraison.

	Capacité d’Effacement Existante
	Une Capacité d’Effacement Existante AL est un ensemble de Sites de Soutirage faisant l’objet d’un Contrat de Certification..

	Capacité de Production Existante
	Site de Production, ou un ensemble de Sites de Production.

	Capacité projet 
	Capacité qui n’a jamais fait l’objet d’une mise en service, qui n’a jamais fait l’objet d’une valorisation quelconque à travers des mécanismes de marché existants ou des tarifs d’achat.  

	Capacité de Production Fatale
	Ensemble de Sites de Production dont les Groupes de Production ont des technologies ou contraintes d’exploitation induisant un caractère fatal à la production.

	Capacité de Production non Fatale
	Capacité de Production non Fatale est un Site de Production dont les Groupes de Production ne constituent pas une Capacité de Production Fatale. 

	CARD ou Contrat d’Accès au Réseau de Distribution
	Contrat ou protocole au sens de l’article L.111-92 du code de l’énergie, conclu entre un Utilisateur et le GRD, pour un Site d’Injection ou un Site de Soutirage, et donnant droit au titulaire d’accéder au réseau concerné.

	CART ou Contrat d’Accès au Réseau de Transport
	Contrat au sens de l’article L.111-92 du code de l’énergie, conclu entre un Utilisateur et RTE, pour un Site d’Injection ou un Site de Soutirage, et donnant droit au titulaire d’accéder au Réseau Public de Transport.

	Commission de Régulation de l’Energie (ou CRE)
	Autorité de régulation dont la composition et les attributions sont fixées aux articles L.131-1 et suivants du Code de l’énergie.

	Consommateur Obligé
	Un Consommateur Obligé est un consommateur soumis à l’Obligation de Capacité.

	Consommateur ou Client
	Consommateur au sens de l’article L.331-2 du Code de l’énergie. 

	Consommation Constatée d’un Consommateur
	Chronique de valeurs de puissance à un Pas Demi Horaire. 
La chronique de Consommation Constatée est calculée par le Gestionnaire de Réseau rattaché au Site du Consommateur, sur la base de la Courbe de Charge du Site du Consommateur en question.
La Consommation Constatée d’un Consommateur est utilisée notamment pour le calcul de :
· la Consommation Constatée d’un Fournisseur
· la Consommation Constatée d’un Fournisseur retraitée pour le calcul du Gradient
· la Consommation Corrigée d’un Consommateur

	Consommation Constatée d’un Fournisseur
	Chronique de valeurs de puissance à un Pas Demi Horaire. 
La chronique de Consommation Constatée d’un Fournisseur  est calculée sur la base :
- des Consommation Constatées des Sites des Consommateurs rattachés à son Périmètre ;
- de la correction  de la part dess Eeffacements des Effacementscertifiés éventuels réalisés par des Sites de son Périmètre intégrés à une Capacité d’Effacement / Entité de Certification de type Soutirage ;
;
- du traitement des Fournitures Déclarées effectuées par des Fournisseurs différents du Fournisseur en question, par les Sites rattachés à son Périmètre ;
- du traitement des Fournitures Déclarées effectuées par le Fournisseur à des Sites non rattachés à son Périmètre.
La Consommation Constatée d’un Fournisseur est utilisée dans le calcul de la Puissance de Référence d’un Fournisseur, servant au calcul de l’Obligation du Fournisseur.

	Consommation Constatée d’un Fournisseur Retraitée Pour le Calcul du Gradient
	Chronique de valeurs de puissance à un Pas Demi Horaire. La chronique de Consommation Constatée d’un Fournisseur Retraitée Pour le Calcul du Gradient est calculée selon une méthode similaire à celle appliquée  pour le calcul de la Consommation Constatée d’un Fournisseur, mais ne prend en compte que les Sites des Consommateurs de Catégorie Thermosensible.  

	Consommation Corrigée d’un Consommateur
	Chronique de valeurs de puissance à un Pas Demi Horaire. La Consommation Corrigée d’un Consommateur est calculée sur la base de la chronique de Consommation Constatée du Consommateur et retraitée de la Puissance Activée desEffacements certifiés éventuelle auquel son Site de Soutirage appartient, éventuellement, pendant la Période de Livraison considérée.   

	Contrat d’Obligation d’Achat
	Contrat conclu entre un Exploitant de Capacité de Production et un Acheteur Obligé en application de l’article L. 314-1 du code de l’énergie.

	Contrat de Service de Décompte
	Contrat que peut conclure RTE ou un GRD avec un Producteur ou un Consommateur pour un Site raccordé à un réseau privé (site en décompte). Ce contrat prévoit la désignation du Responsable d’Equilibre auquel est rattaché le Site en décompte et la description des modalités de comptage et de décompte de l’énergie livrée à ce Site en décompte. Le service de décompte peut également être inclus dans le Contrat de Prestations Annexes.

	Contrat Unique
	Contrat par lequel un Fournisseur est l’interlocuteur unique du client final, tant pour la fourniture que pour l’acheminement de l’électricité.

	Courbe de Charge Estimée
	Courbe de Charge, au Pas Demi-Horaire, estimée par profilage de la consommation ou de la production. La Courbe de Charge Estimée peut être relative à la consommation d’un ensemble de Sites raccordé au RPD ou aux pertes sur le réseau d’un GRD. Pour un ensemble de Sites de Soutirage, la courbe de charge est notée CdCestim.conso. En coherence avec la Reconstitution des flux, un Site peut etre traité soit comme à Courbe de Charge Estimée, soit comme à Courbe de Charge Telerelevée. 

	Courbe de Charge télérelevéetélérelevéetélérelevéetTélérelevéetélérelevée
	Courbe de Charge définie à partir de Courbes de Mesure télérelevées issues d’une ou plusieurs Installations de Comptage. La Courbe de Charge peut être celle d’un Site ou d’un ensemble de Sites raccordé au RPT ou au RPD, d’un poste électrique alimentant le RPD depuis le RPT. La Courbe de Charge de consommation Télé relevée établie par un GRD pour un Consommateur sur son réseau, notée CdC télérel.conso.est la somme des Consommations Ajustées des Sites de Soutirage.

	Début de Période de Livraison (ou DPL)
	Le Début de Période de Livraison de l’Année de Livraison AL est le 1er novembre de l’année N.

	Entité de Certification
	Une Entité de Certification est de type Effacement ou Production. Une Entité de Certification est une Entité référencée par un Contrat de Certification .

	Equipement de Télérelève
	Appareils de mesure avec leurs moyens de communication associés, utilisés, suivant le cas, par RTE ou le GRD, pour le comptage des quantités d’énergie électrique injectées et soutirées. Ces appareils de mesure sont d’un des types approuvés par les ministres chargés de l’électricité et des instruments de mesure, conformément à l’article 20 du cahier des charges du RPT annexé à l’avenant à la Convention de concession du 27 novembre 1958 entre l’Etat et RTE, le 30 octobre 2008, ou au référentiel technique du GRD. et génèrent à une Courbe de Charge Telerelevée...

	Excédent Global de l’Acteur Obligé
	Différence positive entre l’Obligation d’un Acteur Obligé et les Garanties détenues sur l’ensemble de ses Comptes Liés par celui-ci.

	Exploitant
	Exploitant d’une Capacité de Production, ou Exploitant d’une Capacité d’Effacement.

	Exploitant d’une Capacité d’Effacement
	L’Exploitant d’une Capacité d’Effacement est :
- soit le titulaire Contrat d’Accès au Réseau, Contrat de Service de Décompte, Contrat Unique, ou contrat au tarif de vente réglementé des Site de Soutirage (cette définition est possible  uniquement si le titulaire du contrat associé à chaque Site de Soutirage de la Capacité d’Effacement est une unique personne physique ou morale) ;
- soit une personne morale disposant d’un mandat du titulaire Contrat d’Accès au Réseau, du Contrat de Service de Décompte, du Contrat Unique, ou du contrat au tarif de vente réglementé du Site de Soutirage, pour chaque Site de Soutirage constituant la Capacité d’Effacement.

	Exploitant d’une Capacité de Production
	L’Exploitant d’une Capacité de Production est :
· soit le titulaire du Contrat d’Accès au Réseau ou un Contrat de Service de Décompte dont la Capacité de Production fait l’objet.
· soit une personne morale disposant d’un mandat du titulaire Contrat d’Accès au Réseau ou un Contrat de Service de Décompte pour chaque Site de Production constituant la Capacité de Production.

	Fin de Période de Livraison (ou FPL)
	La Fin de Période de Livraison de l’Année de Livraison AL est le 31 mars de l’année N+1. En cas d'année civile AL correspondant à l'année civile, la Fin de Période de Livraison L est le 31 décembre de l’année N.

	Fournisseur
	Personne morale titulaire d’une autorisation d’achat d’électricité pour revente aux consommateurs finals ou aux gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, délivrée par l’autorité administrative aux termes de l’article L333-1 du Code de l’Energie. Les Fournisseurs sont identifiés par RTE lors de l’ouverture du Périmètre du Fournisseur.

	Fourniture Déclarée
	Quantité d’Energie déclarée par le RE dans le cadre des Notifications d’Echange de Bloc et affectée à un Fournisseur. Les Fournitures Déclarées affectées à un Fournisseur sont utilisées dans le cadre du calcul de la Consommation Constatée du Fournisseur ou dans le cadre du calcul de la Consommation Constatée du Fournisseur retraitée pour le calcul du Gradient.

	Garantie de Capacité
	Bien meuble incorporel, fongible, échangeable et cessible, correspondant à une puissance unitaire normative, émis par le Gestionnaire du Réseau public de transport d’électricité et délivré à un Exploitant de Capacité à la suite de la certification de la Capacité, et valable pour une Année de Livraison donnée.

	Gestionnaire de Réseau
	RTE ou GRD au sens du code de l’énergie.

	Gestionnaire de Réseau Public de Distribution ou GRD
	Gestionnaire de Réseau public de distribution d’électricité, au sens de l’article L.111-52 du code de l’énergie.

	Gradient
	Chronique de valeurs à Pas Demi Horaire caractéristique d’une chronique de puissance donnée, et de la chronique de Température France Lissée Seuillée associée. 
Le Gradient est le paramètre caractérisant la thermo sensibilité associée à un couple de chronique.

	Groupe de Production
	Association de machines tournantes ou de générateurs statiques permettant de transformer une énergie primaire (thermique, hydraulique, éolienne, marémotrice, solaire …) en énergie électrique.

	Heure (ou H)
	Les heures indiquées correspondent à l'heure de Paris et à une durée de 60 minutes. [H; H+1]  débute à la première minute de l’Heure H, et finit à la dernière minute de l’Heure H+1. [H; H+1[débute à la première minute de l’Heure H, et finit à la dernière minute de H.

	Installation de Production
	Equipements destinés à la production d’énergie électrique qui comprennent un ou plusieurs Groupes de Production ainsi que des appareillages auxiliaires (postes d’évacuation, auxiliaires de production…). Ces équipements sont regroupés sur un même site et exploités par le même titulaire qui bénéficie d’une convention de raccordement unique. Une Installation correspond à un établissement identifié par un numéro SIRET.

	Jour ou Journée (ou J)
	Jour calendaire d’une durée de 24 Heures définie comme suit : [00H00 ; 24H00[. Les jours de changement d’heure légale, tels que définis par arrêtés publiés au Journal Officiel de la République française, comptent soit 23 Heures soit 25 Heures.

	Jour Ouvrable
	L’un quelconque des jours de la semaine, du lundi au samedi, à l'exception du dimanche, des jours fériés et chômés définis à l’article L. 3133-1 du code du travail.

	Jour Ouvré
	L’un quelconque des jours de la semaine, à l'exception du samedi, du dimanche et des jours fériés et chômés définis à l’article L.3133-1 du code du travail.

	Mégawatt ou MW
	Unité de mesure de la puissance électrique.

	Mois
	Mois civil, qui va du 1er au dernier jour du mois.

	NEB RE-Site
	NEB conclue entre un Responsable d’Equilibre et un Consommateur en vue de la fourniture de Blocs à un Site de Soutirage appartenant à ce dernier. Le Site doit disposer d’Equipements de Télérelève et avoir fait l’objet d’un Contrat d’Accès au Réseau ou d’un Contrat de Décompte. La NEB RE-Site est rattachée au Périmètre d’un Fournisseur.

	Niveau de Capacité Certifié
	Montant de Garanties de Capacité. Le montant de Garanties fait l’objet du Contrat de Certification de la Capacité. Il est calculé par RTE sur la base des méthodes de calcul du Niveau de Capacité Certifié des présentes Règles, et des paramètres déclarés par l’Exploitant de la Capacité à la Certification, ou lors du processus de Rééquilibrage. 

	Notification ou Notifier
	Echange écrit d’informations entre les Parties, selon les termes ayant la signification qui lui est donnée à l’article 3.3.

	Obligation d’Achat
	Dispositif législatif obligeant EDF et les distributeurs non nationalisés à acheter de l'électricité produite par certaines filières de production à des conditions prédéterminéesimposées.

	Obligation de Capacité
	Obligation, pour tout Acteur Obligé, de contribuer à la sécurité d’approvisionnement en électricité conformément à l’article L. 335-1 du code de l’énergie en disposant, pour chaque Année de Livraison, de garanties de capacité valables pour cette Année de Livraison, dont le montant selon la méthode associée à sa Catégorie. Le calcul de l’obligation permet le foisonnement des portefeuilles de deux filiales juridiquement liées, au sens de l’article L336-4 du code de l’énergie

	Offre publicPublique de vente VenteParties
	Personnes Morales concernées par les Règles du Mécanisme de Capacité.Personnes Morales concernées par les Règles du Mécanisme de Capacité.Proposition de vente publique, transparente et non discriminatoire d’un Acteur Obligé permettant de réduire ou annuler son Excédent Global de l’Acteur Obligé, conformément à l’article L321-16 du Code de l’Energie. Dès lors, que la notification de l’obligation est faite aux fournisseurs, ceux qui sont en situation excédentaire doivent faire une offre public de vente des garanties de capacités excédentaires. 

	Parties
	Personnes Morales concernées par les Règles du Mécanisme de Capacité.

	Pas Demi-Horaire
	Période d’une demi-heure, la première de chaque Jour débutant à 0H00m00s.

	Pas Horaire
	Période d’une Heure, la première de chaque Jour débutant à0H00m00s.

	Périmètre de Certification
	Ensemble d’Entités de Certification rattaché à un unique Responsable de Périmètre de Certification. Le Périmètre de Certification est la référence du calcul de l’Ecart du RPC pendant la Période de Livraison pour le calcul du règlement financier qui lui incombe.

	Période d’Echange
	Période qui débute en date du Début de Période de Livraison de l’Année AL-4 et qui termine en Date Limite de Cession de l’Année de Livraison AL.

	Période de Livraison ( ou PdL)
	Période incluse dans l’Année de Livraison est contenant les Heures des Périodes de Pointe PP1 et PP2.

	Période de Pointe PP1 ou PP1
	Période constituée de plages horaires de jours de la période de livraison, utilisée pour le calcul de l’Obligation des Acteurs Obligés pour une Année de Livraison donnée.

	Période de Pointe PP2 ou PP2
	Période constituée de plages horaires de jours de la période de livraison, utilisée pour le calcul du Niveau de Capacité effectif une Année de Livraison donnée.

	Périodes de Pointes
	Il existe deux Périodes de Pointes PP1 et PP2 au sens des présentes Règles.

	Plate-forme d'Echange
	Plate-forme d'Echange organisée des garanties de capacité. Le ministre chargé de l’énergie peut décider, sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie, d’imposer que tout ou partie des offres d’achat ou de vente et des cessions de garanties de capacité soient effectuées sur cette Plate-forme.

	Point d’Injection
	Point de raccordement physique au Réseau d’un ou plusieurs Groupes de Production avec les moyens de comptage associés.

	Point de Soutirage
	Point de raccordement physique au Réseau d’un Site de Soutirage avec les moyens de comptage associés.

	Première Année de Livraison
	Période de 12 mois débutant au 1er juillet de l’année 2016, et finissant au 30310 décembre30 de l’année 2017. 

	Prix de Règlement des Ecarts des Responsables des Périmètres de Certification
	Prix de règlement appliqué à l’écart final d’un RPC. Prix de Règlement des Ecarts des Responsables des Périmètres de Certification appliqué à l’écart final d’un RPC dépend du signe de l’écart final d’un RPC : le Prix de Règlement des Ecarts des Responsables des Périmètres de Certification est donc de type le Prix de Règlement des Ecarts des Responsables des Périmètres de Certification Positif ou le Prix de Règlement des Ecarts des Responsables des Périmètres de Certification Négatif.

	Prix Unitaire
	Prix de règlement appliqué à un écart d’Acteur Obligé pour le rééquilibrage en capacité des Acteurs Obligés. Le Prix Unitaire appliqué à un écart d’Acteur Obligé dépend du signe de l’écart de l’Acteur Obligé : le Prix Unitaire est donc, pour chaque Année de Livraison, de type Prix Unitaire Positif, appliqué aux écarts d’Acteurs Obligés positifs, et Prix Unitaire Négatif, appliqué aux écarts d’Acteurs Obligés négatifs. La méthode de calcul du Prix Unitaire est conforme aux modalités de l’article 5.5.1.1.

	Profil
	Voir définition Profilage de la consommation ou de la production.

	Profilage de la consommation ou de la production ou« Profilage »
	Désigne la méthode utilisée par les GRD pour estimer les consommations ou les productions, par Pas Demi-Horaire, des Sites qui ne sont équipés que de compteurs à Index, relevés sur des périodes longues (par exemple 6 mois). Cette méthode est basée sur la détermination, pour des catégories de clients, de la forme réputée de leur consommation (les Profils).

	Puissance Activée d’une Capacité d’Effacement
	Chronique de valeur à un Pas Demi Horaire.

	Puissance Installée
	Puissance Installée telle que définie à l’article 1er du décret du 7 septembre 2000 modifié. C’est aussi la puissance appelée Pmax dans l’arrêté du 23 avril 2008. La Puissance Installée d’un Site de Production est aussi la Puissance Installée indiquée dans le Contrat d’Accès au Réseau ou le Contrat de  Service Décompte du Site de Production.

	Puissance Souscrite
	Puissance attribuée à un Site de Soutirage et figurant au Contrat d’Accès au Réseau, ou Contrat Unique, ou Contrat de Service Décompte du Site de Soutirage.

	Référentiel de Météo France
	Ensemble de 100 chroniques de températures, demi-horaires, sur une année, pour un ensemble de 32 stations météorologiques. Le Référentiel de Météo France est accessible sur leur site internet : www.meteo-france.fr 

	Règles MA/RE
	Règles relatives à la Programmation, au Mécanisme d’ajustement et au dispositif de Responsable d’Equilibre. 

	Réseau
	Réseau Public de Transport ou Réseau Public de Distribution.

	Réseau de Transport d’Electricité ou RTE
	Société anonyme gestionnaire du RPT exerçant ses missions conformément aux articles L.321-1 et suivants du code de l’énergie.

	Réseau Public de Distribution ou RPD
	Réseau Public de Distribution d’électricité défini par l’article L.2224-31 du code général des collectivités territoriales, constitué des ouvrages compris dans les concessions de distribution publique d’électricité conformément à l’article 2 du modèle de cahier des charges de concession pour le service public du développement et de l’exploitation du réseau de distribution d’électricité et de la fourniture d’énergie électrique aux tarifs réglementés (Version 2007). Chaque Gestionnaire de Réseau Public de Distribution exerce ses missions dans sa zone de desserte exclusive conformément à l’article L.111-54 dans le code de l’énergie.

	Réseau Public de Transport d’Electricité ou RPT
	Réseau Public de Transport d’électricité défini notamment par le cahier de charges du RPT annexé à l’avenant à la Convention de concession du 27 novembre 1958 entre l’Etat et RTE, le 30 octobre 2008.

	Responsable de Périmètre de Certification
	Personne morale tenue pour responsable des engagements, pris par les Exploitants des capacités dans son périmètre, relatifs au règlement de la pénalité mentionnée à l’article L. 335-3 du code de l’énergie. Il est soumis, à ce titre, au règlement financier relatif à l’écart du responsable de Périmètre de Certification. La qualité de Responsable de Périmètre de Certification s’acquiert par signature d’un contrat dédié avec le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité, en annexe des présentes Règles. Toute Capacité est rattachée à un Périmètre de Certification unique par un contrat conclu entre son Exploitant et le Responsable de Périmètre de Certification.

	Semaine (ou S)
	Période commençant le samedi à 0 Heures 00 minutes et 00 seconde et se terminant le vendredi suivant à 23 Heures 59 minutes et 59 secondes.

	Site
	Site d’Injection ou de Soutirage. Le site est identifié par un numéro d’identité au répertoire national des entreprises et des établissements (numéro SIRET), tel que défini par le décret n° 73-314 du 14 mars 1973 portant création d’un système national d’identification et d’un répertoire des entreprises et de leurs établissements. 

	Site de Production
	Site de production dûment autorisé au sens du décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000 relatif à l'autorisation d'exploiter les installations de production d'électricité, qui injecte de l’énergie électrique en un ou plusieurs Points d’Injection sur le Réseau est pour lequel a été conclu soit un Contrat d’Accès au Réseau , soit un Contrat de Service Décompte. Un Site comprend un ou plusieurs Groupes de Production. Tout Site d’Injection est rattaché en totalité à un unique Responsable de Périmètre de Certification.

	Site de Soutirage
	Site d’un Consommateur en France métropolitaine continentale qui soutire de l’énergie électrique et pour lequel a été conclu soit un Contrat d’Accès au Réseau (CARD, CART ou Contrat Unique), soit un Contrat de Service de Décompte.

	Site de Soutirage Profilé
	Site de Soutirage dont la Courbe de Charge de consommation est déterminée par Profilage dans le cadre de la section 2 des Règles MA/RE. 

	Soutirage
	Énergie correspondant à une consommation mesurée ou à une Fourniture Déclarée et comptée négativement pour le calcul de la Consommation Constatée d’un Fournisseur.

	Température Extrême
	Chronique de  48 valeurs à un pas demi-horaire, pour une Année de Livraison AL. La Température Extrême est utilisée pour le calcul de l’Obligation d’un Acteur Obligé, pour une Année de Livraison AL. La Température Extrême de l’Année de Livraison AL est établie conformément aux modalités de l’article 5.2.1.2., et publiée conformément aux modalités de l’article 8.1.1.2.

	Température France Lissée
	Donnée de température utilisée dans le calcul de l’Obligation d’un Acteur Obligé.

	La date limite de recouvrement d’une Année de Livraison AL est en le 15 février de l’année N+3.Excédent Global de l’Acteur Obligé
	Différence positive entre l’Obligation d’un Acteur Obligé et les Garanties détenues sur l’ensemble de ses Comptes Liés par celui-ci.

	Offre Publique de Vente
	Proposition de vente publique et non discriminatoire d’un Acteur Obligé permettant de réduire ou annuler son Excédent Global de l’Acteur Obligé, conformément à l’article L321-16 du Code de l’Energie. 

	Comptes Liés
	Comptes détenus par une même Partie ou par deux sociétés Liées, et comptes RPC contenant des exploitants étant des Sociétés Liées.


	Sociétés Liées
	Deux sociétés sont réputées liées : 
a) Soit lorsque l'une détient directement ou indirectement la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ; 
b) Soit lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre sous le contrôle d'une même tierce entreprise qui détient directement ou indirectement la majorité du capital social de chacune ou y exerce en fait le pouvoir de décision.



[bookmark: _Toc367870980]Volet Obligation 
[bookmark: _Toc367870981][bookmark: _Toc368405678]Organisation du volet Obligation
L’article L. 335-1 du code de l'énergie dispose que « Les consommateurs finals et les gestionnaires de réseaux pour leurs pertes qui, pour tout ou partie de leur consommation, ne s'approvisionnent pas auprès d'un fournisseur contribuent, en fonction des caractéristiques de cette consommation, en puissance et en énergie, sur le territoire métropolitain continental, à la sécurité d'approvisionnement en électricité. (…). » 
Les Acteurs Obligés identifiés à l’article 3.1.13.1.13.1.13.1.13.1.1Erreur ! Source du renvoi introuvable.Erreur ! Source du renvoi introuvable.3.1.1 des présentes Règles sont ainsi tenus à une Obligation de Capacité, dont le montant est calculé, selon les termes des Articles 1 et 3 du Décret par le Gestionnaire du réseau de transport en fonction de la Puissance de Référence de chacun transmise pour ce qui les concerne par les GRD, et d’un Coefficient de sécurité. 	Comment by EDF: Il faut soit définir Décret, soit préciser le décret en question (2012-1405)
Le volet de l’Obligation a pour objet de décrire la méthode de calcul de l’Obligation des Acteurs Obligés Fournisseurs et des Consommateurs Obligés afin que chacun puisse au mieux prévoir son niveau d’Obligation et ses évolutions aux cours des exercices par la connaissance : des valeurs des paramètres relatifs à l’obligation, des principes de leur calcul, des modalités de révision et des méthodes de calcul spécifiques à chacun d’entre eux. La méthode de calcul précise en particulier : la méthode de calcul de la cConsommation Cconsommation constatée, base du calcul de l’Obligation, et la méthode de calcul du Gradient d’un Acteur Obligé. 	Comment by EDF: Avec l’insertion d’une partie 5.3.3. sur l’Obligation des GR (qui renvoie à la consultation de la CRE)
Chaque Gestionnaire de Réseau applique CcesCes méthodes sont celles appliquées par les Gestionnaires de Réseau, pour les calculs de Puissance de Référence par Acteur Obligés, sur le référentiel des Sous Périmètres des Fournisseurs qui leurs sont affectés et qu’ils gèrent. Les Puissances de Référence ainsi que les données utilisées pour leur calcul, sont transmises à RTE pour chaque Année de Livraison, de sorte à ce que RTE calcule et notifie l’Obligation à chacun des Acteurs Obligés. son Obligation de Capacité totale.. 	Comment by EDF: La notion de Sous Périmètre devrait faire l’objet d’une définition.	Comment by Emilie Scholtès: Ajouter des définitions
Le volet Obligation précise : 
les principes et  valeurs des paramètres communs aux calculs des Obligations des trois types d’Acteursd’Acteur Obligés pour une Année de Livraison ;
les modalités de calcul de l’Obligation pour chacun des Acteurs Obligés : Fournisseurs, Consommateurs Obligés et Gestionnaires de Réseau ;	Comment by ERDF: non décrit dans le projet de règles
les processus opérationnels pour la Constitution et Gestion des Périmètres des Fournisseurs ;	Comment by ERDF: Pourquoi des majuscules	Comment by EDF: La notion de Périmètre des fournisseurs devrait faire l’objet d’une définition.
les modalités relatives au rééquilibrage en capacité des Acteurs Obligés ;
[bookmark: _Toc367870982][bookmark: _Toc368405679]Paramètres communs aux Acteurs Obligés pour le calcul de l’Obligation
[bookmark: _Toc367870983][bookmark: _Toc368405680]Période de Pointe PP1	
La Période de Pointe PP1 est un ensemble d’Heures pour une Année de Livraison donnée.
Les Heures de la Période de Pointe PP1 sont les Heures des plages [7h00 ; 15h00[ et [18h00 ; 20h00[ des  Jours  signalés par RTE, selon les modalités précisées à l’article Erreur ! Source du renvoi introuvable.Erreur ! Source du renvoi introuvable.8.2.1 (ci-après notés Jours de PP1).
Les Jours de PP1 sont sélectionnés parmi les Jours ouvrés de la Période de Livraison de l’Année de Livraison à l’exclusion des vacances scolaires de Nnoël de l’Année de Livraison telles que définies dans l’arrêté relatif au calendrier scolaire national en vigueur.	Comment by EDF: Face à l’importante variabilité des obligations des fournisseurs avec les règles proposées, EDF s’interroge sur l’intérêt d’un éventuel raccourcissement de la période de livraison à dec-janv-fevrier.
L’algorithme de choix des jours PP1 doit être défini à l’avance et connu afin de permettre au marché d’avoir le plus de transparence.
Les Jours de PP1 sont  signalés  par RTE la veille.  et pré-signalés de façon indicative en J-2 selon les modalités précisées à l’article 8.2.1. .  avant 8h9 h07H00min00s	Comment by EDF: Les règles ne précisent pas les critères (seuils de consommation, de tension…) qui déclenchent le signalement des jours PP1 (et PP2) et ne prévoient pas que ces critères soient ultérieurement précisés. L’explicitation de ces critères permettrait d’objectiver la réalisation des jours PP1 et aux acteurs d’anticiper un peu mieux les jours PP1 sur l’Année de Livraison à venir.	Comment by ERDF: Le signalement de périodes PP1 par RTE la veille va inciter la mise en œuvre synchrone d’actions de maitrise de la demande : les consommateurs vont être incités à s’effacer durant les périodes PP1, avec des effets de bords éventuels : anticipation, rebond, report de charge.
ERDF réaffirme, comme il l’a indiqué dans le cadre de la concertation, que l’émission de tels signaux synchrones est susceptible de produire un effet négatif sur le système électrique, tant au niveau global (variations de fréquence) qu’au niveau local (variations de tension, dépassement des limites de transits sur les ouvrages de transport et/ou de distribution).
ERDF considère donc qu’il est indispensable que soit étudiée des modalités visant à désynchroniser les effacements et les reprises de charge.
La reprise de charge en fin de période PP1 à 20h, heure à laquelle la consommation est encore élevée, devrait faire l’objet d’une attention particulière.	Comment by Emilie Scholtès: Il nous semble nécessaire de préciser ici les horaires en cohérence avec les horaires de transmission des jours PP2.	Comment by Direct Energie: Une notification avant le spot est nécessaire.	Comment by LECERF: Le  signal doit être publié  suffisamment tôt avant 11h00 de manière à accroître les possibilité d'effacer un client en vue de réduire une obligation (symétriquement sur PP2 en cas de certification, d'où la nécessité d'avoir la publication des deux signaux simultanée). en effet, en J-1 après 11h, seul l'intradau reste possible en termes de nomination qu'avant 11h, une nomination sur le spot est envisageable. La marge avant 11h00 doit être notamment suffiante pour laisser aux opérateurs d'effacement, effaceurs purs ou fournisseurs, de recueillir l'accord du client.

Le nombre de Jours de PP1 pour une Année de Livraison est compris entre 10 et 15.
[bookmark: _Ref367719758][bookmark: _Toc367870984]
[bookmark: _Toc368405681]La Température Extrême de Référence 
[bookmark: _Ref367719488]Principe 
La Température Extrême de Référence est une chronique de 48 valeurs journalières, au pas demi-horaire.
La Température Eextrême de Référenceextrême vise à répondre aux deux principes suivantssuivantssuivantssuivant :
elle reflète la contribution de l’aléa thermosensible aucontribue à traduire le niveau de risque contre lequel le système cherche à se couvrir. , correspondant à une journée très froide apparaissant, en moyenne, une fois tous les 10 ans. .. ; 	Comment by Direct Energie: Ceci n’est pas clair. Est-ce qu’il s’agit d’une traduction du critère des 3h ? Quel est le critère obtenu ?
elle reflète l’aléa thermosensible du système de sorte à faire porter peser le plus justement l’aléa thermosensible sur les consommateurs qui le génèrent.	Comment by EDF: Pour renforcer l’efficacité et l’équité du dispositif, il conviendrait de tenir compte également du service rendu qui en termes de sécurité d’alimentation n’est pas le même pour toutes les catégories de consommateurs. En l’état, les règles viseraient à faire porter les aléas aux consommateurs qui les génèrent le plus, mais sans tenir compte de la différence de service rendu entre consommateurs en situation de délestage.	Comment by Direct Energie: Pas clair. Est-ce que c’est du coût de la sécurité d’approvisionnement que l’on veut répartir justement ?
[bookmark: _Ref367719506]Méthodologie retenue
La Température Extrême de Référence d’une Année de Livraison est déterminée sur la  base des chroniques de Température du Référentiel de Météo France, au regard d’un niveau de risque contre lequel le système doit être couvert.     . La méthodologie doit être plus précise (température extrême de référence moyenne correspondant au critère règlementaire et traduisant des simulations sur le système électrique français et européen prenant en compte les aléas de production et de consommation. 	Comment by ERDF: Préciser le niveau de risque contre lequel le système cherche à se couvrir et la méthode employée.	Comment by Direct Energie: Idem ci-dessus : est-ce la température qui doit dicter le niveau de sécurité d’appro visé ?	Comment by GDF SUEZ: La méthodologie doit être inscrite dans le corpus et doit se référer au critère de défaillance règlementaire.

La température doit-elle être la même quel que soit le mois ? Ceci représente-t-il bien le scénario défaillance ?
Valeur indicative pour lesa deux pPremières Annéesla Première Année de Livraison 	Comment by EDF: L’article 5.2.2.4 qui suit ne permet pas de traiter la 2ème année de livraison.
Pour lesa deux pPremières Annéesla Première Année de Livraison, la Température Extrême prend les valeurs demi-horaires suivantes :

	Pas demi horaire UTC
	Température Extrême (°C)
	Pas demi horaire UTC
	Température Extrême (°C)

	1
	-3.62
	25
	-1.78

	2
	-3.63
	26
	-1.75

	3
	-3.64
	27
	-1.72

	4
	-3.66
	28
	-1.67

	5
	-3.68
	29
	-1.63

	6
	-3.72
	30
	-1.56

	7
	-3.78
	31
	-1.63

	8
	-3.84
	32
	-1.77

	9
	-3.88
	33
	-1.99

	10
	-3.94
	34
	-2.16

	11
	-4.00
	35
	-2.31

	12
	-4.04
	36
	-2.60

	13
	-3.96
	37
	-2.75

	14
	-3.82
	38
	-2.90

	15
	-3.71
	39
	-3.08

	16
	-3.61
	40
	-3.25

	17
	-3.46
	41
	-3.32

	18
	-3.42
	42
	-3.44

	19
	-3.28
	43
	-3.50

	20
	-3.05
	44
	-3.55

	21
	-2.72
	45
	-3.58

	22
	-2.41
	46
	-3.60

	23
	-2.09
	47
	-3.60

	24
	-1.91
	48
	-3.61



Il s’agit de  valeurs indicatives communiquées pour que les Parties puissent avoir connaissance de l’ordre de grandeur. En revanche, la valeur définitive qui sera retenue pour lesa deux pPremières Annéesla Première Année de Livraison pourra être différente de la valeur communiquée dans laleala cadre du présent projet de Règles.
Révision de la Température Extrême de Référence 
Pour chaque Année de Livraison, le ministre chargé de l’énergie approuve la température extrême de référence après RTE proposepropositionepropose à la Commission de Régulation de l’Energie au Ministre chargé de l’énergie et à la CRE, la Température Extrême par RTEde Référence établie conformément aux principes de l’article 5.2.2.1 et la méthode de l’article 5.2.2.2. 
La proposition de révision de la valeur de la Température Extrême de Référence est effectuée au 1er juillet septembre de l’Année N-4 5 pour une Année de Livraison AL.	Comment by ERDF: Y aura-t-il concertation ou consultation avant proposition à la CRE ?	Comment by GDF SUEZ: Mise en conformité par rapport au calendrier année civile
L’approbation est faite par le Ministre chargé de l’énergie après avis de la CRE.
Si la proposition est refusée : la CRE précise les motifs du refus, et RTE peut proposer une nouvelle valeur de Température Extrême de Référence.
Sans approbation de la CRE du Ministre d’une valeur de Température Extrême de Référence avant le 1er novembre janvier N-4 pour l’Année de Livraison AL, la valeur de la Température Extrême de Référence de  l’Année de Livraison précédente est reconduite.

La nouvelle valeur, ou valeur reconduite de la Température Extrême de Référence, est publiée conformément aux modalités de l’article 8.1.28.1.28.1.28.1.28.1.2Erreur ! Source du renvoi introuvable.Erreur ! Source du renvoi introuvable.8.1.2. 3.2.1 (hors 3.2.1.1).
[bookmark: _Toc367870985][bookmark: _Toc368405682]Coefficient de sécurité
[bookmark: _Ref367719574]Principe
Conformément à l’article 3 du Décret, le coefficient de sécurité est établi de sorte à prendre entient notamment compte, dans le calcul de l’Obligation, dles interconnexions du marché français de l’électricité avec les autres marchés européens, et les marges nécessaires à la couverture des aléas résiduels de la demande (aléas hors aléa thermosensible) et sur l’offre ainsi que leur foisonnement., et à respecter un niveau de risque de défaillance cohérent avec le critère de sécurité d’alimentation retenu par les pouvoirs publics.	..		Comment by EDF: EDF est d’avis que- le coefficient de sécurité doit permettre le rebouclage des obligations calculées sur la base des consommations constatées sur un niveau d’obligation global calculé à l’entrée de l’hiver. 
Par ailleurs, sans préempter l’issue de la consultation de la CRE, le coefficient de sécurité pourrait également tenir compte de la prise en compte implicite des capacités de production sous Obligation d’Achat pour lesquelles l’exploitant transfert les garanties à l’Acheteur Obligé.	Comment by EDF: Il faut soit définir « Décret », soit préciser le décret en question (2012-1405)	Comment by LECERF: Cette rédaction tirée du décret étant peu précise, il convient de s'entendre sur autres "marchés européens", terme qui ne doit bien entendu pas exclure des les marché d'Etats non membres de l'UE	Comment by GDF SUEZ: Même si le décret est ferme sur ce point-ci, la prise en compte des interconnections via une enchère des capacités virtuelles associées permettrait d’augmenter la liquidité du marché.
[bookmark: _Ref367719586]Méthode
Le coefficient de sécurité est établi sur la base d’un grand nombre de simulations d’équilibre offre-demande, cohérentes avec ce qui est retenu dans le cadre de l’élaboration du Bilan Prévisionnel. .  sur le système électrique interconnecté d’au moins 13 pays prenant en compte les aléas de production et de consommation. 	Comment by ERDF: Préciser la méthode et le critère de défaillance retenus.	Comment by GDF SUEZ: Méthodologie trop floue, RTE doit être plus précis.
Ceci doit-être en lien avec le critère de défaillance.	Comment by EDF: Il faudrait préciser la méthode. On pourrait s’inspirer des éléments fournis dans le Bilan Prévisionnel.	Comment by Maelle.EON: Il est nécessaire de préciser le nombre de simulation, son périmètre et ses grands principes
Le coefficient de sécurité prend en compte les hypothèses de consommation à moyen terme prévues dans le bilan prévisionnel pluriannuel, l’estimation de l’obligation de capacité correspondant à cette consommation, une évaluation des garanties de capacité nécessaires pour assurer les obligations de capacité, le capacité des Réserves Primaires et Secondaires européennes et l’effet positif des interconnexions sur le réseau.	Comment by enel: Si la formule de calcul n’est pas explicitée les principes doivent au moins  être établis en avance pour bien respecter les dispositions du décret qui visent à donner de la visibilité aux acteurs.	Comment by enel: Pour simplicité, intégrer dans le Coefficient de Sécurité l’effet du Seuil (- 2GW) (voir ci-dessous sur les seuils)
Valeur pour lesa deux pPremières Annéesla Première Année de Livraison 	Comment by EDF: L’article 5.2.3.4 qui suit ne permet pas de traiter la 2ème année de livraison.
Il s’agit d’une valeur indicative communiquée pour que les Parties puissent avoir connaissance de l’ordre de grandeur. En revanche, la valeur définitive qui sera retenue pour lesa deux pPremières Annéesla Première Année de Livraison pourra être différente de la valeur communiquée dans laleala cadre du présent projet de Règles
Pour lesa deux pPremières Annéesla Première Année de Livraison, le coefficient de sécurité vaut : 0,93.	Comment by Direct Energie: Cette valeur découle du choix de la température extrême de référence. La valeur obtenue est néanmoins surprenante et suggère que la répartition du coût entre clients ThS et non ThS n’est pas juste. En considérant qu’il y a 7 GW de contribution des interconnections à la pointe, on pourrait en effet penser que 0.93 soit un minorant du coefficient, les aléas autres que ThS devant faire que la valeur finale est supérieure.	Comment by EDF: La valeur du coefficient interroge sachant que les interconnexions représentent de l’ordre de 6-7 GW mais que d’autres aléas doivent être couverts par ce coefficient.	Comment by Emilie Scholtès: Il est mentionné à l’article 3.4.3.2 que le parc de référence a été certifié à l’espérance de leur disponibilité sur les heures PP2 : le volume de certificats obtenus ayant donné 93 GW.

Le volume de certificats (et donc par conséquent le niveau de coefficient de sécurité) dépendant grandement de la méthode de certification du parc, il est donc nécessaire que ces dernières sont suffisamment détaillées pour permettre aux acteurs de se prononcer sur le niveau du coefficient de sécurité (valeur de Kh et dispositifs de contrôle non décrits). 

Energy Pool s’interroge sur les modalités de certification du parc existant d’effacements. En effet :
Concernant les effacements MA, la figure 24 du rapport d’accompagnement mentionne 240 MW effectif avec PP2 = 200 heures les plus chargées tandis que le BP 2013 mentionne 500 MW d’effacements de marché (400 MW sur le BP 2012). Il nous semble que cette différence est excessive au regard de la définition de PP2 et des paramètres de certification aujourd’hui communiqués.  
Concernant le nombre de MWs effectifs d’effacements tarifaires et effacements fournisseurs aucune information n’a été communiquée.
Energy Pool souhaite que le volume de certificats ne soit pas sous-évalué sans quoi le coefficient de sécurité serait inapproprié, et remercie RTE d’éclairer les acteurs sur ces points.


Pour la deuxième Année de Livraison le coefficient de sécurité vaut : xx.	Comment by Emilie Scholtès: La révision de la valeur du coefficient nécessitant un préavis de 4 ans. Il nous semble nécessaire de préciser aux Règles les valeurs pour les deux premières années de livraison (avec l’hypothèse de validation des Règles Q1 2014).
Révision 
Pour chaque Année de Livraison, RTE propose à au Ministre chargé de l’énergie et à la CRE la Commission de Régulation de l’Energie le coefficient de sécurité établi conformément aux principes de l’article 5.2.3.1 et la méthode de l’article 5.2.3.2...	Comment by enel: Même remarque que pour la Révision de la Température Extrême. C’est une décision du Ministre pas de la CRE.
La proposition de révision de la valeur de du coefficient de sécurité est effectuée au plus tard au 1er Juillet septembre de l’Année N-54 pour une Année de Livraison AL.
L’approbation est faite par le Ministre chargé de l’énergie après avis de la CRE.

Si la proposition est refusée : la CRE précise les motifs du refus, et RTE peut proposer une nouvelle valeur deduede coefficient de sécurité.
Sans approbation de la CRE du Ministre d’une des propositions de valeur deu coefficient de sécurité avant le 1er novembre janvier N-4 pour l’Année de Livraison AL, la valeur du Coefficient de sécurité de  l’Année de Livraison AL-1précédente  est reconduite.
La nouvelle valeur, ou valeur reconduite du Coefficient de sécurité est publiée conformément aux modalités de l’article 8.1.28.1.28.1.28.1.28.1.2Erreur ! Source du renvoi introuvable.Erreur ! Source du renvoi introuvable.8.1.2.....3.2.1 (hors 3.2.1.1).
[bookmark: _Ref367720791][bookmark: _Toc367870986][bookmark: _Toc368405683]Méthode de Calcul de l’Obligation par Acteur Obligé
[bookmark: _Ref367719855][bookmark: _Toc367870987][bookmark: _Toc368405684]Méthode de Calcul de l’Obligation d’un Fournisseur 
Méthode
L’Obligation du Fournisseur F, pour l’Année de Livraison AL se calcule selon la formule suivante :


Avec :
-  	Comment by EDF: Le h semble davantage se reporter à l’année de livraison qu’au fournisseur. Tous les F[h] devraient en cohérence être corrigés.
De plus le gradient est défini par pas.
- -



-  est le -  
-  estchronique du Gradient Demi Horaire du Fournisseur F pour le pas demi-horaire h de l’Année de Livraison AL. Les modalités de son calcul sont précisées à l’article 5.3.1.35.3.1.3.... Un retour d’expérience de ces modalités sera établi par RTE à l’issue de chaque année de livraison. Elles pourront être modifiées à la demande de la CRE. Les révisions seront proposées par RTE à la CRE après consultation des acteurs.  . 	Comment by EDF: Pour éviter des gradients trop instables qui ne seraient pas révélateurs d’une réalité sous-jacente, EDF est d’avis qu’il faut raisonner par catégorie de consommateurs et non pas à la maille d’un fournisseur. Cf commentaire de l’annexe 1.	Comment by EDF: En tout état de cause, quelle  que soit la méthode retenue il faut prévoir une révision de la méthode de calcul du gradient.
- ConsoCorrignstatéeAL[h],- ConsoConstatéeAL,F[h] est la  Consommation CorrignstatéeConstatée du Fournisseur F, pour le Pas Demi Horaire h de l’Année de Livraison AL, calculée conformément aux modalités de l’article 5.3.1.2.
- TExt, AL  [h] est la Température Extrême, pour le Pas Demi Horaire h, pour l’Année de Livraison AL, calculée conformément aux modalités de l’article 5.2.2.
-TFLs,AL[h] est la Température France Lissée seuillée pour le Pas Demi Horaire h, pour l’Année de Livraison AL, calculée conformément aux modalités de l’Annexe 2.	Comment by Direct Energie: A définir
- nbHeuresPP1 est le double du nombre de Pas Demi Horaire h de la période de pointe PP1 d’Heures demi-heures de la Période de Pointe PP1 pour l’Année de Livraison AL.	Comment by EDF: « Heure » est bien définie comme une période de 60 min.
- CS,AL :
Consommation CorrignstatéeConstatée du Fournisseur 	Comment by enel: Le décret établi dans l’article 4.IV que les frais des développements informatiques nécessaires pour le calcul de l’Obligation de Capacité sont à la charge des fournisseurs.
Sans rentrer sur la pertinence ou légalité de cette disposition, RTE devrait faire son mieux pour minimiser les couts de développent IT et donc définir des courbes de consommation coïncidentes avec la consommation utilisée pour les écarts RE ou pour l’ARENH-CP1.
Principe
La Consommation CorrignstatéeConstatée d’un Fournisseur est la chronique utilisée pour le calcul de l’Obligation du Fournisseur, et plus particulièrement pour le calcul de sa puissance de référence, et de son obligation.
La Consommation CorrignstatéeConstatée d’un Fournisseur pour une Année de Livraison AL est calculée selon la formule suivante, pour un Pas Demi Horaire h :




Avec :
SommeConsoConstatéeF,AL la somme des chroniques des Consommations Constatées des Consommateurs rattachées au Périmètre du Fournisseur pour l’Année de Livraison AL déduites des NEBs RE-sites reçues;	Comment by enel: Définition cohérente avec la consommation ajustée (écarts RE) et avec la conso constatée ARENH-CP1. En plus, la déduction « automatique » garantie l’anonymat des NEB RE-site.
PuissanceEffActiveeFPuissanceEffacééF,AL la somme des chronique Puissance Effacée parde la Puissance activée des Sites rattachés au Périmètre du Fournisseur des et intégrés à des EDC  des Capacités d’Effacement Certifiées associées au Périmètre du Fournisseur pour l’Année de Livraison AL ;	Comment by GDF SUEZ: Problème d’homogénéïté, il manque un facteur horaire.	Comment by Maelle.EON: Quelle est la donnée de la puissance effective activée utilisée pour la correction des courbes de charge ? quelle méthode de contrôle du réalisé ? MA et NEBEF sont-ils éligibles ?
SommeNEB,HorsF la chronique de l’ensemble des  NEB RE Site effectuées par les Consommateurs du Périmètre du Fournisseur ;	Comment by ERDF: Afin de calculer les puissances de référence de chaque acteur obligé, les GRD doivent pouvoir avoir accès à ces informations pour l’ensemble des sites raccordés à leur réseau. Chaque NEB RE Site doit être attaché à un périmètre fournisseur et ce rattachement doit être communiqué au GRD.	Comment by Maelle.EON: Il est impératif de considérer la délibération de la CRE de 2011 sur la consommation constatée ARENH et le traitement spécifique des NEB RE-site lorsque ces dernières dépassent la consommation physique du site. 	Comment by Direct Energie: Il serait plus opérant que ce soit le consommateur qui choisit d’avoir plusieurs fournisseurs qui porte l’Obligation de capacité générée par l’intégralité de sa consommation, ou bien que cette obligation porte sur le fournisseur qui assume la fourniture physique du site (il faudrait alors que son responsable d’équilibre dispose des informations lui permettant de reconstituer l’ensemble de la consommation).

Le risque d’intégrer une valeur de la capacité aux NEBs est un renchérissement du coût de fourniture (énergie+capacité) pour les clients industriels du fait de la prime de risque que les fournisseurs demanderont pour fournir des NEBs. 	Comment by Direct Energie: Ne faut-il pas préciser que l’on ne parle pas des NEBs aux GRT et GRD pour la fourniture des pertes ?
SommeNEB,F la chronique de l’ensemble des  NEB RE Site effectuées par les Fournisseur ;Fournisseurs ;
Consommation Excédentaire [à enlever de la Consommation Constatée, signe negatif] consomamtionconsommation correspondante à la correction faite pour les NEB RE-site excédants la consommation « physique » du site tel que définie dans les Règles ARENH.
Les modalités de calcul de SommeConsoConstatéeF,AL ; PuissanceEffActiveeF,AL ; SommeNEB,HorsF ; SommeNEB,F sont préciséesprécisés dans l’article 5.3.1.ci-dessous..
Somme des chroniques des Consommations Constatées des Consommateurs attribuées au Fournisseur SommeConsoConstatéeF,AL
Principe
La Consommation Constatée d’un Consommateur est attribuée à la Consommation CorrignstatéeConstatée du Fournisseur si le Site de Soutirage fait partie du Périmètre du Fournisseur sur le Pas Demi Horaire, h H, considérée. 
La méthode de calcul permet de préciser les modalités de détermination SommeConsoConstatéeF,AL[h], pour tout pas h de PP1.
Méthode
Pour une Pas Demi Horaire, h,  Heure h donnée :
SommeConsoConstatéeF,AL[h]=


La Consommation Constatée du Consommateur Profilé Cp,  dedu Pas Demi-Horaire, h, ede l’heure h est calculée conformément aux méthodes de l’article 5.3.1.2.3.2.
La Consommation Constatée du Consommateur Télérelevé Ct,  du Pas Demi-Horaire, h, de l’heure h est calculée conformément aux méthodes de l’article5.3.1.2.3.3.
Le Périmètre du Fournisseur est un ensemble constitué de l’union des Sous Périmètres des Fournisseurs de chacun des Gestionnaires de Réseau de Distribution, et de RTE. Les modalités de constitution et d’évolution des Périmètres des Fournisseurs sont précisées à l’article 5.4.
[bookmark: _Ref367719801]Consommation constatée d’un Consommateur 
Données utilisées
Toutes les données élémentaires utilisées pour le calcul de la consommation constatée d’un consommateur sont issues des systèmes Dispositifs de cComptage et des systèmesde comptage et d’information des gestionnaires de réseaux publics auxquels les sites sont raccordés et peuvent résulter d’un acteur tiers dont la participation au contrôle du réalisé est établie dans le cadre de règles adoptées par l’ensemble des acteurs ..	Comment by GDF SUEZ: Le délai de la réconciliation spatio-temporelle est trop long. GDF SUEZ proposera une méthodologie pour la réponse finale.
Il faut un système unifié avec celui de l’ARENH.	Comment by ERDF: Voir définition Section 1	Comment by Maelle.EON: Dans le cadre de l’évolution des règles RE/MA on va vers une méthode de contrôle du réalisé pour les effacements dans laquelle l’AA proposerait lui-même la clé de répartition 
[bookmark: _Ref367720004]Consommation constatée d’un Consommateur Profilé	Comment by ERDF: Les règles MA/RE (ici l’article C.11 de la section 2) décrivent uniquement le calcul pour des Responsables d’Equilibre (sur un agrégat).

La consommation constatée d’un consommateur n’est pas calculée individuellement et ne fait pas l’objet d’échange entre GRD/RTE/RE.
La consommation constatée d’un Consommateur Profilé  est la somme, au pas demi-horaire, des Courbes de Charges calées et normalisées des Sites de Soutirage de du Consommateur profilé CdC ConsoCaléeNormaliséeS.	Comment by EDF: L’article L331-2 du Code de l’énergie associe la consommation d’un consommateur final à un site de soutirage. La formulation qui laisse entendre qu’il y a plusieurs sites par consommateur profilé n’est donc pas cohérente. La notion de consommation des profilés quant à elle n’existe aujourd’hui qu’à la maille des responsables d’équilibre.	Comment by Direct Energie: De quel calage parle-t-on ?
Les Courbes de Charges CdC ConsoCaléeNormaliséeS sont établies selon les modalités définies par les Règles RE/MA en vigueur à partir des Courbes de Charges Estimées des sites de Soutirage de ce consommateur CdCestim.conso.S(M+14).	Comment by Direct Energie: Utiliser des données de Recotemp anticipée (M+6) permettrait de limiter la durée du mécanisme après la période de livraison. Ceci serait d’ailleurs tout à fait cohérent avec le déploiement de Linky.
La méthode de calcul de la cConsommation cConstatéeconsommation constatée  d’un Consommateur est approuvée par la Commission de Régulation de l’Energie. 	Comment by ERDF: Il serait utile d’indiquer pour chaque article s’il relève d’une approbation du ministre ou CRE
[bookmark: _Ref367720025]Consommation constatée d’un Consommateur Télérelevé
La consommation constatée d’un Consommateur Télérelevé est la somme, au pas demi-horaire, des Courbes de Charges des Sites de Soutirage Télérelevés de ce Consommateur CdCtelerel.conso.S(M+1412414).	Comment by Direct Energie: Utilisation des données M+6.	Comment by EDF: Cf. règles RE-MA.	Comment by EDF: Problème de cohérence avec la définition du consommateur.
La Courbe de Charge d’un Site de Soutirage Télérelevé CdCtelerel.conso.S(M+124)14)	Comment by ERDF: La CDC télérelevée définitive est connue généralement en M+12  et exceptionnellement corrigée avant le calcul final de la Recotemp.
est établie sur la base des systèmes Dispositifs de cComptage comptage et des systèmes d’information du Gestionnaire de Réseaux publics auxquels  les Sites de Soutirage sont raccordés directement ou indirectement.	Comment by ERDF: Voir définition de la section 1
Les Courbes de Charges sont établies conformément aux modalités définies par les Rrègles RE/MArelatives au dispositif de responsable d’équilibreRègles RE/MA en vigueur.
[bookmark: _Ref367720351]Traitement de la Puissance Activée Effacée des Sites de Soutirage inclus à unedes EDC d’effacement dans le calcul de l’Obligation d’un Fournisseur	Comment by enel: Harmoniser avec les mécanismes d’effacements NEBEF ou MA existantes : 
- Sur RTE et sur MA les courbes de conso sont déjà corrigées des effacements. 
- Les GRDs ne corrigent pas. RTE ajoute une courbe de soutirage « effacements ». 
- Le projet de décret effacements/NEBEF se base sur le modèle type GRDs. 
Principe
Les Sites de Soutirage d’un Périmètre de Fournisseur peuvent constituer tout ou partie d’une Entité de Certification pour une Année de Livraison donnée. 
Le calcul de la Consommation CorrignstatéeConstatée du Fournisseur prend en compte la correction des puissances activées effacées pendant les Heures de la Période de Pointe PP1 d’unedes Sites de Soutirage du Périmètre du Fournisseur intégrés à uned’uned’une Entité de Certification d’Effacement contenant des Sites de Soutirage du Périmètre du Fournisseur en question.	Comment by Emilie Scholtès: Cf commentaire dans les définitions. C’est la puissance réalisée par des Sites de soutirage du Périmètre du Fournisseur intégrés dans une Entité de Certification  qui est corrigé	Comment by enel: Harmoniser. Pourquoi seulement pendant PP1 ? Faire sur toute l’année, comme d’autres types d’effacements.
Méthode
Le calcul de la chronique de la Puissance Activée  PuissanceEffActiveeFEffacée  PuissanceEffActiveeFPuissanceEffacéeFPuissanceEffActiveeF,AL[h] pendant les Heures de la Période de Pointe PP1 des Sites de Soutirage du Périmètre du Fournisseur intégrés à une Entité de Certification d’Effacementdes Capacités d’Effacement Certifiées associée au Fournisseur repose sur : 
Pendant une heure de PP1 : la détermination des Sites de Soutirages associés au Périmètre du Fournisseur, et constituant une EDC d’Effacement pour l’Année de Livraison ;	Comment by ERDF: Les sites peuvent être répartis sur plusieurs EDC
Le calcul de la Puissance Activée Effacée associée à unpar chacun des Sites déterminé ci-avant Site de Soutirage constituant une Capacité d’Effacement Certifiée Activée pendantchaque  les HeuresHeure de la Période de Pointe PP1 pour l’Année de Livraison donnée ;
Méthode de calcul de la Puissance Activée d’EffacementEffacée rattachée au Fournisseur F
Pour chaque pas demi-horaire, la Puissance Activée d’Effacement Certifié rattaché au Fournisseur F :

1.1.1.1.1.1 Puissance Activée Effacée d’un e EDCSite intégré à une EDC	Comment by Emilie Scholtès: Sauf incompréhension les EDC ne seront pas activées mais bien les Sites intégrés à cette EDC. 
Par exemple, si une EDC est composée de 40 Sites de soutirage, eux-mêmes répartis dans 4 EDAs différentes : L’activation ne sera pas à l’échelle de l’EDC mais de chaque EDA. 
Il n’est pas nécessaire d’imposer à notre sens EDC=EDA=EDE, aussi il conviendra de ne pas associer le terme Puissance Effacée à EDC mais à un Site.



Puissance Activée d’une EDC 	Comment by Maelle.EON: Même commentaire que plus haut, à voir ce qu’on considère comme étant la puissance activée. La puissance corrigée doit être issue des méthodes de contrôle du réalisée existante et validée 
La Puissance Activée d’une EDCEffacée d’un Site intégré à une EDC sur le pas H est conforme aux données de collecte et de contrôle misesmise en œuvre par les Gestionnaires de RéseauRTE pour le calcul du Niveau de Capacité Effectif de l’EDC correspondante. 
Les principes sont précisés au Volet Certification. 
Coefficient d’appartenance d’un Site à uneuneun EDC	Comment by Emilie Scholtès: Si l’on change la définition de Puissance activée. La notion de Coefficient d’Appartenance peut-être supprimée.
Le Coefficient d’appartenance reflète la participation d’un Site à la Puissance Activée d’Effacement Certifié d’une EDC.
Le Coefficient d’appartenance d’un site à une EDC est une chronique horaire calculée comme suit : 
Si un Site du Périmètre du Fournisseur F, sur un pas H, ne fait partie d’aucune EDC : CoefficientAppartenance(Site,EDC)[h] = 0 ;
Si un Site constitue une EDC sur un Pas Demi Horaire h l’Heure H : :: [suppression mise à la ligne] 
Alors, lLe CoefficientAppartenance(Site,EDC)[h] est déterminé par le Gestionnaire de Réseau auquel le Site est raccordéRTE avec le concours le cas échéant du GRD concerné, sur la base des modalités de collecte et de contrôle précisées aux paragraphes 6.8 et 6.9      Pour une EDC donnée, la somme des coefficients d’appartenance des sites vaut 1.. 
[bookmark: _Ref367720383]Traitement des NEB - site	Comment by LECERF: Il convient de prévoir le cas particulier des pertes. Transfert de l'obligation vers RTE. Maintien de l'obligation chez le fournisseur et RTE gère l'achat des certificats...
[bookmark: _Ref367720426]Méthode de calcul de la somme des NEB non attribuées au Fournisseur Somme[h]NEBSommeNEB,HorsF[h] : chronique de Fourniture Déclarée Hors Fournisseur F	Comment by Maelle.EON: Prendre en compte la remarque sur la prise en compte des NEB hors consommation du site 
Sur chaque pas demi-horaire, la somme des valeurs des chroniques des Fournitures Déclarées, déclarées par Notification d’Echange de Bloc à RTE, effectuées par un Site du Périmètre du Fournisseur F est égale à SommeNEB,HorsF sur ce même Pas Demi Horaire.
[bookmark: _Ref367720441]Méthode de calcul de la somme des NEB attribuées au Fournisseur Somme[h]NEBSommeNEB,F[h] : chronique de Fourniture Déclarée attribuée à F
Sur chaque pas demi-horaire, la somme des valeurs des chroniques des Fournitures Déclarées par Notification d’Echange de Bloc à RTE, effectuées par le Fournisseur F est égale à SommeNEB,F sur ce même Pas Demi Horaire.	Comment by enel: Voir commentaire 5.3.1.2.1. Inclure la notion de consommation excédentaire pour éviter les arbitrages, en cohérence avec la conso constatée ARENH-CP1.
[bookmark: _Ref367719680]Gradient d’un Fournisseur 	Comment by EDF: Comme indiqué en commentaire du 5.2.3., le coefficient de sécurité doit permettre le rebouclage des obligations calculées à partir des consommations constatées sur un niveau d’obligation global calculé à l’entrée de l’hiver. 
A minima, EDF est d’avis qu’il faut déterminer à l’avance un montant d’obligation à partir de gradients normatifs par catégorie de clients. Sans une correction de ce type, tous les consommateurs dont la consommation corrigée de la température n’est pas constante au cours de l’hiver auront un montant d’obligation soumis à la réalisation des aléas climatiques, et ceci indépendamment des questions de thermo-sensibilité. La variabilité de l’obligation sera pas ailleurs accrue du fait de l’instabilité inhérente à la méthode de régression linéaire sur les deltas hebdomadaires d’une année envisagée pour le calcul des gradients (cf. commentaire de l’annexe). 
Une correction via des gradients normatifs associés aux catégories de clients est d’autant plus fondée qu’en ce qui concerne la consommation des clients profilés, la prise en compte des efforts des fournisseurs pour réduire la pointe sera nécessairement lissée dans le temps. Cela n’apporte donc rien de reboucler sur leurs consommations réalisées.

Le Gradient d’un Fournisseur F pour l’Année de Livraison AL est calculé conformément à la méthode de calcul de l’annexe 1.	Comment by Direct Energie: Cette méthode donnera des gradients instables pour les petits fournisseurs. Nous demandons que les gradients soient calculés sur la base de classes de consommateurs pour les clients télé-relevés et en utilisant les profils définis par les règles RE-MA pour les profilés. Il y avait d’ailleurs un consensus des acteurs sur ce sujet.
La méthode est appliquée au couple de chronique de puissance et de chronique de température suivant :
la chronique de puissancespuissance à pas demi-horaire sur l’Année de Livraison AL Chro_Pui_AL est la chronique de consommation corrignstatéecConsommations cConstatéesconsommation constatée du Fournisseur retraitée pour le calcul du Gradient pour l’Année de Livraison AL, calculée conformément aux modalités de l’article 5.3.1.4;
la chronique de TempératuresTempérature France Lissées seuilléesLissée seuillée de l’Année de Livraison AL calculée conformément aux modalités de l’annexe 2.
[bookmark: _Ref367720110]Consommation CorrignstatéeConstatée du Fournisseur retraitée pour le calcul du Gradient
La Consommation CorrignstatéeConstatée Retraitée pour le Calcul du Gradient d’un Fournisseur  est la chronique de Puissance utilisée Chro_Pui_AL dans l’application de la méthode en Annexe 1 des présentes Règles.  
Pour chaque Pas h, elle est calculée comme suit :





Les modalités de calcul de SommeConsoCorrignstatéeFSommeConsoConstatéeF,AL ; PuissanceEffActiveeF,AL ; SommeNEB,HorsF ; SommeNEB,F sont précisés dans l’article 5.3.1. 
SommeConsoCorrigéenstatéeALSommeConsoConstatéeAL,F,Thermosensibles  
La Chronique SommeConsoCorrigéenstatéeALSommeConsoConstatéeAL,F,Thermosensible est la somme, sur chaque pas demi horaire, des Consommation CorrigéesnstatéesConsommationsConsommation Constatées des Consommateurs du Périmètre du Fournisseur F, appartenant à la Catégorie des Consommateurs Thermosensibles. 
PuissanceEffActiveeF,AL,Thermosensibles [h] 
La valeur sur le pas h, de la chronique PuissanceEffActiveeF,AL,Thermosensibles  est calculée par application de l’article 5.3.1.2.4 sur les sites du Périmètre du Fournisseurs appartenant à la Catégorie des ConsommateursConsommateursConsommateur Thermosensibles. 




SommeNEB,HorsF,Thermosensibles[h] 	Comment by Maelle.EON: Si une NEB est RE-RE, comment établir sa thermosensibilité ? 
La valeur sur le pas h, de la chronique SommeNEB,HorsF,Thermosensibles est calculée par application de l’article 5.3.1.2.5.1: c’est la somme, sur chaque Pas h, des Fournitures Déclarées effectuées par des Sites de Consommateurs appartenant à la Catégorie des Consommateurs Thermosensibles ; et appartenant au Périmètre du Fournisseur F pour le pas h considéré.   
SommeNEB,F,Thermosensibles[h] 
La valeur sur le pas h, de la chronique SommeNEB,HorsF,Thermosensibles est calculée par application de l’article 5.3.1.2.5.2: c’est la somme, sur chaque Pas h, des Fournitures Déclarées effectuées par le Fournisseur F, auprès de SitesSite dont le Consommateur n’appartient pas à la Catégorie des Consommateurs Non Thermosensibles.

Catégories des Consommateurs thermosensibles	Comment by EDF: Pour assurer une certaine stabilité aux obligations, mieux vaut raisonner par catégorie de consommateurs auxquelles seraient associés des gradients calés sur un historique de plusieurs années. 	Comment by enel: Inclure notion de consommation excédentaire comme dans le cas du CP1-ARENH.
Un  Consommateur dont le Site de Soutirage  est raccordé au RPD, et qui n’est pas équipé d’un équipement de Télérelèvedont la courbe de charge est construite par Profilage, pour la reconstitution des flux dans le cadre des règles relatives au dispositif de responsable d’équilibre en vigueur, fait partie de la Catégorie des Consommateurs Thermosensibles. 	Comment by Direct Energie:  Il faut impérativement que les Règles prévoient à court terme un raffinement de cette approche très approximative.
Un  Consommateur dont le Site de Soutirage  est raccordé au RPD, équipé d’un équipement de Télérelève et identifié par le GRDdont la courbe de charge est télérelevée, pour la reconstitution des flux dans le cadre des règles relatives au dispositif de responsable d’équilibre en vigueur, et identifié par le GRD et identifié par le GRD, conformément à la méthodologie définie dans les règles en Annexe 1 auquel il est raccordé comme thermosensible fait partie de la Catégorie des Consommateurs Thermosensibles.	Comment by ERDF: Afin de mettre en œuvre l’identification des clients thermosensibles, ERDF souhaite s’appuyer sur le code APE de la segmentation NAF – INSEE. 

Pour chaque site de soutirage, du périmètre fournisseur, dont la courbe de charge est télérelevée pour la reconstitution des flux, ERDF souhaite que l’information code APE soit transmise par le fournisseur principal du site.	Comment by Direct Energie: Quelle est la méthode utilisée par les GRDs ?
Catégories des Consommateurs non thermosensibles	Comment by EDF: Pour assurer une certaine stabilité aux obligations, mieux vaut raisonner par catégorie de consommateurs auxquelles seraient associés des gradients calibrés sur un historique plus long qu’une année. 
[bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]Un  Consommateur dont le Site de Soutirage  est raccordé au RPT et les pertes du Gestionnaire de réseaux de transport d'électricité fait fontfait partie de la Catégorie des Consommateurs non thermosensibles. . 	Comment by EDF: Pourquoi fixer normativement la thermosensibilité pour ce niveau de tension et ne pas le faire pour l’ensemble des consommateurs ? alors que cela permettrait d’éviter l’instabilité des obligations en partie inhérente à la méthode de calcul des gradients.	Comment by Direct Energie: Même remarque que plus haut.	Comment by GDF SUEZ: En va-t-il ainsi des pertes RTE ?
Un  Consommateur dont le Site de Soutirage  est raccordé au RPD,  équipé d’un équipement de Télérelève et identifié par le GRD , dont la courbe de charge est télérelevée, pour la reconstitution des flux dans le cadre des règles relatives au dispositif de responsable d’équilibre en vigueur, et identifié par le GRD et identifié par le GRD, conformément à la méthodologie définie dans les règles en Annexe 1 auquel il est raccordé comme non thermosensible fait partie de la Catégorie des Consommateurs non thermosensibles.
Un Cconsommateur dont la cConsommation cConstatéeconsommation constatée sur  les heures PP1 est nulle  fait partie de la Catégorie des Consommateurs non thermosensibles.
[bookmark: _Toc367870988][bookmark: _Toc368405685]
Révision des catégories des consommateurs thermosensibles et non thermosensibles	Comment by EDF: Si l’identification des catégories thermosensibles et non thermosensibles était retenue, il faut prévoir un processus de révision. Il est primordial que les fournisseurs eux-mêmes puissent être à l’origine d’une révision.
La classification des consommateurs retenue aux deux articles précédents pourra être révisée après les deux premières années de livraison à la demande d’un ou plusieurs fournisseurs ou à l’initiative de RTE. Le projet de révision devra faire l’objet d’une consultation des fournisseurs et devra être approuvé par la CRE.

Méthode de Calcul de l’Obligation d’un Consommateur Obligé 	Comment by ERDF: Les remarques précédentes valables pour la partie « Méthode de Calcul de l’Obligation d’un Fournisseur » sont valables pour l’ensemble de ce paragraphe §5.3.2
Méthode
L’Obligation du Consommateur Obligé, pour l’Année de Livraison AL se calcule selon la formule suivante :









-    est la chronique de Gradient du Consommateur Obligé CO par application de la méthode de  l’article 5.3.2.2. 
- ConsoConstatéeCorrigéeAL[h],,CO[h] est la  Consommation Constatée Corrigée du Consommateur Obligé CO, pendant la demi-heurel’heure h de l’Année de Livraison AL, calculée conformément aux modalités de l’article 5.3.2.3.
- TExt,AL [h] est la Température Extrême de Référence, en l’heure h, pour la demien l’heure h, depour l’Année de Livraison AL.
-TFLs,AL[h] est la Température France Lissée seuillée en l’ pour la demi-heurel’heure h, depour l’Année de Livraison AL, calculée conformément aux modalités de l’annexe 2.
[bookmark: _Ref367720506]- CS
Gradient d’un Consommateur Obligé
Gradient d’un Consommateur Obligé de la Catégorie des Consommateurs Thermosensibles 
Le Gradient du Consommateur Obligé pour l’Année de Livraison AL est calculé conformément à la méthode de calcul de l’Annexe 1..	Comment by ERDF: Les résultats de régression linéaire obtenue à la maille d’un périmètre (ensemble des sites thermosensibles d’un périmètre fournisseur) peuvent être bons. En revanche,  à la maille d’un unique consommateur obligé, ERDF souligne que le calcul du gradient de thermo-sensibilité par une simple régression linéaire peut donner des résultats peu cohérents avec la réalité physique du site : il n’y a plus l’effet de foisonnement de portefeuille. 	Comment by GDF SUEZ: La méthodologie de l’Annexe 1 ne fonctionne pas pour un consommateur seul.
La méthode est appliquée au couple de chronique de puissance et de chronique de température suivant:
- la chronique de puissance à pas demi-horaire sur l’Année de Livraison AL Chro_Pui_AL est la chronique de Consommation Constatée Corrigée du Consommateur Obligé CO pour l’Année de Livraison AL, calculée conformément aux modalités de l’article 5.3.2.3 Consommation Constatée Corrigée du Consommateur Obligé ;
- la chronique de Température France Lissée seuillée de l’Année de Livraison AL calculée conformément aux modalités de l’Annexe 2.
Gradient d’un Consommateur Obligé de la Catégorie des Consommateurs Non Thermosensibles
Le Gradient du Consommateur Obligé appartenant à la Catégorie des Consommateurs Non ThermosensiblesThermosensiblesThermosensible est nul.
Catégories des Consommateurs thermosensibles
1.1.1.1.2 Catégories des Consommateurs thermosensibles
Un  Consommateur dont le Site de Soutirage  est raccordé au RPD, dont la courbe de charge est construite par Profilage pour la reconstitution des flux dans le cadre des règles relatives au dispositif de responsable d’équilibre en vigueur,et qui n’est pas équipé d’un équipement de Télérelève fait partie de la Catégorie des Consommateurs Thermosensibles. 
Un  Consommateur dont le Site de Soutirage  est raccordé au RPD, dont la courbe de charge est télérelevée pour la reconstitution des flux dans le cadre des règles relatives au dispositif de responsable d’équilibre en vigueur,équipé d’un équipement de Télérelève et identifié par le GRD, conformément à la méthodologie définie dans les règles en Annexe 1 auquel il est raccordé comme thermosensible fait partie de la Catégorie des Consommateurs Thermosensibles.	Comment by EDF: Si l’identification de consommateurs thermosensibles vs non thermosensibles était retenue, il faudrait a minima établir clairement quelles sont les modalités d’attribution et de classification des clients. Il faudrait également prévoir un paragraphe 5.3.1.4.6 pour traiter des modalités de révision du classement.	Comment by ERDF: Comme indiqué ci-dessus dans le cadre du calcul des puissances de référence des Fournisseurs, ERDF souhaite que le Consommateur Obligé transmette au GRD le code APE du site. 	Comment by GDF SUEZ: Le GRD ne peut être le seul arbitre de l’appartenance ou non d’un consommateur à la catégorie des thermosensibles. La méthode doit être transparente et identique pour tous les GRD.

Catégories des Consommateurs non thermosensibles
1.1.1.1.3 Catégories des Consommateurs non thermosensibles
Un  Consommateur dont le Site de Soutirage  est raccordé au RPT et les pertes du Gestionnaire de réseaux de transport d'électricité font fait partie de la Catégorie des Consommateurs non thermosensibles. 
Un  Consommateur dont le Site de Soutirage  est raccordé au RPD,  dont la courbe de charge est télérelevée pour la reconstitution des flux dans le cadre des règles relatives au dispositif de responsable d’équilibre en vigueur,équipé d’un équipement de Télérelève et identifié par le GRD, conformément à la méthodologie définie dans les règles en Annexe 1 auquel il est raccordé comme non thermosensible fait partie de la Catégorie des Consommateurs non thermosensibles.	Comment by EDF: Si l’identification de consommateurs thermosensibles vs non thermosensibles était retenue, il faudrait a minima établir clairement quelles sont les modalités d’attribution et de classification des clients. Il faudrait également prévoir un paragraphe 5.3.1.4.6 pour traiter des modalités de révision du classement.
Un consommateur dont la consommationconsommationconsommationconsommationconsommationcConsommation cConstatéeconsommation constatée est nulle sur  les heures PP1 est nulle fait partie de la Catégorie des Consommateurs non thermosensibles.
[bookmark: _Ref367720640]Révision des catégories des consommateurs thermosensibles. et non thermosensibles	Comment by EDF: Si l’identification des catégories thermosensibles et non thermosensibles était retenue, il faut prévoir un processus de révision. Il est primordial que les fournisseurs eux-mêmes puissent être à l’origine d’une révision.
La classification des consommateurs retenue aux deux articles précédents pourra être révisée après les deux premières années de livraison à la demande d’un ou plusieurs fournisseurs ou à l’initiative de RTE. Le projet de révision devra faire l’objet d’une consultation des fournisseurs et devra être approuvé par la CRE..
Consommation Constatée Corrigée du Consommateur Obligé 
La Consommation Constatée Corrigée du Consommateur Obligé CO pour une Année de Livraison AL est calculée selon la formule suivante, pour une Heure h :
ConsoConstatéeCorrigéeAL,CO[h] = ConsoConstatéeCO,AL[h] + PuissanceEffActiveeCOPuissanceEffacéeCO,AL[h] x h - SommeNEB [h]
Avec :
ConsoConstatéeC,AL la Consommations Constatée du Consommateur CO calculée selon les modalités de l’article 5.3.2.4 Traitement de la Puissance Activée d’une Capacité Certifiée Activée associée au Consommateur Obligédéduit des livraison reçues par NEB RE-site par le site;
PuissanceEffActiveeCOPuissanceEffacéeCO,AL la chronique de retraitement de la Puissance activée Effacée pendant les Heure de Pointe PP1 des Capacités d’Effacement Certifiées associées du ou des Sites du au Consommateur CO dès lors qu’ils sont intégrés à des EDC ;
SommeNEB [h] Fourniture Déclarée par le consommateur par Notification d’Echange de Bloc à RTE, pour la demi-l’heure h 	Comment by enel: A notre connaissance, le site de soutirage recevant  une NEB RE-site ne nomine pas auprès RTE, c’est seulement le RE qui envoie la NEB qui nomine.
1.1.1.2 [bookmark: _Ref367720665]Définition de la Consommation Constatée du Consommateur CO

Traitement de la Puissance Activée Effacée d’une Capacité Certifiée associée au du Consommateur Obligé
Principe
La Consommation Constatée Corrigée du Consommateur Obligé prend en compte la correction des Puissances Activées Effacées pendant les Heures de la Période de Pointe PP1 de chacun des Sites de Soutirage du Consommateur Obligé intégrés à une des Entités de Certification dont le Site de Soutirage du Consommateur Obligé fait éventuellement partie. 	Comment by ERDF: Un site ne peut pas faire partie de plusieurs entités de certification pour une année de livraison donnée.
Méthode
Le calcul de la chronique PuissanceEffActiveeCOPuissanceEffacéeCO,AL[h] pendant les Heures de la Période de Pointe PP1 associée à l’activation d’une EDC dont le ou les SitesSite du Consommateur Obligé fait partie repose sur :	Comment by EDF: Il n’est a priori pas possible d’avoir plusieurs sites. L’article L331-2 du Code de l’énergie associe la consommation d’un consommateur final à un site de soutirage.
l’identification de l’Entitéou des l’Entitésl’Entité de Certification d’Effacement contenant le ou les Sites de Soutirage du Consommateur Obligé ;	Comment by EDF: Idem. Problème de cohérence avec la définition du consommateur.
le calcul de la Puissance Activée associée aàaa à l’EDC Certifiée Activée pendant les Heures de la Période de Pointe PP1 pour l’Année de Livraison donnée ;
la détermination d’un du (ou des) coefficient(s) d’appartenance du (ou des) SitesSite de Soutirage à l’EDC. 
Pour chaque pas, la Puissance Activée d’Effacement Certifié rattaché au Fournisseur Fassocié au Consommateur ObligéFournisseur FObligé :


1.1.1.2.1.1 Puissance Effacée d’un Site intégré à une EDC	Comment by Emilie Scholtès: Sauf incompréhension les EDC ne seront pas activées mais bien les Sites intégrés à cette EDC. 
Par exemple, si une EDC est composée de 40 Sites de soutirage, eux-mêmes répartis dans 4 EDAs différentes : L’activation ne sera pas à l’échelle de l’EDC mais de chaque EDA. 
Il n’est pas nécessaire d’imposer à notre sens EDC=EDA=EDE, aussi il conviendra de ne pas associer le terme Puissance Effacée à EDC mais à un Site.
La Puissance Effacée d’un Site intégré à une EDC sur le pas H est conforme aux données de collecte et de contrôle mise en œuvre par RTE pour le calcul du Niveau de Capacité Effectif de l’EDC correspondante. 
Les principes sont précisés au Volet Certification. 
Puissance Activée d’une EDC 
La Puissance Activée d’une EDC sur le pas H est conforme aux données de collecte et de contrôle misesmisesmise en œuvre par RTE les Gestionnaires de Réseaupour le calcul du Niveau de Capacité Effectif de l’EDC correspondante. 
Les principes sont précisés au Volet Certification. 
Coefficient d’appartenance d’un Site à uneun EDC
Le Coefficient d’appartenance d’un site à une EDC est une chronique calculée comme suit : 	Comment by ERDF: Comme indiqué au § 5.3.1.2.4.5, la chronique doit être définie au pas demi-horaire.
Si le Site du Consommateur CO, sur un pas H, ne fait partie d’aucune EDC : CoefficientAppartenance(Site,EDC)[h] = 0 ;
Si le Site appartient à une EDC sur pasl’Heure H : 
Le CoefficientAppartenance(Site,EDC)[h] est déterminé par le Gestionnaire de Réseau auquel le site est raccordéRTE avec le concours le cas échéant du GRD concerné, sur la base des modalités de collecte et de contrôle précisées aux paragraphe 6.8 et 6.9. 
[bookmark: _Ref367720044][bookmark: _Toc367870989][bookmark: _Toc368405686]
Méthode de calcul de l’obligation de capacité d’un gestionnaire de réseau
Règles à ajouter après proposition de la CRE
Périmètre du Fournisseur 
[bookmark: _Toc367870990][bookmark: _Toc368405687]Notion de Périmètre d’un Fournisseur
Le Périmètre du Fournisseur est le référentiel utilisé pour le calcul de la Puissance de Référence dupar Fournisseur.
Un Périmètre Fournisseur est une partitionun ensemble de Sous Périmètres  Fournisseur rattachés à des Gestionnaires de Réseau ;
Chaque Sous Périmètres de Fournisseur est géré par le Gestionnaire de Réseau auquel les sites de soutirage rattachés au fournisseur sont raccordés.
Les conditions de rattachement et d’évolution d’un Sous Périmètre sont préciséesprécisés dans l’article 5.4.3 et 5.4.4.  
[bookmark: _Toc367870991][bookmark: _Toc368405688]Notion de Sous Périmètre d’un Fournisseur	Comment by enel: Si le Périmètre Fournisseur est similaire au Périmètre RE, RTE doit créer des liens entre les deux (voir suggestions ci-dessous)
Un Sous Périmètre d’un Fournisseur est rattaché à un unique Gestionnaire de Réseau.
Un Sous Périmètre d’un Fournisseur est un ensemble de sites de Soutirage.
SPérimètreF,GR (h, m, AL) est le Sous Périmètre du Fournisseur F, rattaché au Gestionnaire de Réseau GR : c’est l’ensemble des sites de Soutirage raccordés au Gestionnaire de Réseau GR et dont le Fournisseur est F, pour le pas demi horaire h, du mois m de l’Année de Livraison AL  ;
Les conditions de rattachement d’un site de Soutirage à SPérimètreF,GR sont précisées aux articles 5.4.4 et 5.4.5.
Soit h le Pas Demi Horaire du mois m, de l’Année de Livraison AL :	Comment by ERDF: Les changements de périmètres sont réalisés en début de mois pour les clients CARD. 

Pour les clients en Contrat Unique, les changements de périmètre peuvent avoir lieu quotidiennement.


Chaque Gestionnaire de Réseau est responsable de la gestion des Sous Périmètres pour les Fournisseurs dont il doit calculer la une Puissance de Référence. 
Les modalités de gestion des opérations d’ouverture, d’ajout ou de retrait de sitessite de Soutirage, sont conformes aux dispositions des articles 5.4.3 et 5.4.4.
[bookmark: _Ref367720713][bookmark: _Toc367870992][bookmark: _Toc368405689]Ouverture du Périmètre de Fournisseur auprès de RTE
Les Fournisseurs en exercice sont tenus de Notifier une Demande d’Ouverture de Périmètre auprès de RTE. 
Le Fournisseur déclare, par cette demande, l’ensemble des réseaux de Distribution auxquels ses sites de Soutirage sont raccordés à la date de notification de la demande d’ouverture.
L’ouverture de Périmètre ne doit pas être renouvelée pour toutes les Années de Livraison. 
La Demande d’Ouverture est conforme à l’annexe 3 des présentes Règles. 	Comment by ERDF: Attention l’annexe 3 mentionne la référence d’un site alors qu’il s’agit juste de déclarer les GRD sur lesquels le fournisseur est actif. Il peut avoir dans son portefeuille un très grand nombre de sites raccordés à un GRD.
[bookmark: _Ref367720726][bookmark: _Toc367870993][bookmark: _Toc368405690]Ajout et retrait d’un Consommateur à un Sous Périmètre 	Comment by Maelle.EON: Comment traiter le changement de périmètre d’un client thermosensible alors que la méthode de calcul prévoit que les gradients soient calculés d’une semaine sur l’autre ? 	Comment by enel: Deux recommandations :
Utiliser les mêmes méthodes de rattachement/sortie des sites utilisées dans le mécanisme RE.
 Permettre une simplification de la procédure dans le cas très habituelle ou un Fournisseur dispose d’un seul Responsable d’Equilibre (et donc les accords de rattachement/sortie sont coïncidentes)
Principe
Chaque Gestionnaire de Réseau est responsable de la gestion du des Sous PérimètresPérimètre des Fournisseurs pour le calcul de la Puissance de Référence des Fournisseurs pour les sites de Soutirage raccordés à son Réseau.
Le Fournisseur peut convenir avec un Responsable d’Equilibre afin d’envoyer une demande de rattachement unique. A ce motif, les sites sortant du périmètre du Responsable d’Equilibre /sortiront aussi du périmètre de Fournisseur, les sites qui  rentreront dans le périmtre du Fournisseur rentrent également sur le périmètre du RE/sauf demande explicite.
Les Gestionnaires de Réseau gèrent le rattachement de tout site de Consommateur raccordé à leur réseau à un Fournisseur donné sauf dans le cas où le consommateur s’est déclaré Consommateur Obligé.	Comment by GDF SUEZ: Il convient d’avoir une unification des méthodes de gestion
Consommateurs titulaires d’un Contrat Unique
Un Site de Soutirage raccordé au Réseau d’un Gestionnaire de Réseau  associé à un Consommateur titulaire d’un Contrat Unique est rattaché au Sous Périmètre du Fournisseur signataire du Contrat Unique, par le  Gestionnaire de Réseau concernéauquel le Site de Soutirage est raccordé.
Pour les Sites de Soutirage d’un Consommateur non titulaire d’un Contrat Uniquetitulaire d’un CART ou d’un CARD
Ajout d’un Site de Soutirage 
Cas d’un Site de Soutirage, non rattaché, avant  la demande de rattachement, à un Périmètre Fournisseur
Un Consommateur notifie au Gestionnaire de Réseau auquel il est raccordé, un Accord de Rattachement au Fournisseur F joint en annexe 4 et dûment signé par le Fournisseur et lui-même. Le rattachement au Périmètre Fournisseur prend effet à la date définie dans l’accord de rattachementde prise d’effet du contrat ou de la transaction en question s’il s’agit d’un Site nouvellement raccordé, d’un nouveau contrat  ou d’une nouvelle Transaction définiementionnée dans l’accord de rattachement.. 
Si cela a été convenu entre le Fournisseur et le Responsable d’Equilibre comme prévu dans l’article 5.4.4.1, la signature de l’accord de rattachement en qualité de Périmètre d’Equilibre suffit pour rentrer le site au Périmètre Fournisseur, sauf demande explicite.
Cette notification doit être effectuée au plus tard 1 mois après la date de prise d’effet du contrat ou de la  transaction en question..	Comment by ERDF: Cela n’est pas possible à contrôler. Ce qui est important c’est que tout site en contrat CARD soit in fine rattaché à un fournisseur. Sinon le site devient Consommateur Obligé.	Comment by Maelle.EON: Est-on sur qu’une notification postérieur à l’entrée en vigueur du site permet de s’assurer que le client supporte l’intégralité de son obligation ? 	Comment by EDF: Délais qui n’est pas similaire à celui des règles RE-MA. Pour quelle raison ?	Comment by EDF: De quel type de transaction est-il question ici ?
Cas d’un Site de Soutirage changeant de  Périmètre Fournisseur 
Un Consommateur notifie au Gestionnaire de Réseau auquel il est raccordé, la Déclaration de changement de Périmètre Fournisseur, accompagnée de l’un Accordl’Accord de rattachement au nouveau Fournisseur F F. joint en annexe 4 et dûment signé par le Fournisseur et lui-même.. Le rattachement au Périmètre du nouveau Fournisseur prend effet à la date définie dans l’accord de rattachement. rattachementde prise d’effet du contrat ou de la Transaction en question s’il s’agit d’un Site nouvellement raccordé, d’un nouveau contrat  ou d’une nouvelle Transaction. mentionnée dans l’accord de rattachement.. 	Comment by ERDF: Il suffit d‘un nouvel accord de rattachement signé du client et du fournisseur pour acter du changement de fournisseur, pourquoi avoir à gérer en plus une déclaration de changement ?	Comment by ERDF: Il conviendrait de reprendre le principe des délais pour les accords RE (section 2) ce qui permet d’harmoniser les procédures de traitement
La Déclaration de changement de Périmètre Fournisseur par un Consommateur est conforme à l’Annexe 54 des présentes Règles. La Déclaration de changement de Périmètre est signée par le Consommateur. 
La Déclaration de changement de Périmètre Fournisseur par un Consommateur est accompagnée de l’Accord de Rattachement, conforme au modèle joint en Annexe 45, dûment signé par le nouveau Fournisseur F et le Consommateur.  
L’Accord de Rattachement est accompagné d’un document contractuel attestant du nouveau rattachement, et mentionnant notamment la date de rattachement.
Cette notification doit être effectuée au plus tard 1 mois après la date de prise d’effet du contrat ou de la  transaction en question.	Comment by ERDF: Cela n’est pas possible à contrôler. Ce qui est important c’est que tout site en contrat CARD soit in fine rattaché à un fournisseur. Sinon le site devient Consommateur Obligé.
Il conviendrait de reprendre le principe des délais pour les accords RE (section 2) ce qui permet d’harmoniser les procédures de traitement.	Comment by EDF: Délais qui n’est pas similaire à celui des règles RE-MA. Pour quelle raison ?	Comment by EDF: De quel type de transaction est-il question ici ?
Dans un délai de 5 Jours Ouvrés à compter de la notification par le Consommateur, RTE notifie à l’ancien Fournisseur le retrait des sites concernés du Périmètre Fournisseur auquel le Consommateur était rattaché ainsi que la date à laquelle ce retrait prendra effet.
Retrait d’un Site de Soutirage 
Le Fournisseur peut retirer de son Périmètre Fournisseur l’un des sites. Il le notifie à RTE  au Gestionnaire de Réseau auquel le site est raccordé au moyen du modèle joint en Annexe 6 dument signé.
Si cela a été convenu entre le Fournisseur et le Responsable d’Equilibre comme prévu dans l’article 5.4.4.1, la demande de retrait d’un Site de Soutirage du Périmètre d’Equilibre suffit pour retirer le site du Périmètre Fournisseur, sauf demande explicite.

Le retrait du ou des sites au Périmètre Fournisseur prend effet 1 mois au plus tard 5 jours Ouvrés après la notification du retrait.	Comment by ERDF: Il conviendrait de reprendre le principe des délais pour les accords RE (section 2) ce qui permet d’harmoniser les procédures de traitement.
Dans un délai de 5 Jours Ouvrés à compter de la notification par le Fournisseur, RTE le Gestionnaire de Réseau concerné notifie au Consommateur le retrait des sites concernés du Périmètre du Fournisseur auquel il était rattaché ainsi que la date à laquelle ce retrait prendra effet. 
Gestion des périmètres par les Gestionnaires de Réseau
Chaque Gestionnaire de Réseau est responsable de la gestion des Sous Périmètres des Fournisseurs et du rattachement des Sites de Soutirage selon les principes des articles 5.4.3 et 5.4.4.
Appartenance à un Périmètre et Consommateur Obligé
Tout Consommateur dont des SitesSitesSite de Soutirage ne sont pas rattachés à un Sous Périmètre à une date donnée, est considérée comme Consommateur Obligé à cette date pour les Sites de Soutirage concernés. 	Comment by EDF: Le passage au statut de consommateur obligé pour absence de rattachement à un sous-périmètre doit être une option de dernier recours, une fois assuré qu’aucun fournisseur n’a repris le consommateur dans son périmètre. Pour se faire, il faut prévoir des modalités de suivi des périmètres plus précises d’où la proposition en 5.4.5.
5.4.5. Informations relatives aux périmètres de fournisseurs . 	Comment by EDF: Prévoir un 5.4.5. Informations relatives aux périmètres de fournisseurs avec sur le modèle des Règles RE-MA, des publications régulières des périmètres de chaque fournisseur identifiant la référence des sites de chaque périmètre, la date d’entrée des sites dans le périmètre, la date de sortie du périmètre lorsque celle-ci est intervenue dans la période. A minima, notification de RTE en cas de sortie de périmètre d’un fournisseur et action de détachement de périmètre conditionnée au rattachement de ce site à un autre périmètre. 
[bookmark: _Toc367870994][bookmark: _Toc368405691]Notification de l’Obligation 	Comment by EDF: Prévoir deux sous parties, « Notification prévisionnelle de l’Obligation » sur la base d’une Recotemp anticipée tel que proposé par EDF, puis « Notification Definitive de l’Obligation » sur la base des consommations définitives.
[bookmark: _Ref367720853]Transmission des Puissances de Références par Fournisseur, par les Gestionnaires de Réseau à RTE
Chaque GRD transmet à RTE, 1 mois avant la date de notification de l’obligation les Puissances de Référence, par Acteur Obligé pour les clients finals raccordés à son réseau.
La Puissance de Référence par Acteur Obligé transmise par le Gestionnaire de Réseau est calculée par le Gestionnaire de Réseau conformément aux dispositions des l’articlesde l’article 5.3. et 5.4..
Le GRD calcule la Puissance de Référence d’un Acteur Obligé, sur la base de :
- de la méthode de calcul de l’obligation à l’article 5.3.
-à partir du Sous Périmètre de l’Acteur Obligé du GRD en questionqui le concerne, géré conformément à l’article 5.4. 
Les modalités de transmissions des données sont complétées par la Convention d’échange de données entre GRT et GRD pour le calcul de l’Obligation.
Calcul de l’Obligation par RTE	Comment by Maelle.EON: Le calcul de l’obligation devrait permettre le foisonnement des portefeuilles de deux filiales juridiquement liées, au sens de l’article L336-4 du code de l’énergie
RTE calcule le montant Niveau de l’Obligation de chacun des ActeursActeur Obligés, conformément aux modalités de l’article 5.3, sur la base : 
- des données transmises par les Gestionnaires de Réseau de Distribution pour le calcul de l’Obligation; 
- des Puissances de Références par Acteur Obligé pour les consommateurs finals raccordés au RPD  transmis calculées par les GRD et transmises à RTE conformément à la Convention entre GRT et GRD pour le calcul de l’Obligation;
- des Puissances de Références par Acteur Obligé pour les consommateurs finals raccordés au RPT  calculées par RTE ;
- de la valeur du coefficient de sécurité de l’Année de Livraison AL, 
- de la Température Extrême Référence de l’Année de Livraison AL
Notification de l’Obligation par RTE à l’Acteur Obligé	Comment by enel: Les règles ne précisent pas si les données mises à disposition par RTE seront suffisantes pour permettre au Fournisseur de vérifier les calculs d’Obligation de Capacité. Il  n’est notamment pas prévu la transmission des courbes de Consommation Constatée
RTE notifie avant la date limite de notification de l’Obligation de l’Année de Livraison AL à chaque Acteur Obligé, le montant Niveau de l’Obligation ainsi calculé.	Comment by ERDF: Selon quel délai ?
Les éléments Notifiés précisent notamment :
les Puissances de Références par Acteur Obligé, par Gestionnaire de Réseau, transmis dans le cadre de l’article 5.4.5.1 et de la Convention entre GRT et GRD pour le calcul de l’Obligation ; 
le montant de l’Obligation calculée conformément aux modalités de l’article 5.3. 
[bookmark: _Ref367722111][bookmark: _Toc367870995][bookmark: _Toc368405692]La Notification du Montant de l’Obligation de Capacité fait compter le délai de 5 jours ouvres pour le Fournisseur ou toute Société Liée pour organiser l’Offre Publique de Vente.

Règlement financier relatif au rééquilibrage en capacité des Acteurs Obligés
[bookmark: _Ref367720957][bookmark: _Toc367870996][bookmark: _Toc368405693]Méthode de calcul du règlement financier relatif au rééquilibrage en capacité des Acteurs Obligés 
Un Acteur Obligé est soumis au rééquilibrage en capacité si le montant de garanties de capacité qu’il détient au Registre des Garanties de Capacité à la date limite de cession  n’est pas égal au montant de son Obligation.
Le rééquilibrage en capacité des Acteurs Obligés se traduit alors par un règlement financier dont le montant est calculé selon la formule suivante : 



Le Prix Unitaire de l’Année de Livraison AL est une fonction du signe de l’écart de l’Acteur Obligé. Les modalités de calcul du Prix Unitaire, et plus précisément du Prix Unitaire Positif et du Prix Unitaire Négatif d’une Année de Livraison donnée, sont précisées à l’article 5.5.1.1.
Le volume d’écart de l’Acteur Obligé pour l’Année de Livraison AL  est calculé selon la formule suivante :


RegistreGarantieAL(AO,DLC) est le montant de Garanties au compte de l’Acteur Obligé au Registre des Garanties de Capacité  à la Date Limite de Cession. 
Oblig,AO,AL est le Niveau de l’Obligation de l’Acteur Obligé calculée conformément à 5.3.
[bookmark: _Ref367720906]Prix Unitaire 
Le Prix Unitaire d’une Année de Livraison AL  est le prix de règlement appliqué à l’Ecart de l’Acteur Obligé conformément à l’article 5.5.1. 
Le Prix Unitaire appliqué à l’écart de l’Acteur Obligé EcartActeur Obligé,AL dépend du signe de l’écart de l’Acteur obligé.
Le Prix Unitaire s’appliquant à un écart d’Acteur Obligé de signe positif est appelé Prix Unitaire positif, noté PUP,AL dans la suite des Règles.
Si  ; 
alors 


Le Prix Unitaire s’appliquant à un écart d’Acteur Obligé de signe négatif est appelé Prix Unitaire négatif, noté PUN,AL dans la suite des Règles.
Si ; 
alors 



Prix Unitaire Positif de l’Année de Livraison AL
Le Prix Unitaire  Positif dépend d’un coefficient k_AL, et du prix de référence marché de l’Année de Livraison AL .
Le Prix Unitaire  Positif d’une Année de Livraison AL est déterminé par la formule suivante :
PUP,AL=(1-kAL )×
Avec : 
- k_AL le coefficient k relatif à l’Année de Livraison AL  ;
-  le prix de référence marché de l’Année de Livraison AL mentionné au 5.5.1.4.
Prix Unitaire Négatif de l’Année de Livraison AL
La Prix Unitaire  Négatif   d’une Année de Livraison AL dépend de l’Ecart Global de l’Année de Livraison EcartGlobal,AL :
Si EcartGlobal,AL  ≤  0 Seuil,AL alors :
PUN,AL=
Si EcartGlobal,AL > 0 Seuil,AL alors :
PUN,AL=(1+kAL )×
Avec
- kAL le coefficient k relatif à l’Année de Livraison AL ;
-  le prix de référence marché de l’Année de Livraison AL mentionné au 5.5.1.4. ;;
- Seuil,AL le seuil de l’Année de Livraison AL ;
- EcartGlobal,AL calculé conformément aux modalités de l’article5.5.1.55.5.1.5.
-  le prix administré de l’Année de Livraison AL.
Coefficient k de l’Année de Livraison AL
Principe
Le Coefficient k est déterminé de sorte à ce que les Acteurs Obligés soient incités à se couvrir en Garanties de Capacité, au regard de leur prévision d’Obligation lors de la Période d’Echange de l’Année de Livraison AL plutôt qu’à avoir recours au  rééquilibrage en capacité.
RTE publie une méthodologie de détermination du coefficient k servant aux propositions à la CRE.
Valeur du coefficient k pour la Première Année de Livraison 
Pour la Première Année de Livraison, k=0,1. 
Il s’agit d’une valeur indicative communiquée pour que les Parties puissent avoir connaissance de l’ordre de grandeur. En revanche, la valeur définitive qui sera retenue pour la Première Année de Livraison pourra être différente de la valeur communiquée dans laleala cadre du présent projet de Règles.
Révision du coefficient k  
Pour chaque Année de Livraison, RTE peut proposer à la Commission de Régulationau ministre en charge de  l’énergie et à la CRE une valeur révisée du coefficient k avant le début de la Période de Livraison de l’Année de Livraison considérée.  Le cas échéant, après approbation de la CRE du ministre en charge de l’énergie le coefficient k révisé est publié avant avant le début de l’Annéela Période de Livraison.
Sans révision du coefficient k, la valeur du coefficient k de l’Année de Livraison  AL-1 est reconduite pour l’Année de Livraison AL.
Seuil de l’Année de Livraison AL
Principe
Le seuil d’une Année de Livraison est une valeur en GW permettant de caractériser une situation d’Ecart Global acceptable (tel que, pour un écart global au dessus du seuil, la sécurité d’approvisionnement n’est pas menacée de manière significative), d’une situation d’Ecart Global significatif  (tel que, pour un écart global en deçà du seuil, la sécurité d’approvisionnement est menacée de manière significative).
Valeur du seuil pour la Première Année de Livraison
Pour la Première Année de Livraison : seuil = -2 GW.
Il s’agit d’une valeur indicative communiquée pour que les Parties puissent avoir connaissance de l’ordre de grandeur. En revanche, la valeur définitive qui sera retenue pour la Première Année de Livraison pourra être différente de la valeur communiquée dans laleala cadre du présent projet de Règles
Révision de la valeur du seuil 
Pour chaque Année de Livraison, RTE peut proposer à la Commission de Régulation une valeur révisée du seuil au plus tard au 1er septembre de l’année N-5avant le début de la Période de Livraison de l’Année de Livraison considérée.  Le cas échéant, après approbation de la CRE le seuil révisé est publié avantlale début de l’Annéeala Période de Livraison.’année N-4 de l’année de livraison.	Comment by Direct Energie: Ceci parait tardif. La valeur du seuil doit être fixée plus à l’avance pour permettre d’offrir de la visibilité aux acteurs (et faciliter la formation du prix sur le marché avant l’année de livraison). Même remarque pour Padmin.
Sans révision du seuil, la valeur du seuil de l’Année de Livraison  AL-1 est reconduite pour l’Année de Livraison AL.
Prix de Référence Marché 
Le prix de référence marché de l’Année de Livraison AL  est fixé calculé et publié par la CRE au plus tard à la date de Début de l’Année de LivraisonDate Limite de Cession.
[bookmark: _GoBack]Le prix de référence marché de l’Année de Livraison AL est une fonction des volumes et prix de toutes les transactions effectuées, récoltés par la CRE, durant les trois années précédentes à la Période d’Echange antérieure au Début de l’Année de Livraison.  entre deux acteurs ne constituant pas des Sociétés Lis. La méthodologie exacte est définie et publiée par la CRE.
[bookmark: _Ref367721563]. 
Ecart Global
RTE calcule l’Ecart Global du Système selon la formule suivante :



Pour chaque Acteur Obligé et pour chaque responsable de Périmètre de Certification
 est calculé conformément aux modalités de l’article 5.5.1
 est calculé conformément aux modalités de l’article Erreur ! Source du renvoi introuvable.Erreur ! Source du renvoi introuvable.6.11.1.1.
[bookmark: _Ref367723725] Prix administré
Le prix administré  pour l’année de livraison AL est fixé calculé fixépar la Commission de régulation de l’énergie au plus tard au 1er novembre de l’année N-4 à la date de début de l’Année de Livraison. sur la base de toutes les transactions réalisés au cours des trois dernières années avant la Date Limite de Cession entre deux acteursActeurs Obligés ne constituant pas des Sociétés Liés
[bookmark: _Toc367870997][bookmark: _Toc368405694]Notification et facturation du règlement financier
Notification de l’Ecart 
Le règlement financier notifié à l’Acteur Obligé pour l’Année de Livraison AL est calculé conformément aux modalités de l’article 5.5.1.
Pour chaque Année de Livraison, RTE notifie à chaque Acteur Obligé avant la Date Limite de  Notification du règlement financier relatif au rééquilibrage en capacité des Acteurs Obligés de l’Année de Livraison :
le montant de l’écart de l’Acteur Obligé calculé conformément aux données transmises par les Gestionnaires de Réseau pour la Puissance de Référence de l’Acteur Obligé, selon la méthode de calcul de l’article 5.5.1,
 le montant de Garanties de Capacité de l’Acteur Obligé au Registre des Garanties de Capacités, et selon la méthode de calcul de l’Article 5.3;
le montant du règlement financier associé à l’écart de l’Acteur Obligé, calculé conformément à la méthode de l’article 5.5.
Facturation de l’Ecart
Lorsque le règlement financier est de signe positif, l’Acteur Obligé paye à RTE le montant du règlement. Lorsque le règlement financier est de signe négatif, l’Acteur Obligé reçoit de RTE le montant du règlement. 
Lorsque le règlement financier est dudûudu dû par l’Acteur Obligé, RTE envoie à l’Acteur Obligé une facture du montant du règlement financier en même temps que la notification du règlement financier. Les Acteurs Obligés versent les montants correspondantscorrespondantscorrespondant sur le fonds pour le règlement du rééquilibrage en capacité des Acteurs Obligés.
Lorsque le règlement financier est du dû par RTE, la somme totale de ces règlements perçusperçu par des Acteurs Obligés est au plus égale, pour une Année de Livraison donnée, à la somme des versements effectués par les Acteurs Obligés au titre des règlements financiers versés par les Acteurs Obligés pour l’année de livraison donnée ou des années de livraison antérieures au montant existant dans le fond; le cas échéant, les règlements financiers versés par RTE sont ramenés de manière proportionnelle à un niveau cohérent avec cette somme. Les Acteurs Obligés  reçoivent du fonds pour le règlement du rééquilibrage des Acteurs Obligés les montants correspondants. 	Comment by EDF: EDF souhaite que les excédents du fonds puissent rémunérer les écarts positifs des années suivantes	Comment by Direct Energie: De manière générale, Direct Energie est opposé à l’existence de contraintes annuelles sur les soldes des comptes de règlement des écarts. Il nous parait capital pour le bon fonctionnement du mécanisme que la contrainte annuelle sur le solde des fonds soit retirée ou a minima soit transformée en une contrainte pluriannuelle.	Comment by Maelle.EON: Le fonds peut perdurer dans le temps afin de laisser aux acteurs la possibilité de toucher des écarts si les versements antérieurs en laissent la possibilité 
Un mandat d’auto-facturation pourra être conclu entre RTE et les Acteurs  concernés, afin de permettre à RTE de s’auto-facturer au nom et pour le compte des Acteurs Obligés concernés au plus tard 60 jours après la date limite de cession.
Règlements financiers versés par les Acteurs Obligés 
L’Acteur Obligé verse les montants correspondant à la facture liée au règlement financier à RTE avant la Date limite de recouvrement des règlements financiers versés par les Acteurs Obligés, suivant l’une des modalités précisées dans le Contrat Relatif à l’Acteur Obligé.	Comment by ERDF: Non défini. De quel contrat s’agit-il ?
Règlements financiers perçus par les Acteurs Obligés 
RTE verse les montants correspondant à la facture liée au règlement financier à l’Acteur ObligéRTE avant la Date limite de Recouvrement des règlements perçus par les Acteurs Obligés suivant l’une des modalités précisées dans le Contrat Relatif à l’Acteur Obligé.	Comment by ERDF: Non défini. De quel contrat s’agit-il ?
Contestation de l’obligation 
Toute contestation, relative à l’obligation de l’Acteur Obligé doit être notifiée et justifiée ::
- à RTE ;  par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
- et au Gestionnaire de Réseau responsable de la part de l’obligation qu’il conteste ;  par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’Acteur Obligé précise la part de l’obligation qu’il conteste. 
Toute contestation de l’obligation peut être effectuée dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de l’obligation.
La NnNotificationnotification d’une contestation n’a pas pour effet de suspendre l’obligation de régler les sommes facturées au titre du règlement financier relatif au rééquilibrage., néanmoins une absence de réponse à la demande d’un acteur peut suspendre momentanément le paiement. .	Comment by Direct Energie: Compte-tenu du fait que les sommes payées sont redistribuées immédiatement, il nous semble qu’il convient de ne pas faire payer les sommes contestées pour protéger les acteurs.
RTE ou le Gestionnaire de Réseau disposent d’un délai d’un mois à compter de la Notification de contestation pour répondre à la Notification de contestation.. A défaut d’accord ou dans le silencesans réponse de RTE ou ledu Gestionnaire de Réseau, il est fait application desReseau, les modalités de règlement des différends prévues dans le contrat RTE-Fournisseur ou le GRD-Fournisseur du Mécanisme de Capacité sont appliquées.

Contestation du règlement financier 
Toute contestation de l’Acteur Obligé, relative à une facture doit être notifiée à RTE par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La notification d’une contestation n’a pas pour effet de suspendre l’obligation de régler les sommes facturées.
RTE dispose d’un délai d’un moide réponse de deux mois à compter de la Notification de contestation pour répondre.. A défaut d’accord ou dans le silence de RTE, de réponseA défaut d’accord, il est fait application des modalités de règlement des différends prévues dans le contrat RTE-Fournisseur.	Comment by ERDF: Non prévu par le décret. De quel contrat s’agit-il ?
[bookmark: _Toc367870998][bookmark: _Toc368405695]Ecart final 
Soit RegFi.AL. (AOA_Ob) le règlement financier effectivement versé ou perçu par l’Acteur Obligé.
Soit  l’écart de l’Acteur Obligé pour l’Année de Livraison AL
L’écart final pour l’Année de Livraison AL pour un Acteur Obligé  est :
Si  ; 






Si ; 







L’écart final de l’Acteur Obligé, s’il est non nul, est notifié à la Commission de Régulation de l’Energie. 
[bookmark: _Toc367870999][bookmark: _Toc368405696]Modalités de redistribution du solde du fonds
Le solde éventuel restant sur le fonds pour le règlement du rééquilibrage des Acteurs Obligés, qui n’est pas la propriété du gestionnaire du réseau public de transport d’électricité, est intégralement redistribué aux utilisateurs du réseau public de transport d’électricité est redistribué aux utilisateurs à la fin du dispositif du Mécanisme de Capacité ou le cas échéant pendant l’année 2025  selon des modalités fixées par la Commission de régulation de l’énergie.	Comment by EDF: EDF souhaite que les excédents du fonds puissent rémunérer les écarts positifs des années suivantes. A défaut, les soldes positifs devraient être restitués aux fournisseurs afin d’être répercutés dans leurs offres.	Comment by Direct Energie: , Direct Energie conteste le choix des récipiendaires des soldes des fonds en cas de soldes positifs. Le décret prévoit que ce soient les utilisateurs du réseau de transport qui bénéficient de ce versement. Or ce sont les fournisseurs et les Responsables de Périmètre de Certification en cas d’écarts négatifs qui alimentent ce fond et qui courent le risque de ne pas être payés en cas d’écarts positifs, il nous semblerait donc plus juste que ce soient également eux qui reçoivent les éventuels soldes restant.
En cas de défaut de paiement d’un fournisseur, le gestionnaire met en demeure sous 5 jours le fournisseur concerné de procéder au paiement des sommes duesduesduesdus.
Tout retard de paiement donne lieu à l’application de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de quarante (40) euros prévue à l’article L. 441-6 du Code de commerce, sans préjudice de l’application des pénalités de retard. 
[bookmark: _Toc367871000][bookmark: _Toc368405697]Modalités de recouvrement des frais relatifs au contrat RTE-fournisseur	Comment by Direct Energie: Ne faudrait-il pas prévoir un recouvrement de ces coûts via le TURPE ?
[bookmark: _Toc367871001][bookmark: _Toc368405698]Elaboration de la facture
RTE établit et transmet au titulaire du contrat fournisseur au plus tard le 1er Novembre de l’année N+2 , une facture pour les frais liés au calcul de la Puissance de Référence selon les modalités définies par la CRE. Le montant en €/MWh, ou les modalités précises du calcul, font l’objet d’une publication sur le site Internet de RTE	Comment by LECERF: Quelles modalités pour ces frais ?
[bookmark: _Toc367871002][bookmark: _Toc368405699]Modalités de facturation
Le titulaire du contrat RTE-fournisseur paye la facture selon les modalités du contrat RTE- fournisseur.	Comment by ERDF: Non prévu par le décret. De quel contrat s’agit-il ?
[bookmark: _Toc367871003][bookmark: _Toc368405700]Modalités de recouvrement des frais relatifs au contrat GRD-fournisseur
[bookmark: _Toc367871004][bookmark: _Toc368405701]Elaboration de la facture
Le GRD établit et transmet au titulaire du contrat GRD - fournisseur au plus tard le 1er Novembre de l’année N+2 , une facture pour les frais liés au calcul de la Puissance de Référence selon les modalités définies par le la CRE.. Le montant en €/MWh, ou les modalités précises du calcul, font l’objet d’une publication sur le site Internet de RTECRE..	Comment by GDF SUEZ: Sera remis en conformité avec le calendrier Année Calendaire.
[bookmark: _Toc367871005][bookmark: _Toc368405702]Modalités de facturation
Le titulaire du contrat GRD-fournisseur paye la facture selon les modalités du contrat GRD- fournisseur.	Comment by ERDF: Non prévu par le décret
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[bookmark: _Toc367871082][bookmark: _Toc368405779]Méthode de calcul du Gradient d’un Acteur Obligé	Comment by EDF: Le calcul de gradient en régression linéaire sur les deltas hebdomadaires donne des résultats très instables : en travaillant sur 1 seul hiver et en cherchant à calculer des gradients horaires, on est obligé de faire la régression sur un très petit nombre de valeurs. Les coefficients de lissage et le gradient varient très fortement en ajoutant/enlevant simplement 1 mois.
EDF est d’avis qu’il faut raisonner par catégorie de consommateurs sur lesquelles pourraient être calculés des gradients davantage révélateurs de la réalité, calibrés sur une période de temps suffisante pour assurer une certaine robustesse aux gradients qui en résultent. 

[bookmark: _Toc367871083][bookmark: _Toc368405780]
Principe
Le Gradient est une chronique de valeurs en MW/°C à un pas demi-horaire sur une Année de Livraison AL, associée à un couple de deux chroniques : (i) une courbe de charge Chro_Pui_AL à un pas demi horaire, sur une Année de Livraison AL et (ii) une chronique de Température France Lissée d’une Année de Livraison AL. 
La méthode de calcul d’un Gradient détaille les étapes du calcul d’un Gradient pour une Courbe de Charge initiale théorique. La méthode est ensuite applicable, pour une Année de Livraison AL donnée, à une Courbe Charge de même nature : chronique de valeurs demi-horaires sur l’Année de Livraison AL.
[bookmark: _Toc367871084][bookmark: _Toc368405781]Méthode de calcul d’un Gradient associé à une courbe de charge donnée
[bookmark: _Toc367871085][bookmark: _Toc368405782]Température Seuil
La Température Seuil associée à une Année de Livraison AL est égale à la valeur de la Température Seuil par application de l’Annexe F-M3-III du chapitre F de la Section 2 des informations prévisionnelles relatives à la Règles RE MA en vigueur en Début de Période de Pointe PP1 pour le Livraison.
[bookmark: _Toc367871086][bookmark: _Toc368405783]Chronique de Variation de Puissance ou ΔP d’une Chronique de Puissance Chro_Pui_AL
Soit Chro_Pui_AL[i,j] une chronique de valeurs de puissances à un pas demi-horaire sur une Année de Livraison AL  tel que :
 -i est le pas demi horaire du jour j (i=1 à 48 ;  i=1 correspond au pas « 0Hoom00s »[00h00 ; 00h30[)») 
-j est le jour deJ, en J-1 avant le signal définitifde l’Année de Livraison AL. Si l’Année N+1 de l’Année de Livraison AL est bissextile : j=1 à 366 . Si l’Année N+1 de l’Année de Livraison AL n’est pas bissextile : j=1 à 365.   j = 1 correspond au pas  « 1er juillet N ».
La Chronique de Variation de Puissance ΔP_Chro_Pui_AL[i,j] de la chronique Chro_Pui_AL[i,j] est une chronique de valeurs à pas demi-horaire sur une Année de Livraison AL.
Pour une heure i, d’un jour j (à partir de j=8), de l’Année de Livraison AL : ÄPΔP_Chro_Pui_AL[i,j] = Chro_Pui_AL[i,j]  - Chro_Pui_AL[i,j-7]  
[bookmark: _Toc367871087][bookmark: _Toc368405784]Chronique de Variation de Température ou ΔT d’une Chronique de Température	Comment by ERDF: Même remarque qu’au §1.2.2
Soit Chro_T_AL[i,j] une chronique de valeurs de températures à un pas demi-horaire sur une Année de Livraison AL  tel que :
 -i est le pas demi horaire du jour j (i=1 à 48 ;  i=1 correspond au pas « 0Hoom00s ») 
- j est le jour de l’Année de Livraison AL. Si l’Année N+1 de l’Année de Livraison AL est bissextile : j=1 à 366 . Si l’Année N+1 de l’Année de Livraison AL n’est pas bissextile : j=1 à 365.   j = 1 correspond au pas  « 1er juillet N ».
Pour l’Année de Livraison AL, Chro,T,AL[i,j]=TFLs,AL[i,j]. TFLs,AL est la Température France Lissée seuillée de AL, calculée conformément à l’annexe 2.
La Chronique de Variation de Température ΔT_Chro_T_AL[i,j] de la chronique Chro_T_AL[i,j] est une chronique de valeurs ΰà pas demi-horaire sur une AnnιeAnnée de Livraison AL.
Pour une heure i, d’un jour j (ΰà partir de j=8), de l’Annιel’Année de Livraison AL : ΔT_Chro_T_AL[i,j] = Chro_T_AL[i,j]  - Chro_T_AL[i,j-7]  
[bookmark: _Toc367871088][bookmark: _Toc368405785]Référentiel de Points retenus pour le calcul du Gradient
Soit Chro_Pui_AL[i,j] une chronique de valeurs de puissances à un pas demi-horaire sur une Année de Livraison AL  et Chro_T_AL[i,j] une chronique de valeurs de températures à un pas demi-horaire sur une Année de Livraison AL.
Soit ΔP_Chro_T_AL[i,j] et ΔT_Chro_T_AL[i,j] calculés conformément à l’annexe 1
Soient l’ensemble des pas [i,j] non représentatifs du Gradient (l’ensemble est noté NR). Pour tout i, pour tout j,  [i,j] est dans NR si et seulement si :
- j est un jour férié de l’Année de Livraison AL;
ou- j -7 est un jour férié de l’Année de Livraison AL;
ou- j appartient à la plage des vacances scolaires de noël de l’Année de Livraison AL telle que définie dans l’arrêté relatif au calendrier scolaire national en vigueur ;
ou- j-7 appartient à la plage des vacances scolaires de noël Noël de l’Année de Livraison AL telle que définie dans l’arrêté relatif au calendrier scolaire national en vigueur ;.
- [i,j] est tel que Chro_Pui_AL[i,j] = 0 ou Chro_Pui_AL[i,j-7]=0.
Soit ΔP_Chro_T_AL_HorsNR[i,j] et ΔT_Chro_T_AL_HorsNR[i,j] les chroniques calculées conformément à l’annexe 1, excluant les points de NR tels que définis.
[bookmark: _Toc367871089][bookmark: _Toc368405786]Régression Linéaire
Pour tout i de 1 à 48  de l’Année de Livraison AL, sur la base d’une une régression linéaire par la méthode des moindres carrés ordinaires (de type y= ax +b avec b=0) des points : ΔP_Chro_PuiT_AL_HorsNR[i,j], ΔT_Chro_T_AL_HorsNR[i,j])j, on obtient une droite d’équation y,i=aia,ix.	Comment by GDF SUEZ: Toute corrélation linéaire doit être accompagné du choix du r² minimum à retenir.
De plus l’année civile conduit à inclure les changements de périmètre de fournisseur. Ceci peut décaler la corrélation notamment chez les petits fournisseurs. Il convient d’avoir une méthodologie qui reflète ce point-ci.
Le calcul du gradient proposé fonctionne très bien sur un échantillonnage pour la définition des profils. Cependant nous pensons qu’il ne convient pas à la définition du gradient d’un fournisseur sur la base du réalisé. En effet celle-ci n’est pas corrigé des effets saisonniers ou encore des corrélations qui pourraient apparaître uniquement du à une variation d’activité sans lien avec la température, créant une themosensibilité non réelle (le cas inverse peut être trouvé).	Comment by EDF: La notation ai risque de prêter à confusion  avec les coefficients a[h] utilisés pour le lissage de température. Il faudrait changer la notation.
Alors a,i est le Gradient horaire de la demi-heure i de l’année AL, associé à la chronique de puissance Chro_Pui_AL[i,j]. Pour chaque demi-heure i, a,.i peut être calculé avec la formule suivante :



La Chronique de Puissance Chro_Pui_AL[i,j] a 48 Gradients horaires pour l’Année de Livraison AL.
[bookmark: _Toc367871090][bookmark: _Toc368405787]Méthode de lissage de la température 
[bookmark: _Toc367871091][bookmark: _Toc368405788]Principe
Le calcul de l’Obligation prend en compte, notamment, le retraitement des chroniques de puissance. Ce retraitement se fonde sur l’écart entre la Température France Lissée seuillée et la Température Extrême de l’Année de Livraison considérée.
La méthode de lissage de la température permet de transposer la Température Fictive France, reflétant la Température Réalisée de l’Année de Livraison donnée, en Température France Lissée.
La Température France Lissée est ensuite seuillée à une Température Seuil.
La Température France Lissée seuillée d’une Année de Livraison AL est ensuite utilisée dans le calcul de l’Obligation.
[bookmark: _Toc367871092][bookmark: _Toc368405789]Méthode de lissage de la Température	Comment by ERDF: Il serait préférable de faire référence à l’annexe F-M3 des règles RE/MA et de ne pas réécrire son contenu. 

Ceci garantirait la cohérence à long-terme des températures utilisées. 
[bookmark: _Toc367871093][bookmark: _Toc368405790]Température de la station fictive France
Météo France transmet à RTE 8 températures tri-horaires quotidiennes, pour tout jour de l’Année de Livraison AL, et pour 32 stations météo, Ti (i= 1 à 32). La transmission de ces données est conforme à un cahier des charges établi par RTE. 
Chaque station est affectée d’un coefficient de pondération électrique ai (i=1 à 32), représentatif du rapport entre la consommation électrique de la région concernée et la consommation électrique nationale. 
Les 8 températures tri horaires quotidiennesquotidienne de l’Année de Livraison AL, de la station fictive France, TF, sont calculées selon la formule : 


Une interpolation linéaire est appliquée aux 8 températures tri horaires d’une journée pour obtenir la température brute pour chaque demi-heure de cette journée. Les 48 températures brutes demi horaires de la station fictive France pour l’Année de Livraison AL sont notées Tb.
[bookmark: _Toc367871094][bookmark: _Toc368405791]Température de long terme de l’Année de Livraison AL
La température de long terme TLT de l’heure h, du  jour j et de l’Année de Livraison AL, obéit à la formule :
TLT(h-1,j,AL) = (1-a[h])×Tb(h-1,j,AL)+a[h] ×TLT(h-21,j,AL)
Avec : 
Tb(h,j,AL) la température brute demi horaire de la station fictive France de l’heure h, du jour j, de l’Année de Livraison AL;
a[h] coefficient de lissage à 48 valeurs (h=1à48). La valeur en du coefficient en h est donnée par les tables de l’annexe 2.
La température de long terme TLT de l’heure h, du  jour j et de l’Année de Livraison AL, se calcule donc selon la formule :
TLT(h,j,AL) =(1-a[h]) ×(∑_(i≥1)xTb(h-i,j,n) ×a[h]i)
Le premier terme est initialisé au 1er juillet 2004 00h00 : TLT(‘01JUL04 :00 :00’)=16,9°C .
[bookmark: _Toc367871095][bookmark: _Toc368405792]Température France Lissée seuillée
La Température France Lissée TFL de l’heure h, du  jour j et de l’année n, est calculée selon la formule :
TFL(h,j,n)=(1-b[h])bh) ×Tb(h,j,n)+b[h]×bh×TLT(h,j,n)
Avec b[h]bh coefficient de lissage à 48 valeurs (h=1 à 48). La valeur du coefficient en h est donnée par les tables de l’annexe 2
La Température  France Lissée seuillée est ensuite déterminée par la formule suivante :
TFLs(h,j,n) = min(TFL(h,j,n),Tseuil)
Avec Tseuil, la Température Seuil conforme à l’annexe 1.
[bookmark: _Toc367871096][bookmark: _Toc368405793]Valeurs des coefficients de lissages
Les 48 valeurs des coefficients de lissage sont déterminées à partir des méthodesceux en vigueur dans l’annexe F M3 des Règles RE MA pour l’Année de Livraison  donnée. Ces valeurs sont fixées à partir du même ensemble de valeurs Chro_T_AL[i,j] utilisé pour calculer les coefficients des gradients des acteurs obligés. Ces valeurs, en heure UTC, sont passées en heure légale.	Comment by EDF: Les coefficients de lissage doivent être calculés sur des bases homogènes à celles utilisées pour les règles RE-MA et pour le calcul des gradients. 
La Température France Lissée en heure UTC est passée en heure légale. 
La Température France Lissé en heure légale est utilisée pour le calcul de la Puissance de Référence des Consommateurs et le calcul de l’Obligation des Acteurs Obligés.
[bookmark: _Toc367871097][bookmark: _Toc368405794]Declaration d’ouverture d’un Périmètre Fournisseur

AAAA [indiquer le nom complet], société _________________ [indiquer la forme sociale], au capital de ____ euros, dont le siège social est situé à _________________ [indiquer l'adresse complète], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ___________ [indiquer la ville] sous le numéro ____ [N° SIRET], en sa qualité de Fournisseur, représentée par Mme/M ________________[indiquez le nom et la fonction du signataire], dûment habilité(e) à cet effet,

Déclare ouvrir un périmètre de Fournisseur, conformément aux dispositions prévues à l’article 58.2.1.15.4 des Règles.. 
1.1.2 [bookmark: _Ref367722142][bookmark: _Toc367871078]Signal PP2
1.1.2.1 [bookmark: _Ref367724131]Signal définitif
RTE publie le signalement d’un Jour de PP2 la vieille du jour concerné.
1.1.2.2 Informations prévisionnelles	
RTE peut publier des informations prévisionnelles relativesRègles. 

AAAA déclare l’ensemble des Réseaux de Distribution auxquels ses consommateurs finals sont raccordés à la datePériodedate de Pointe PP1 la présente déclaration d’ouverture :	Comment by Emilie Scholtès: Uniquement PP1 ? Ces signaux seront-ils bien envoyés à l’ensemble des acteurs ?

	Gestionnaire de Réseau Public de Distribution
	Référence d’un Site raccordé au Réseau de Distribution

	
	



	
Pour chaque Réseau de Distribution déclaré ci-dessus, le Fournisseur transmet pour le  jour J,Site déclaré une attestation du Contrat de Fourniture et de la référence du Site de Soutirage, ou le cas échéant, l’attestation du Contrat Unique du Consommateur au Réseau de Distribution.	Comment by ERDF: Attention il s’agit juste de déclarer les GRD sur lesquels le fournisseur est actif et pas site par site : Il peut avoir dans son portefeuille un très grand nombre de sites raccordés à un GRD.
Par ailleurs les GRD sont en mesure de déclarer à RTE les fournisseurs qui ont conclu un contrat GRD-F avec eux (fournisseurs délivrant de l’électricité dans le cadre d’un contrat unique).

Fait à …………………., le …/…/20….

Pour AAAA

Nom :


Signature :

Annexes : Autorisation administrative d’achat d’électricité pour revente aux consommateurs finals ou aux gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, conformément aux termes de l’article L333-1 du Code de l’Energie.	Comment by ERDF: Les fournisseurs ayant conclu un contrat unique avec ERDF ont fourni cette autorisation.
[bookmark: _Toc367871098][bookmark: _Toc368405795]Accord de rattachement d’un Consommateur à un Fournisseur
ENTRE
AAAA [indiquer le nom complet], société _________________ [indiquer la forme sociale], au capital de ____ euros, dont le siège social est situé à _________________ [indiquer l'adresse complète], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ___________ [indiquer la ville] sous le numéro ____ [N° SIRET], en J-1 avant le signal définitif conformesa qualité de Fournisseur, représentée par Mme/M ________________[indiquez le nom et la fonction du signataire], dûment habilité(e) à cet effet,
D’UNE PART,
ET
BBBB [indiquer le nom complet], société _________________ [indiquer la forme sociale], au capital de ____ euros, dont le siège social est situé à _________________ [indiquer l'adresse complète], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ____ [indiquer la ville] sous le numéro ____ [N° SIRET], en sa qualité de Consommateur, représentée par Mme/M _________________ [indiquez le nom et la fonction du signataire], dûment habilité (e) à cet effet,
D’AUTRE PART,
ou par défaut, ci-après dénommés individuellement une « Partie », ou conjointement les « Parties »,

il a été convenu et arrêté ce qui suit :
[Cocher la mention choisie]
□ le Site de Soutirage de _________________ [indiquer le nom et l’adresse et le code
décompte1], pour lequel BBBB est titulaire d’un CARD ou CART n° _______ avec le Gestionnaire de Réseau en date du …/…/201…[indiquer la date].
□ le Site de Soutirage_________________ [indiquer le nom, l’adresse et le code décompte] raccordé au client de tête ____________ [indiquer le titulaire du CARD ou CART], pour lequel BBBB est titulaire d’un Contrat de Service de Décompte n° _________________ [rayer la mention inutile] avec le Gestionnaire de Réseau en date du  /…/201… [indiquer la date].
va être rattaché au Périmètre de AAAA.

Toute demande de mise à jour de ces éléments devra être transmise préalablement par le Consommateur a son Fournisseur, y compris dans le cadre d’une modification d’un Contrat de Service de Décompte.

Le présent Accord de Rattachement est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé à tout moment par chacune des Parties, suivant les conditions et modalités prévues à l’article 58.2.2.15.4 des Règles.. 
[bookmark: _Toc367871079]Publication sur les Années de Livraison échues des Règles.



Fait en 2 exemplaires originaux,

 
Pour s’assurerAAAA
A………………………..
Le …../…./20….

Nom et fonction du bon fonctionnementreprésentant :




Signature :


 
Pour BBBB
A………………………..
Le …../…./20….

Nom et fonction du représentantmécanisme et du bon dimensionnement des paramètresreprésentant :




Signature :

 


 

Annexe : Document contractuel attestant du rattachement Fournisseur  Consommateur, et mentionnant notamment la date de rattachement.
[bookmark: _Toc367871099][bookmark: _Toc368405796]Déclaration de changement de périmètre fournisseur par un consommateur 	Comment by ERDF: Il suffit d‘un nouvel accord de rattachement signé du client et du nouveau fournisseur pour acter du changement de fournisseur, pourquoi avoir à gérer en plus une déclaration de changement ?

Je soussigné _________________ [mentionner le prénom et le nom de la personne], _________________ [mentionner la fonction de la personne], Représentant dûment habilité(e) à cet effet de la société _________________ [indiquer la forme sociale] AAAA au regardcapital de  ___ euros, dont le siège social est situé à _________________ [indiquer l'adresse complète], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétéssignaux véhiculés par le dispositif, RTE analysera et publieraSociétés de ____ [indiquer la ville] sous le numéro ____[N° SIRET], en sa qualité de Consommateur,

déclare auprès du Gestionnaire de Réseau, conformément à l’Article 5.4 des Règles, que :
[Cocher la mention choisie]
□ le Site de Soutirage de _________________ [indiquer le nom et l’adresse et le code décompte3], pour lequel AAAA est titulaire d’un CART ou d’un CARD n° _______ avec le Gestionnaire de Réseau en date du …/…/201…[indiquer la date].
□ le Site de Soutirage_________________ [indiquer le nom, l’adresse et le code décompte] raccordé au client de tête ____________ [indiquer le titulaire du CART ou du CARD],pour lequel AAAA est titulaire d’un Contrat de Service de Décompte n° _________________ [rayer la mention inutile] avec le Gestionnaire de Réseau en date du …/…/201… [indiquer la date].
ne sera plus rattaché au Périmètre du Fournisseur BBBB et sera rattaché au Périmètre du Fournisseur de CCCC.


Fait à …………………., le …/…/20….

Pour AAAA

Nom :


Signature :
[bookmark: _Toc367871100][bookmark: _Toc368405797]Déclaration de retrait de Consommateur par un fournisseur

Je soussigné _________________ [mentionner le prénom et le nom de la personne],_________________ [mentionner la fonction de la personne], Représentant dûment habilité(e) à cet effet de la société _________________ [indiquer la forme sociale] AAAA au capital de ____ euros, dont le siège social est situé à _________________ [indiquer l'adresse complète], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ____ [indiquer la ville] sous le numéro ____ [N° SIRET], en sa qualité de Fournisseur, titulaire de l’identifiant N° __________  [indiquer le numéro d’identification notifié à la demande d’ouverture de périmètre] 

Notifie au Gestionnaire de Réseau, conformément à l’Article 5.4 des Règles, que :

[Cocher la mention choisie]
□ le Site de Soutirage de _________________ [indiquer le nom et l’adresse et le code décompte3], pour lequel BBBB est titulaire d’un CART ou d’un CARD n° _______ avec le Gestionnaire de Réseau en date du …/…/201…[indiquer la date].
□ le Site de Soutirage_________________ [indiquer le nom, l’adresse et le code décompte] raccordé au client de tête ____________ [indiquer le titulaire du CART ou du CARD], pour lequel BBBB est titulaire d’un Contrat de Service de Décompte n° _________________ [rayer la mention inutile] avec le Gestionnaire de Réseau en date du …/…/201… [indiquer la date].

ne sera plus rattaché à mon Périmètre de Fournisseur.


Fait, à ………………., le …/…/20….


Pour AAAA

Nom :


Signature :

Annexe : Document attestant de la fin de contrat (rupture/arrivée à échéance) entre le Fournisseur  et le Consommateur, et mentionnant notamment la date de fin de contrat.
[bookmark: _Toc367871101][bookmark: _Toc368405798]Accord de rattachement d’une entité de certification à un Périmètre de Certification
ENTRE
AAAA [indiquer le nom complet], société _________________ [indiquer la forme sociale], au capital de ____ euros, dont le siège social est situé à _________________ [indiquer l'adresse complète], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ___________ [indiquer la ville] sous le numéro ____ [N° SIRET], en sa qualité d’Exploitant de Capacité, représentée par Mme/M ________________[indiquez le nom et la fonction du signataire], dûment habilité(e) à cet effet,
D’UNE PART,
ET
BBBB [indiquer le nom complet], société _________________ [indiquer la forme sociale], au capital de ____ euros, dont le siège social est situé à _________________ [indiquer l'adresse complète], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ____ [indiquer la ville] sous le numéro ____ [N° SIRET], en sa qualité de Responsable de périmètre de Certification, représentée par Mme/M _________________ [indiquez le nom et la fonction du signataire], dûment habilité (e) à cet effet,
D’AUTRE PART,
ou par défaut, ci-après dénommés individuellement une « Partie », ou conjointement les « Parties »,

il a été convenu et arrêté ce qui suit :
[Cocher la mention choisie]
□ le Site d’Injection de _________________ [indiquer le nom et l’adresse et le code décompte], pour lequel AAAA est titulaire d’un CARD ou CART n° _______ avec le Gestionnaire de Réseau en date du …/…/201…[indiquer la date].
□ le Site d’Injection_________________ [indiquer le nom, l’adresse et le code décompte] raccordé au client de tête ____________ [indiquer le titulaire du CARD ou CART], pour lequel AAAA est titulaire d’un Contrat de Service de Décompte n° _________________ [rayer la mention inutile] avec le Gestionnaire de Réseau en date du  /…/201… [indiquer la date].
□ le Site de Soutirage de _________________ [indiquer le nom et l’adresse et le code
décompte1], pour lequel AAAA est titulaire d’un CARD ou CART n° _______ avec le Gestionnaire de Réseau en date du …/…/201…[indiquer la date].
□ le Site de Soutirage_________________ [indiquer le nom, l’adresse et le code décompte] raccordé au client de tête ____________ [indiquer le titulaire du CARD ou CART], pour lequel AAAA est titulaire d’un Contrat de Service de Décompte n° _________________ [rayer la mention inutile] avec le Gestionnaire de Réseau en date du  /…/201… [indiquer la date].
va être rattaché au Périmètre de Certification de BBBB.

Toute demande de mise à jour de ces éléments devra être transmise préalablement par l’Exploitant de Capacité au Responsable de périmètre de Certification, y compris dans le cadre d’une modification d’un Contrat de Service de Décompte.

Le présent Accord de Rattachement est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé à tout moment par chacune des Parties, suivant les Années de Livraison échues : conditions et modalités prévues dans les Règles.
- des informations sur les niveaux de Capacités Certifiés des EDC présentes au Registre des Capacités Certifiées ;
- des informations sur les niveaux de Capacités Effectifs prévisionnels des EDC présentes au Registre des Capacités Certifiées ;
- des rééquilibrages effectués par les EDC durant le premier exercice du mécanisme ;
- des déclarations d’évolutions effectuées par les Exploitant durant le premier exercice du mécanisme ;
RTE publiera les analyses d’une Année de Livraison échue avant le début de la Période de Livraison suivante.
1.2 [bookmark: _Toc367871080]Publication via la Commission de Régulation de l’Energie
1.2.1 [bookmark: _Toc367871081]Prix de Référence d’une Année de Livraison
Les modalités de publication du prix de référence sont fixées par la CRE, et publiées avant le début de la Première Année de Livraison. 

Mécanisme de capacité[image: Ligne_horizontale][image: Ligne_horizontale]
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Volet Obligation
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Fait en 2 exemplaires originaux,

 
Pour AAAA
A………………………..
Le …../…./20….

Nom et fonction du représentant :




Signature :


 
Pour BBBB
A………………………..
Le …../…./20….

Nom et fonction du représentant :




Signature :

 
Annexe : Document contractuel attestant du rattachement Exploitant de Capacité - Responsable de Périmètre de Certification

[bookmark: _Toc367871102][bookmark: _Toc368405799]Déclaration de changement de périmètre de certification PAR un Exploitant de capacité
Je soussigné _________________ [mentionner le prénom et le nom de la personne], _________________ [mentionner la fonction de la personne], Représentant dûment habilité(e) à cet effet de la société _________________ [indiquer la forme sociale] AAAA au capital de  ___ euros, dont le siège social est situé à _________________ [indiquer l'adresse complète], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ____ [indiquer la ville] sous le numéro ____[N° SIRET], en sa qualité d’Exploitant de Capacité,

déclare auprès du Gestionnaire de Réseau, conformément à l’Article 6.10 des Règles, que l’entité de Certification (EDC) n°……………… ne sera plus rattaché au Périmètre du Responsable de Certification BBBB et sera rattaché au Périmètre de Certification de CCCC.


Fait à …………………., le …/…/20….

Pour AAAA

Nom :

Signature :
 (
Déclaration de changement de périmètre de certification PAR un Exploitant de capacité
) (
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Déclaration de changement de périmètre de certification PAR un Exploitant de capacité
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Déclaration de changement de périmètre de certification PAR un Exploitant de capacité
Déclaration de changement de périmètre de certification PAR un Exploitant de capacité
cation PAR un Exploitant de capacité
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Signature :
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Signature :
) (
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Signature :
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