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[bookmark: _Toc367870980]Volet Obligation 
[bookmark: _Toc367870981]Organisation du volet Obligation
L’article L. 335-1 du code de l'énergie dispose que « Les consommateurs finals et les gestionnaires de réseaux pour leurs pertes qui, pour tout ou partie de leur consommation, ne s'approvisionnent pas auprès d'un fournisseur contribuent, en fonction des caractéristiques de cette consommation, en puissance et en énergie, sur le territoire métropolitain continental, à la sécurité d'approvisionnement en électricité. (…). » 
Les Acteurs Obligés identifiés à l’article 3.1.1 des présentes Règles sont ainsi tenus à une Obligation de Capacité, dont le montant est calculé, selon les termes des Articles 1 et 3 du Décret par le Gestionnaire du réseau de transport en fonction de la Puissance de Référence de chacun, et d’un Coefficient de sécurité. 	Comment by EDF: Il faut soit définir Décret, soit préciser le décret en question (2012-1405)
Le volet de l’Obligation a pour objet de décrire la méthode de calcul de l’Obligation des Acteurs Obligés Fournisseurs et des Consommateurs Obligés afin que chacun puisse au mieux prévoir son niveau d’Obligation et ses évolutions aux cours des exercices par la connaissance : des valeurs des paramètres relatifs à l’obligation, des principes de leur calcul, des modalités de révision et des méthodes de calcul spécifiques à chacun d’entre eux. La méthode de calcul précise en particulier : la méthode de calcul de la consommation constatée, base du calcul de l’Obligation, et la méthode de calcul du Gradient d’un Acteur Obligé. 	Comment by EDF: Avec l’insertion d’une partie 5.3.3. sur l’Obligation des GR (qui renvoie à la consultation de la CRE)
Ces méthodes sont celles appliquées par les Gestionnaires de Réseau, pour les calculs de Puissance de Référence par Acteur Obligés, sur le référentiel des Sous Périmètres des Fournisseurs qui leurs sont affectés et qu’ils gèrent. Les Puissances de Référence ainsi que les données utilisées pour leur calcul, sont transmises à RTE pour chaque Année de Livraison, de sorte à ce que RTE calcule et notifie l’Obligation à chacun des Acteurs Obligés. 	Comment by EDF: La notion de Sous Périmètre devrait faire l’objet d’une définition.
Le volet Obligation précise : 
les principes et  valeurs des paramètres communs aux calculs des Obligations des trois types d’Acteur Obligés pour une Année de Livraison ;
les modalités de calcul de l’Obligation pour chacun des Acteurs Obligés : Fournisseurs, Consommateurs Obligés et Gestionnaires de Réseau ;
les processus opérationnels pour la Constitution et Gestion des Périmètres des Fournisseurs ;	Comment by EDF: La notion de Périmètre des fournisseurs devrait faire l’objet d’une définition.
les modalités relatives au rééquilibrage en capacité des Acteurs Obligés ;
[bookmark: _Toc367870982]Paramètres communs aux Acteurs Obligés pour le calcul de l’Obligation
[bookmark: _Toc367870983]Période de Pointe PP1	
La Période de Pointe PP1 est un ensemble d’Heures pour une Année de Livraison donnée.
Les Heures de la Période de Pointe PP1 sont les Heures des plages [7h00 ; 15h00[ et [18h00 ; 20h00[ des  Jours  signalés par RTE, selon les modalités précisées à l’article 8.2.1 (ci-après notés Jours de PP1).
Les Jours de PP1 sont sélectionnés parmi les Jours ouvrés de la Période de Livraison de l’Année de Livraison à l’exclusion des vacances scolaires de noël de l’Année de Livraison telles que définies dans l’arrêté relatif au calendrier scolaire national en vigueur.	Comment by EDF: Face à l’importante variabilité des obligations des fournisseurs avec les règles proposées, EDF s’interroge sur l’intérêt d’un éventuel raccourcissement de la période de livraison à dec-janv-fevrier.
Les Jours de PP1 sont  signalés  par RTE la veille et pré-signalés de façon indicative en J-2 selon les modalités précisées à l’article 8.2.1. . 	Comment by EDF: Les règles ne précisent pas les critères (seuils de consommation, de tension…) qui déclenchent le signalement des jours PP1 (et PP2) et ne prévoient pas que ces critères soient ultérieurement précisés. L’explicitation de ces critères permettrait d’objectiver la réalisation des jours PP1 et aux acteurs d’anticiper un peu mieux les jours PP1 sur l’Année de Livraison à venir.
Le nombre de Jours de PP1 pour une Année de Livraison est compris entre 10 et 15.
[bookmark: _Ref367719758][bookmark: _Toc367870984]La Température Extrême de Référence 
[bookmark: _Ref367719488]Principe 
La Température Extrême de Référence est une chronique de 48 valeurs journalières, au pas demi-horaire.
La Température Eextrême de Référence vise à répondre aux deux principes suivants :
elle reflète la contribution de l’aléa thermosensible aucontribue à traduire le niveau de risque contre lequel le système cherche à se couvrir. 
elle reflète l’aléa thermosensible du système de sorte à faire porter peser le plus justement l’aléa thermosensible sur les consommateurs qui le génèrent.	Comment by EDF: Pour renforcer l’efficacité et l’équité du dispositif, il conviendrait de tenir compte également du service rendu qui en termes de sécurité d’alimentation n’est pas le même pour toutes les catégories de consommateurs. En l’état, les règles viseraient à faire porter les aléas aux consommateurs qui les génèrent le plus, mais sans tenir compte de la différence de service rendu entre consommateurs en situation de délestage.
[bookmark: _Ref367719506]Méthodologie retenue
La Température Extrême de Référence d’une Année de Livraison est déterminée sur la  base des chroniques de Température du Référentiel de Météo France, au regard d’un niveau de risque contre lequel le système doit être couvert. 
Valeur pour lesa deux pPremières Années de Livraison 	Comment by EDF: L’article 5.2.2.4 qui suit ne permet pas de traiter la 2ème année de livraison.
Pour lesa deux pPremières Années de Livraison, la Température Extrême prend les valeurs demi-horaires suivantes :

	Pas demi horaire UTC
	Température Extrême (°C)
	Pas demi horaire UTC
	Température Extrême (°C)

	1
	-3.62
	25
	-1.78

	2
	-3.63
	26
	-1.75

	3
	-3.64
	27
	-1.72

	4
	-3.66
	28
	-1.67

	5
	-3.68
	29
	-1.63

	6
	-3.72
	30
	-1.56

	7
	-3.78
	31
	-1.63

	8
	-3.84
	32
	-1.77

	9
	-3.88
	33
	-1.99

	10
	-3.94
	34
	-2.16

	11
	-4.00
	35
	-2.31

	12
	-4.04
	36
	-2.60

	13
	-3.96
	37
	-2.75

	14
	-3.82
	38
	-2.90

	15
	-3.71
	39
	-3.08

	16
	-3.61
	40
	-3.25

	17
	-3.46
	41
	-3.32

	18
	-3.42
	42
	-3.44

	19
	-3.28
	43
	-3.50

	20
	-3.05
	44
	-3.55

	21
	-2.72
	45
	-3.58

	22
	-2.41
	46
	-3.60

	23
	-2.09
	47
	-3.60

	24
	-1.91
	48
	-3.61



Il s’agit de  valeurs indicatives communiquées pour que les Parties puissent avoir connaissance de l’ordre de grandeur. En revanche, la valeur définitive qui sera retenue pour lesa deux pPremières Années de Livraison pourra être différente de la valeur communiquée dans lea cadre du présent projet de Règles
Révision de la Température Extrême de Référence 
Pour chaque Année de Livraison, RTE propose à la Commission de Régulation de l’Energie la Température Extrême de Référence établie conformément aux principes de l’article 5.2.2.1 et la méthode de l’article 5.2.2.2. 
La proposition de révision de la valeur de la Température Extrême de Référence est effectuée au 1er juillet de l’Année N-4 pour une Année de Livraison AL.
Si la proposition est refusée : la CRE précise les motifs du refus, et RTE peut proposer une nouvelle valeur de Température Extrême de Référence.
Sans approbation de la CRE d’une valeur de Température Extrême de Référence avant le 1er novembre N-4 pour l’Année de Livraison AL, la valeur de la Température Extrême de Référence de  l’Année de Livraison précédente est reconduite.
La nouvelle valeur, ou valeur reconduite de la Température Extrême de Référence, est publiée conformément aux modalités de l’article 8.1.2.
[bookmark: _Toc367870985]Coefficient de sécurité
[bookmark: _Ref367719574]Principe
Conformément à l’article 3 du Décret, le coefficient de sécurité est établi de sorte à prendre en compte, dans le calcul de l’Obligation, les interconnexions du marché français de l’électricité avec les autres marchés européens, et à respecter un niveau de risque de défaillance cohérent avec le critère de sécurité d’alimentation retenu par les pouvoirs publics.		Comment by EDF: EDF est d’avis que- le coefficient de sécurité doit permettre le rebouclage des obligations calculées sur la base des consommations constatées sur un niveau d’obligation global calculé à l’entrée de l’hiver. 
Par ailleurs, sans préempter l’issue de la consultation de la CRE, le coefficient de sécurité pourrait également tenir compte de la prise en compte implicite des capacités de production sous Obligation d’Achat pour lesquelles l’exploitant transfert les garanties à l’Acheteur Obligé.	Comment by EDF: Il faut soit définir « Décret », soit préciser le décret en question (2012-1405)
[bookmark: _Ref367719586]Méthode
Le coefficient de sécurité est établi sur la base d’un grand nombre de simulations d’équilibre offre-demande, cohérentes avec ce qui est retenu dans le cadre de l’élaboration du Bilan Prévisionnel. 	Comment by EDF: Il faudrait préciser la méthode. On pourrait s’inspirer des éléments fournis dans le Bilan Prévisionnel.
Valeur pour lesa deux pPremières Années de Livraison 	Comment by EDF: L’article 5.2.3.4 qui suit ne permet pas de traiter la 2ème année de livraison.
Il s’agit d’une valeur indicative communiquée pour que les Parties puissent avoir connaissance de l’ordre de grandeur. En revanche, la valeur définitive qui sera retenue pour lesa deux pPremières Années de Livraison pourra être différente de la valeur communiquée dans la cadre du présent projet de Règles
Pour lesa deux pPremières Années de Livraison, le coefficient de sécurité vaut : 0,93.	Comment by EDF: La valeur du coefficient interroge sachant que les interconnexions représentent de l’ordre de 6-7 GW mais que d’autres aléas doivent être couverts par ce coefficient.
Révision 
Pour chaque Année de Livraison, RTE propose à la Commission de Régulation de l’Energie le coefficient de sécurité établi conformément aux principes de l’article 5.2.3.1 et la méthode de l’article 5.2.3.2.
La proposition de révision de valeur de coefficient de sécurité est effectuée au plus tard au 1er Juillet de l’Année N-4 pour une Année de Livraison AL.
Si la proposition est refusée : la CRE précise les motifs du refus, et RTE peut proposer une nouvelle valeur de coefficient de sécurité.
Sans approbation de la CRE d’une des propositions de valeur de coefficient de sécurité avant le 1er novembre N-4 pour l’Année de Livraison AL, la valeur du Coefficient de sécurité de  l’Année de Livraison AL-1  est reconduite.
La nouvelle valeur, ou valeur reconduite du Coefficient de sécurité est publiée conformément aux modalités de l’article 8.1.2.
[bookmark: _Ref367720791][bookmark: _Toc367870986]Méthode de Calcul de l’Obligation par Acteur Obligé
[bookmark: _Ref367719855][bookmark: _Toc367870987]Méthode de Calcul de l’Obligation d’un Fournisseur 
Méthode
L’Obligation du Fournisseur F, pour l’Année de Livraison AL se calcule selon la formule suivante :

Avec :
-  	Comment by EDF: Le h semble davantage se reporter à l’année de livraison qu’au fournisseur. Tous les F[h] devraient en cohérence être corrigés.
De plus le gradient est défini par pas.
-  est le chronique du Gradient Demi Horaire du Fournisseur F pour le pas demi-horaire h de l’Année de Livraison AL. Les modalités de son calcul sont précisées à l’article 5.3.1.35.3.1.3. Un retour d’expérience de ces modalités sera établi par RTE à l’issue de chaque année de livraison. Elles pourront être modifiées à la demande de la CRE. Les révisions seront proposées par RTE à la CRE après consultation des acteurs.  	Comment by EDF: Pour éviter des gradients trop instables qui ne seraient pas révélateurs d’une réalité sous-jacente, EDF est d’avis qu’il faut raisonner par catégorie de consommateurs et non pas à la maille d’un fournisseur. Cf commentaire de l’annexe 1.	Comment by EDF: En tout état de cause, quelle  que soit la méthode retenue il faut prévoir une révision de la méthode de calcul du gradient.
- ConsoCorrignstatéeAL[h],F[h] est la  Consommation Corrignstatée du Fournisseur F, pour le Pas Demi Horaire h de l’Année de Livraison AL, calculée conformément aux modalités de l’article 5.3.1.2.
- TExt, AL  [h] est la Température Extrême, pour le Pas Demi Horaire h, pour l’Année de Livraison AL, calculée conformément aux modalités de l’article 5.2.2.
-TFLs,AL[h] est la Température France Lissée seuillée pour le Pas Demi Horaire h, pour l’Année de Livraison AL, calculée conformément aux modalités de l’Annexe 2.
- nbHeuresPP1 est le double du nombre de Pas Demi Horaire h de la période de pointe PP1 d’Heures de la Période de Pointe PP1 pour l’Année de Livraison AL.	Comment by EDF: « Heure » est bien définie comme une période de 60 min.
Consommation Corrignstatée du Fournisseur 
Principe
La Consommation Corrignstatée d’un Fournisseur est la chronique utilisée pour le calcul de l’Obligation du Fournisseur, et plus particulièrement pour le calcul de sa puissance de référence, et de son obligation.
La Consommation Corrignstatée d’un Fournisseur pour une Année de Livraison AL est calculée selon la formule suivante, pour un Pas Demi Horaire h :

Avec :
SommeConsoConstatéeF,AL la somme des chroniques des Consommations Constatées des Consommateurs rattachées au Périmètre du Fournisseur pour l’Année de Livraison AL;
PuissanceEffActiveeF,AL la chronique de la Puissance activée des Capacités d’Effacement Certifiées associées au Périmètre du Fournisseur pour l’Année de Livraison AL ;
SommeNEB,HorsF la chronique de l’ensemble des  NEB RE Site effectuées par les Consommateurs du Périmètre du Fournisseur ;
SommeNEB,F la chronique de l’ensemble des  NEB RE Site effectuées par les Fournisseur ;
Les modalités de calcul de SommeConsoConstatéeF,AL ; PuissanceEffActiveeF,AL ; SommeNEB,HorsF ; SommeNEB,F sont précisées dans l’article 5.3.1.
Somme des chroniques des Consommations Constatées des Consommateurs attribuées au Fournisseur SommeConsoConstatéeF,AL
Principe
La Consommation Constatée d’un Consommateur est attribuée à la Consommation Corrignstatée du Fournisseur si le Site de Soutirage fait partie du Périmètre du Fournisseur sur le Pas Demi Horaire, h H, considérée. 
La méthode de calcul permet de préciser les modalités de détermination SommeConsoConstatéeF,AL[h], pour tout pas h de PP1.
Méthode
Pour une Pas Demi Horaire, h,  Heure h donnée :
SommeConsoConstatéeF,AL[h]=

La Consommation Constatée du Consommateur Profilé Cp,  du Pas Demi-Horaire, h, e l’heure h est calculée conformément aux méthodes de l’article 5.3.1.2.3.2.
La Consommation Constatée du Consommateur Télérelevé Ct,  du Pas Demi-Horaire, h, de l’heure h est calculée conformément aux méthodes de l’article5.3.1.2.3.3.
Le Périmètre du Fournisseur est un ensemble constitué de l’union des Sous Périmètres des Fournisseurs de chacun des Gestionnaires de Réseau de Distribution, et de RTE. Les modalités de constitution et d’évolution des Périmètres des Fournisseurs sont précisées à l’article 5.4.
[bookmark: _Ref367719801]Consommation constatée d’un Consommateur 
Données utilisées
Toutes les données élémentaires utilisées pour le calcul de la consommation constatée d’un consommateur sont issues des systèmes de comptage et d’information des gestionnaires de réseaux publics auxquels les sites sont raccordés.
[bookmark: _Ref367720004]Consommation constatée d’un Consommateur Profilé
La consommation constatée d’un Consommateur Profilé  est la somme, au pas demi-horaire, des Courbes de Charges calées et normalisées des Sites de Soutirage de du Consommateur profilé CdC ConsoCaléeNormaliséeS.	Comment by EDF: L’article L331-2 du Code de l’énergie associe la consommation d’un consommateur final à un site de soutirage. La formulation qui laisse entendre qu’il y a plusieurs sites par consommateur profilé n’est donc pas cohérente. La notion de consommation des profilés quant à elle n’existe aujourd’hui qu’à la maille des responsables d’équilibre.
Les Courbes de Charges CdC ConsoCaléeNormaliséeS sont établies selon les modalités définies par les Règles RE/MA en vigueur à partir des Courbes de Charges Estimées des sites de Soutirage de ce consommateur CdCestim.conso.S(M+14).
La méthode de calcul de la consommation constatée  d’un Consommateur est approuvée par la Commission de Régulation de l’Energie. 
[bookmark: _Ref367720025]Consommation constatée d’un Consommateur Télérelevé
La consommation constatée d’un Consommateur Télérelevé est la somme, au pas demi-horaire, des Courbes de Charges des Sites de Soutirage Télérelevés de ce Consommateur CdCtelerel.conso.S(M+124).	Comment by EDF: Cf. règles RE-MA.	Comment by EDF: Problème de cohérence avec la définition du consommateur.
La Courbe de Charge d’un Site de Soutirage Télérelevé CdCtelerel.conso.S(M+124)
est établie sur la base des systèmes de comptage et d’information du Gestionnaire de Réseaux publics auxquels  les Sites de Soutirage sont raccordés directement ou indirectement.
Les Courbes de Charges sont établies conformément aux modalités définies par les Règles RE/MA en vigueur.
[bookmark: _Ref367720351]Traitement de la Puissance Activée des EDC d’effacement dans le calcul de l’Obligation d’un Fournisseur
Principe
Les Sites de Soutirage d’un Périmètre de Fournisseur peuvent constituer tout ou partie d’une Entité de Certification pour une Année de Livraison donnée. 
Le calcul de la Consommation Corrignstatée du Fournisseur prend en compte la correction des puissances activées pendant les Heures de la Période de Pointe PP1 d’une Entité de Certification d’Effacement contenant des Sites de Soutirage du Périmètre du Fournisseur en question.
Méthode
Le calcul de la chronique de la Puissance Activée  PuissanceEffActiveeF,AL[h] pendant les Heures de la Période de Pointe PP1 des Capacités d’Effacement Certifiées associée au Fournisseur repose sur : 
Pendant une heure de PP1 : la détermination des Sites de Soutirages associés au Périmètre du Fournisseur, et constituant une EDC d’Effacement pour l’Année de Livraison ;
Le calcul de la Puissance Activée associée à un Site de Soutirage constituant une Capacité d’Effacement Certifiée Activée pendant les Heures de la Période de Pointe PP1 pour l’Année de Livraison donnée ;
Méthode de calcul de la Puissance Activée d’Effacement rattachée au Fournisseur F
Pour chaque pas, la Puissance Activée d’Effacement Certifié rattaché au Fournisseur F :

Puissance Activée d’une EDC 
La Puissance Activée d’une EDC sur le pas H est conforme aux données de collecte et de contrôle mises en œuvre par RTE pour le calcul du Niveau de Capacité Effectif de l’EDC correspondante. 
Les principes sont précisés au Volet Certification. 
Coefficient d’appartenance d’un Site à une EDC
Le Coefficient d’appartenance reflète la participation d’un Site à la Puissance Activée d’Effacement Certifié d’une EDC.
Le Coefficient d’appartenance d’un site à une EDC est une chronique horaire calculée comme suit : 
Si un Site du Périmètre du Fournisseur F, sur un pas H, ne fait partie d’aucune EDC : CoefficientAppartenance(Site,EDC)[h] = 0 ;
Si un Site constitue une EDC sur un Pas Demi Horaire h l’Heure H  : 
Alors, lLe CoefficientAppartenance(Site,EDC)[h] est déterminé par RTE avec le concours le cas échéant du GRD concerné, sur la base des modalités de collecte et de contrôle précisées aux paragraphes 6.8 et 6.9. 
[bookmark: _Ref367720383]Traitement des NEB
[bookmark: _Ref367720426]Méthode de calcul de la somme des NEB non attribuées au Fournisseur Somme[h]NEB,HorsF[h] : chronique de Fourniture Déclarée Hors Fournisseur F
Sur chaque pas demi-horaire, la somme des valeurs des chroniques des Fournitures Déclarées, déclarées par Notification d’Echange de Bloc à RTE, effectuées par un Site du Périmètre du Fournisseur F est égale à SommeNEB,HorsF sur ce même Pas Demi Horaire.
[bookmark: _Ref367720441]Méthode de calcul de la somme des NEB attribuées au Fournisseur Somme[h]NEB,F[h] : chronique de Fourniture Déclarée attribuée à F
Sur chaque pas demi-horaire, la somme des valeurs des chroniques des Fournitures Déclarées par Notification d’Echange de Bloc à RTE, effectuées par le Fournisseur F est égale à SommeNEB,F sur ce même Pas Demi Horaire.
[bookmark: _Ref367719680]Gradient d’un Fournisseur 	Comment by EDF: Comme indiqué en commentaire du 5.2.3., le coefficient de sécurité doit permettre le rebouclage des obligations calculées à partir des consommations constatées sur un niveau d’obligation global calculé à l’entrée de l’hiver. 
A minima, EDF est d’avis qu’il faut déterminer à l’avance un montant d’obligation à partir de gradients normatifs par catégorie de clients. Sans une correction de ce type, tous les consommateurs dont la consommation corrigée de la température n’est pas constante au cours de l’hiver auront un montant d’obligation soumis à la réalisation des aléas climatiques, et ceci indépendamment des questions de thermo-sensibilité. La variabilité de l’obligation sera pas ailleurs accrue du fait de l’instabilité inhérente à la méthode de régression linéaire sur les deltas hebdomadaires d’une année envisagée pour le calcul des gradients (cf. commentaire de l’annexe). 
Une correction via des gradients normatifs associés aux catégories de clients est d’autant plus fondée qu’en ce qui concerne la consommation des clients profilés, la prise en compte des efforts des fournisseurs pour réduire la pointe sera nécessairement lissée dans le temps. Cela n’apporte donc rien de reboucler sur leurs consommations réalisées.

Le Gradient d’un Fournisseur F pour l’Année de Livraison AL est calculé conformément à la méthode de calcul de l’annexe 1.
La méthode est appliquée au couple de chronique de puissance et de chronique de température suivant :
la chronique de puissance à pas demi-horaire sur l’Année de Livraison AL Chro_Pui_AL est la chronique de consommation corrignstatée du Fournisseur retraitée pour le calcul du Gradient pour l’Année de Livraison AL, calculée conformément aux modalités de l’article 5.3.1.4;
la chronique de Température France Lissée seuillée de l’Année de Livraison AL calculée conformément aux modalités de l’annexe 2.
[bookmark: _Ref367720110]Consommation Corrignstatée du Fournisseur retraitée pour le calcul du Gradient
La Consommation Corrignstatée Retraitée pour le Calcul du Gradient d’un Fournisseur  est la chronique de Puissance utilisée Chro_Pui_AL dans l’application de la méthode en Annexe 1 des présentes Règles.  
Pour chaque Pas h, elle est calculée comme suit :

Les modalités de calcul de SommeConsoCorrignstatéeF,AL ; PuissanceEffActiveeF,AL ; SommeNEB,HorsF ; SommeNEB,F sont précisés dans l’article 5.3.1. 
SommeConsoCorrigéenstatéeAL,F,Thermosensibles  
La Chronique SommeConsoCorrigéenstatéeAL,F,Thermosensible est la somme, sur chaque pas demi horaire, des Consommation Corrigéesnstatées des Consommateurs du Périmètre du Fournisseur F, appartenant à la Catégorie des Consommateurs Thermosensibles. 
PuissanceEffActiveeF,AL,Thermosensibles [h] 
La valeur sur le pas h, de la chronique PuissanceEffActiveeF,AL,Thermosensibles  est calculée par application de l’article 5.3.1.2.4 sur les sites du Périmètre du Fournisseurs appartenant à la Catégorie des Consommateurs Thermosensibles. 

SommeNEB,HorsF,Thermosensibles[h] 
La valeur sur le pas h, de la chronique SommeNEB,HorsF,Thermosensibles est calculée par application de l’article 5.3.1.2.5.1: c’est la somme, sur chaque Pas h, des Fournitures Déclarées effectuées par des Sites de Consommateurs appartenant à la Catégorie des Consommateurs Thermosensibles ; et appartenant au Périmètre du Fournisseur F pour le pas h considéré.   
SommeNEB,F,Thermosensibles[h] 
La valeur sur le pas h, de la chronique SommeNEB,HorsF,Thermosensibles est calculée par application de l’article 5.3.1.2.5.2: c’est la somme, sur chaque Pas h, des Fournitures Déclarées effectuées par le Fournisseur F, auprès de Site dont le Consommateur n’appartient pas à la Catégorie des Consommateurs Non Thermosensibles.
Catégories des Consommateurs thermosensibles	Comment by EDF: Pour assurer une certaine stabilité aux obligations, mieux vaut raisonner par catégorie de consommateurs auxquelles seraient associés des gradients calés sur un historique de plusieurs années. 
Un  Consommateur dont le Site de Soutirage  est raccordé au RPD, et qui n’est pas équipé d’un équipement de Télérelève fait partie de la Catégorie des Consommateurs Thermosensibles. 
Un  Consommateur dont le Site de Soutirage  est raccordé au RPD, équipé d’un équipement de Télérelève et identifié par le GRD auquel il est raccordé comme thermosensible fait partie de la Catégorie des Consommateurs Thermosensibles.	Comment by EDF: Si l’identification de consommateurs thermosensibles vs non thermosensibles était retenue, il faudrait a minima établir clairement quelles sont les modalités d’attribution et de classification des clients. Il faudrait également prévoir un paragraphe 5.3.1.4.6 pour traiter des modalités de révision du classement.
Catégories des Consommateurs non thermosensibles	Comment by EDF: Pour assurer une certaine stabilité aux obligations, mieux vaut raisonner par catégorie de consommateurs auxquelles seraient associés des gradients calibrés sur un historique plus long qu’une année. 
Un  Consommateur dont le Site de Soutirage  est raccordé au RPT fait partie de la Catégorie des Consommateurs non thermosensibles. 	Comment by EDF: Pourquoi fixer normativement la thermosensibilité pour ce niveau de tension et ne pas le faire pour l’ensemble des consommateurs ? alors que cela permettrait d’éviter l’instabilité des obligations en partie inhérente à la méthode de calcul des gradients.
Un  Consommateur dont le Site de Soutirage  est raccordé au RPD,  équipé d’un équipement de Télérelève et identifié par le GRD auquel il est raccordé comme non thermosensible fait partie de la Catégorie des Consommateurs non thermosensibles.	Comment by EDF: Si l’identification de consommateurs thermosensibles vs non thermosensibles était retenue, il faudrait a minima établir clairement quelles sont les modalités d’attribution et de classification des clients. Il faudrait également prévoir un paragraphe 5.3.1.4.6 pour traiter des modalités de révision du classement.
Un consommateur dont la consommation constatée sur  les heures PP1 est nulle  fait partie de la Catégorie des Consommateurs non thermosensibles.

Révision des catégories des consommateurs thermosensibles et non thermosensibles	Comment by EDF: Si l’identification des catégories thermosensibles et non thermosensibles était retenue, il faut prévoir un processus de révision. Il est primordial que les fournisseurs eux-mêmes puissent être à l’origine d’une révision.
La classification des consommateurs retenue aux deux articles précédents pourra être révisée après les deux premières années de livraison à la demande d’un ou plusieurs fournisseurs ou à l’initiative de RTE. Le projet de révision devra faire l’objet d’une consultation des fournisseurs et devra être approuvé par la CRE.

[bookmark: _Toc367870988]Méthode de Calcul de l’Obligation d’un Consommateur Obligé 
Méthode
L’Obligation du Consommateur Obligé, pour l’Année de Livraison AL se calcule selon la formule suivante :


-    est la chronique de Gradient du Consommateur Obligé CO par application de la méthode de  l’article 5.3.2.2. 
- ConsoConstatéeCorrigéeAL[h],CO[h] est la  Consommation Constatée Corrigée du Consommateur Obligé CO, pendant la demi-heurel’heure h de l’Année de Livraison AL, calculée conformément aux modalités de l’article.
- TExt,AL [h] est la Température Extrême de Référence, pour la demien l’heure h, depour l’Année de Livraison AL.
-TFLs,AL[h] est la Température France Lissée seuillée en l’ pour la demi-heure h, depour l’Année de Livraison AL, calculée conformément aux modalités de l’annexe 2.
[bookmark: _Ref367720506]Gradient d’un Consommateur Obligé
Gradient d’un Consommateur Obligé de la Catégorie des Consommateurs Thermosensibles 
Le Gradient du Consommateur Obligé pour l’Année de Livraison AL est calculé conformément à la méthode de calcul de l’Annexe 1.
La méthode est appliquée au couple de chronique de puissance et de chronique de température suivant:
- la chronique de puissance à pas demi-horaire sur l’Année de Livraison AL Chro_Pui_AL est la chronique de Consommation Constatée Corrigée du Consommateur Obligé CO pour l’Année de Livraison AL, calculée conformément aux modalités de l’article 5.3.2.3 Consommation Constatée Corrigée du Consommateur Obligé ;
- la chronique de Température France Lissée seuillée de l’Année de Livraison AL calculée conformément aux modalités de l’Annexe 2.
Gradient d’un Consommateur Obligé de la Catégorie des Consommateurs Non Thermosensibles
Le Gradient du Consommateur Obligé appartenant à la Catégorie des Consommateurs Non Thermosensibles est nul.
Catégories des Consommateurs thermosensibles
Un  Consommateur dont le Site de Soutirage  est raccordé au RPD, et qui n’est pas équipé d’un équipement de Télérelève fait partie de la Catégorie des Consommateurs Thermosensibles. 
Un  Consommateur dont le Site de Soutirage  est raccordé au RPD, équipé d’un équipement de Télérelève et identifié par le GRD auquel il est raccordé comme thermosensible fait partie de la Catégorie des Consommateurs Thermosensibles.	Comment by EDF: Si l’identification de consommateurs thermosensibles vs non thermosensibles était retenue, il faudrait a minima établir clairement quelles sont les modalités d’attribution et de classification des clients. Il faudrait également prévoir un paragraphe 5.3.1.4.6 pour traiter des modalités de révision du classement.
Catégories des Consommateurs non thermosensibles
Un  Consommateur dont le Site de Soutirage  est raccordé au RPT fait partie de la Catégorie des Consommateurs non thermosensibles. 
Un  Consommateur dont le Site de Soutirage  est raccordé au RPD,  équipé d’un équipement de Télérelève et identifié par le GRD auquel il est raccordé comme non thermosensible fait partie de la Catégorie des Consommateurs non thermosensibles.	Comment by EDF: Si l’identification de consommateurs thermosensibles vs non thermosensibles était retenue, il faudrait a minima établir clairement quelles sont les modalités d’attribution et de classification des clients. Il faudrait également prévoir un paragraphe 5.3.1.4.6 pour traiter des modalités de révision du classement.
Un consommateur dont la consommation constatée sur  les heures PP1 est nulle fait partie de la Catégorie des Consommateurs non thermosensibles.
Révision des catégories des consommateurs thermosensibles et non thermosensibles	Comment by EDF: Si l’identification des catégories thermosensibles et non thermosensibles était retenue, il faut prévoir un processus de révision. Il est primordial que les fournisseurs eux-mêmes puissent être à l’origine d’une révision.
La classification des consommateurs retenue aux deux articles précédents pourra être révisée après les deux premières années de livraison à la demande d’un ou plusieurs fournisseurs ou à l’initiative de RTE. Le projet de révision devra faire l’objet d’une consultation des fournisseurs et devra être approuvé par la CRE..
[bookmark: _Ref367720640]Consommation Constatée Corrigée du Consommateur Obligé 
La Consommation Constatée Corrigée du Consommateur Obligé CO pour une Année de Livraison AL est calculée selon la formule suivante, pour une Heure h :
ConsoConstatéeCorrigéeAL,CO[h] = ConsoConstatéeCO,AL[h] + PuissanceEffActiveeCO,AL[h] - SommeNEB [h]
Avec :
ConsoConstatéeC,AL la Consommations Constatée du Consommateur CO calculée selon les modalités de l’article 5.3.2.4 Traitement de la Puissance Activée d’une Capacité Certifiée Activée associée au Consommateur Obligé ;
PuissanceEffActiveeCO,AL la chronique de retraitement de la Puissance activée des Capacités d’Effacement Certifiées associées au Consommateur CO ;
SommeNEB [h] Fourniture Déclarée par le consommateur par Notification d’Echange de Bloc à RTE, pour la demi-l’heure h 
[bookmark: _Ref367720665]Traitement de la Puissance Activée d’une Capacité Certifiée associée au Consommateur Obligé
Principe
La Consommation Constatée Corrigée du Consommateur Obligé prend en compte la correction des Puissances Activées pendant les Heures de la Période de Pointe PP1 des Entités de Certification dont le Site de Soutirage du Consommateur Obligé fait éventuellement partie. 
Méthode
Le calcul de la chronique PuissanceEffActiveeCO,AL[h] pendant les Heures de la Période de Pointe PP1 associée à l’activation d’une EDC dont le ou les Site du Consommateur fait partie repose sur :	Comment by EDF: Il n’est a priori pas possible d’avoir plusieurs sites. L’article L331-2 du Code de l’énergie associe la consommation d’un consommateur final à un site de soutirage.
l’identification de l’Entité de Certification d’Effacement contenant le ou les Sites de Soutirage du Consommateur Obligé ;	Comment by EDF: Idem. Problème de cohérence avec la définition du consommateur.
le calcul de la Puissance Activée associée àa l’EDC Certifiée Activée pendant les Heures de la Période de Pointe PP1 pour l’Année de Livraison donnée ;
la détermination d’un coefficient d’appartenance du Site de Soutirage à l’EDC. 
Pour chaque pas, la Puissance Activée d’Effacement Certifié rattaché au Consommateur ObligéFournisseur F :


Puissance Activée d’une EDC 
La Puissance Activée d’une EDC sur le pas H est conforme aux données de collecte et de contrôle mises en œuvre par RTE pour le calcul du Niveau de Capacité Effectif de l’EDC correspondante. 
Les principes sont précisés au Volet Certification. 
Coefficient d’appartenance d’un Site à une EDC
Le Coefficient d’appartenance d’un site à une EDC est une chronique calculée comme suit : 
Si le Site du Consommateur CO, sur un pas H, ne fait partie d’aucune EDC : CoefficientAppartenance(Site,EDC)[h] = 0 ;
Si le Site appartient à une EDC sur pasl’Heure H : 
Le CoefficientAppartenance(Site,EDC)[h] est déterminé par RTE avec le concours le cas échéant du GRD concerné, sur la base des modalités de collecte et de contrôle précisées aux paragraphe 6.8 et 6.9. 

Méthode de calcul de l’obligation de capacité d’un gestionnaire de réseau
Règles à ajouter après proposition de la CRE
[bookmark: _Ref367720044][bookmark: _Toc367870989]Périmètre du Fournisseur 
[bookmark: _Toc367870990]Notion de Périmètre d’un Fournisseur
Le Périmètre du Fournisseur est le référentiel utilisé pour le calcul de la Puissance de Référence dupar Fournisseur.
Un Périmètre Fournisseur est une partition de Sous Périmètres  Fournisseur rattachés à des Gestionnaires de Réseau ;
Chaque Sous Périmètres de Fournisseur est géré par le Gestionnaire de Réseau auquel les sites de soutirage rattachés au fournisseur sont raccordés.
Les conditions de rattachement et d’évolution d’un Sous Périmètre sont précisés dans l’article 5.4.3 et 5.4.4.  
[bookmark: _Toc367870991]Notion de Sous Périmètre d’un Fournisseur
Un Sous Périmètre d’un Fournisseur est rattaché à un unique Gestionnaire de Réseau.
Un Sous Périmètre d’un Fournisseur est un ensemble de sites de Soutirage.
SPérimètreF,GR (h, m, AL) est le Sous Périmètre du Fournisseur F, rattaché au Gestionnaire de Réseau GR : c’est l’ensemble des sites de Soutirage raccordés au Gestionnaire de Réseau GR et dont le Fournisseur est F, pour le pas demi horaire h, du mois m de l’Année de Livraison AL  ;
Les conditions de rattachement d’un site de Soutirage à SPérimètreF,GR sont précisées aux articles 5.4.4 et 5.4.5.
Soit h le Pas Demi Horaire du mois m, de l’Année de Livraison AL :

Chaque Gestionnaire de Réseau est responsable de la gestion des Sous Périmètres pour les Fournisseurs dont il doit calculer la Puissance de Référence. 
Les modalités de gestion des opérations d’ouverture, d’ajout ou de retrait de site de Soutirage, sont conformes aux dispositions des articles 5.4.3 et 5.4.4.
[bookmark: _Ref367720713][bookmark: _Toc367870992]Ouverture du Périmètre de Fournisseur auprès de RTE
Les Fournisseurs en exercice sont tenus de Notifier une Demande d’Ouverture de Périmètre auprès de RTE. 
Le Fournisseur déclare, par cette demande, l’ensemble des réseaux de Distribution auxquels ses sites de Soutirage sont raccordés à la date de notification de la demande d’ouverture.
L’ouverture de Périmètre ne doit pas être renouvelée pour toutes les Années de Livraison. 
La Demande d’Ouverture est conforme à l’annexe 3 des présentes Règles. 
[bookmark: _Ref367720726][bookmark: _Toc367870993]Ajout et retrait d’un Consommateur à Sous Périmètre 
Principe
Chaque Gestionnaire de Réseau est responsable de la gestion du Sous Périmètre des Fournisseurs pour le calcul de la Puissance de Référence des Fournisseurs pour les sites de Soutirage raccordés à son Réseau.
Les Gestionnaires de Réseau gèrent le rattachement de tout site de Consommateur raccordé à leur réseau à un Fournisseur donné.
Consommateurs titulaires d’un Contrat Unique
Un Site de Soutirage raccordé au Réseau d’un Gestionnaire de Réseau est rattaché au Sous Périmètre du Fournisseur signataire du Contrat Unique, par le  Gestionnaire de Réseau concerné.
Pour les Sites de Soutirage d’un Consommateur non titulaire d’un Contrat Unique
Ajout d’un Site de Soutirage 
Cas d’un Site de Soutirage, non rattaché, avant  la demande de rattachement, à un Périmètre Fournisseur
Un Consommateur notifie au Gestionnaire de Réseau, un Accord de Rattachement au Fournisseur F joint en annexe 4 et dûment signé par le Fournisseur et lui-même. Le rattachement au Périmètre Fournisseur prend effet à la date de prise d’effet du contrat ou de la transaction en question s’il s’agit d’un Site nouvellement raccordé, d’un nouveau contrat  ou d’une nouvelle Transaction. 	Comment by EDF:  De quel type de transaction est-il question ici ?
Cette notification doit être effectuée au plus tard 1 mois après la date de prise d’effet du contrat ou de la  transaction en question.	Comment by EDF: Délais qui n’est pas similaire à celui des règles RE-MA. Pour quelle raison ?	Comment by EDF: De quel type de transaction est-il question ici ?
Cas d’un Site de Soutirage changeant de  Périmètre Fournisseur 
Un Consommateur notifie au Gestionnaire de Réseau, la Déclaration de changement de Périmètre Fournisseur, accompagnée de l’Accord de rattachement au Fournisseur F. Le rattachement au Périmètre Fournisseur prend effet à la date de prise d’effet du contrat ou de la Transaction en question s’il s’agit d’un Site nouvellement raccordé, d’un nouveau contrat  ou d’une nouvelle Transaction. 
La Déclaration de changement de Périmètre Fournisseur par un Consommateur est conforme à l’Annexe 54 des présentes Règles. La Déclaration de changement de Périmètre est signée par le Consommateur. 
La Déclaration de changement de Périmètre Fournisseur par un Consommateur est accompagnée de l’Accord de Rattachement, conforme au modèle joint en Annexe 45, dûment signé par le nouveau Fournisseur F et le Consommateur.  
L’Accord de Rattachement est accompagné d’un document contractuel attestant du nouveau rattachement, et mentionnant notamment la date de rattachement.
Cette notification doit être effectuée au plus tard 1 mois après la date de prise d’effet du contrat ou de la  transaction en question.	Comment by EDF: Délais qui n’est pas similaire à celui des règles RE-MA. Pour quelle raison ?	Comment by EDF: De quel type de transaction est-il question ici ?
Retrait d’un Site de Soutirage 
Le Fournisseur peut retirer de son Périmètre Fournisseur l’un des sites. Il le notifie à RTE au moyen du modèle joint en Annexe 6 dument signé.
Le retrait du ou des sites au Périmètre Fournisseur prend effet 1 mois après la notification du retrait.
Dans un délai de 5 Jours Ouvrés à compter de la notification par le Fournisseur, RTE notifie au Consommateur le retrait des sites concernés du Périmètre Fournisseur auquel il était rattaché ainsi que la date à laquelle ce retrait prendra effet. 
Gestion des périmètres par les Gestionnaires de Réseau
Chaque Gestionnaire de Réseau est responsable de la gestion des Sous Périmètres des Fournisseurs et du rattachement des Sites de Soutirage selon les principes des articles 5.4.3 et 5.4.4.
Appartenance à un Périmètre et Consommateur Obligé
Tout Consommateur dont des Sites de Soutirage ne sont pas rattachés à un Sous Périmètre à une date donnée, est considérée comme Consommateur Obligé à cette date pour les Sites de Soutirage concernés. 	Comment by EDF: Le passage au statut de consommateur obligé pour absence de rattachement à un sous-périmètre doit être une option de dernier recours, une fois assuré qu’aucun fournisseur n’a repris le consommateur dans son périmètre. Pour se faire, il faut prévoir des modalités de suivi des périmètres plus précises d’où la proposition en 5.4.5.
5.4.5. Informations relatives aux périmètres de fournisseurs . 	Comment by EDF: Prévoir un 5.4.5. Informations relatives aux périmètres de fournisseurs avec sur le modèle des Règles RE-MA, des publications régulières des périmètres de chaque fournisseur identifiant la référence des sites de chaque périmètre, la date d’entrée des sites dans le périmètre, la date de sortie du périmètre lorsque celle-ci est intervenue dans la période. A minima, notification de RTE en cas de sortie de périmètre d’un fournisseur et action de détachement de périmètre conditionnée au rattachement de ce site à un autre périmètre. 
[bookmark: _Toc367870994]Notification de l’Obligation 	Comment by EDF: Prévoir deux sous parties, « Notification prévisionnelle de l’Obligation » sur la base d’une Recotemp anticipée tel que proposé par EDF, puis « Notification Definitive de l’Obligation » sur la base des consommations définitives.
[bookmark: _Ref367720853]Transmission des Puissances de Références par Fournisseur, par les Gestionnaires de Réseau à RTE
Chaque GRD transmet à RTE, 1 mois avant la date de notification de l’obligation les Puissances de Référence, par Acteur Obligé pour les clients finals raccordés à son réseau.
La Puissance de Référence par Acteur Obligé transmise par le Gestionnaire de Réseau est calculée conformément aux dispositions des l’articles 5.3 et 5.4.
Le GRD calcule la Puissance de Référence d’un Acteur Obligé, sur la base de :
- de la méthode de calcul de l’obligation à l’article 5.3.
- du Sous Périmètre de l’Acteur Obligé du GRD en question, géré conformément à l’article 5.4. 
Les modalités de transmissions des données sont complétées par la Convention d’échange de données entre GRT et GRD pour le calcul de l’Obligation.
Calcul de l’Obligation par RTE
RTE calcule le montant de l’Obligation de chacun des Acteur Obligés, conformément aux modalités de l’article 5.3, sur la base : 
- des données transmises par les Gestionnaires de Réseau de Distribution pour le calcul de l’Obligation; 	Comment by EDF: Préciser lesquelles
- des Puissances de Références par Acteur Obligé pour les consommateurs finals raccordés au RPD  transmis par les GRD conformément à la Convention entre GRT et GRD pour le calcul de l’Obligation;
- des Puissances de Références par Acteur Obligé pour les consommateurs finals raccordés au RPT  calculées par RTE ;
- de la valeur du coefficient de sécurité de l’Année de Livraison AL, 
- de la Température Extrême de Référence de l’Année de Livraison AL
Notification de l’Obligation par RTE à l’Acteur Obligé
RTE notifie avant la date limite de notification de l’Obligation de l’Année de Livraison AL à chaque Acteur Obligé, le montant de l’Obligation ainsi calculé.
Les éléments Notifiés précisent notamment :
les Puissances de Références par Acteur Obligé, par Gestionnaire de Réseau, transmis dans le cadre de l’article 5.4.5.1 et de la Convention entre GRT et GRD pour le calcul de l’Obligation ; 
le montant de l’Obligation calculée conformément aux modalités de l’article 5.3. 
[bookmark: _Ref367722111][bookmark: _Toc367870995]Règlement financier relatif au rééquilibrage en capacité des Acteurs Obligés
[bookmark: _Ref367720957][bookmark: _Toc367870996]Méthode de calcul du règlement financier relatif au rééquilibrage en capacité des Acteurs Obligés 
Un Acteur Obligé est soumis au rééquilibrage en capacité si le montant de garanties de capacité qu’il détient au Registre des Garanties de Capacité à la date limite de cession  n’est pas égal au montant de son Obligation.
Le rééquilibrage en capacité des Acteurs Obligés se traduit alors par un règlement financier dont le montant est calculé selon la formule suivante : 


Le Prix Unitaire de l’Année de Livraison AL est une fonction du signe de l’écart de l’Acteur Obligé. Les modalités de calcul du Prix Unitaire, et plus précisément du Prix Unitaire Positif et du Prix Unitaire Négatif d’une Année de Livraison donnée, sont précisées à l’article 5.5.1.1.
Le volume d’écart de l’Acteur Obligé pour l’Année de Livraison AL  est calculé selon la formule suivante :

RegistreGarantieAL(AO,DLC) est le montant de Garanties au compte de l’Acteur Obligé au Registre des Garanties de Capacité  à la Date Limite de Cession. 
Oblig,AO,AL est l’Obligation de l’Acteur Obligé calculée conformément à 5.3.
[bookmark: _Ref367720906]Prix Unitaire 
Le Prix Unitaire d’une Année de Livraison AL  est le prix de règlement appliqué à l’Ecart de l’Acteur Obligé conformément à l’article 5.5.1. 
Le Prix Unitaire appliqué à l’écart de l’Acteur Obligé EcartActeur Obligé,AL dépend du signe de l’écart de l’Acteur obligé.
Le Prix Unitaire s’appliquant à un écart d’Acteur Obligé de signe positif est appelé Prix Unitaire positif, noté PUP,AL dans la suite des Règles.
Si  ; 
alors 

Le Prix Unitaire s’appliquant à un écart d’Acteur Obligé de signe négatif est appelé Prix Unitaire négatif, noté PUN,AL dans la suite des Règles.
Si ; 
alors 


Prix Unitaire Positif de l’Année de Livraison AL
Le Prix Unitaire  Positif dépend d’un coefficient k_AL, et du prix de référence marché de l’Année de Livraison AL .
Le Prix Unitaire  Positif d’une Année de Livraison AL est déterminé par la formule suivante :
PUP,AL=(1-kAL )×
Avec : 
- k_AL le coefficient k relatif à l’Année de Livraison AL  ;
-  le prix de référence marché de l’Année de Livraison AL.
Prix Unitaire Négatif de l’Année de Livraison AL
La Prix Unitaire  Négatif   d’une Année de Livraison AL dépend de l’Ecart Global de l’Année de Livraison EcartGlobal,AL :
Si EcartGlobal,AL  ≤  Seuil,AL alors :
PUN,AL=
Si EcartGlobal,AL > Seuil,AL alors :
PUN,AL=(1+kAL )×
Avec
- kAL le coefficient k relatif à l’Année de Livraison AL ;
-  le prix de référence marché de l’Année de Livraison AL ;
- Seuil,AL le seuil de l’Année de Livraison AL ;
- EcartGlobal,AL calculé conformément aux modalités de l’article5.5.1.55.5.1.5.
-  le prix administré de l’Année de Livraison AL.
Coefficient k de l’Année de Livraison AL
Principe
Le Coefficient k est déterminé de sorte à ce que les Acteurs Obligés soient incités à se couvrir en Garanties de Capacité, au regard de leur prévision d’Obligation lors de la Période d’Echange de l’Année de Livraison AL plutôt qu’à avoir recours au  rééquilibrage en capacité.
Valeur du coefficient k pour la Première Année de Livraison 
Pour la Première Année de Livraison, k=0,1. 
Il s’agit d’une valeur indicative communiquée pour que les Parties puissent avoir connaissance de l’ordre de grandeur. En revanche, la valeur définitive qui sera retenue pour la Première Année de Livraison pourra être différente de la valeur communiquée dans lea cadre du présent projet de Règles.
Révision du coefficient k  
Pour chaque Année de Livraison, RTE peut proposer à la Commission de Régulation une valeur révisée du coefficient k avant le début de la Période de Livraison de l’Année de Livraison considérée.  Le cas échéant, après approbation de la CRE le coefficient k révisé est publié avant avant le début de l’Annéela Période de Livraison.
Sans révision du coefficient k, la valeur du coefficient k de l’Année de Livraison  AL-1 est reconduite pour l’Année de Livraison AL.
Seuil de l’Année de Livraison AL
Principe
Le seuil d’une Année de Livraison est une valeur en GW permettant de caractériser une situation d’Ecart Global acceptable (tel que, pour un écart global au dessus du seuil, la sécurité d’approvisionnement n’est pas menacée de manière significative), d’une situation d’Ecart Global significatif  (tel que, pour un écart global en deçà du seuil, la sécurité d’approvisionnement est menacée de manière significative).
Valeur du seuil pour la Première Année de Livraison
Pour la Première Année de Livraison : seuil = -2 GW.
Il s’agit d’une valeur indicative communiquée pour que les Parties puissent avoir connaissance de l’ordre de grandeur. En revanche, la valeur définitive qui sera retenue pour la Première Année de Livraison pourra être différente de la valeur communiquée dans lea cadre du présent projet de Règles
Révision de la valeur du seuil 
Pour chaque Année de Livraison, RTE peut proposer à la Commission de Régulation une valeur révisée du seuil avant le début de la Période de Livraison de l’Année de Livraison considérée.  Le cas échéant, après approbation de la CRE le seuil révisé est publié avant le début de l’Annéea Période de Livraison.
Sans révision du seuil, la valeur du seuil de l’Année de Livraison  AL-1 est reconduite pour l’Année de Livraison AL.
Prix de Référence Marché 
Le prix de référence marché de l’Année de Livraison AL  est fixé et publié par la CRE au plus tard à la date de Début de l’Année de Livraison.
[bookmark: _GoBack]Le prix de référence marché de l’Année de Livraison AL est une fonction des volumes et prix de transactions, récoltés par la CRE, durant la Période d’Echange antérieure au Début de l’Année de Livraison. 
[bookmark: _Ref367721563]Ecart Global
RTE calcule l’Ecart Global du Système selon la formule suivante :


Pour chaque Acteur Obligé et pour chaque responsable de Périmètre de Certification
 est calculé conformément aux modalités de l’article 5.5.1
 est calculé conformément aux modalités de l’article 6.11.1.1.
[bookmark: _Ref367723725] Prix administré
Le prix administré  pour l’année de livraison AL est fixé par la Commission de régulation de l’énergie au plus tard au 1er novembre de l’année N-4 à la date de début de l’Année de Livraison.
[bookmark: _Toc367870997]Notification et facturation du règlement financier
Notification de l’Ecart 
Le règlement financier notifié à l’Acteur Obligé pour l’Année de Livraison AL est calculé conformément aux modalités de l’article 5.5.1.
Pour chaque Année de Livraison, RTE notifie à chaque Acteur Obligé avant la Date Limite de  Notification du règlement financier relatif au rééquilibrage en capacité des Acteurs Obligés de l’Année de Livraison :
le montant de l’écart de l’Acteur Obligé calculé conformément aux données transmises par les Gestionnaires de Réseau pour la Puissance de Référence de l’Acteur Obligé, selon la méthode de calcul de l’article 5.5.1,
 le montant de Garanties de Capacité de l’Acteur Obligé au Registre des Garanties de Capacités, et selon la méthode de calcul de l’Article 5.3;
le montant du règlement financier associé à l’écart de l’Acteur Obligé, calculé conformément à la méthode de l’article 5.5.
Facturation de l’Ecart
Lorsque le règlement financier est de signe positif, l’Acteur Obligé paye à RTE le montant du règlement. Lorsque le règlement financier est de signe négatif, l’Acteur Obligé reçoit de RTE le montant du règlement.
Lorsque le règlement financier est dûu par l’Acteur Obligé, RTE envoie à l’Acteur Obligé une facture du montant du règlement financier en même temps que la notification du règlement financier. Les Acteurs Obligés versent les montants correspondants sur le fonds pour le règlement du rééquilibrage en capacité des Acteurs Obligés.
Lorsque le règlement financier est du par RTE, la somme totale de ces règlements perçu par des Acteurs Obligés est au plus égale, pour une Année de Livraison donnée, à la somme des versements effectués par les Acteurs Obligés au titre des règlements financiers versés par les Acteurs Obligés ; le cas échéant, les règlements financiers versés par RTE sont ramenés de manière proportionnelle à un niveau cohérent avec cette somme. Les Acteurs Obligés  reçoivent du fonds pour le règlement du rééquilibrage des Acteurs Obligés les montants correspondants. 	Comment by EDF: EDF souhaite que les excédents du fonds puissent rémunérer les écarts positifs des années suivantes
Un mandat d’auto-facturation pourra être conclu entre RTE et les Acteurs  concernés, afin de permettre à RTE de s’auto-facturer au nom et pour le compte des Acteurs Obligés concernés au plus tard 60 jours après la date limite de cession.
Règlements financiers versés par les Acteurs Obligés 
L’Acteur Obligé verse les montants correspondant à la facture liée au règlement financier à RTE avant la Date limite de recouvrement des règlements financiers versés par les Acteurs Obligés, suivant l’une des modalités précisées dans le Contrat Relatif à l’Acteur Obligé.
Règlements financiers perçus par les Acteurs Obligés 
RTE verse les montants correspondant à la facture liée au règlement financier à l’Acteur ObligéRTE avant la Date limite de Recouvrement des règlements perçus par les Acteurs Obligés suivant l’une des modalités précisées dans le Contrat Relatif à l’Acteur Obligé.
Contestation de l’obligation 
Toute contestation, relative à l’obligation de l’Acteur Obligé doit être notifiée :
- à RTE ;  par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
- et au Gestionnaire de Réseau responsable de la part de l’obligation qu’il conteste ;  par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’Acteur Obligé précise la part de l’obligation qu’il conteste. 
Toute contestation de l’obligation peut être effectuée dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de l’obligation.
La notification d’une contestation n’a pas pour effet de suspendre l’obligation de régler les sommes facturées au titre du règlement financier relatif au rééquilibrage.
Contestation du règlement financier 
Toute contestation de l’Acteur Obligé, relative à une facture doit être notifiée à RTE par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La notification d’une contestation n’a pas pour effet de suspendre l’obligation de régler les sommes facturées.
A défaut d’accord, il est fait application des modalités de règlement des différends prévues dans le contrat RTE-Fournisseur.
[bookmark: _Toc367870998]Ecart final 
Soit RegFi.AL. (AO_Ob) le règlement financier effectivement versé ou perçu par l’Acteur Obligé.
Soit  l’écart de l’Acteur Obligé pour l’Année de Livraison AL
L’écart final pour l’Année de Livraison AL pour un Acteur Obligé  est :
Si  ; 



Si ; 




L’écart final de l’Acteur Obligé, s’il est non nul, est notifié à la Commission de Régulation de l’Energie. 
[bookmark: _Toc367870999]Modalités de redistribution du solde du fonds
Le solde éventuel restant sur le fonds pour le règlement du rééquilibrage des Acteurs Obligés, qui n’est pas la propriété du gestionnaire du réseau public de transport d’électricité, est intégralement redistribué aux utilisateurs du réseau public de transport d’électricité selon des modalités fixées par la Commission de régulation de l’énergie.	Comment by EDF: EDF souhaite que les excédents du fonds puissent rémunérer les écarts positifs des années suivantes. A défaut, les soldes positifs devraient être restitués aux fournisseurs afin d’être répercutés dans leurs offres.
En cas de défaut de paiement d’un fournisseur, le gestionnaire met en demeure sous 5 jours le fournisseur concerné de procéder au paiement des sommes dues.
Tout retard de paiement donne lieu à l’application de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de quarante (40) euros prévue à l’article L. 441-6 du Code de commerce, sans préjudice de l’application des pénalités de retard. 
[bookmark: _Toc367871000]Modalités de recouvrement des frais relatifs au contrat RTE-fournisseur
[bookmark: _Toc367871001]Elaboration de la facture
RTE établit et transmet au titulaire du contrat fournisseur au plus tard le 1er Novembre de l’année N+2 , une facture pour les frais liés au calcul de la Puissance de Référence selon les modalités définies par la CRE.
[bookmark: _Toc367871002]Modalités de facturation
Le titulaire du contrat RTE-fournisseur paye la facture selon les modalités du contrat RTE- fournisseur.
[bookmark: _Toc367871003]Modalités de recouvrement des frais relatifs au contrat GRD-fournisseur
[bookmark: _Toc367871004]Elaboration de la facture
Le GRD établit et transmet au titulaire du contrat GRD - fournisseur au plus tard le 1er Novembre de l’année N+2 , une facture pour les frais liés au calcul de la Puissance de Référence selon les modalités définies par le CRE..
[bookmark: _Toc367871005]Modalités de facturation
Le titulaire du contrat GRD-fournisseur paye la facture selon les modalités du contrat GRD- fournisseur.
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[bookmark: _Toc367871082]Méthode de calcul du Gradient d’un Acteur Obligé	Comment by EDF: Le calcul de gradient en régression linéaire sur les deltas hebdomadaires donne des résultats très instables : en travaillant sur 1 seul hiver et en cherchant à calculer des gradients horaires, on est obligé de faire la régression sur un très petit nombre de valeurs. Les coefficients de lissage et le gradient varient très fortement en ajoutant/enlevant simplement 1 mois.
EDF est d’avis qu’il faut raisonner par catégorie de consommateurs sur lesquelles pourraient être calculés des gradients davantage révélateurs de la réalité, calibrés sur une période de temps suffisante pour assurer une certaine robustesse aux gradients qui en résultent. 


[bookmark: _Toc367871083]Principe
Le Gradient est une chronique de valeurs en MW/°C à un pas demi-horaire sur une Année de Livraison AL, associée à un couple de deux chroniques : (i) une courbe de charge Chro_Pui_AL à un pas demi horaire, sur une Année de Livraison AL et (ii) une chronique de Température France Lissée d’une Année de Livraison AL. 
La méthode de calcul d’un Gradient détaille les étapes du calcul d’un Gradient pour une Courbe de Charge initiale théorique. La méthode est ensuite applicable, pour une Année de Livraison AL donnée, à une Courbe Charge de même nature : chronique de valeurs demi-horaires sur l’Année de Livraison AL.
[bookmark: _Toc367871084]Méthode de calcul d’un Gradient associé à une courbe de charge donnée
[bookmark: _Toc367871085]Température Seuil
La Température Seuil associée à une Année de Livraison AL est égale à la valeur de la Température Seuil par application de l’Annexe F-M3-III du chapitre F de la Section 2 des Règles RE MA en vigueur en Début de Période de Livraison.
[bookmark: _Toc367871086]Chronique de Variation de Puissance ou ΔP d’une Chronique de Puissance Chro_Pui_AL
Soit Chro_Pui_AL[i,j] une chronique de valeurs de puissances à un pas demi-horaire sur une Année de Livraison AL  tel que :
 -i est le pas demi horaire du jour j (i=1 à 48 ;  i=1 correspond au pas « 0Hoom00s ») 
-j est le jour de l’Année de Livraison AL. Si l’Année N+1 de l’Année de Livraison AL est bissextile : j=1 à 366 . Si l’Année N+1 de l’Année de Livraison AL n’est pas bissextile : j=1 à 365.   j = 1 correspond au pas  « 1er juillet N ».
La Chronique de Variation de Puissance ΔP_Chro_Pui_AL[i,j] de la chronique Chro_Pui_AL[i,j] est une chronique de valeurs à pas demi-horaire sur une Année de Livraison AL.
Pour une heure i, d’un jour j (à partir de j=8), de l’Année de Livraison AL : ΔP_Chro_Pui_AL[i,j] = Chro_Pui_AL[i,j]  - Chro_Pui_AL[i,j-7]  
[bookmark: _Toc367871087]Chronique de Variation de Température ou ΔT d’une Chronique de Température
Soit Chro_T_AL[i,j] une chronique de valeurs de températures à un pas demi-horaire sur une Année de Livraison AL  tel que :
 -i est le pas demi horaire du jour j (i=1 à 48 ;  i=1 correspond au pas « 0Hoom00s ») 
- j est le jour de l’Année de Livraison AL. Si l’Année N+1 de l’Année de Livraison AL est bissextile : j=1 à 366 . Si l’Année N+1 de l’Année de Livraison AL n’est pas bissextile : j=1 à 365.   j = 1 correspond au pas  « 1er juillet N ».
Pour l’Année de Livraison AL, Chro,T,AL[i,j]=TFLs,AL[i,j]. TFLs,AL est la Température France Lissée seuillée de AL, calculée conformément à l’annexe 2.
La Chronique de Variation de Température ΔT_Chro_T_AL[i,j] de la chronique Chro_T_AL[i,j] est une chronique de valeurs à pas demi-horaire sur une Année de Livraison AL.
Pour une heure i, d’un jour j (à partir de j=8), de l’Année de Livraison AL : ΔT_Chro_T_AL[i,j] = Chro_T_AL[i,j]  - Chro_T_AL[i,j-7]  
[bookmark: _Toc367871088]Référentiel de Points retenus pour le calcul du Gradient
Soit Chro_Pui_AL[i,j] une chronique de valeurs de puissances à un pas demi-horaire sur une Année de Livraison AL  et Chro_T_AL[i,j] une chronique de valeurs de températures à un pas demi-horaire sur une Année de Livraison AL.
Soit ΔP_Chro_T_AL[i,j] et ΔT_Chro_T_AL[i,j] calculés conformément à l’annexe 1
Soient l’ensemble des pas [i,j] non représentatifs du Gradient (l’ensemble est noté NR). Pour tout i, pour tout j,  [i,j] est dans NR si et seulement si :
- j est un jour férié de l’Année de Livraison AL;
ou- j -7 est un jour férié de l’Année de Livraison AL;
ou- j appartient à la plage des vacances scolaires de noël de l’Année de Livraison AL telle que définie dans l’arrêté relatif au calendrier scolaire national en vigueur ;
ou- j-7 appartient à la plage des vacances scolaires de noël de l’Année de Livraison AL telle que définie dans l’arrêté relatif au calendrier scolaire national en vigueur.
Soit ΔP_Chro_T_AL_HorsNR[i,j] et ΔT_Chro_T_AL_HorsNR[i,j] les chroniques calculées conformément à l’annexe 1, excluant les points de NR tels que définis.
[bookmark: _Toc367871089]Régression Linéaire
Pour tout i de 1 à 48  de l’Année de Livraison AL, sur la base d’une régression linéaire (de type y= ax +b avec b=0) des points : ΔP_Chro_PuiT_AL_HorsNR[i,j], ΔT_Chro_T_AL_HorsNR[i,j])j, on obtient une droite d’équation y,i=ai,ix.	Comment by EDF: La notation ai risque de prêter à confusion  avec les coefficients a[h] utilisés pour le lissage de température. Il faudrait changer la notation.
Alors a,i est le Gradient horaire de la demi-heure i de l’année AL, associé à la chronique de puissance Chro_Pui_AL[i,j]. Pour chaque demi-heure i, a,.i peut être calculé avec la formule suivante :

La Chronique de Puissance Chro_Pui_AL[i,j] a 48 Gradients horaires pour l’Année de Livraison AL.
[bookmark: _Toc367871090]Méthode de lissage de la température 
[bookmark: _Toc367871091]Principe
Le calcul de l’Obligation prend en compte, notamment, le retraitement des chroniques de puissance. Ce retraitement se fonde sur l’écart entre la Température France Lissée seuillée et la Température Extrême de l’Année de Livraison considérée.
La méthode de lissage de la température permet de transposer la Température Fictive France, reflétant la Température Réalisée de l’Année de Livraison donnée, en Température France Lissée.
La Température France Lissée est ensuite seuillée à une Température Seuil.
La Température France Lissée seuillée d’une Année de Livraison AL est ensuite utilisée dans le calcul de l’Obligation.
[bookmark: _Toc367871092]Méthode de lissage de la Température
[bookmark: _Toc367871093]Température de la station fictive France
Météo France transmet à RTE 8 températures tri-horaires quotidiennes, pour tout jour de l’Année de Livraison AL, et pour 32 stations météo, Ti (i= 1 à 32). La transmission de ces données est conforme à un cahier des charges établi par RTE. 
Chaque station est affectée d’un coefficient de pondération électrique ai (i=1 à 32), représentatif du rapport entre la consommation électrique de la région concernée et la consommation électrique nationale. 
Les 8 températures tri horaires quotidiennes de l’Année de Livraison AL, de la station fictive France, TF, sont calculées selon la formule : 

Une interpolation linéaire est appliquée aux 8 températures tri horaires d’une journée pour obtenir la température brute pour chaque demi-heure de cette journée. Les 48 températures brutes demi horaires de la station fictive France pour l’Année de Livraison AL sont notées Tb.
[bookmark: _Toc367871094]Température de long terme de l’Année de Livraison AL
La température de long terme TLT de l’heure h, du  jour j et de l’Année de Livraison AL, obéit à la formule :
TLT(h-1,j,AL) = (1-a[h])×Tb(h-1,j,AL)+a[h] ×TLT(h-2,j,AL)
Avec : 
Tb(h,j,AL) la température brute demi horaire de la station fictive France de l’heure h, du jour j, de l’Année de Livraison AL;
a[h] coefficient de lissage à 48 valeurs (h=1à48). La valeur en du coefficient en h est donnée par les tables de l’annexe 2.
La température de long terme TLT de l’heure h, du  jour j et de l’Année de Livraison AL, se calcule donc selon la formule :
TLT(h,j,AL) =(1-a[h]) ×(∑_(i≥1)xTb(h-i,j,n) ×a[h]i)
Le premier terme est initialisé au 1er juillet 2004 00h00 : TLT(‘01JUL04 :00 :00’)=16,9°C .
[bookmark: _Toc367871095]Température France Lissée seuillée
La Température France Lissée TFL de l’heure h, du  jour j et de l’année n, est calculée selon la formule :
TFL(h,j,n)=(1-b[h]) ×Tb(h,j,n)+b[h]×TLT(h,j,n)
Avec b[h] coefficient de lissage à 48 valeurs (h=1 à 48). La valeur du coefficient en h est donnée par les tables de l’annexe 2	Comment by EDF: Il ne semble pas y avoir de tables dans l’annexe 2. Renvoyer à l’annexe F-M3 des règles RE-MA.
La Température  France Lissée seuillée est ensuite déterminée par la formule suivante :
TFLs(h,j,n) = min(TFL(h,j,n),Tseuil)
Avec Tseuil, la Température Seuil conforme à l’annexe 1.
[bookmark: _Toc367871096]Valeurs des coefficients de lissages
Les 48 valeurs des coefficients de lissage sont déterminées à partir des méthodesceux en vigueur dans l’annexe F M3 des Règles RE MA pour l’Année de Livraison  donnée. Ces valeurs sont fixées à partir du même ensemble de valeurs Chro_T_AL[i,j] utilisé pour calculer les coefficients des gradients des acteurs obligés. Ces valeurs, en heure UTC, sont passées en heure légale.	Comment by EDF: Les coefficients de lissage doivent être calculés sur des bases homogènes à celles utilisées pour les règles RE-MA et pour le calcul des gradients. 
La Température France Lissée en heure UTC est passée en heure légale. 
La Température France Lissé en heure légale est utilisée pour le calcul de la Puissance de Référence des Consommateurs et le calcul de l’Obligation des Acteurs Obligés.
[bookmark: _Toc367871097]Declaration d’ouverture d’un Périmètre Fournisseur

AAAA [indiquer le nom complet], société _________________ [indiquer la forme sociale], au capital de ____ euros, dont le siège social est situé à _________________ [indiquer l'adresse complète], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ___________ [indiquer la ville] sous le numéro ____ [N° SIRET], en sa qualité de Fournisseur, représentée par Mme/M ________________[indiquez le nom et la fonction du signataire], dûment habilité(e) à cet effet,

Déclare ouvrir un périmètre de Fournisseur, conformément aux dispositions prévues à l’article 5.4 des Règles. 

AAAA déclare l’ensemble des Réseaux de Distribution auxquels ses consommateurs finals sont raccordés à la date de la présente déclaration d’ouverture :

	Gestionnaire de Réseau Public de Distribution
	Référence d’un Site raccordé au Réseau de Distribution

	
	



	
Pour chaque Réseau de Distribution déclaré ci-dessus, le Fournisseur transmet pour le Site déclaré une attestation du Contrat de Fourniture et de la référence du Site de Soutirage, ou le cas échéant, l’attestation du Contrat Unique du Consommateur au Réseau de Distribution.

Fait à …………………., le …/…/20….

Pour AAAA

Nom :


Signature :

Annexes : Autorisation administrative d’achat d’électricité pour revente aux consommateurs finals ou aux gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, conformément aux termes de l’article L333-1 du Code de l’Energie.
[bookmark: _Toc367871098]Accord de rattachement d’un Consommateur à un Fournisseur
ENTRE
AAAA [indiquer le nom complet], société _________________ [indiquer la forme sociale], au capital de ____ euros, dont le siège social est situé à _________________ [indiquer l'adresse complète], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ___________ [indiquer la ville] sous le numéro ____ [N° SIRET], en sa qualité de Fournisseur, représentée par Mme/M ________________[indiquez le nom et la fonction du signataire], dûment habilité(e) à cet effet,
D’UNE PART,
ET
BBBB [indiquer le nom complet], société _________________ [indiquer la forme sociale], au capital de ____ euros, dont le siège social est situé à _________________ [indiquer l'adresse complète], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ____ [indiquer la ville] sous le numéro ____ [N° SIRET], en sa qualité de Consommateur, représentée par Mme/M _________________ [indiquez le nom et la fonction du signataire], dûment habilité (e) à cet effet,
D’AUTRE PART,
ou par défaut, ci-après dénommés individuellement une « Partie », ou conjointement les « Parties »,

il a été convenu et arrêté ce qui suit :
[Cocher la mention choisie]
□ le Site de Soutirage de _________________ [indiquer le nom et l’adresse et le code
décompte1], pour lequel BBBB est titulaire d’un CARD ou CART n° _______ avec le Gestionnaire de Réseau en date du …/…/201…[indiquer la date].
□ le Site de Soutirage_________________ [indiquer le nom, l’adresse et le code décompte] raccordé au client de tête ____________ [indiquer le titulaire du CARD ou CART], pour lequel BBBB est titulaire d’un Contrat de Service de Décompte n° _________________ [rayer la mention inutile] avec le Gestionnaire de Réseau en date du  /…/201… [indiquer la date].
va être rattaché au Périmètre de AAAA.

Toute demande de mise à jour de ces éléments devra être transmise préalablement par le Consommateur a son Fournisseur, y compris dans le cadre d’une modification d’un Contrat de Service de Décompte.

Le présent Accord de Rattachement est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé à tout moment par chacune des Parties, suivant les conditions et modalités prévues à l’article 5.4 des Règles.



Fait en 2 exemplaires originaux,

 
Pour AAAA
A………………………..
Le …../…./20….

Nom et fonction du représentant :




Signature :


 
Pour BBBB
A………………………..
Le …../…./20….

Nom et fonction du représentant :




Signature :

 


 

Annexe : Document contractuel attestant du rattachement Fournisseur  Consommateur, et mentionnant notamment la date de rattachement.
[bookmark: _Toc367871099]Déclaration de changement de périmètre fournisseur par un consommateur 

Je soussigné _________________ [mentionner le prénom et le nom de la personne], _________________ [mentionner la fonction de la personne], Représentant dûment habilité(e) à cet effet de la société _________________ [indiquer la forme sociale] AAAA au capital de  ___ euros, dont le siège social est situé à _________________ [indiquer l'adresse complète], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ____ [indiquer la ville] sous le numéro ____[N° SIRET], en sa qualité de Consommateur,

déclare auprès du Gestionnaire de Réseau, conformément à l’Article 5.4 des Règles, que :
[Cocher la mention choisie]
□ le Site de Soutirage de _________________ [indiquer le nom et l’adresse et le code décompte3], pour lequel AAAA est titulaire d’un CART ou d’un CARD n° _______ avec le Gestionnaire de Réseau en date du …/…/201…[indiquer la date].
□ le Site de Soutirage_________________ [indiquer le nom, l’adresse et le code décompte] raccordé au client de tête ____________ [indiquer le titulaire du CART ou du CARD],pour lequel AAAA est titulaire d’un Contrat de Service de Décompte n° _________________ [rayer la mention inutile] avec le Gestionnaire de Réseau en date du …/…/201… [indiquer la date].
ne sera plus rattaché au Périmètre du Fournisseur BBBB et sera rattaché au Périmètre du Fournisseur de CCCC.


Fait à …………………., le …/…/20….

Pour AAAA

Nom :


Signature :
[bookmark: _Toc367871100]Déclaration de retrait de Consommateur par un fournisseur

Je soussigné _________________ [mentionner le prénom et le nom de la personne],_________________ [mentionner la fonction de la personne], Représentant dûment habilité(e) à cet effet de la société _________________ [indiquer la forme sociale] AAAA au capital de ____ euros, dont le siège social est situé à _________________ [indiquer l'adresse complète], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ____ [indiquer la ville] sous le numéro ____ [N° SIRET], en sa qualité de Fournisseur, titulaire de l’identifiant N° __________  [indiquer le numéro d’identification notifié à la demande d’ouverture de périmètre] 

Notifie au Gestionnaire de Réseau, conformément à l’Article 5.4 des Règles, que :

[Cocher la mention choisie]
□ le Site de Soutirage de _________________ [indiquer le nom et l’adresse et le code décompte3], pour lequel BBBB est titulaire d’un CART ou d’un CARD n° _______ avec le Gestionnaire de Réseau en date du …/…/201…[indiquer la date].
□ le Site de Soutirage_________________ [indiquer le nom, l’adresse et le code décompte] raccordé au client de tête ____________ [indiquer le titulaire du CART ou du CARD], pour lequel BBBB est titulaire d’un Contrat de Service de Décompte n° _________________ [rayer la mention inutile] avec le Gestionnaire de Réseau en date du …/…/201… [indiquer la date].

ne sera plus rattaché à mon Périmètre de Fournisseur.


Fait, à ………………., le …/…/20….


Pour AAAA

Nom :


Signature :

Annexe : Document attestant de la fin de contrat (rupture/arrivée à échéance) entre le Fournisseur  et le Consommateur, et mentionnant notamment la date de fin de contrat.
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