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Volet Obligation 
[bookmark: _Toc368405678]Organisation du volet Obligation
L’article L. 335-1 du code de l'énergie dispose que « Les consommateurs finals et les gestionnaires de réseaux pour leurs pertes qui, pour tout ou partie de leur consommation, ne s'approvisionnent pas auprès d'un fournisseur contribuent, en fonction des caractéristiques de cette consommation, en puissance et en énergie, sur le territoire métropolitain continental, à la sécurité d'approvisionnement en électricité. (…). » 
Les Acteurs Obligés identifiés à l’article Erreur ! Source du renvoi introuvable. des présentes Règles sont ainsi tenus à une Obligation de Capacité, dont le montant est calculé, selon les termes des Articles 1 et 3 du Décret par le Gestionnaire du réseau de transport en fonction de la Puissance de Référence de chacun transmise pour ce qui les concerne par les GRD, et d’un Coefficient de sécurité. 
Le volet de l’Obligation a pour objet de décrire la méthode de calcul de l’Obligation des Fournisseurs et des Consommateurs Obligés afin que chacun puisse au mieux prévoir son niveau d’Obligation et ses évolutions aux cours des exercices par la connaissance : des valeurs des paramètres relatifs à l’obligation, des principes de leur calcul, des modalités de révision et des méthodes de calcul spécifiques à chacun d’entre eux. La méthode de calcul précise en particulier : la méthode de calcul de la cConsommation Cconstatée, base du calcul de l’Obligation, et la méthode de calcul du Gradient d’un Acteur Obligé. 
Chaque Gestionnaire de Réseau applique Cces méthodes sont celles appliquées par les Gestionnaires de Réseau, pour les calculs de Puissance de Référence par Acteur Obligés, sur le référentiel des Sous Périmètres des Fournisseurs qui leurs sont affectés et qu’ils gèrent. Les Puissances de Référence ainsi que les données utilisées pour leur calcul, sont transmises à RTE pour chaque Année de Livraison, de sorte à ce que RTE calcule et notifie l’Obligation à chacun des Acteurs Obligés son Obligation de Capacité totale. 
Le volet Obligation précise : 
les principes et  valeurs des paramètres communs aux calculs des Obligations des trois types d’Acteurs Obligés pour une Année de Livraison ;
les modalités de calcul de l’Obligation pour chacun des Acteurs Obligés : Fournisseurs, et Consommateurs Obligés et Gestionnaires de Réseau ;
les processus opérationnels pour la Constitution et Gestion des Périmètres des Fournisseurs ;	Comment by ERDF: Pourquoi des majuscules
les modalités relatives au rééquilibrage en capacité des Acteurs Obligés ;
[bookmark: _Toc368405679]Paramètres communs aux Acteurs Obligés pour le calcul de l’Obligation
[bookmark: _Toc368405680]Période de Pointe PP1	
La Période de Pointe PP1 est un ensemble d’Heures pour une Année de Livraison donnée.
Les Heures de la Période de Pointe PP1 sont les Heures des plages [7h00 ; 15h00[ et [18h00 ; 20h00[ des  Jours  signalés par RTE, selon les modalités précisées à l’article Erreur ! Source du renvoi introuvable. (ci-après notés Jours de PP1).
Les Jours de PP1 sont sélectionnés parmi les Jours ouvrés de la Période de Livraison de l’Année de Livraison à l’exclusion des vacances scolaires de Nnoël de l’Année de Livraison telles que définies dans l’arrêté relatif au calendrier scolaire national en vigueur.
Les Jours de PP1 sont  signalés  par RTE la veille. 	Comment by ERDF: Le signalement de périodes PP1 par RTE la veille va inciter la mise en œuvre synchrone d’actions de maitrise de la demande : les consommateurs vont être incités à s’effacer durant les périodes PP1, avec des effets de bords éventuels : anticipation, rebond, report de charge.
ERDF réaffirme, comme il l’a indiqué dans le cadre de la concertation, que l’émission de tels signaux synchrones est susceptible de produire un effet négatif sur le système électrique, tant au niveau global (variations de fréquence) qu’au niveau local (variations de tension, dépassement des limites de transits sur les ouvrages de transport et/ou de distribution).
ERDF considère donc qu’il est indispensable que soit étudiée des modalités visant à désynchroniser les effacements et les reprises de charge.
La reprise de charge en fin de période PP1 à 20h, heure à laquelle la consommation est encore élevée, devrait faire l’objet d’une attention particulière.
Le nombre de Jours de PP1 pour une Année de Livraison est compris entre 10 et 15.

[bookmark: _Ref367719758][bookmark: _Toc368405681]La Température Extrême 
[bookmark: _Ref367719488]Principe 
La Température Extrême est une chronique de 48 valeurs journalières, au pas demi-horaire.
La Température extrême vise à répondre aux deux principes suivants :
elle contribue à traduire le niveau de risque contre lequel le système cherche à se couvrir. ; 
elle reflète l’aléa thermosensible du système de sorte à faire porter peser le plus justement l’aléa thermosensible sur les consommateurs qui le génèrent.
[bookmark: _Ref367719506]Méthodologie retenue
La Température Extrême d’une Année de Livraison est déterminée sur la  base des chroniques de Température du Référentiel de Météo France, au regard d’un niveau de risque contre lequel le système doit être couvert. 	Comment by ERDF: Préciser le niveau de risque contre lequel le système cherche à se couvrir et la méthode employée.
Valeur pour la Première Année de Livraison 
Pour la Première Année de Livraison, la Température Extrême prend les valeurs demi-horaires suivantes :

	Pas demi horaire UTC
	Température Extrême (°C)	Comment by ERDF: Les mécanismes de marché actuels utilisent des températures définies à 10^(-1) près. Afin de rester en cohérence avec les systèmes existants, on s’attachera à définir une température extrême à une seule décimale.
	Pas demi horaire UTC
	Température Extrême (°C)

	1
	-3.62
	25
	-1.78

	2
	-3.63
	26
	-1.75

	3
	-3.64
	27
	-1.72

	4
	-3.66
	28
	-1.67

	5
	-3.68
	29
	-1.63

	6
	-3.72
	30
	-1.56

	7
	-3.78
	31
	-1.63

	8
	-3.84
	32
	-1.77

	9
	-3.88
	33
	-1.99

	10
	-3.94
	34
	-2.16

	11
	-4.00
	35
	-2.31

	12
	-4.04
	36
	-2.60

	13
	-3.96
	37
	-2.75

	14
	-3.82
	38
	-2.90

	15
	-3.71
	39
	-3.08

	16
	-3.61
	40
	-3.25

	17
	-3.46
	41
	-3.32

	18
	-3.42
	42
	-3.44

	19
	-3.28
	43
	-3.50

	20
	-3.05
	44
	-3.55

	21
	-2.72
	45
	-3.58

	22
	-2.41
	46
	-3.60

	23
	-2.09
	47
	-3.60

	24
	-1.91
	48
	-3.61



Il s’agit de  valeurs indicatives communiquées pour que les Parties puissent avoir connaissance de l’ordre de grandeur. En revanche, la valeur définitive qui sera retenue pour la Première Année de Livraison pourra être différente de la valeur communiquée dans la cadre du présent projet de Règles.
Révision de la Température Extrême 
Pour chaque Année de Livraison, RTE propose à la Commission de Régulation de l’Energie la Température Extrême établie conformément aux principes de l’article 5.2.2.1 et la méthode de l’article 5.2.2.2. 
La proposition de révision de valeur de Température Extrême est effectuée au 1er juillet de l’Année N-4 pour une Année de Livraison AL.	Comment by ERDF: Y aura-t-il concertation ou consultation avant proposition à la CRE ?
Si la proposition est refusée : la CRE précise les motifs du refus, et RTE peut proposer une nouvelle valeur de Température Extrême.
Sans approbation de la CRE d’une valeur de Température Extrême avant le 1er novembre N-4 pour l’Année de Livraison AL, la valeur de la Température Extrême de  l’Année de Livraison précédente est reconduite.
La nouvelle valeur, ou valeur reconduite de la Température Extrême est publiée conformément aux modalités de l’article Erreur ! Source du renvoi introuvable..
[bookmark: _Toc368405682]Coefficient de sécurité
[bookmark: _Ref367719574]Principe
Conformément à l’article 3 du Décret, le coefficient de sécurité est établi de sorte à prendre en compte, dans le calcul de l’Obligation, les interconnexions du marché français de l’électricité avec les autres marchés européens.	
[bookmark: _Ref367719586]Méthode
Le coefficient de sécurité est établi sur la base d’un grand nombre de simulations d’équilibre offre-demande. 	Comment by ERDF: Préciser la méthode et le critère de défaillance retenus.
Valeur pour la Première Année de Livraison 
Il s’agit d’une valeur indicative communiquée pour que les Parties puissent avoir connaissance de l’ordre de grandeur. En revanche, la valeur définitive qui sera retenue pour la Première Année de Livraison pourra être différente de la valeur communiquée dans lea cadre du présent projet de Règles
Pour la Première Année de Livraison, le coefficient de sécurité vaut : 0,93.	Comment by ERDF: RTE pourrait-il préciser le détail du calcul permettant d’obtenir cette valeur ?
Révision 
Pour chaque Année de Livraison, RTE propose à la Commission de Régulation de l’Energie le coefficient de sécurité établi conformément aux principes de l’article 5.2.3.1 et la méthode de l’article 5.2.3.2.
La proposition de révision de la valeur de du coefficient de sécurité est effectuée au plus tard au 1er Juillet de l’Année N-4 pour une Année de Livraison AL.
Si la proposition est refusée : la CRE précise les motifs du refus, et RTE peut proposer une nouvelle valeur due coefficient de sécurité.
Sans approbation de la CRE d’une des propositions de valeur deu coefficient de sécurité avant le 1er novembre N-4 pour l’Année de Livraison AL, la valeur du Coefficient de sécurité de  l’Année de Livraison AL-1précédente  est reconduite.
La nouvelle valeur, ou valeur reconduite du Coefficient de sécurité est publiée conformément aux modalités de l’article Erreur ! Source du renvoi introuvable..
[bookmark: _Ref367720791][bookmark: _Toc368405683]Méthode de Calcul de l’Obligation par Acteur Obligé
[bookmark: _Ref367719855][bookmark: _Toc368405684]Méthode de Calcul de l’Obligation d’un Fournisseur 
Méthode
L’Obligation du Fournisseur, pour l’Année de Livraison AL se calcule selon la formule suivante :


Avec :
-



-  est la chronique du Gradient Demi Horaire du Fournisseur F pour l’Année de Livraison AL. Les modalités de son calcul sont précisées à l’article 5.3.1.3. 
- ConsoConstatéeAL,F[h] est la  Consommation Constatée du Fournisseur F, pour le Pas Demi Horaire h de l’Année de Livraison AL, calculée conformément aux modalités de l’article 5.3.1.2.
- TExt  [h] est la Température Extrême, pour le Pas Demi Horaire h, pour l’Année de Livraison AL, calculée conformément aux modalités de l’article 5.2.2.
-TFLs,AL[h] est la Température France Lissée seuillée pour le Pas Demi Horaire h, pour l’Année de Livraison AL, calculée conformément aux modalités de l’Annexe 2.
- nbHeuresPP1 est le double du nombre d’Heures de demi-heures de la Période de Pointe PP1 pour l’Année de Livraison AL.
Consommation Constatée du Fournisseur 
Principe
La Consommation Constatée d’un Fournisseur est la chronique utilisée pour le calcul de l’Obligation du Fournisseur, et plus particulièrement pour le calcul de sa puissance de référence, et de son obligation.
La Consommation Constatée d’un Fournisseur pour une Année de Livraison AL est calculée selon la formule suivante, pour un Pas Demi Horaire h :	Comment by ERDF: Donc dans ce calcul n’entrent pas les quantités fournies au titre des pertes. 

Avec :
SommeConsoConstatéeF,AL la somme des chroniques des Consommations Constatées des Consommateurs rattachées au Périmètre du Fournisseur pour l’Année de Livraison AL;
PuissanceEffActiveeF,AL la chronique de la Puissance activée des Capacités d’Effacement Certifiées associées au Périmètre du Fournisseur pour l’Année de Livraison AL ;
SommeNEB,HorsF la chronique de l’ensemble des  NEB RE Site effectuées par les Consommateurs du Périmètre du Fournisseur ;	Comment by ERDF: Afin de calculer les puissances de référence de chaque acteur obligé, les GRD doivent pouvoir avoir accès à ces informations pour l’ensemble des sites raccordés à leur réseau. Chaque NEB RE Site doit être attaché à un périmètre fournisseur et ce rattachement doit être communiqué au GRD.
SommeNEB,F la chronique de l’ensemble des  NEB RE Site effectuées par les Fournisseur ;
Les modalités de calcul de SommeConsoConstatéeF,AL ; PuissanceEffActiveeF,AL ; SommeNEB,HorsF ; SommeNEB,F sont précisés dans l’article 5.3.1ci-dessous.
Somme des chroniques des Consommations Constatées des Consommateurs attribuées au Fournisseur SommeConsoConstatéeF,AL
Principe
La Consommation Constatée d’un Consommateur est attribuée à la Consommation Constatée du Fournisseur si le Site de Soutirage fait partie du Périmètre du Fournisseur sur le Pas Demi Horaire H considérée. 
La méthode de calcul permet de préciser les modalités de détermination SommeConsoConstatéeF,AL[h], pour tout pas h de PP1.
Méthode
Pour une Heure h donnée :	Comment by ERDF: Ne s’agit-il pas d’un pas demi-horaire ?
SommeConsoConstatéeF,AL[h]=

La Consommation Constatée du Consommateur Profilé Cp,  de l’heure h est calculée conformément aux méthodes de l’article 5.3.1.2.3.2.
La Consommation Constatée du Consommateur Télérelevé Ct,  de l’heure h est calculée conformément aux méthodes de l’article5.3.1.2.3.3.
Le Périmètre du Fournisseur est un ensemble constitué de l’union des Sous Périmètres des Fournisseurs de chacun des Gestionnaires de Réseau de Distribution, et RTE. Les modalités de constitution et d’évolution des Périmètres des Fournisseurs sont précisées à l’article 5.4.
[bookmark: _Ref367719801]Consommation constatée d’un Consommateur 
Données utilisées
Toutes les données élémentaires utilisées pour le calcul de la consommation constatée d’un consommateur sont issues des systèmes Dispositifs de cComptage et des systèmes d’information des gestionnaires de réseaux publics auxquels les sites sont raccordés.	Comment by ERDF: Voir définition Section 1
[bookmark: _Ref367720004]Consommation constatée d’un Consommateur Profilé	Comment by ERDF: Les règles MA/RE (ici l’article C.11 de la section 2) décrivent uniquement le calcul pour des Responsables d’Equilibre (sur un agrégat).

La consommation constatée d’un consommateur n’est pas calculée individuellement et ne fait pas l’objet d’échange entre GRD/RTE/RE.
La consommation constatée d’un Consommateur Profilé  est la somme, au pas demi-horaire, des Courbes de Charges calées et normalisées des Sites de Soutirage de du Consommateur profilé CdC ConsoCaléeNormaliséeS.
Les Courbes de Charges CdC ConsoCaléeNormaliséeS sont établies selon les modalités définies par les Règles RE/MA en vigueur à partir des Courbes de Charges Estimées des sites de Soutirage de ce consommateur CdCestim.conso.S(M+14).	Comment by ERDF: Pourquoi être adhérent aux échéances actuelles du dispositif RE ?
La méthode de calcul de la cConsommation cConstatée  d’un Consommateur est approuvée par la Commission de Régulation de l’Energie. 	Comment by ERDF: Il serait utile d’indiquer pour chaque article s’il relève d’une approbation du ministre ou CRE
[bookmark: _Ref367720025]Consommation constatée d’un Consommateur Télérelevé
La consommation constatée d’un Consommateur Télérelevé est la somme, au pas demi-horaire, des Courbes de Charges des Sites de Soutirage Télérelevés de ce Consommateur CdCtelerel.conso.S(M+14).
La Courbe de Charge d’un Site de Soutirage Télérelevé CdCtelerel.conso.S(M+14)	Comment by ERDF: La CDC télérelevée définitive est connue généralement en M+12  et exceptionnellement corrigée avant le calcul final de la Recotemp.
est établie sur la base des systèmes Dispositifs de cComptage et des systèmes d’information du Gestionnaire de Réseaux publics auxquels  les Sites de Soutirage sont raccordés directement ou indirectement.	Comment by ERDF: Voir définition de la section 1
Les Courbes de Charges sont établies conformément aux modalités définies par les Rrègles RE/MArelatives au dispositif de responsable d’équilibre en vigueur.
[bookmark: _Ref367720351]Traitement de la Puissance Activée des EDC dans le calcul de l’Obligation d’un Fournisseur
Principe
Les Sites de Soutirage d’un Périmètre de Fournisseur peuvent constituer tout ou partie d’une Entité de Certification pour une Année de Livraison donnée. 
Le calcul de la Consommation Constatée du Fournisseur prend en compte la correction des puissances activées pendant les Heures de la Période de Pointe PP1 d’une Entité de Certification d’Effacement contenant des Sites de Soutirage du Périmètre du Fournisseur en question.
Méthode
Le calcul de la chronique de la Puissance Activée  PuissanceEffActiveeF,AL[h] pendant les Heures de la Période de Pointe PP1 des Capacités d’Effacement Certifiées associée au Fournisseur repose sur : 	Comment by ERDF: Cet exemple illustre l’ambiguïté qui ressort de la définition d’une capacité d’effacement proposée par RTE : Une Capacité d’Effacement existante est une EDC constituée de un ou plusieurs Sites de Soutirage (6.2.2.2.1). Dans ce cas il s’agit de sites de soutirage pouvant être répartis sur plusieurs EDC.
Pendant une heure de PP1 : la détermination des Sites de Soutirages associés au Périmètre du Fournisseur, et constituant une EDC d’Effacement pour l’Année de Livraison ;	Comment by ERDF: Les sites peuvent être répartis sur plusieurs EDC
Le calcul de la Puissance Activée associée à un Site de Soutirage constituant une Capacité d’Effacement Certifiée Activée pendant les Heures de la Période de Pointe PP1 pour l’Année de Livraison donnée ;	Comment by ERDF: Cette notion n’est pas définie ?
Méthode de calcul de la Puissance Activée d’Effacement rattachée au Fournisseur F
Pour chaque pas demi-horaire, la Puissance Activée d’Effacement Certifié rattaché au Fournisseur F :

Puissance Activée d’une EDC 
La Puissance Activée d’une EDC sur le pas H est conforme aux données de collecte et de contrôle mise en œuvre par les Gestionnaires de RéseauRTE pour le calcul du Niveau de Capacité Effectif de l’EDC correspondante. 
Les principes sont précisés au Volet Certification. 
Coefficient d’appartenance d’un Site à une EDC
Le Coefficient d’appartenance reflète la participation d’un Site à la Puissance Activée d’Effacement Certifié d’une EDC.
Le Coefficient d’appartenance d’un site à une EDC est une chronique horaire calculée comme suit : 	Comment by ERDF: Les calculs (estimation courbe de charges, etc.) sont au pas demi-horaire afin d’être homogènes avec les processus existants.

La chronique du coefficient d’appartenance du site devrait être elle aussi demi-horaire.

Ce point de précision sur le pas horaire / demi-horaire est valable pour l’ensemble du document.
Si un Site du Périmètre du Fournisseur F, sur un pas H, ne fait partie d’aucune EDC : CoefficientAppartenance(Site,EDC)[h] = 0 ;
Si un Site constitue une EDC sur l’Heure H : [suppression mise à la ligne]
Le CoefficientAppartenance(Site,EDC)[h] est déterminé par le Gestionnaire de Réseau auquel le Site est raccordéRTE avec le concours le cas échéant du GRD concerné, sur la base des modalités de collecte et de contrôle précisées aux paragraphes 6.8 et 6.9. Pour une EDC donnée, la somme des coefficients d’appartenance des sites vaut 1.
[bookmark: _Ref367720383]Traitement des NEB
[bookmark: _Ref367720426]Méthode de calcul de la somme des NEB non attribuées au Fournisseur SommeNEB,HorsF[h] : chronique de Fourniture Déclarée Hors Fournisseur F
Sur chaque pas demi-horaire, la somme des valeurs des chroniques des Fournitures Déclarées, déclarées par Notification d’Echange de Bloc à RTE, effectuées par un Site du Périmètre du Fournisseur F est égale à SommeNEB,HorsF sur ce même Pas Demi Horaire.
[bookmark: _Ref367720441]Méthode de calcul de la somme des NEB attribuées au Fournisseur SommeNEB,F[h] : chronique de Fourniture Déclarée attribuée à F
Sur chaque pas demi-horaire, la somme des valeurs des chroniques des Fournitures Déclarées par Notification d’Echange de Bloc à RTE, effectuées par le Fournisseur F est égale à SommeNEB,F sur ce même Pas Demi Horaire.
[bookmark: _Ref367719680]Gradient d’un Fournisseur 
Le Gradient d’un Fournisseur F pour l’Année de Livraison AL est calculé conformément à la méthode de calcul de l’annexe 1.
La méthode est appliquée au couple de chronique de puissance et de chronique de température suivant :
la chronique de puissances à pas demi-horaire sur l’Année de Livraison AL Chro_Pui_AL est la chronique de cConsommations cConstatées du Fournisseur retraitée pour le calcul du Gradient pour l’Année de Livraison AL, calculée conformément aux modalités de l’article 5.3.1.4;
la chronique de Températures France Lissées seuillées de l’Année de Livraison AL calculée conformément aux modalités de l’annexe 2.
[bookmark: _Ref367720110]Consommation Constatée du Fournisseur retraitée pour le calcul du Gradient
La Consommation Constatée Retraitée pour le Calcul du Gradient d’un Fournisseur  est la chronique de Puissance utilisée Chro_Pui_AL dans l’application de la méthode en Annexe 1 des présentes Règles.  
Pour chaque Pas h, elle est calculée comme suit :

Les modalités de calcul de SommeConsoConstatéeF,AL ; PuissanceEffActiveeF,AL ; SommeNEB,HorsF ; SommeNEB,F sont précisés dans l’article 5.3.1. 
SommeConsoConstatéeAL,F,Thermosensibles  
La Chronique SommeConsoConstatéeAL,F,Thermosensible est la somme, sur chaque pas demi horaire, des Consommations Constatées des Consommateurs du Périmètre du Fournisseur F, appartenant à la Catégorie des Consommateurs Thermosensibles. 
PuissanceEffActiveeF,AL,Thermosensibles [h] 
La valeur sur le pas h, de la chronique PuissanceEffActiveeF,AL,Thermosensibles  est calculée par application de l’article 5.3.1.2.4 sur les sites du Périmètre du Fournisseurs appartenant à la Catégorie des Consommateurs Thermosensibles. 

SommeNEB,HorsF,Thermosensibles[h] 
La valeur sur le pas h, de la chronique SommeNEB,HorsF,Thermosensibles est calculée par application de l’article 5.3.1.2.5.1: c’est la somme, sur chaque Pas h, des Fournitures Déclarées effectuées par des Sites de Consommateurs appartenant à la Catégorie des Consommateurs Thermosensibles ; et appartenant au Périmètre du Fournisseur F pour le pas h considéré.   
SommeNEB,F,Thermosensibles[h] 
La valeur sur le pas h, de la chronique SommeNEB, HorsF,Thermosensibles est calculée par application de l’article 5.3.1.2.5.2: c’est la somme, sur chaque Pas h, des Fournitures Déclarées effectuées par le Fournisseur F, auprès de Sites dont le Consommateur n’appartient pas à la Catégorie des Consommateurs Non Thermosensibles et appartenant au Périmètre du Fournisseur F pour le pas h considéré.	Comment by ERDF: Est-ce équivalent à appartient à la catégorie thermosensible ?
Catégories des Consommateurs thermosensibles
Un  Consommateur dont le Site de Soutirage  est raccordé au RPD, et qui n’est pas équipé d’un équipement de Télérelèvedont la courbe de charge est construite par Profilage, pour la reconstitution des flux dans le cadre des règles relatives au dispositif de responsable d’équilibre en vigueur, fait partie de la Catégorie des Consommateurs Thermosensibles. 
Un  Consommateur dont le Site de Soutirage  est raccordé au RPD, équipé d’un équipement de Télérelèvedont la courbe de charge est télérelevée, pour la reconstitution des flux dans le cadre des règles relatives au dispositif de responsable d’équilibre en vigueur, et identifié par le GRD auquel il est raccordé comme thermosensible fait partie de la Catégorie des Consommateurs Thermosensibles.	Comment by ERDF: Afin de mettre en œuvre l’identification des clients thermosensibles, ERDF souhaite s’appuyer sur le code APE de la segmentation NAF – INSEE. 

Pour chaque site de soutirage, du périmètre fournisseur, dont la courbe de charge est télérelevée pour la reconstitution des flux, ERDF souhaite que l’information code APE soit transmise par le fournisseur principal du site.
Catégories des Consommateurs non thermosensibles
Un  Consommateur dont le Site de Soutirage  est raccordé au RPT fait partie de la Catégorie des Consommateurs non thermosensibles. 
Un  Consommateur dont le Site de Soutirage  est raccordé au RPD,  équipé d’un équipement de Télérelève, dont la courbe de charge est télérelevée, pour la reconstitution des flux dans le cadre des règles relatives au dispositif de responsable d’équilibre en vigueur, et identifié par le GRD auquel il est raccordé comme non thermosensible fait partie de la Catégorie des Consommateurs non thermosensibles.
Un Cconsommateur dont la cConsommation cConstatée sur  les heures PP1 est nulle  fait partie de la Catégorie des Consommateurs non thermosensibles.
[bookmark: _Toc368405685]Méthode de Calcul de l’Obligation d’un Consommateur Obligé 	Comment by ERDF: Les remarques précédentes valables pour la partie « Méthode de Calcul de l’Obligation d’un Fournisseur » sont valables pour l’ensemble de ce paragraphe §5.3.2
Méthode
L’Obligation du Consommateur Obligé, pour l’Année de Livraison AL se calcule selon la formule suivante :




-    est la chronique de Gradient du Consommateur Obligé CO par application de la méthode de  l’article 5.3.2.2. 
- ConsoConstatéeCorrigéeAL,CO[h] est la  Consommation Constatée Corrigée du Consommateur Obligé CO, pendant l’heure h de l’Année de Livraison AL, calculée conformément aux modalités de l’article.
- TExt [h] est la Température Extrême, en l’heure h, pour l’Année de Livraison AL.
-TFLs,AL[h] est la Température France Lissée seuillée en l’heure h, pour l’Année de Livraison AL, calculée conformément aux modalités de l’annexe 2.
[bookmark: _Ref367720506]Gradient d’un Consommateur Obligé
Gradient d’un Consommateur Obligé de la Catégorie des Consommateurs Thermosensibles 
Le Gradient du Consommateur Obligé pour l’Année de Livraison AL est calculé conformément à la méthode de calcul de l’Annexe 1.	Comment by ERDF: Les résultats de régression linéaire obtenue à la maille d’un périmètre (ensemble des sites thermosensibles d’un périmètre fournisseur) peuvent être bons. En revanche,  à la maille d’un unique consommateur obligé, ERDF souligne que le calcul du gradient de thermo-sensibilité par une simple régression linéaire peut donner des résultats peu cohérents avec la réalité physique du site : il n’y a plus l’effet de foisonnement de portefeuille. 
La méthode est appliquée au couple de chronique de puissance et de chronique de température suivant:
- la chronique de puissance à pas demi-horaire sur l’Année de Livraison AL Chro_Pui_AL est la chronique de Consommation Constatée Corrigée du Consommateur Obligé CO pour l’Année de Livraison AL, calculée conformément aux modalités de l’article 5.3.2.3 Consommation Constatée Corrigée du Consommateur Obligé ;
- la chronique de Température France Lissée seuillée de l’Année de Livraison AL calculée conformément aux modalités de l’Annexe 2.
Gradient d’un Consommateur Obligé de la Catégorie des Consommateurs Non Thermosensibles
Le Gradient du Consommateur Obligé appartenant à la Catégorie des Consommateurs Non Thermosensibles est nul.
Catégories des Consommateurs thermosensibles
Un  Consommateur dont le Site de Soutirage  est raccordé au RPD, dont la courbe de charge est construite par Profilage pour la reconstitution des flux dans le cadre des règles relatives au dispositif de responsable d’équilibre en vigueur,et qui n’est pas équipé d’un équipement de Télérelève fait partie de la Catégorie des Consommateurs Thermosensibles. 
Un  Consommateur dont le Site de Soutirage  est raccordé au RPD, dont la courbe de charge est télérelevée pour la reconstitution des flux dans le cadre des règles relatives au dispositif de responsable d’équilibre en vigueur,équipé d’un équipement de Télérelève et identifié par le GRD auquel il est raccordé comme thermosensible fait partie de la Catégorie des Consommateurs Thermosensibles.	Comment by ERDF: Comme indiqué ci-dessus dans le cadre du calcul des puissances de référence des Fournisseurs, ERDF souhaite que le Consommateur Obligé transmette au GRD le code APE du site. 
Catégories des Consommateurs non thermosensibles
Un  Consommateur dont le Site de Soutirage  est raccordé au RPT fait partie de la Catégorie des Consommateurs non thermosensibles. 
Un  Consommateur dont le Site de Soutirage  est raccordé au RPD,  dont la courbe de charge est télérelevée pour la reconstitution des flux dans le cadre des règles relatives au dispositif de responsable d’équilibre en vigueur,équipé d’un équipement de Télérelève et identifié par le GRD auquel il est raccordé comme non thermosensible fait partie de la Catégorie des Consommateurs non thermosensibles.
Un consommateur dont la cConsommation cConstatée sur  les heures PP1 est nulle fait partie de la Catégorie des Consommateurs non thermosensibles.
[bookmark: _Ref367720640]Consommation Constatée Corrigée du Consommateur Obligé 
La Consommation Constatée Corrigée du Consommateur Obligé CO pour une Année de Livraison AL est calculée selon la formule suivante, pour une Heure h :
ConsoConstatéeCorrigéeAL,CO[h] = ConsoConstatéeCO,AL[h] + PuissanceEffActiveeCO,AL[h] - SommeNEB [h]
Avec :
ConsoConstatéeC,AL la Consommations Constatée du Consommateur CO calculée selon les modalités de l’article 5.3.2.4 Traitement de la Puissance Activée d’une Capacité Certifiée Activée associée au Consommateur Obligé ;
PuissanceEffActiveeCO,AL la chronique de retraitement de la Puissance activée des Capacités d’Effacement Certifiées associées au Consommateur CO ;
SommeNEB [h] Fourniture Déclarée par le consommateur par Notification d’Echange de Bloc à RTE, pour l’heure h 
[bookmark: _Ref367720665]Traitement de la Puissance Activée d’une Capacité Certifiée associée au Consommateur Obligé
Principe
La Consommation Constatée Corrigée du Consommateur Obligé prend en compte la correction des Puissances Activées pendant les Heures de la Période de Pointe PP1 des Entités de Certification dont le Site de Soutirage du Consommateur Obligé fait éventuellement partie. 	Comment by ERDF: Un site ne peut pas faire partie de plusieurs entités de certification pour une année de livraison donnée.
Méthode
Le calcul de la chronique PuissanceEffActiveeCO,AL[h] pendant les Heures de la Période de Pointe PP1 associée à l’activation d’une EDC dont le ou les Sites du Consommateur Obligé fait partie repose sur :
l’identification de l’Entité de Certification d’Effacement contenant le ou les Sites de Soutirage du Consommateur Obligé ;
le calcul de la Puissance Activée associée a à l’EDC Certifiée Activée pendant les Heures de la Période de Pointe PP1 pour l’Année de Livraison donnée ;
la détermination d’un du (ou des) coefficient(s) d’appartenance du (ou des) Sites de Soutirage à l’EDC. 
Pour chaque pas, la Puissance Activée d’Effacement Certifié rattaché au Fournisseur Fassocié au Consommateur Obligé :


Puissance Activée d’une EDC 
La Puissance Activée d’une EDC sur le pas H est conforme aux données de collecte et de contrôle mises en œuvre par RTE les Gestionnaires de Réseau pour le calcul du Niveau de Capacité Effectif de l’EDC correspondante. 	Comment by ERDF: La collecte et contrôle porte sur la puissance activable 
Les principes sont précisés au Volet Certification. 
Coefficient d’appartenance d’un Site à un EDC
Le Coefficient d’appartenance d’un site à une EDC est une chronique calculée comme suit : 	Comment by ERDF: Comme indiqué au § 5.3.1.2.4.5, la chronique doit être définie au pas demi-horaire.
Si le Site du Consommateur CO, sur un pas H, ne fait partie d’aucune EDC : CoefficientAppartenance(Site,EDC)[h] = 0 ;
Si le Site appartient à une EDC sur l’Heure H : 
Le CoefficientAppartenance(Site,EDC)[h] est déterminé par le Gestionnaire de Réseau auquel le site est raccordéRTE avec le concours le cas échéant du GRD concerné, sur la base des modalités de collecte et de contrôle précisées aux paragraphe 6.8 et 6.9. 
[bookmark: _Ref367720044][bookmark: _Toc368405686]Périmètre du Fournisseur 
[bookmark: _Toc368405687]Notion de Périmètre d’un Fournisseur
Le Périmètre du Fournisseur est le référentiel utilisé pour le calcul de la Puissance de Référence par Fournisseur.
Un Périmètre Fournisseur est une partitionun ensemble de Sous Périmètres  Fournisseur rattachés à des Gestionnaires de Réseau ;
Chaque Sous Périmètres de Fournisseur est géré par le Gestionnaire de Réseau.
Les conditions de rattachement et d’évolution d’un Sous Périmètre sont précisées dans l’article 5.4.3 et 5.4.4.  
[bookmark: _Toc368405688]Notion de Sous Périmètre d’un Fournisseur
Un Sous Périmètre d’un Fournisseur est rattaché à un unique Gestionnaire de Réseau.
Un Sous Périmètre d’un Fournisseur est un ensemble de sites de Soutirage.	Comment by ERDF: Donc cela ne comprend pas les ventes au titre des pertes.
SPérimètreF,GR (h, m, AL) est le Sous Périmètre du Fournisseur F, rattaché au Gestionnaire de Réseau GR : c’est l’ensemble des sites de Soutirage raccordés au Gestionnaire de Réseau GR et dont le Fournisseur est F, pour le pas demi horaire h, du mois m de l’Année de Livraison AL  ;
Les conditions de rattachement d’un site de Soutirage à SPérimètreF,GR sont précisées aux articles 5.4.4 et 5.4.5.
Soit h le Pas Demi Horaire du mois m, de l’Année de Livraison AL :	Comment by ERDF: Les changements de périmètres sont réalisés en début de mois pour les clients CARD. 

Pour les clients en Contrat Unique, les changements de périmètre peuvent avoir lieu quotidiennement.

Chaque Gestionnaire de Réseau est responsable de la gestion des Sous Périmètres pour les Fournisseurs dont il doit calculer la une Puissance de Référence. 
Les modalités de gestion des opérations d’ouverture, d’ajout ou de retrait de sites de Soutirage, sont conformes aux dispositions des articles 5.4.3 et 5.4.4.
[bookmark: _Ref367720713][bookmark: _Toc368405689]Ouverture du Périmètre de Fournisseur auprès de RTE
Les Fournisseurs en exercice sont tenus de Notifier une Demande d’Ouverture de Périmètre auprès de RTE. 
Le Fournisseur déclare, par cette demande, l’ensemble des réseaux de Distribution auxquels ses sites de Soutirage sont raccordés à la date de notification de la demande d’ouverture.
L’ouverture de Périmètre ne doit pas être renouvelée pour toutes les Années de Livraison. 
La Demande d’Ouverture est conforme à l’annexe 3 des présentes Règles. 	Comment by ERDF: Attention l’annexe 3 mentionne la référence d’un site alors qu’il s’agit juste de déclarer les GRD sur lesquels le fournisseur est actif. Il peut avoir dans son portefeuille un très grand nombre de sites raccordés à un GRD.
[bookmark: _Ref367720726][bookmark: _Toc368405690]Ajout et retrait d’un Consommateur à un Sous Périmètre 
Principe
Chaque Gestionnaire de Réseau est responsable de la gestion du des Sous Périmètres des Fournisseurs pour le calcul de la Puissance de Référence des Fournisseurs pour les sites de Soutirage raccordés à son Réseau.
Les Gestionnaires de Réseau gèrent le rattachement de tout site de Consommateur raccordé à leur réseau à un Fournisseur donné sauf dans le cas où le consommateur est déclaré Consommateur Obligé.
Consommateurs titulaires d’un Contrat Unique
Un Site de Soutirage raccordé au Réseau d’un Gestionnaire de Réseau  associé à un Consommateur titulaire d’un Contrat Unique est rattaché au Sous Périmètre du Fournisseur signataire du Contrat Unique, par le  Gestionnaire de Réseau concernéauquel le Site de Soutirage est raccordé.
Pour les Sites de Soutirage d’un Consommateur non titulaire d’un Contrat Uniquetitulaire d’un CART ou d’un CARD
Ajout d’un Site de Soutirage 
Cas d’un Site de Soutirage, non rattaché, avant  la demande de rattachement, à un Périmètre Fournisseur
Un Consommateur notifie au Gestionnaire de Réseau auquel il est raccordé, un Accord de Rattachement au Fournisseur F joint en annexe 4 et dûment signé par le Fournisseur et lui-même. Le rattachement au Périmètre Fournisseur prend effet à la date de prise d’effet du contrat ou de la transaction en question s’il s’agit d’un Site nouvellement raccordé, d’un nouveau contrat  ou d’une nouvelle Transactionmentionnée dans l’accord de rattachement. 
Cette notification doit être effectuée au plus tard 1 mois après la date de prise d’effet du contrat ou de la  transaction en question.	Comment by ERDF: Cela n’est pas possible à contrôler. Ce qui est important c’est que tout site en contrat CARD soit in fine rattaché à un fournisseur. Sinon le site devient Consommateur Obligé.
Cas d’un Site de Soutirage changeant de  Périmètre Fournisseur 
Un Consommateur notifie au Gestionnaire de Réseau auquel il est raccordé, la Déclaration de changement de Périmètre Fournisseur, accompagnée de l’un Accord de rattachement au nouveau Fournisseur F joint en annexe 4 et dûment signé par le Fournisseur et lui-même. Le rattachement au Périmètre du nouveau Fournisseur prend effet à la date de prise d’effet du contrat ou de la Transaction en question s’il s’agit d’un Site nouvellement raccordé, d’un nouveau contrat  ou d’une nouvelle Transaction mentionnée dans l’accord de rattachement. 	Comment by ERDF: Il suffit d‘un nouvel accord de rattachement signé du client et du fournisseur pour acter du changement de fournisseur, pourquoi avoir à gérer en plus une déclaration de changement ?	Comment by ERDF: Il conviendrait de reprendre le principe des délais pour les accords RE (section 2) ce qui permet d’harmoniser les procédures de traitement
La Déclaration de changement de Périmètre Fournisseur par un Consommateur est conforme à l’Annexe 4 des présentes Règles. La Déclaration de changement de Périmètre est signée par le Consommateur. 
La Déclaration de changement de Périmètre Fournisseur par un Consommateur est accompagnée de l’Accord de Rattachement, conforme au modèle joint en Annexe 5, dûment signé par le nouveau Fournisseur F et le Consommateur.  
L’Accord de Rattachement est accompagné d’un document contractuel attestant du nouveau rattachement, et mentionnant notamment la date de rattachement.
Cette notification doit être effectuée au plus tard 1 mois après la date de prise d’effet du contrat ou de la  transaction en question.	Comment by ERDF: Cela n’est pas possible à contrôler. Ce qui est important c’est que tout site en contrat CARD soit in fine rattaché à un fournisseur. Sinon le site devient Consommateur Obligé.
Il conviendrait de reprendre le principe des délais pour les accords RE (section 2) ce qui permet d’harmoniser les procédures de traitement.
Retrait d’un Site de Soutirage 
Le Fournisseur peut retirer de son Périmètre Fournisseur l’un des sites. Il le notifie à RTE  au Gestionnaire de Réseau auquel le site est raccordé au moyen du modèle joint en Annexe 6 dument signé.
Le retrait du ou des sites au Périmètre Fournisseur prend effet 1 mois après la notification du retrait.	Comment by ERDF: Il conviendrait de reprendre le principe des délais pour les accords RE (section 2) ce qui permet d’harmoniser les procédures de traitement.
Dans un délai de 5 Jours Ouvrés à compter de la notification par le Fournisseur, RTE le Gestionnaire de Réseau concerné notifie au Consommateur le retrait des sites concernés du Périmètre du Fournisseur auquel il était rattaché ainsi que la date à laquelle ce retrait prendra effet. 	Comment by ERDF: L’expression « Jour Ouvré » n’est pas définie alors qu’elle comporte des majuscules. Cette remarque est valable pour l’ensemble du document.
Gestion des périmètres par les Gestionnaires de Réseau
Chaque Gestionnaire de Réseau est responsable de la gestion des Sous Périmètres des Fournisseurs et du rattachement des Sites de Soutirage selon les principes des articles 5.4.3 et 5.4.4.
Appartenance à un Périmètre et Consommateur Obligé
Tout Consommateur dont des Sites de Soutirage ne sont pas rattachés à un Sous Périmètre à une date donnée, est considérée comme Consommateur Obligé à cette date pour les Sites de Soutirage concernés. 
[bookmark: _Toc368405691]Notification de l’Obligation 
[bookmark: _Ref367720853]Transmission des Puissances de Références par Fournisseur, par les Gestionnaires de Réseau à RTE
Chaque GRD transmet à RTE, 1 mois avant la date de notification de l’obligation les Puissances de Référence, par Acteur Obligé pour les clients finals raccordés à son réseau.
La Puissance de Référence par Acteur Obligé transmise par le Gestionnaire de Réseau est calculée par le Gestionnaire de Réseau conformément aux dispositions de l’article 5.3.
Le GRD calcule la Puissance de Référence d’un Acteur Obligé, sur la base de :
- de la méthode de calcul de l’obligation à l’article 5.3.
-à partir du Sous Périmètre de l’Acteur Obligé du GRD en questionqui le concerne, géré conformément à l’article 5.4. 	Comment by ERDF: La définition d’Acteur Obligé comprend le GRD au titre des pertes or l’article 5.4 ne décrit pas le calcul associé à cette obligation. Les modalités applicables aux pertes qui sont proposées par la CRE feront-elles partie intégrante de ce document ou feront-elle l’objet d’un document à part ?
Cette remarque vaut pour l’ensemble du document lorsque le terme Acteur Obligé est utilisé.
Les modalités de transmissions des données sont complétées par la Convention d’échange de données entre GRT et GRD pour le calcul de l’Obligation.
Calcul de l’Obligation par RTE
RTE calcule le montant Niveau de l’Obligation de chacun des Acteurs Obligés sur la base : 
- des données transmises par les Gestionnaires de Réseau de Distribution pour le calcul de l’Obligation; 
- des Puissances de Références par Acteur Obligé pour les consommateurs finals raccordés au RPD  transmis calculées par les GRD et transmises à RTE conformément à la Convention entre GRT et GRD pour le calcul de l’Obligation;
- des Puissances de Références par Acteur Obligé pour les consommateurs finals raccordés au RPT  calculées par RTE ;
- de la valeur du coefficient de sécurité de l’Année de Livraison AL, 
- de la Température Extrême de l’Année de Livraison AL
Notification de l’Obligation par RTE à l’Acteur Obligé
RTE notifie avant la date limite de notification de l’Obligation de l’Année de Livraison AL à chaque Acteur Obligé, le montant Niveau de l’Obligation ainsi calculé.	Comment by ERDF: Selon quel délai ?
Les éléments Notifiés précisent notamment :
les Puissances de Références par Acteur Obligé, par Gestionnaire de Réseau, transmis dans le cadre de l’article 5.4.5.1 et de la Convention entre GRT et GRD pour le calcul de l’Obligation ; 
le montant de l’Obligation calculée conformément aux modalités de l’article 5.3. 
[bookmark: _Ref367722111][bookmark: _Toc368405692]Règlement financier relatif au rééquilibrage en capacité des Acteurs Obligés
[bookmark: _Ref367720957][bookmark: _Toc368405693]Méthode de calcul du règlement financier relatif au rééquilibrage en capacité des Acteurs Obligés 
Un Acteur Obligé est soumis au rééquilibrage en capacité si le montant de garanties de capacité qu’il détient au Registre des Garanties de Capacité à la date limite de cession  n’est pas égal au montant de son Obligation.
Le rééquilibrage en capacité des Acteurs Obligés se traduit alors par un règlement financier dont le montant est calculé selon la formule suivante : 


Le Prix Unitaire de l’Année de Livraison AL est une fonction du signe de l’écart de l’Acteur Obligé. Les modalités de calcul du Prix Unitaire, et plus précisément du Prix Unitaire Positif et du Prix Unitaire Négatif d’une Année de Livraison donnée, sont précisées à l’article 5.5.1.1.
Le volume d’écart de l’Acteur Obligé pour l’Année de Livraison AL  est calculé selon la formule suivante :

RegistreGarantieAL(AO,DLC) est le montant de Garanties au compte de l’Acteur Obligé au Registre des Garanties de Capacité  à la Date Limite de Cession. 
Oblig,AO,AL est le Niveau de l’Obligation de l’Acteur Obligé calculée conformément à 5.3.
[bookmark: _Ref367720906]Prix Unitaire 
Le Prix Unitaire d’une Année de Livraison AL  est le prix de règlement appliqué à l’Ecart de l’Acteur Obligé conformément à l’article 5.5.1. 
Le Prix Unitaire appliqué à l’écart de l’Acteur Obligé EcartActeur Obligé,AL dépend du signe de l’écart de l’Acteur obligé.
Le Prix Unitaire s’appliquant à un écart d’Acteur Obligé de signe positif est appelé Prix Unitaire positif, noté PUP,AL dans la suite des Règles.
Si  ; 
alors 

Le Prix Unitaire s’appliquant à un écart d’Acteur Obligé de signe négatif est appelé Prix Unitaire négatif, noté PUN,AL dans la suite des Règles.
Si ; 
alors 


Prix Unitaire Positif de l’Année de Livraison AL
Le Prix Unitaire  Positif dépend d’un coefficient k_AL, et du prix de référence marché de l’Année de Livraison AL .
Le Prix Unitaire  Positif d’une Année de Livraison AL est déterminé par la formule suivante :
PUP,AL=(1-kAL )×
Avec : 
- k_AL le coefficient k relatif à l’Année de Livraison AL  ;
-  le prix de référence marché de l’Année de Livraison AL.
Prix Unitaire Négatif de l’Année de Livraison AL
La Prix Unitaire  Négatif   d’une Année de Livraison AL dépend de l’Ecart Global de l’Année de Livraison EcartGlobal,AL :
Si EcartGlobal,AL  ≤  Seuil,AL alors :
PUN,AL=
Si EcartGlobal,AL > Seuil,AL alors :
PUN,AL=(1+kAL )×
Avec
- kAL le coefficient k relatif à l’Année de Livraison AL ;
-  le prix de référence marché de l’Année de Livraison AL ;
- Seuil,AL le seuil de l’Année de Livraison AL ;
- EcartGlobal,AL calculé conformément aux modalités de l’article5.5.1.5.
-  le prix administré de l’Année de Livraison AL.
Coefficient k de l’Année de Livraison AL
Principe
Le Coefficient k est déterminé de sorte à ce que les Acteurs Obligés soient incités à se couvrir en Garanties de Capacité, au regard de leur prévision d’Obligation lors de la Période d’Echange de l’Année de Livraison AL plutôt qu’à avoir recours au rééquilibrage en capacité.
Valeur du coefficient k pour la Première Année de Livraison 
Pour la Première Année de Livraison, k=0,1. 
Il s’agit d’une valeur indicative communiquée pour que les Parties puissent avoir connaissance de l’ordre de grandeur. En revanche, la valeur définitive qui sera retenue pour la Première Année de Livraison pourra être différente de la valeur communiquée dans la cadre du présent projet de Règles.
Révision du coefficient k  
Pour chaque Année de Livraison, RTE peut proposer à la Commission de Régulation une valeur révisée du coefficient k avant le début de la Période de Livraison de l’Année de Livraison considérée.  Le cas échéant, après approbation de la CRE le coefficient k révisé est publié avant la Période de Livraison.
Sans révision du coefficient k, la valeur du coefficient k de l’Année de Livraison  AL-1 est reconduite pour l’Année de Livraison AL.
Seuil de l’Année de Livraison AL
Principe
Le seuil d’une Année de Livraison est une valeur en GW permettant de caractériser une situation d’Ecart Global acceptable (tel que, pour un écart global au dessus du seuil, la sécurité d’approvisionnement n’est pas menacée de manière significative), d’une situation d’Ecart Global significatif  (tel que, pour un écart global en deçà du seuil, la sécurité d’approvisionnement est menacée de manière significative).
Valeur du seuil pour la Première Année de Livraison
Pour la Première Année de Livraison : seuil = -2 GW.
Il s’agit d’une valeur indicative communiquée pour que les Parties puissent avoir connaissance de l’ordre de grandeur. En revanche, la valeur définitive qui sera retenue pour la Première Année de Livraison pourra être différente de la valeur communiquée dans la cadre du présent projet de Règles
Révision de la valeur du seuil 
Pour chaque Année de Livraison, RTE peut proposer à la Commission de Régulation une valeur révisée du seuil avant le début de la Période de Livraison de l’Année de Livraison considérée.  Le cas échéant, après approbation de la CRE le seuil révisé est publié avant la Période de Livraison.
Sans révision du seuil, la valeur du seuil de l’Année de Livraison  AL-1 est reconduite pour l’Année de Livraison AL.
Prix de Référence Marché 
Le prix de référence marché de l’Année de Livraison AL  est fixé et publié par la CRE au plus tard à la date de Début de l’Année de Livraison.
Le prix de référence marché de l’Année de Livraison AL est une fonction des volumes et prix de transactions, récoltés par la CRE, durant la Période d’Echange antérieure au Début de l’Année de Livraison. 
[bookmark: _Ref367721563]Ecart Global
RTE calcule l’Ecart Global du Système selon la formule suivante :


Pour chaque Acteur Obligé et pour chaque responsable de Périmètre de Certification
 est calculé conformément aux modalités de l’article 5.5.1
 est calculé conformément aux modalités de l’article Erreur ! Source du renvoi introuvable..
[bookmark: _Ref367723725] Prix administré
Le prix administré  pour l’année de livraison AL est fixé par la Commission de régulation de l’énergie au plus tard à la date de début de l’Année de Livraison.
[bookmark: _Toc368405694]Notification et facturation du règlement financier
Notification de l’Ecart 
Le règlement financier notifié à l’Acteur Obligé pour l’Année de Livraison AL est calculé conformément aux modalités de l’article 5.5.1.
Pour chaque Année de Livraison, RTE notifie à chaque Acteur Obligé avant la Date Limite de  Notification du règlement financier relatif au rééquilibrage en capacité des Acteurs Obligés de l’Année de Livraison :
le montant de l’écart de l’Acteur Obligé calculé conformément aux données transmises par les Gestionnaires de Réseau pour la Puissance de Référence de l’Acteur Obligé, le montant de Garanties de Capacité de l’Acteur Obligé au Registre des Garanties de Capacités, et selon la méthode de calcul de l’Article 5.3;
le montant du règlement financier associé à l’écart de l’Acteur Obligé, calculé conformément à la méthode de l’article 5.5.
Facturation de l’Ecart
Lorsque le règlement financier est de signe positif, l’Acteur Obligé paye à RTE le montant du règlement. Lorsque le règlement financier est de signe négatif, l’Acteur Obligé reçoit de RTE le montant du règlement.
Lorsque le règlement financier est du dû par l’Acteur Obligé, RTE envoie à l’Acteur Obligé une facture du montant du règlement financier en même temps que la notification du règlement financier. Les Acteurs Obligés versent les montants correspondants sur le fonds pour le règlement du rééquilibrage en capacité des Acteurs Obligés.
Lorsque le règlement financier est du dû par RTE, la somme totale de ces règlements perçus par des Acteurs Obligés est au plus égale, pour une Année de Livraison donnée, à la somme des versements effectués par les Acteurs Obligés au titre des règlements financiers versés par les Acteurs Obligés ; le cas échéant, les règlements financiers versés par RTE sont ramenés de manière proportionnelle à un niveau cohérent avec cette somme. Les Acteurs Obligés  reçoivent du fonds pour le règlement du rééquilibrage des Acteurs Obligés les montants correspondants. 
Un mandat d’auto-facturation pourra être conclu entre RTE et les Acteurs  concernés, afin de permettre à RTE de s’auto-facturer au nom et pour le compte des Acteurs Obligés concernés au plus tard 60 jours après la date limite de cession.	Comment by ERDF: Lorsqu’il s’agit de délais il conviendrait de préciser si l’échéance est en jours ouvrés ou en jours calendaires. Cette remarque vaut pour l’ensemble du document.
Règlements financiers versés par les Acteurs Obligés 
L’Acteur Obligé verse les montants correspondant à la facture liée au règlement financier à RTE avant la Date limite de règlements financiers versés par les Acteurs Obligés, suivant l’une des modalités précisées dans le Contrat Relatif à l’Acteur Obligé.	Comment by ERDF: Non défini. De quel contrat s’agit-il ?
Règlements financiers perçus par les Acteurs Obligés 
RTE verse les montants correspondant à la facture liée au règlement financier à RTE avant la Date limite de Recouvrement suivant l’une des modalités précisées dans le Contrat Relatif à l’Acteur Obligé.	Comment by ERDF: Non défini. De quel contrat s’agit-il ?
Contestation de l’obligation 
Toute contestation, relative à l’obligation de l’Acteur Obligé doit être notifiée et justifiée :
- à RTE ;  par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
- et au Gestionnaire de Réseau responsable de la part de l’obligation qu’il conteste ;  par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’Acteur Obligé précise la part de l’obligation qu’il conteste. 
Toute contestation de l’obligation peut être effectuée dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de l’obligation.
La notification d’une contestation n’a pas pour effet de suspendre l’obligation de régler les sommes facturées au titre du règlement financier relatif au rééquilibrage.
Contestation du règlement financier 
Toute contestation de l’Acteur Obligé, relative à une facture doit être notifiée à RTE par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La notification d’une contestation n’a pas pour effet de suspendre l’obligation de régler les sommes facturées.
A défaut d’accord, il est fait application des modalités de règlement des différends prévues dans le contrat RTE-Fournisseur.	Comment by ERDF: Non prévu par le décret. De quel contrat s’agit-il ?
[bookmark: _Toc368405695]Ecart final 
Soit RegFi.AL. (A_Ob) le règlement financier effectivement versé ou perçu par l’Acteur Obligé.
Soit  l’écart de l’Acteur Obligé pour l’Année de Livraison AL
L’écart final pour l’Année de Livraison AL pour un Acteur Obligé  est :
Si  ; 



Si ; 




L’écart final de l’Acteur Obligé, s’il est non nul, est notifié à la Commission de Régulation de l’Energie. 
[bookmark: _Toc368405696]Modalités de redistribution du solde du fonds
Le solde éventuel restant sur le fonds pour le règlement du rééquilibrage des Acteurs Obligés, qui n’est pas la propriété du gestionnaire du réseau public de transport d’électricité, est intégralement redistribué aux utilisateurs du réseau public de transport d’électricité selon des modalités fixées par la Commission de régulation de l’énergie.
En cas de défaut de paiement d’un fournisseur, le gestionnaire met en demeure sous 5 jours ouvrés le fournisseur concerné de procéder au paiement des sommes dues.
Tout retard de paiement donne lieu à l’application de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de quarante (40) euros prévue à l’article L. 441-6 du Code de commerce, sans préjudice de l’application des pénalités de retard. 
[bookmark: _Toc368405697]Modalités de recouvrement des frais relatifs au contrat RTE-fournisseur
[bookmark: _Toc368405698]Elaboration de la facture
RTE établit et transmet au titulaire du contrat fournisseur au plus tard le 1er Novembre de l’année N+2 , une facture pour les frais liés au calcul de la Puissance de Référence selon les modalités définies par la CRE.
[bookmark: _Toc368405699]Modalités de facturation
Le titulaire du contrat RTE-fournisseur paye la facture selon les modalités du contrat RTE- fournisseur.	Comment by ERDF: Non prévu par le décret. De quel contrat s’agit-il ?
[bookmark: _Toc368405700]Modalités de recouvrement des frais relatifs au contrat GRD-fournisseur
[bookmark: _Toc368405701]Elaboration de la facture
Le GRD établit et transmet au titulaire du contrat GRD - fournisseur au plus tard le 1er Novembre de l’année N+2 , une facture pour les frais liés au calcul de la Puissance de Référence selon les modalités définies par le CRE..
[bookmark: _Toc368405702]Modalités de facturation
Le titulaire du contrat GRD-fournisseur paye la facture selon les modalités du contrat GRD- fournisseur.	Comment by ERDF: Non prévu par le décret
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[bookmark: _Toc368405779]Méthode de calcul du Gradient d’un Acteur Obligé
[bookmark: _Toc368405780]Principe
Le Gradient est une chronique de valeurs en MW/°C à un pas demi-horaire sur une Année de Livraison AL, associée à un couple de deux chroniques : (i) une courbe de charge Chro_Pui_AL à un pas demi horaire, sur une Année de Livraison AL et (ii) une chronique de Température France Lissée d’une Année de Livraison AL. 
La méthode de calcul d’un Gradient détaille les étapes du calcul d’un Gradient pour une Courbe de Charge initiale théorique. La méthode est ensuite applicable, pour une Année de Livraison AL donnée, à une Courbe Charge de même nature : chronique de valeurs demi-horaires sur l’Année de Livraison AL.
[bookmark: _Toc368405781]Méthode de calcul d’un Gradient associé à une courbe de charge donnée
[bookmark: _Toc368405782]Température Seuil
La Température Seuil associée à une Année de Livraison AL est égale à la valeur de la Température Seuil par application de l’Annexe F-M3-III du chapitre F de la Section 2 des Règles RE MA en vigueur en Début de Période de Livraison.
[bookmark: _Toc368405783]Chronique de Variation de Puissance ou ΔP d’une Chronique de Puissance Chro_Pui_AL
Soit Chro_Pui_AL[i,j] une chronique de valeurs de puissances à un pas demi-horaire sur une Année de Livraison AL  tel que :
 -i est le pas demi horaire du jour j (i=1 à 48 ;  i=1 correspond au pas « 0Hoom00s »[00h00 ; 00h30[) 	Comment by ERDF: Préciser le traitement des jours de changement d’heure
-j est le jour de l’Année de Livraison AL. Si l’Année N+1 de l’Année de Livraison AL est bissextile : j=1 à 366 . Si l’Année N+1 de l’Année de Livraison AL n’est pas bissextile : j=1 à 365.   j = 1 correspond au pas  « 1er juillet N ».
La Chronique de Variation de Puissance ΔP_Chro_Pui_AL[i,j] de la chronique Chro_Pui_AL[i,j] est une chronique de valeurs à pas demi-horaire sur une Année de Livraison AL.
Pour une heure i, d’un jour j (à partir de j=8), de l’Année de Livraison AL : ΔP_Chro_Pui_AL[i,j] = Chro_Pui_AL[i,j]  - Chro_Pui_AL[i,j-7]  
[bookmark: _Toc368405784]Chronique de Variation de Température ou ΔT d’une Chronique de Température	Comment by ERDF: Même remarque qu’au §1.2.2
Soit Chro_T_AL[i,j] une chronique de valeurs de températures à un pas demi-horaire sur une Année de Livraison AL  tel que :
 -i est le pas demi horaire du jour j (i=1 à 48 ;  i=1 correspond au pas « 0Hoom00s ») 
- j est le jour de l’Année de Livraison AL. Si l’Année N+1 de l’Année de Livraison AL est bissextile : j=1 à 366 . Si l’Année N+1 de l’Année de Livraison AL n’est pas bissextile : j=1 à 365.   j = 1 correspond au pas  « 1er juillet N ».
Pour l’Année de Livraison AL, Chro,T,AL[i,j]=TFLs,AL[i,j]. TFLs,AL est la Température France Lissée seuillée de AL, calculée conformément à l’annexe 2.
La Chronique de Variation de Température ΔT_Chro_T_AL[i,j] de la chronique Chro_T_AL[i,j] est une chronique de valeurs à pas demi-horaire sur une Année de Livraison AL.
Pour une heure i, d’un jour j (à partir de j=8), de l’Année de Livraison AL : ΔT_Chro_T_AL[i,j] = Chro_T_AL[i,j]  - Chro_T_AL[i,j-7]  
[bookmark: _Toc368405785]Référentiel de Points retenus pour le calcul du Gradient
Soit Chro_Pui_AL[i,j] une chronique de valeurs de puissances à un pas demi-horaire sur une Année de Livraison AL  et Chro_T_AL[i,j] une chronique de valeurs de températures à un pas demi-horaire sur une Année de Livraison AL.
Soit ΔP_Chro_T_AL[i,j] et ΔT_Chro_T_AL[i,j] calculés conformément à l’annexe 1
Soient l’ensemble des pas [i,j] non représentatifs du Gradient (l’ensemble est noté NR). Pour tout i, pour tout j,  [i,j] est dans NR si et seulement si :
- j est un jour férié de l’Année de Livraison AL;
- j -7 est un jour férié de l’Année de Livraison AL;
- j appartient à la plage des vacances scolaires de noël de l’Année de Livraison AL telle que définie dans l’arrêté relatif au calendrier scolaire national en vigueur ;
- j-7 appartient à la plage des vacances scolaires de noël Noël de l’Année de Livraison AL telle que définie dans l’arrêté relatif au calendrier scolaire national en vigueur ;
- [i,j] est tel que Chro_Pui_AL[i,j] = 0 ou Chro_Pui_AL[i,j-7]=0.	Comment by ERDF: En lien avec la modification de la formule proposée au 5.3.1.1.
Soit ΔP_Chro_T_AL_HorsNR[i,j] et ΔT_Chro_T_AL_HorsNR[i,j] les chroniques calculées conformément à l’annexe 1, excluant les points de NR tels que définis.
[bookmark: _Toc368405786]Régression Linéaire
Pour tout i de 1 à 48  de l’Année de Livraison AL, une régression linéaire par la méthode des moindres carrés ordinaires (de type y= ax +b avec b=0) des points : ΔP_Chro_T_AL_HorsNR[i,j], ΔT_Chro_T_AL_HorsNR[i,j])j, on obtient une droite d’équation y,i=a,ix.
Alors a,i est le Gradient horaire de la demi-heure i de l’année AL, associé à la chronique de puissance Chro_Pui_AL[i,j]. Pour chaque demi-heure i, a.i peut être calculé avec la formule suivante :

La Chronique de Puissance Chro_Pui_AL[i,j] a 48 Gradients horaires pour l’Année de Livraison AL.
[bookmark: _Toc368405787]Méthode de lissage de la température 
[bookmark: _Toc368405788]Principe
Le calcul de l’Obligation prend en compte, notamment, le retraitement des chroniques de puissance. Ce retraitement se fonde sur l’écart entre la Température France Lissée seuillée et la Température Extrême de l’Année de Livraison considérée.
La méthode de lissage de la température permet de transposer la Température Fictive France, reflétant la Température Réalisée de l’Année de Livraison donnée, en Température France Lissée.
La Température France Lissée est ensuite seuillée à une Température Seuil.
La Température France Lissée seuillée d’une Année de Livraison AL est ensuite utilisée dans le calcul de l’Obligation.
[bookmark: _Toc368405789]Méthode de lissage de la Température	Comment by ERDF: Il serait préférable de faire référence à l’annexe F-M3 des règles RE/MA et de ne pas réécrire son contenu. 

Ceci garantirait la cohérence à long-terme des températures utilisées. 
[bookmark: _Toc368405790]Température de la station fictive France
Météo France transmet à RTE 8 températures tri-horaires quotidiennes, pour tout jour de l’Année de Livraison AL, et pour 32 stations météo, Ti (i= 1 à 32). La transmission de ces données est conforme à un cahier des charges établi par RTE. 
Chaque station est affectée d’un coefficient de pondération électrique ai (i=1 à 32), représentatif du rapport entre la consommation électrique de la région concernée et la consommation électrique nationale. 
Les 8 températures tri horaires quotidienne de l’Année de Livraison AL, de la station fictive France, TF, sont calculées selon la formule : 

Une interpolation linéaire est appliquée aux 8 températures tri horaires d’une journée pour obtenir la température brute pour chaque demi-heure de cette journée. Les 48 températures brutes demi horaires de la station fictive France pour l’Année de Livraison AL sont notées Tb.
[bookmark: _Toc368405791]Température de long terme de l’Année de Livraison AL
La température de long terme TLT de l’heure h, du  jour j et de l’Année de Livraison AL, obéit à la formule :
TLT(h-1,j,AL) = (1-a[h])×Tb(h-1,j,AL)+a[h] ×TLT(h-21,j,AL)
Avec : 
Tb(h,j,AL) la température brute demi horaire de la station fictive France de l’heure h, du jour j, de l’Année de Livraison AL;
a[h] coefficient de lissage à 48 valeurs (h=1à48). La valeur en du coefficient en h est donnée par les tables de l’annexe 2.
La température de long terme TLT de l’heure h, du  jour j et de l’Année de Livraison AL, se calcule donc selon la formule :
TLT(h,j,AL) =(1-a[h]) ×(∑_(i≥1)xTb(h-i,j,n) ×a[h]i)
Le premier terme est initialisé au 1er juillet 2004 00h00 : TLT(‘01JUL04 :00 :00’)=16,9°C .
[bookmark: _Toc368405792]Température France Lissée seuillée
La Température France Lissée TFL de l’heure h, du  jour j et de l’année n, est calculée selon la formule :
TFL(h,j,n)=(1-bh) ×Tb(h,j,n)+bh×TLT(h,j,n)
Avec bh coefficient de lissage à 48 valeurs (h=1 à 48). La valeur du coefficient en h est donnée par les tables de l’annexe 2
La Température  France Lissée seuillée est ensuite déterminée par la formule suivante :
TFLs(h,j,n) = min(TFL(h,j,n),Tseuil)
Avec Tseuil, la Température Seuil conforme à l’annexe 1.
[bookmark: _Toc368405793]Valeurs des coefficients de lissages
Les 48 valeurs des coefficients de lissage sont ceux en vigueur dans l’annexe F M3 des Règles RE MA pour l’Année de Livraison  donnée. Ces valeurs, en heure UTC, sont passées en heure légale.
La Température France Lissée en heure UTC est passée en heure légale. 
La Température France Lissé en heure légale est utilisée pour le calcul de la Puissance de Référence des Consommateurs et le calcul de l’Obligation des Acteurs Obligés.
[bookmark: _Toc368405794]Declaration d’ouverture d’un Périmètre Fournisseur

AAAA [indiquer le nom complet], société _________________ [indiquer la forme sociale], au capital de ____ euros, dont le siège social est situé à _________________ [indiquer l'adresse complète], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ___________ [indiquer la ville] sous le numéro ____ [N° SIRET], en sa qualité de Fournisseur, représentée par Mme/M ________________[indiquez le nom et la fonction du signataire], dûment habilité(e) à cet effet,

Déclare ouvrir un périmètre de Fournisseur, conformément aux dispositions prévues à l’article 5.4 des Règles. 

AAAA déclare l’ensemble des Réseaux de Distribution auxquels ses consommateurs finals sont raccordés à la date de la présente déclaration d’ouverture :

	Gestionnaire de Réseau Public de Distribution
	Référence d’un Site raccordé au Réseau de Distribution	Comment by ERDF: Attention il s’agit juste de déclarer les GRD sur lesquels le fournisseur est actif et pas site par site : Il peut avoir dans son portefeuille un très grand nombre de sites raccordés à un GRD.

	
	



	
Pour chaque Réseau de Distribution déclaré ci-dessus, le Fournisseur transmet pour le Site déclaré une attestation du Contrat de Fourniture et de la référence du Site de Soutirage, ou le cas échéant, l’attestation du Contrat Unique du Consommateur au Réseau de Distribution.	Comment by ERDF: Attention il s’agit juste de déclarer les GRD sur lesquels le fournisseur est actif et pas site par site : Il peut avoir dans son portefeuille un très grand nombre de sites raccordés à un GRD.
Par ailleurs les GRD sont en mesure de déclarer à RTE les fournisseurs qui ont conclu un contrat GRD-F avec eux (fournisseurs délivrant de l’électricité dans le cadre d’un contrat unique).

Fait à …………………., le …/…/20….

Pour AAAA

Nom :


Signature :

Annexes : Autorisation administrative d’achat d’électricité pour revente aux consommateurs finals ou aux gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, conformément aux termes de l’article L333-1 du Code de l’Energie.	Comment by ERDF: Les fournisseurs ayant conclu un contrat unique avec ERDF ont fourni cette autorisation.
[bookmark: _Toc368405795]Accord de rattachement d’un Consommateur à un Fournisseur
ENTRE
AAAA [indiquer le nom complet], société _________________ [indiquer la forme sociale], au capital de ____ euros, dont le siège social est situé à _________________ [indiquer l'adresse complète], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ___________ [indiquer la ville] sous le numéro ____ [N° SIRET], en sa qualité de Fournisseur, représentée par Mme/M ________________[indiquez le nom et la fonction du signataire], dûment habilité(e) à cet effet,
D’UNE PART,
ET
BBBB [indiquer le nom complet], société _________________ [indiquer la forme sociale], au capital de ____ euros, dont le siège social est situé à _________________ [indiquer l'adresse complète], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ____ [indiquer la ville] sous le numéro ____ [N° SIRET], en sa qualité de Consommateur, représentée par Mme/M _________________ [indiquez le nom et la fonction du signataire], dûment habilité (e) à cet effet,
D’AUTRE PART,
ou par défaut, ci-après dénommés individuellement une « Partie », ou conjointement les « Parties »,

il a été convenu et arrêté ce qui suit :
[Cocher la mention choisie]
□ le Site de Soutirage de _________________ [indiquer le nom et l’adresse et le code
décompte1], pour lequel BBBB est titulaire d’un CARD ou CART n° _______ avec le Gestionnaire de Réseau en date du …/…/201…[indiquer la date].
□ le Site de Soutirage_________________ [indiquer le nom, l’adresse et le code décompte] raccordé au client de tête ____________ [indiquer le titulaire du CARD ou CART], pour lequel BBBB est titulaire d’un Contrat de Service de Décompte n° _________________ [rayer la mention inutile] avec le Gestionnaire de Réseau en date du  /…/201… [indiquer la date].
va être rattaché au Périmètre de AAAA.

Toute demande de mise à jour de ces éléments devra être transmise préalablement par le Consommateur a son Fournisseur, y compris dans le cadre d’une modification d’un Contrat de Service de Décompte.

Le présent Accord de Rattachement est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé à tout moment par chacune des Parties, suivant les conditions et modalités prévues à l’article 5.4 des Règles.



Fait en 2 exemplaires originaux,

 
Pour AAAA
A………………………..
Le …../…./20….

Nom et fonction du représentant :




Signature :


 
Pour BBBB
A………………………..
Le …../…./20….

Nom et fonction du représentant :




Signature :

 


 

Annexe : Document contractuel attestant du rattachement Fournisseur  Consommateur, et mentionnant notamment la date de rattachement.
[bookmark: _Toc368405796]Déclaration de changement de périmètre fournisseur par un consommateur 	Comment by ERDF: Il suffit d‘un nouvel accord de rattachement signé du client et du nouveau fournisseur pour acter du changement de fournisseur, pourquoi avoir à gérer en plus une déclaration de changement ?

Je soussigné _________________ [mentionner le prénom et le nom de la personne], _________________ [mentionner la fonction de la personne], Représentant dûment habilité(e) à cet effet de la société _________________ [indiquer la forme sociale] AAAA au capital de  ___ euros, dont le siège social est situé à _________________ [indiquer l'adresse complète], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ____ [indiquer la ville] sous le numéro ____[N° SIRET], en sa qualité de Consommateur,

déclare auprès du Gestionnaire de Réseau, conformément à l’Article 5.4 des Règles, que :
[Cocher la mention choisie]
□ le Site de Soutirage de _________________ [indiquer le nom et l’adresse et le code décompte3], pour lequel AAAA est titulaire d’un CART ou d’un CARD n° _______ avec le Gestionnaire de Réseau en date du …/…/201…[indiquer la date].
□ le Site de Soutirage_________________ [indiquer le nom, l’adresse et le code décompte] raccordé au client de tête ____________ [indiquer le titulaire du CART ou du CARD],pour lequel AAAA est titulaire d’un Contrat de Service de Décompte n° _________________ [rayer la mention inutile] avec le Gestionnaire de Réseau en date du …/…/201… [indiquer la date].
ne sera plus rattaché au Périmètre du Fournisseur BBBB et sera rattaché au Périmètre du Fournisseur de CCCC.


Fait à …………………., le …/…/20….

Pour AAAA

Nom :


Signature :
[bookmark: _Toc368405797]Déclaration de retrait de Consommateur par un fournisseur

Je soussigné _________________ [mentionner le prénom et le nom de la personne],_________________ [mentionner la fonction de la personne], Représentant dûment habilité(e) à cet effet de la société _________________ [indiquer la forme sociale] AAAA au capital de ____ euros, dont le siège social est situé à _________________ [indiquer l'adresse complète], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ____ [indiquer la ville] sous le numéro ____ [N° SIRET], en sa qualité de Fournisseur, titulaire de l’identifiant N° __________  [indiquer le numéro d’identification notifié à la demande d’ouverture de périmètre] 

Notifie au Gestionnaire de Réseau, conformément à l’Article 5.4 des Règles, que :

[Cocher la mention choisie]
□ le Site de Soutirage de _________________ [indiquer le nom et l’adresse et le code décompte3], pour lequel BBBB est titulaire d’un CART ou d’un CARD n° _______ avec le Gestionnaire de Réseau en date du …/…/201…[indiquer la date].
□ le Site de Soutirage_________________ [indiquer le nom, l’adresse et le code décompte] raccordé au client de tête ____________ [indiquer le titulaire du CART ou du CARD], pour lequel BBBB est titulaire d’un Contrat de Service de Décompte n° _________________ [rayer la mention inutile] avec le Gestionnaire de Réseau en date du …/…/201… [indiquer la date].

ne sera plus rattaché à mon Périmètre de Fournisseur.


Fait, à ………………., le …/…/20….


Pour AAAA

Nom :


Signature :

Annexe : Document attestant de la fin de contrat (rupture/arrivée à échéance) entre le Fournisseur  et le Consommateur, et mentionnant notamment la date de fin de contrat.
[bookmark: _Toc368405798]Accord de rattachement d’une entité de certification à un Périmètre de Certification
ENTRE
AAAA [indiquer le nom complet], société _________________ [indiquer la forme sociale], au capital de ____ euros, dont le siège social est situé à _________________ [indiquer l'adresse complète], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ___________ [indiquer la ville] sous le numéro ____ [N° SIRET], en sa qualité d’Exploitant de Capacité, représentée par Mme/M ________________[indiquez le nom et la fonction du signataire], dûment habilité(e) à cet effet,
D’UNE PART,
ET
BBBB [indiquer le nom complet], société _________________ [indiquer la forme sociale], au capital de ____ euros, dont le siège social est situé à _________________ [indiquer l'adresse complète], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ____ [indiquer la ville] sous le numéro ____ [N° SIRET], en sa qualité de Responsable de périmètre de Certification, représentée par Mme/M _________________ [indiquez le nom et la fonction du signataire], dûment habilité (e) à cet effet,
D’AUTRE PART,
ou par défaut, ci-après dénommés individuellement une « Partie », ou conjointement les « Parties »,

il a été convenu et arrêté ce qui suit :
[Cocher la mention choisie]
□ le Site d’Injection de _________________ [indiquer le nom et l’adresse et le code décompte], pour lequel AAAA est titulaire d’un CARD ou CART n° _______ avec le Gestionnaire de Réseau en date du …/…/201…[indiquer la date].
□ le Site d’Injection_________________ [indiquer le nom, l’adresse et le code décompte] raccordé au client de tête ____________ [indiquer le titulaire du CARD ou CART], pour lequel AAAA est titulaire d’un Contrat de Service de Décompte n° _________________ [rayer la mention inutile] avec le Gestionnaire de Réseau en date du  /…/201… [indiquer la date].
□ le Site de Soutirage de _________________ [indiquer le nom et l’adresse et le code
décompte1], pour lequel AAAA est titulaire d’un CARD ou CART n° _______ avec le Gestionnaire de Réseau en date du …/…/201…[indiquer la date].
□ le Site de Soutirage_________________ [indiquer le nom, l’adresse et le code décompte] raccordé au client de tête ____________ [indiquer le titulaire du CARD ou CART], pour lequel AAAA est titulaire d’un Contrat de Service de Décompte n° _________________ [rayer la mention inutile] avec le Gestionnaire de Réseau en date du  /…/201… [indiquer la date].
va être rattaché au Périmètre de Certification de BBBB.

Toute demande de mise à jour de ces éléments devra être transmise préalablement par l’Exploitant de Capacité au Responsable de périmètre de Certification, y compris dans le cadre d’une modification d’un Contrat de Service de Décompte.

Le présent Accord de Rattachement est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé à tout moment par chacune des Parties, suivant les conditions et modalités prévues dans les Règles.

Fait en 2 exemplaires originaux,

 
Pour AAAA
A………………………..
Le …../…./20….

Nom et fonction du représentant :




Signature :


 
Pour BBBB
A………………………..
Le …../…./20….

Nom et fonction du représentant :




Signature :

 
Annexe : Document contractuel attestant du rattachement Exploitant de Capacité - Responsable de Périmètre de Certification

[bookmark: _Toc368405799]Déclaration de changement de périmètre de certification PAR un Exploitant de capacité
Je soussigné _________________ [mentionner le prénom et le nom de la personne], _________________ [mentionner la fonction de la personne], Représentant dûment habilité(e) à cet effet de la société _________________ [indiquer la forme sociale] AAAA au capital de  ___ euros, dont le siège social est situé à _________________ [indiquer l'adresse complète], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ____ [indiquer la ville] sous le numéro ____[N° SIRET], en sa qualité d’Exploitant de Capacité,

déclare auprès du Gestionnaire de Réseau, conformément à l’Article 6.10 des Règles, que l’entité de Certification (EDC) n°……………… ne sera plus rattaché au Périmètre du Responsable de Certification BBBB et sera rattaché au Périmètre de Certification de CCCC.


Fait à …………………., le …/…/20….

Pour AAAA

Nom :

Signature :
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