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REPONSE ENGIE



ENGIE n’a pas de remarque particulière sur la nouvelle sous-option. 
ENGIE profite de la réouverture de l’AOE Crise et de cette nouvelle phase de concertation des acteurs pour poser les questions ci-dessous. Dans le doute, ces questions sont également posées via le canal questions/réponses usuellement utilisé lorsqu’un Appel d’Offres est lancé. 
Nous nous tenons à votre disposition pour tout complément. 


Définition d’un créneau
§4.4.2.5.1 Plafond de Prix d’Engagement NEBEF
La DUJ est supposée représenter le stock d’énergie qu’une capacité peut proposer au système sur une journée donnée (en l’occurrence sur l’AOE, sur la plage d’engagement de 7h d’une journée signalée)
1. Au MA, l’acteur d’ajustement devra faire des offres permettant à RTE d’activer la capacité à hauteur de ce DUJ.
1. AU NEBEF, pour le lot 2, dans la mesure où il n’est visiblement pas possible de définir un unique créneau de 7 heures pour une journée signalée, l’acteur va devoir, dans certains cas, respecter son DUJ sur une partie seulement de la plage d’engagement.
Il est en effet très probable qu’une partie seulement des créneaux soit retenue (prix moyen Spot supérieur au plafond sur ce créneau). Si la durée de ce créneau est ≥ DUJ, alors le programme NEBEF devra respecter le DUJ sur une durée courte (5 heures maximum, correspondant au créneau du matin). Couplé à des contraintes de durée maximum d’activations, l’acteur n’aura aucun moyen de valoriser son stock réel pourtant disponible. Il devra artificiellement dégrader son DUJ pour ne pas être pénalisé. Cela crée une forte distorsion entre les modes de mise à disposition MA et NEBEF. Ce n’est pas acceptable. On ne respecte plus la notion de stock mobile mobilisable telle que considérée jusqu’alors.

Exemple : 
P = 10 MW, stock de 5h. Mise à disposition de la capacité au NEBEF car acteur a besoin d’être notifié en J-1. Durée max d’activation 2h. DNA : 2h.
LE programmées à 10 MW sur les plages [8h - 13h[ + [18 à 20h[. RTE considère 2 créneaux distincts. Si seul celui du matin cleare, alors la NEBEF correspondante ne pourra programmer que 3h d’effacement (ex : 8-10h + DNA de 2 heures + 12-13h)
Pour éviter d’être pénalisé dans ces situations finalement assez probables, l’acteur n’aura d’autre choix que de dégrader sa DUJ à 3h au lieu de 5h alors que la vraie DUJ mise à disposition du système est de 5 heures.
Le stock de 5h aurait pu être valorisé au MA. Les contraintes opérationnelles (délai d’activation) ne sont par contre pas les mêmes et ne sont potentiellement pas compatibles avec certains sites.

Une manière simple de résoudre ce problème consisterait à préciser dans la définition d’un créneau que les pas doivent être « non disjoints » au sein de la plage d’engagement. De la sorte, une LE avec Puissance offerte de 7h à 13h et 18h à 20h serait considéré comme un créneau unique (car non disjoints sur la plage) de 7h ; On revient dans ce cas à une notion de Stock proche de celle qui est considérée lors d’une mise à dispo au MA. Il n’y a pas de distorsion. Ce point est crucial  

Proposition : 
« Un créneau est défini comme un ensemble continu et non disjoint parmi les heures de la plage de d’engagement de Pas de Contrôle pendant lesquels la Puissance Collectée est non nulle, entre deux Pas de Contrôle de Puissance Collectée nulle, dans la Liste d’Engagement d’un Jour Signalé EE. Un créneau est strictement compris dans la Plage d’Engagement. »


Tests NEBEF : 
4.4.4 Tests
Dans le cadre de tests NEBEF, la durée de la NEBEF sera au plus égale à la DUJ. 
Le Titulaire devra déposer un Programme d’Effacement.
Si le DUJ est de 5 heures, et la capacité ne peut s’activer que 3 x 2 heures dans la journée, avec DNA de 2h, est-ce que l’acteur gardera bien la main sur son programme NEBEF pour démontrer son DUJ sur la journée de test ?
Ce point n’est pas précisé dans les règles.

