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	Réponse d’ERDF relative à l’appel à contributions sur l’évolution des modalités de participation aux réserves primaire et secondaire
Appel à contributions lancé par RTE le 13/02/2015




En liminaire, ERDF rappelle que conformément au code de l’énergie, chaque Gestionnaire de Réseau de Distribution (GRD) a pour mission de veiller à l'équilibre des flux d'électricité, à l'efficacité, à la sécurité et à la sûreté du réseau qu'il exploite.
A ce titre, ERDF doit notamment être en mesure de maîtriser les effets nés des activations des sites dans le cadre de leur participation aux mécanismes de marché, lorsqu’ils sont raccordés au réseau qui lui est concédé, et doit donc disposer des informations lui permettant d’anticiper et d’évaluer en temps réel les impacts potentiels sur le RPD.
Par ailleurs, en tant qu’interlocuteur naturel des sites raccordés au réseau qui lui est concédé,  ERDF considère que les modalités de participation des sites de soutirage raccordés au RPD  doivent s’inscrire, tel que l’a souligné la CRE dans sa délibération du 17 décembre 2014 portant approbation des règles NEBEF 2.0, dans un cadre cohérent et homogène avec le cadre de régulation existant sur d’autres dispositifs (dispositif de responsable d’équilibre, mécanisme de capacité, gestion des changements fournisseurs, mécanisme d’ajustement etc.). 

ERDF rappelle également que la notion de raccordement direct ou indirect d’un site au RPD ne fait pas sens. La participation aux services systèmes d’un site raccordé au RPD est seulement conditionnée par sa situation contractuelle au regard  de l’accès au réseau.
Vous trouverez, ci-dessous, les réponses d’ERDF aux questions transmises par RTE pour les aspects qui la concernent.



· Prise en compte de l’énergie de réglage
Quel que soit le modèle retenu pour la gestion de l’énergie de réglage, les chroniques relatives aux énergies de réglage associées à chaque site d’injection ou de soutirage raccordé au RPD devront être fournies au Gestionnaire de Réseau de Distribution concerné. Cette information est, en particulier, nécessaire dans le cadre du mécanisme de capacité pour le calcul de la puissance activable résiduelle. 
· Constitution des entités de réserve de type soutirage
ERDF accueille favorablement le fait que des contrôles élémentaires en termes d’identification des sites et de conformité du contrat d’accès au réseau soient assurés par les GRD. Cela constitue une première étape vers une implication plus forte des GRD dans la gestion des périmètres. 

ERDF estime en effet que la gestion des périmètres dans le cadre des Règles Services Système doit être harmonisée avec les autres dispositifs existants, tant pour les sites d’injection que pour les sites de soutirage, notamment avec le Mécanisme d’Ajustement récemment approuvé par la CRE qui confie à chaque gestionnaire de réseau auquel est raccordée la capacité la gestion des périmètres d’ajustement. 

L’implication des GRD dans la gestion des périmètres permet notamment aux opérateurs d’identifier le plus rapidement possible les sites pour lesquels ils ne disposent pas des informations suffisantes de prime abord, et aux GRD de disposer des données nécessaires aux études pour évaluer les impacts de ces capacités sur la conduite de leur réseau. Elle permet également la fourniture à RTE d’informations nécessaires à la mise en œuvre des mécanismes (changement de RE, validité du contrat d’accès au réseau, fournisseur…). Il est à noter que particulièrement dans ce dispositif, seul le GRD peut attester de manière indépendante de la validité du contrat d’accès au réseau. En effet, RTE pourrait recevoir des télémesures alors que le contrat d’accès au réseau fait l’objet d’une suspension ou d’une résiliation.
· Modalités et calendrier d’ouverture de la participation
Comme exposé en GT, ERDF a identifié que la participation de sites RPD aux services systèmes introduit un risque potentiel de marche en réseau séparé non sollicitée. A date, aucun retour d’expérience ne permet de qualifier ou quantifier ce risque.  ERDF est donc favorable à la proposition de RTE de considérer la participation des sites de soutirage RPD comme une expérimentation, de la limiter à une certaine valeur et de procéder à un retour d’expérience quelques mois après la première participation.

Toutefois, les informations transmises par RTE au GRD dans la version applicable des règles services système (obtention et retrait d'un certificat d'aptitude d’un groupe de production raccordé au RPD puis entrée/sortie de ce groupe d'un périmètre de réserve) ne sont pas suffisantes pour alimenter ce REX, et, en tout état de cause, ne le seraient pas pour assurer la sûreté du RPD si l’expérimentation devait donner lieu à une généralisation.
Afin de réaliser ce REX de manière pertinente, ERDF demande à disposer des données relatives à la Réserve maximale, à la Réserve Primaire maximale et à la Réserve Secondaire maximale ainsi qu’à la programmation des réserves  par les responsables de réserve et, le cas échéant, les clefs de répartition par site. Les télémesures ex post et le résultat du contrôle de performance réalisé par RTE devront également être fournis ponctuellement sur demande d’ERDF pour alimenter ses études.
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