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Documentation Technique de Référence

Article 1.2.1 : 
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Conditions générales et Conditions particulières
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 « Caractéristiques et Performances d’une installation de production »,
et « Caractéristiques de l’Ouvrage de raccordement »
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[bookmark: _Toc11851316][bookmark: _Toc12030820]Ce document permet aux différents acteurs de répondre à la consultation publique lancée par RTE sur 
· Code « RfG » : L’évolution des trames de Convention de raccordement – Conditions Générales et Conditions particulières « Caractéristiques et Performances d’une installation de production » ;

· Cadre Multi-producteurs : La création d’un nouvel article 1.2.1 consacré aux « Utilisateurs soumis à la procédure de raccordement d’une Installation de production » ainsi que l’évolution des trames de PEFA, PTF et convention de raccordement liées aux dispositions des articles D. 342-15-2 et suivants du code de l’énergie ;

· Sécurisation financière : L’évolution des articles de la PTF (conditions générales et conditions particulières) relatifs aux « commandes anticipées » ;

· Limitations pérennes : L’évolution des trames de PTF et de Convention de raccordement (conditions générales et conditions particulières « Caractéristiques des ouvrages de raccordement ») pour prendre en compte de nouvelles clauses.

Les différentes réponses seront concaténées puis utilisées pour ajuster le document final de la documentation technique de référence.

Les avis des différents répondants seront publiés sur CONCERTE et feront l’objet d’un retour auprès des producteurs.
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Article 1.2.1 : Utilisateurs soumis à la procédure de raccordement d’une Installation de production

	Document concerné
	Paragraphe concerné
	Commentaires

	 DTR 1.2.1 Utilisateurs soumis à la procédure de raccordement d’une installation de production
	 1. Objet du présent document
	La procédure 2.1 est une « Version 3 applicable à compter du 24 avril 2009 », à mettre à jour.

	 DTR 1.2.1 Utilisateurs soumis à la procédure de raccordement d’une installation de production
	 2. Modalités de traitement des demandes de raccordement de plusieurs installations de production raccordées en un point unique de raccordement
	La procédure 2.1 est une « Version 4 applicable à compter du 27 juillet 2012 », à mettre à jour.
S’agissant des installations avec plusieurs points de raccordement, quelle serait la procédure à appliquer ? 

	 DTR 1.2.1 Utilisateurs soumis à la procédure de raccordement d’une installation de production
	 2.1 Cadre juridique
	A compléter avec l’arrêté du 9 juin 2020 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement aux réseaux d'électricité.

	 DTR 1.2.1 Utilisateurs soumis à la procédure de raccordement d’une installation de production
	2.2 Les cas de plusieurs installations de production raccordées en un point unique
	La procédure 2.1 est un « Document valide pour la période du 30 avril 2014 à ce jour », à mettre à jour.



	 DTR 1.2.1 Utilisateurs soumis à la procédure de raccordement d’une installation de production
	2.3 Les modalités d’application de la procédure de raccordement d’une installation de production au RPT ; b. La file d’attente

	Quel sera le critère qui servira à mesurer la cohérence, et le cas échéant, le demandeur du raccordement/Producteur doit avoir la possibilité de justifier son choix.

	 DTR 1.2.1 Utilisateurs soumis à la procédure de raccordement d’une installation de production
	2.3 b. La file d’attente
	Enerplan regrette que cette rédaction décourage les projets avec stockage, les deux actifs - production et stockage - étant soumis à quote-part sur leur puissance maximale d'injection alors même que l’un des intérêts du stockage est le lissage des injections, afin de limiter les charges sur le réseau. 

Cette notion de Pmax avec stockage, moins importante que la Pmax envisagée par RTE, doit être introduite afin de permettre aux producteurs de coupler des infrastructures de stockage à leurs infrastructures de production, dans le but de limiter leur puissance maximale d'injection et donc leur impact sur le réseau.

Par ailleurs, Enerplan demande à RTE d’expliciter le fait qu’une modification d’installation de production post-entrée en file d’attente n’entraîne pas systématiquement la perte de sa place dans ladite file.





Article 8.1.1: Proposition Technique et Financière - Conditions générales et Conditions particulières

	Document concerné
	Paragraphe concerné
	Commentaires

	Conditions Générales
	Article 4.3.2 – Limitations temporaires à l’injection
	Enerplan souhaite que la DTR indique, dans le cadre de limitations temporaires n’ouvrant pas droit à indemnité par RTE, qu’un retard dans la réalisation des travaux engendrant la limitation temporaire d’injection ouvre des droits à compensation à compter du dépassement de la date d’achèvement des travaux initialement annoncée par RTE au demandeur.

	Conditions Générales
	Article 4.3.2 – Limitations pérennes à l’injection à l’initiative de RTE
	Un renvoi aux conditions particulières de la PTF plutôt qu’à la convention de raccordement permettrait au producteur d’avoir une meilleure visibilité sur les contraintes pérennes et leur impact sur son projet de production. Il est nécessaire que RTE fournisse un maximum d’informations sur les congestions affectant la zone où est envisagé le raccordement de l’installation de production le plus tôt possible dans la procédure de raccordement. 

	Conditions Générales
	 Article 7.7 – Commandes anticipées
	Cette modification a pour conséquence un alourdissement considérable des prérequis financiers pour les porteurs de projets. Enerplan demande à RTE de justifier cette évolution.

Par ailleurs, si cette modification devait finalement retenue, il semble opportun de ne pas rendre possible son activation dans le cadre d’un avenant à la PTF afin de garantir une visibilité aux développeurs sur l’ensemble de leurs coûts de raccordement, garanties bancaires et engagements mentionnés ici compris, dès la première proposition émise par RTE. Il ne serait possible de la mettre en place que dans le cadre des conditions particulières de la PTF et non à postériori.

	Conditions Particulières
	Article 4-6 – Limitations pérennes à l’initiative de RTE
	La solution technique à une congestion sur le réseau est choisie par RTE. Dans le cas d’une limitation temporaire, le Client est en droit de demander une compensation prévue par le CART.

Dans le cas d’une congestion pérenne, RTE choisit de nouveau la solution technique visant à la résorber. Le choix d’un automate est issu de RTE, dans le cadre de sa mission d’identification et de résolution des congestions sur le réseau de transport d’électricité. C’est donc à RTE d’assumer la totalité des coûts liés à la solution choisie, dont la réalisation de l’interface entre l’automate et l’installation du Client si un automate est mis en place. 

La réalisation de l’interface citée précédemment pourra éventuellement être laissée à la responsabilité du client mais sa prise en charge financière incombe à RTE du fait de sa responsabilité dans le choix de la solution technique de résolution de la congestion sur son réseau.

	Conditions Particulières
	Article 6-6 – commandes anticipées
	L’articulation entre les conditions générales et particulières de la PTF doit être revues par RTE. En effet, les conditions particulières indiquent que « RTE et le Producteur ont convenu de recourir aux commandes anticipées, prévues à l’article 7-7 des Conditions Générales, dont les modalités sont définies en annexe de la présente. » Par conséquent, il semble qu’il n’y ait plus de critère lié à la liste des réserves pour activer ou pas une cde anticipée, ce qui appelle une clarification de cet élément.





Article 8.2 : Proposition d’Entrée en file d’attente

	Document concerné
	Paragraphe concerné
	Commentaires

	 DTR 8.2 PEFA
	 3-3-6, A.
	Le document concerté indique que dans le cas d’une PEFA assortie d’une limitation temporaire d’injection, les conditions techniques et financières de mise en place d’un automate d’effacement seront à la charge du demandeur dans la PTF. La solution d’effacement que représente l’installation d’un automate est à l’initiative de RTE, c’est donc ce dernier qui doit en assumer le coût financier. 

	 DTR 8.2 PEFA
	 3-3-6, B.
	Dans le cas d’une congestion pérenne, RTE choisit la solution technique visant à la résorber. Le choix d’un automate est issu de RTE, dans le cadre de sa mission d’identification et de résolution des congestions sur le réseau de transport d’électricité. C’est donc à ce dernier d’assumer la totalité des coûts liés à la solution choisie, dont la réalisation de l’interface entre l’automate et l’installation du Client si un automate est mis en place. 

La réalisation de l’interface citée précédemment pourra éventuellement être laissée à la responsabilité du client mais sa prise en charge financière incombe à RTE du fait de sa responsabilité dans le choix de la solution technique de résolution de la congestion sur son réseau.





Article 8.4 : Convention de raccordement : Conditions Générales et Conditions Particulières « Caractéristiques et Performances d’une installation de production » et « Caractéristiques de l’Ouvrage de raccordement »


	Document concerné
	Paragraphe concerné
	Commentaires

	DTR 8.4 – CR - Conditions générales applicables aux installations de production
	 2.3 – définitions
	 Enerplan souligne que cette rédaction décourage les projets avec stockage, les deux actifs - production et stockage - étant soumis à quote-part sur leur puissance maximale d'injection alors même que l’un des intérêts du stockage est le lissage des injections, afin de limiter les charges sur le réseau. Afin de prendre en compte cette possibilité, Enerplan propose d'ajouter après les mots "de chaque installation du groupement" les mots "ou dans le cas où le demandeur du raccordement en fait la demande, la puissance maximale qu'il est susceptible d'injecter, pouvant être inférieure à la somme des puissances actives maximales de chaque installation du groupement".

Cette notion de Pmax avec stockage, moins importante que la Pmax envisagée par RTE, doit être introduite afin de permettre aux producteurs de coupler des infrastructures de stockage à leurs infrastructures de production, dans le but de limiter leur puissance maximale d'injection et donc leur impact sur le réseau.

	DTR 8.4 – CR - Conditions générales applicables aux installations de production
	 3.2.3 – Contrôle de la conformité de l’installation avant l’accès au réseau définitif : la procédure de notification opérationnelle
	A l’avant-dernier paragraphe, après les mots « conformité des résultats des contrôles et essais et », remplacer le mot « contribue » par « prend en charge »

Motif : clarification du rôle de RTE en ce qui concerne les équipements interfacés avec le réseau.

	DTR 8.4 – CR - Conditions générales applicables aux installations de production
	 3.3.2 – Après la mise à disposition du raccordement
	 Préciser l’arrêté mentionné à la 1e phrase du 2e paragraphe ainsi qu’à la 1e phrase du 3e paragraphe. 

	DTR 8.4 – CR - Conditions générales applicables aux installations de production
	4-2-2, B. – durée d’application des limitations temporaires
	Enerplan souhaite que la DTR indique, dans le cadre de limitations temporaires n’ouvrant pas droit à indemnité par RTE, qu’un retard dans la réalisation des travaux engendrant la limitation temporaire d’injection ouvre des droits à compensation à compter du dépassement de la date d’achèvement des travaux initialement annoncée par RTE au demandeur.

	DTR 8.4 – CR - Conditions générales applicables aux installations de production
	 4-2-3 Limitations pérennes à l’injection à l’initiative de RTE

	Le fait que les conditions précisées pour le CART au stade de la PTF doivent continuer à s’appliquer au stade de la convention de raccordement doit être clarifié par RTE.


	DTR 8.4 – CR - Conditions générales applicables aux installations de production
	Chapitre 6 - réalisation de l’installation du client
	Enerplan souhaite comme cela est prévu dans la procédure 1.2.1 que dans les cas où un délai plus long de mise en service des installations de production a été justifié par le Demandeur du raccordement dans les conditions mentionnées dans la Convention de raccordement, ce délai fait l’objet d’un avenant à la Convention de Raccordement.

	DTR 8.4 – CR - Conditions générales applicables aux installations de production
	Article 8-5 Rétractation et résiliation

	Idem ci-dessus.

	DTR 8.4 – CR - Conditions particulières applicables aux installations de production (caractéristiques et performances de l’installation)
	Article 5.3 - vérification du maintien dans le temps des performances
	Enerplan souhaite rappeler que les installations de production ne peuvent pas maintenir certaines performances dans le temps du fait du vieillissement naturel de certains composants, comme par exemple les panneaux solaires dont les coefficients sont fournis par les constructeurs (dégradation de la puissance de xx%/an). Comment RTE prend il en compte cette situation dans la DTR ? 

	DTR 8.4 – CR - Conditions particulières applicables aux installations de production (caractéristiques et performances de l’installation)
	 8 – modifications de l’installation
	Enerplan questionne la nécessité d’effectuer des contrôles à la suite d’une modification non substantielle de l’installation. La demande par RTE de réaliser des tests dans cette configuration devrait être motivée par des contraintes créées par la modification sur le réseau. 

Il convient par ailleurs de préciser les intitulés des arrêtés mentionnés à cet article.
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