Evolution du contrat d’accès au réseau des GRD pour mise en œuvre de la nouvelle contractualisation de l’énergie réactive à l’interface RPT/RPD

Avenant aux Conditions Générales

Version initiale de cet article
10.13 Fourniture d’énergie réactive

Lorsque au cours d’un mois, de novembre à mars inclus, la quantité d’énergie réactive consommée les jours ouvrables de 6 heures à 22 heures est supérieure à 40 % de la quantité d’énergie active consommée, cet excédent d’énergie réactive est facturé aux prix indiqués aux Conditions Particulières. 

Les quantités d’énergie à prendre à compte sont celles du PdL ou du PdR. Le rapport énergie réactive sur énergie active mesuré à la Tension de Comptage est ramené au PdL ou au PdR par application d’un correctif positif ou négatif indiqué aux Conditions Particulières.

En dehors des périodes indiquées au premier alinéa, l’énergie réactive est mise gratuitement à la disposition du GRD. Il en va de même au cours de ces périodes jusqu’à concurrence du seuil de 40 % susvisé

RTE peut demander au GRD, sur une période donnée, la mise hors tension des batteries de condensateurs de certains postes sources pour assurer le bon fonctionnement du RPT. RTE écrête alors les dépassements en énergie réactive observés sur la période de mise hors tension des batteries de condensateurs demandée par RTE. Les modalités correspondantes sont définies dans les Conventions d’Exploitation et de Conduite.

Nouvelle version de cet article

10.13
Fourniture d’énergie réactive

Lorsque le rapport énergie réactive sur énergie active (Tg (), mesuré au pas 10 minutes, est supérieur à la valeur contractuelle (Tg (max) définie aux Conditions Particulières, cet excédent d’énergie réactive est facturé aux prix de la composante de dépassement de la puissance réactive (CR) indiqués aux Conditions Particulières en appliquant une modulation en fonction de l’écart entre Tg ( et Tg (max. Cette modulation est définie comme suit :
Tg (φ – Tg (max = ]0, 0.05] => application de 5% de CR

Tg (φ – Tg (max = ]0.05, 0.10] => application de 10% de CR

Tg (φ – Tg (max = ]0.10, 0.15] => application de 25% de CR

Tg (φ – Tg (max = ]0.15, 0.20] => application de 50% de CR

Tg (φ – Tg (max > 0.20 ou Tg ( φ > 0.4 => 100% de CR

Les dépassements d’énergie réactive sont facturés de novembre à mars inclus, les jours ouvrables (lundi à samedi, jours fériés inclus) de 6 heures à 22 heures.

La Tg (max contractualisée en 2009 est supposée fixe pour une durée de 5 ans. 

Les quantités d’énergie à prendre à compte sont celles du PdL ou du PdR. Le rapport énergie réactive sur énergie active mesuré à la Tension de Comptage est ramené au PdL ou au PdR par application d’un correctif positif ou négatif indiqué aux Conditions Particulières.

RTE peut demander au GRD, sur une période donnée, la mise hors tension des batteries de condensateurs de certains postes sources pour assurer le bon fonctionnement du RPT. RTE écrête alors les dépassements en énergie réactive observés sur la période de mise hors tension des batteries de condensateurs demandée par RTE. Les modalités correspondantes sont définies dans les Conventions d’Exploitation et de Conduite.

Suite à la période de novembre 2009 à mars 2010, un retour d’Expérience sera réalisé pour s’assurer que l’équilibre technico-économique du dispositif est respecté. 

En outre, si le montant estimé de facturation, communiqué par RTE et basé sur les études réalisées conformément à la DTR, est atteint avant la fin de cette période, les parties se rencontreront dans les meilleurs délais pour en analyser les causes  et prendre le cas échéant les mesures techniques et ou financières adéquates.

Modification proposée à l'article 10.19 pour tenir compte des reports de charge

10.19 Ecrêtement des dépassements de Puissance Souscrite de l’Energie Réactive du fait de RTE

RTE peut, dans les conditions exposées ci-dessous, demander une réduction de la charge appelée par un PdL du GRD, voire l’effacement complet de ce PdL.

Pour satisfaire la demande de RTE, le GRD reporte tout ou partie du soutirage de ce PdL vers d’autres PdL du GRD.

RTE écrête alors les dépassements de Puissance Souscrite et de l’Energie Réactive observés au cours de la période de report de charge sur les autres PdL.

Durant la période de report de charge, les Puissances Souscrites sur les PdL concernés par le report (PdL effacés totalement ou partiellement et PdL adjacents) ne peuvent pas être modifiées sauf accord contraire entre les Parties (les Parties peuvent se mettent d’accord notamment dans le cas des adaptations structurelles du réseau dans le cas d’un besoin avéré de modification de Puissances Souscrites).

Les situations concernées par ce traitement particulier ainsi que les modalités pratiques d'écrêtement sont décrites ci-après.

10.19.1 Cas ouvrant droit à écrêtement

Les reports de charge ouvrant droit à écrêtement sont ceux initiés par RTE, notamment :

· Pour assurer le maintien de la sûreté du RPT ;

· Pour réaliser des interventions ou des travaux de maintenance sur les ouvrages appartenant à RTE ;

· Pour les manœuvres à la seule initiative de RTE sur les sectionneurs appartenant au GRD ;

· Suite à des Coupures sur le RPT ;

· Pour répondre à des situations exceptionnelles où, pour des raisons de sécurité, il est nécessaire de mettre des ouvrages hors tension (cas des feux de forêt par exemple).

La demande est faite par RTE soit dans le cadre de la programmation de travaux, soit en temps réel par téléphone, soit encore par l’envoi d’ordres SAS (Système Automatique de Sauvegarde). 

Dans les cas suivants où :

· Le GRD reporte tout ou partie du soutirage d’un de ses PdL vers un ou plusieurs PdL relevant d’un autre gestionnaire de réseau ;

· Un autre gestionnaire de réseau reporte tout ou partie du soutirage d’un de ses PdL vers un ou plusieurs PdL relevant du GRD,

Le GRD, RTE et cet autre gestionnaire de réseau conviennent des modalités permettant l’écrêtement des dépassements de Puissance Souscrite et de l’Energie Réactive observés au cours de la période de report de charge à l’initiative de RTE sur les PdL.

10.19.2 Modalités d’application

Les principes retenus d'écrêtement des dépassements sont les suivants :

· La totalité du dépassement est effacée sans distinguer la part du dépassement dû au report demandé par RTE et la part éventuelle sans lien avec ce report de charge ;

· Le début de la prise en compte du report de charge est l’heure de début des manœuvres effectuées par le GRD, dans la limite de 24 heures avant l’heure Notifiée par RTE ;

· La fin de la prise en compte du report de charge est l’heure de fin des manœuvres du GRD dans la limite de 24 heures après l’heure Notifiée par RTE ;

· Cette limite de 24 heures avant ou après l'heure Notifiée par RTE peut être augmentée (d'un maximum de 48 heures) si le début ou la fin de la période se situe hors jour ouvré ;

· Ce délai limite peut être prolongé, à la demande du GRD, sous réserve de l’accord préalable écrit de RTE ;

· L’écrêtement ne s'applique que pour la durée nécessaire pour satisfaire la demande de RTE, à l’exclusion de toute durée supplémentaire de consignation éventuellement demandée par le GRD pour l'entretien de ses propres installations ou pour des choix d'exploitation qui lui sont propres.

10.19.3 Traçabilité des reports de charge

Le GRD assure la traçabilité des reports de charge demandés par RTE :

· En notant le PdL objet de la demande de report de charge ;

· En notant les heures de début et de fin auxquelles RTE a besoin du report de charge ;

· En notant les PdL sur lesquels la charge est reportée et les heures de début et de fin des manœuvres effectuées par le GRD ;

· En transmettant par télécopie en fin de semaine à RTE l’ensemble des demandes d'écrêtement des dépassements de Puissance Souscrite suite à report de charge à l'initiative de RTE, et au plus tard le premier jour ouvré du mois M+1 pour les reports du mois M, y compris les reports à cheval sur plusieurs mois.

Le GRD transmet à RTE ses demandes d’écrêtement de dépassements de Puissances Souscrites et de l’Energie Réactive au titre du mois M avant la fin du mois M+2.

En cas de refus, RTE motive les raisons de ce refus.

RTE Notifie au GRD les données permettant d'assurer le contrôle et la traçabilité des écrêtements.

Avenants aux conditions particulières par GRD

Ajout d’un article au chapitre 7 (ou ailleurs) 

Article 7.6 Fourniture d’énergie réactive

En application de l’article 4.2 de la Documentation Technique de Référence, la valeur contractuelle du rapport énergie réactive sur énergie active (Tg (max), s’établit comme suit :

Zone de rattachement du poste – Rouge ou verte :

Tg (cible de la zone :
 
Tg (max du poste : 
 
L’article 10.13 reste inchangé 

Article 10.13 Fourniture d’énergie réactive

La facturation de  l’excédent d’énergie réactive sera établie sur la base de la grille ci-dessous: 
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