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[bookmark: _Toc479942935]OBJET

Une Convention de Raccordement est établie pour tous les Postes raccordés au RPT, quelle que soit la date du raccordement du Poste.	Comment by Auteur: Êtes-vous certain de cette affirmation, en particulier pour les postes sources les plus anciens ?
Voir la cohérence avec le chapitre 2-2-3 qui prévoit que certains postes n’ont pas de convention de raccordement.	Comment by Auteur: Cf code de l’énergie D342-10 : « Toute installation raccordée à un réseau public d'électricité fait l'objet d'une convention de raccordement ».
Conformément à l’article L.342-4 du Code de l’énergie, la Convention de raccordement, liant RTE et le demandeur de raccordement, est établie sur la base de modèles publiés par RTE.
Ces modèles sont approuvés par la Commission de Régulation de l'Energie, préalablement à leur publication. Ces modèles sont révisés sur l'initiative de RTE ou à la demande de la Commission de Régulation de l'Energie.

La présente Convention est notamment établie dans un des cas suivants :
·  Cas 1 : Suite à l’acceptation d’une PTF par les Parties dans les conditions précisées à l’article 5.6 des CG de la PTF ;	Comment by Auteur: Les cas 1 et 2 s’appliquent pour le raccordement de nouveaux poste source ou la modification de poste existant conduisant à la modification des ouvrages de raccordement.  	Comment by Auteur: Oui. Cf procédure de raccordement
· Cas 2 : Dans le cadre des S3REnR, suite à la signature d’une CTRP par les Parties, dans les conditions de l’article 18 des CG de la CTRP. Exceptionnellement, la Convention de Raccordement peut être établie, sur la base des dispositions du S3REnR approuvé, sans qu’il ait été nécessaire d’établir une CTRP ;	Comment by Auteur: Pouvez-vous donner un exemple qui nécessiterait d’établir exceptionnellement une convention de raccordement ?	Comment by Auteur: Comme indiqué dans la procédure de raccordement, dans les cas où les travaux présentent un caractère mineur, les gestionnaires peuvent convenir de ne pas réaliser de CTRP, et d’établir immédiatement la convention de raccordement	Comment by Auteur: Remarque précédente 	Comment by Auteur: Oui. Cf procédure de raccordement
· Cas 3 : Suite à l’établissement d’une étude d’insertion par RTE pour des limitations à l’injection liées au raccordement d’une Installation de production au RPD (lorsque cette étude d’insertion n’a pas donné lieu à la signature d’une PTF).	Comment by Auteur: Pouvez-vous expliquer la raison pour laquelle des limitations en injections d’un producteur raccordé sur le réseau HTA nécessiteraient la rédaction d’une convention de raccordement pour un poste source ?	Comment by Auteur: Les limitations doivent être contractualisées afin de déterminer si elles donnent lieu ou non à indemnisation	Comment by Auteur: Les cas d’application sont à clarifier : évolutions des limitations, absence de délai. 	Comment by Auteur: Etude d’insertion/Mise à jour des limitations (cf procédure de raccordement).

La Convention de Raccordement est alors établie dans les conditions de la Procédure de Raccordement et de la réglementation en vigueur. Pour les Postes disposant déjà d’une Convention de Raccordement et ne faisant pas l’objet des modification visées à l’article 3 de l’arrêté du 6 octobre 2006 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de transport de l'électricité d'un réseau public de distribution, un avenant à cette convention est établi. Par ailleurs, elle peut être établie pour les Postes ne disposant pas d’un contrat décrivant les performances attendues  et la consistance des Ouvrages de Raccordement ou souhaitant disposer d’une convention conforme au modèle approuvé par la CRE si les Parties le souhaitent.	Comment by Auteur: Préciser la structure de cet avenant 	Comment by Auteur: L’avenant peut correspondre à un document décrivant la mise à jour, ou bien à l’utilisation de la nouvelle trame

La Convention de Raccordement a pour objets : 
· Pour les nouveaux Postes, de déterminer les conditions  techniques et financières de raccordement au Réseau Public de Transport (RPT) en précisant les modalités de mise en œuvre de la solution technique retenue pour le raccordement ainsi que son montant ferme et définitif,
· Pour tous les Postes, qu’ils soient nouveaux ou existants, de décrire la consistance des Ouvrages de Raccordement, ainsi que les caractéristiques et les performances attendues du Poste.
[bookmark: _Toc348978795]Est défini dans la présente Convention par « Document générateur de la Convention » :
-	La PTF dans le cas 1
-	La CTRP – ou le S3REnR approuvé - dans le cas 2
-	L’étude d’insertion dans le cas 3.

Les mots ou groupes de mots utilisés dans cette Convention dont la première lettre est en majuscule sont définis dans l’Article 2 des présentes « Conditions Générales ».
Le GRD, titulaire de la Convention de Raccordement est désigné dans ce  document par « GRD ». ».	Comment by Auteur: Pour rappel, le GRD n’est pas un utilisateur du réseau de transport (Rapport du conseil d’état de 2002). Reprendre la formulation en supprimant la notion d’Utilisateur du Réseau Public de Transport	Comment by Auteur: OK

[bookmark: _Toc479942936]
GENERALITEs
[bookmark: _Toc479942937][bookmark: _Toc101081103]Structure de la Convention de Raccordement
La Convention de Raccordement comprend les pièces suivantes :
· les « Conditions Générales », dont le GRD reconnaît avoir pleinement connaissance et dont il déclare accepter sans réserve toutes les dispositions en vigueur à sa date d’envoi. ;
· les « Conditions Particulières » suivantes :
· « Réalisation et financement des Ouvrages de Raccordement », spécifiant les modalités de réalisation et de financement des Ouvrages de Raccordement. Ces conditions Particulières sont établies pour les nouveaux raccordements ou pour les modifications de raccordement dans les cas 1 et 2 spécifiés au chapitre 1. Toutefois, dans le cas 2, les articles ayant trait aux modalités de financement des ouvrages sont déclarés sans objet. ;
· « Caractéristiques des Ouvrages de Raccordement ». Elles ont pour objet de décrire les caractéristiques techniques des Ouvrages de Raccordement du Poste (tension et puissance de raccordement, schéma de raccordement, dispositifs de coupure et tenue à l’ICCintensité de court-circuit). Ces Conditions Particulières sont établies pour tous les Postes. 
· « Caractéristiques et performances du Poste » décrivant les performances attendues du Poste du GRD. Ces Conditions Particulières sont établies pour tous les Postes. Toutefois, les cahiers des charges et prescriptions techniques selon lesquels elles sont établies sont ceux en vigueur à la date de la signature de la PTF associée audu raccordement du Poste au RPT ou àde la dernière modification du raccordement du Poste ayant entrainé l’application des prescriptions réglementaires, conformément aux dispositions précisées dans la DTR.	Comment by Auteur: Pouvez-vous expliquer ce cas ?	Comment by Auteur: Les prescriptions techniques applicables au poste sont celles qui étaient en vigueur au raccordement/à la dernière modification substantielle du poste. Reformulé. 
Les « Conditions Particulières » prévalent sur les « Conditions Générales ».
Les trames types des « Conditions Générales » et dles « Conditions Particulières » sont publiées sur le Portail Clients de RTE (clients.rte-france.com/). 	Comment by Auteur: Je pense que ce sont les modèles types qui sont publiés, en particulier pour les conditions particulières qui doivent être adaptées à chaque cas.	Comment by Auteur: OK
[bookmark: _Toc479942938]Contractualisation de la Convention de Raccordement 
[bookmark: _Toc479942939]Périmètre
L’ensemble des pièces citées à l’article 2-1 constituent l’intégralité et l’exclusivité de l’accord des Parties quant à leur objet.
Elles annulent et remplacent toutes lettres, propositions, offres et conventions antérieures portant sur le même objet. En particulier, pour les nouveaux raccordements, dès sa signature par les Parties, la Convention de Raccordement se substitue de plein droit  au Document générateur de la Convention.	Comment by Auteur: Confirmez-vous que dans le cas n°2, la convention se substitue au S3REnR ?	Comment by Auteur: dans le cadre du S3R, pas au S3R lui-même mais à la CTRP 
La Convention de Raccordement s’inscrit par ailleurs :	Comment by Auteur: La convention de raccordement ne peut pas s’inscrire dans le cadre d’une procédure de raccordement qui n’est pas encore publiée. La fin de cette phrase est à supprimer.	Comment by Auteur: Reformulé. En ligne avec conv racc prod & conso
· dans le cadre de la Procédure de Raccordement, approuvée par la CRE et en vigueur à la date d’envoi de la Convention de Raccordement par RTE au GRD, ou à toute version ultérieure approuvée par la CRE à laquelle le GRD a souhaité adhérer dans le cadre d’un avenant à la convention de raccordement;
· dans le cadre de la version de la DTR en vigueur à la date d’envoi de la Convention de Raccordement par RTE au GRD ;
[bookmark: _Toc479942940][bookmark: _Toc348978797]Mise en œuvre pour les nouveaux raccordements
L’établissement de la Convention de Raccordement se déroule en deux phases selon les dispositions suivantes :
· Dès l’élaboration des cahiers des charges techniques annexés aux « Conditions Particulières - Caractéristiques et performances du Poste », selon le délai indiqué dans  la « Procédure de traitement des demandes de raccordement des  réseaux publics de distribution au réseau public de transport », les « Conditions Particulières – Caractéristiques et performances du Poste » sont signées entre les Parties et jointes aux « Conditions Générales » ;
· A la fin des procédures administratives, conformément à la « Procédure de traitement des demandes de raccordement des réseaux publics de distribution au réseau public de transport », les « Conditions Particulières – Caractéristiques des Ouvrages de Raccordement » et « Conditions Particulières – Réalisation et financement des Ouvrages de Raccordement » sont signées entre les Parties et complètent les dispositions préexistantes de la Convention de Raccordement.
L’ensemble des documents précités forment l’intégralité de la Convention de Raccordement.

[bookmark: _Toc479942941]Mise en œuvre pour les raccordements existants
Lorsque la Convention de Raccordement est établie pour un Poste déjà raccordé au RPT mais n’ayant jamais disposé de Convention de raccordement auparavant, les « Conditions Particulières – Caractéristiques et performances du Poste » et les « Conditions Particulières – Caractéristiques des Ouvrages de Raccordement » sont établies selon les cahiers des charges et prescriptions techniques  dans les conditions fixées par la DTR.qui étaient en vigueur à la date du raccordement du Poste au RPT ou à la date de la dernière modification du raccordement du Poste ayant entrainé l’application des prescriptions réglementaires, conformément aux dispositions précisées dans la DTR.   	Comment by Auteur: Cette formulation peut clairement poser problème : Les ouvrages étant déjà existants, cette formulation sous-entend que les ouvrages existants doivent être remis en conformité avec la DTR actuelle (c’est une application avec effet rétroactif de la DTR ?)	Comment by Auteur: Non. Reformulé	Comment by Auteur: Sont établies selon les cahiers des charges et prescriptions techniques en vigueur lors du premier raccordement du poste. Rappel du § 2.1 	Comment by Auteur: OK
Actualisation
Les Parties conviennent que le GRD transmettra a minima une fois par an la liste des installations de production raccordées sur le Poste ainsi qu’une liste des limitations à l’initiative du GRD qui leurs sont associées, le cas échéant. Les modalités de ces échanges d’informations seront définies dans une convention technique d’échange de données, conformément aux dispositions de la procédure de raccordement. Les Parties doivent convenir que, dans le cadre d’une convention technique d’échanges de données en application de la procédure de raccordement, le GRD transmette a minima une fois par an la liste des installations de production raccordées sur le Poste[footnoteRef:2], ainsi que des limitations qui leurs sont associées le cas échéant. Le GRD s’engage sur l’exactitude des informations transmises dans ce cadre.	Comment by Auteur: Les GRD transmettent déjà, dans le cadre du registre des producteurs, ces données à RTE. Ce paragraphe peut dont être supprimé.	Comment by Auteur: -Ok pour acter dans la convention d’échanges de données que les données utilisées seront celles du registre. 
-Les limitations (type ORA/ORPM) sont à indiquer en plus du registre.  [2: ] 


[bookmark: _Toc479942942]Définitions
[bookmark: _Ref188954804]Les mots ou groupes de mots utilisés dans la Convention de Raccordement et dont la première lettre est en majuscule ont la signification qui leur est donnée dans la réglementation, ou à défaut dans la Documentation Technique de Référence de RTE, ou à défaut ci-dessous :

Accès au Réseau Définitif 
L’accès au réseau définitif est acquis lorsque toutes les autorisations ont été obtenues, que tous les contrôles ont été réalisés et sont déclarés conformes par RTE, et que la Convention d’Exploitation est signée par les deux Parties

Alimentation Principale  
Ensemble des Oouvrages de Rraccordement, établis éventuellement à des tensions différentes et qui doivent être disponibles simultanément pour constituer la capacité de transit nécessaire à l’alimentation du Poste en régime normal d’exploitation. 

Alimentation de Secours  
Alimentation maintenue sous tension, n’étant utilisée pour le transfert d’énergie entre le Réseau Public de Transport ou de Distribution et les installations d’un ou plusieurs utilisateurs qu’en cas d’indisponibilité de tout ou partie de leurs alimentations Alimentations principales Principales et Complémentaires.	Comment by Auteur: La notion d’Utilisateur n’a pas d’intérêt dans ce document.	Comment by Auteur: Cela est mentionné pour mieux définir le §3.9 sur les alimentations de secours d’autres clients HTA.


Alimentation Complémentaire
Ensemble d'Oouvrages de Rraccordement assurant un transit d'énergie, établis au même domaine de tension que l’Alimentation Principale et non nécessaires à l’alimentation du PosteSite. Les Alimentations qui ne sont ni des Alimentations Principales, ni des Alimentations de Secours sont les Alimentations Complémentaires.	Comment by Auteur: Dans ce paragraphe, on parle maintenant de l’alimentation d’un site. La convention porte sur le raccordement d’un réseau public de Distribution et non d’un site.	Comment by Auteur: OK

Approbation du Projet d’Ouvrage (ou APO)
L’approbation du projet d’ouvrage, régie par le décret n° 2011-1697 du 1er décembre 2011 modifié, vise à vérifier la conformité des ouvrages électriques aux prescriptions techniques de l’arrêté interministériel du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique, et notamment des règles de sécurité. La DREAL procède à l'instruction du dossier. Le projet d’ouvrage est approuvé par arrêté préfectoral.

Cahier des charges du Réseau Public de Transport (RPT) 
Cahier des charges de la concession à RTE du Réseau Public de Transport d’électricité (RPT) établi conformément au cahier de charges type approuvé par décret n°2006-1731 du 23 décembre 2006. La concession du RPT a fait l’objet d’un avenant du 30 octobre 2008 à la convention du 27 novembre 1958.

Contrat d’Accès au Réseau de Transport (CART) 
Contrat entre RTE et le GRD relatif à l’accès au RPT.

Convention de Conduite
Document contractuel liant le GRD et RTE. La Convention de conduite définit les relations de conduite entre RTE et le GRD.

Convention d'Exploitation 
Document contractuel liant le GRD et RTE. La Convention d'Exploitation précise en particulier les règles nécessaires pour permettre l'exploitation du Poste du GRD en cohérence avec les règles d'exploitation du Réseau Public de Transport et celles du Réseau Public de Distribution.

Délai de Mise à Disposition du Raccordement
Délai prévu dans la Convention de Raccordement pour mettre à disposition du GRD les Ouvrages de Rraccordement.

Documentation Technique de Référence (DTR) 
Documentation technique de référence de RTE, mentionnée à l’Article 35 du Cahier des Charges du RPT. La DTR précise les modalités pratiques d’exploitation et d’utilisation du réseau. Elle est publiée sur le Portail Client de RTE (clients.rte-france.com/).La version applicable à une Convention de Raccordement est celle en vigueur à la date d’envoi de la Convention de Raccordement par RTE.

Extension
Périmètre comprenant l’ensemble des ouvrages du RPT à créer ou créer en remplacement d’ouvrages existants dans le domaine de tension de raccordement et nouvellement créés dans le domaine de tension supérieur en vue du raccordement et pouvant donner lieu à une contribution du demandeur, au sens de l’article D342-2 du code de l’énergie relatif à la consistance des ouvrages d’extension des raccordements aux réseaux publics d’électricité. Les ouvrages en amont de l’Extension sont appelés ouvrages du Réseau amont.
GRD
Gestionnaire de Réseau de Distribution

Installation  de production 
Equipements destinés à la production d'énergie électrique qui comprennent un ou plusieurs groupes de production ainsi que des appareillages auxiliaires (Poste d'évacuation, auxiliaires de production...) conformément au décret 2008-386 du 23 avril 2008 modifié relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement pour le raccordement d’installations de production aux réseaux publics d’électricité.



Installations intrinsèquement perturbatrices	Comment by Auteur: Quel est l’intérêt de cette définition pour une convention de raccordement d’un RPD ?	Comment by Auteur: Pour appuyer l’article 3.2.2 qui les mentionne
Installations où les techniques mises en œuvre pour l’utilisation de l’énergie électrique ne permettent pas de respecter les limites de perturbation pour un ou plusieurs critères de la qualité de la tension, au sens de l’arrêté du 6 octobre 2006. Pour ces installations, le respect de ces limites nécessiterait un changement de technique ou la mise en place de moyens correctifs de la qualité de la tension.

Mise à Disposition du Raccordement 
Acte par lequel RTE informe le GRD que les Oouvrages constituant lede Rraccordement sont construits et prêts à être connectés électriquement au Poste.
La Mise à Disposition du Raccordement peut être échelonnée dans le temps.

Mise en Service du Raccordement 
Mise sous tension depuis le RPT des Oouvrages constituant le de rRaccordement, une fois ces ouvrages connectés  au Poste du GRD. 

Niveau d’Engagement de RTE 
Engagements en matière de continuité et de qualité de l’onde de tension, contractés par RTE à l’égard des Clients au niveau de leur Ppoint de connexionRaccordement. 

Opération de raccordement de référence
L’Opération de raccordement de Référence représente l’ensemble des études pour le raccordement et des travaux sur le Réseau Public de Transport qui minimise les coûts de réalisation des Ouvrages de Raccordement du Poste énumérés à l’article D.342-2 du Code de l’énergie, 
(i) nécessaire et suffisant pour satisfaire l’alimentation du Poste du GRD à la puissance de raccordement Pracc demandée ;
(ii) empruntant un tracé techniquement et administrativement réalisable, en conformité avec les dispositions du cahier des charges de la concession du réseau public de transport ;
(iii) conforme à la documentation technique de référence de RTE[footnoteRef:3]. [3:  Les schémas de raccordement particuliers, prévus dans la DTR Chapitre 2_Article 2.2 Schémas de raccordement _ paragraphe 4.2, que sont le piquage sur une liaison existante et le raccordement à une seule cellule disjoncteur, ne constituent le Raccordement  de référence que lorsqu’ils sont effectivement retenus par RTE dans le Document générateur de la convention comme solution de raccordement du poste. ] 


Ouvrages de Raccordement 
Ensemble des ouvrages du Réseau Public de Transport d’électricité à créer ou à renforcer en vue de l’alimentation du Poste du demandeur, dont la consistance est précisée par l’article R.321-1 à R.321-6 du Code de l’énergie. 

Ouvrages immédiatement en amont
Pour un raccordement en coupure d’artère ou en piquage, les ouvrages « immédiatement en amont » sont ceux compris entre le Point de RaccordementLivraison et les disjoncteurs en aval des Postes encadrants. 
Pour un raccordement en antenne, les ouvrages « immédiatement en amont » sont ceux compris entre le(s) Point(s) de Livraison Raccordement et le(s) premier(s) jeux de barres rencontrés en amont.

Poste 
Poste de transformation situé à l'interface entre le RPT et le RPD. Lorsqu’il concerne la transformation HTB / HTA, il est dénommé Poste Source. 

Point (s) de Livraison ou de ConnexionRaccordement
Le ou les Point(s) de LivraisonRaccordement ou de Connexion Raccordement au RPT du Poste du GRD coïncide(nt) avec les limites de propriété entre les ouvrages électriques du GRD et les ouvrages électriques du réseau public de transport et correspond(ent) généralement à l’extrémité d’un ouvrage électrique, matérialisée par un organe de coupure. Par organe de coupure, on entend un appareil installé sur un réseau électrique et permettant d’interrompre un courant non nul qui circule entre les deux extrémités de cet appareil. Le Ppoint de livraisonRaccordement, pour l’application des règles en matière de raccordement, s’identifie au point de connexion mentionné dans le CART.

Portail Clients de RTE
Site accessible à l’adresse clients.rte-france.com/.

Procédure de Raccordement
Procédure de traitement des demandes de raccordement d’un Réseau Public de Distribution au réseau public de transportRPT. Cette procédure fait l’objet d’une approbation par la Commission de régulation de l’énergie et est publiée dans la Documentation Technique de Référence accessible sur le Portail Clients de RTE.

Première Mise sous tension du Poste	Comment by Auteur: Je ne comprends pas cette définition (même dans le cas d’une seconde mise en service, les auxiliaires sont mois sous tension par le RPT ?)	Comment by Auteur: Précision apportée « pour la première fois »
Les appareillages auxiliaires du Poste sont mis pour la première fois sous tension depuis le RPT.

Puissance de raccordement ou  Pracc ou Pracc_sout	Comment by Auteur: Cette définition ne correspond pas à la définition actuelle de la puissance de raccordement dans la DTR de RTE (pour mémoire, Puissance de Raccordement (Pracc), définie comme la puissance active maximale que prévoit de soutirer ou d’injecter le GRD sur ce Poste et pour laquelle il demande que soit dimensionné le raccordement, conformément à l’arrêté du 6 octobre 2006 précité). Par souci de cohérence, il faut reprendre cette définition.	Comment by Auteur: Principe de Pprod précisé dans les CP ouvrages
Valeur contractuelle précisée dans la Cconvention de Rraccordement correspondant à la puissance active maximale que prévoit de soutirer le GRD au point de raccordement du RPT et pour laquelle le GRD demande que soit dimensionné le raccordement. 

Pprod	Comment by Auteur: Suite au GT 10/18, changement de nom
Somme des puissances de raccordement des installations de production raccordées au réseau public de distribution en aval d’un Point de Raccordement au RPT

Réseau Public de Transport d’électricité ou RPT
Ensemble des ouvrages mentionnés aux articles L.321-4 et R.321-1 à R.321-6 du Code de l’énergie.

Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables (S3REnR)
Schéma définissant les conditions de raccordement aux réseaux publics d'électricité des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables, tel que prévu par le décret n°D321-10 à 24 du Code de l’Energie. En application de ce décret, les S3REnR doivent être approuvés par le préfet de région.

Tension de raccordement de référence 
Le domaine de tension de raccordement de référence d’un Poste est déterminé en fonction de la puissance de raccordement au soutirage demandée par le GRD et conformément aux dispositions de l’Article 4 de l’arrêté du 6 octobre 2006 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement au RPT d'un Réseau Public de Distribution.

Toutefois, pour les Réseaux Publics de Distribution comportant des installations de production importantes il est fait application des dispositions visées au chapitre IV de l’arrêté. 





[bookmark: _Toc101081105][bookmark: _Toc348978798][bookmark: _Toc479942943] - Dispositions techniques
[bookmark: _Toc101081108][bookmark: _Toc348978799][bookmark: _Toc479942944]Limites de propriété
Les Ouvrages de Raccordement font partie du RPT jusqu’à la limite de propriété. 
Les limites de propriété sont définies selon les principes ci-dessous et précisées dans les « Conditions Particulières - Caractéristiques des Ouvrages de Raccordement » de la Convention de Raccordement. Lorsque ces principes ne conviennent pas, ils sont modifiés dans les Conditions Particulières.

	Type de circuit
	Limite de propriété

	Circuit(s) courants forts
	Pour un Poste aérien, la limite de propriété du RPT est située aux bornes amont (coté jeux de barres) des sectionneurs d’aiguillage barres de(s) cellule(s) de(s) transformateur(s) du Poste, ces bornes étant la propriété du GRD. 
Pour un Poste Sous Enveloppe Métallique, la limite physique de propriété du RPT est située sur une borne de compartiment, généralement aux bornes amont (côté jeux de barres) du premier compartiment de(s) cellule(s) de(s) transformateur(s) du Poste ne contenant pas d’élément du jeu de barres. 
Pour un transformateur en antenne ou en piquage, la limite de propriété est située aux chaînes d’ancrage de la ligne sur le portique du Poste du GRD, ces chaînes faisant partie du RPT et aux bornes côté ligne du premier appareil du Poste du GRD, ces bornes restant sa propriété, ou aux bornes d’extrémité du câble dans le Poste du GRD, ces bornes ainsi que les parafoudres de phases associés à la tête de câble faisant partie du RPT. 



D’autres éléments du RPT sont connectés au Poste, dont les limites de propriété sont les suivantes :
	Type de circuit
	Limite de propriété

	Circuit courant issu des réducteurs de mesures
	La limite de propriété est située au niveau des bornes d’entrées du court circuiteur se trouvant à l’intérieur d’une armoire spécifique appartenant à RTE.

	Circuit tension issu des réducteurs de mesures
	La limite de propriété est située au niveau des borniers de raccordement se trouvant à l’intérieur d’une armoire spécifique appartenant à RTE, ces borniers faisant partie du RPT.

	Circuit de terre
	Lorsque les circuits de terre des liaisons et Poste de RTE sont reliés à la terre du Poste, la limite de propriété est située au niveau des connexions.

	Alimentation BT  alternatif ou continu
	La limite de propriété est située au niveau des borniers de raccordement se trouvant à l’intérieur d’une armoire spécifique appartenant à RTE, ces borniers faisant partie du RPT. La liaison d’alimentation relève du GRD.	Comment by Auteur: Le principe général n’est pas conforme à la convention Rte – Enedis relative aux Règles Communes des PS entre Rte et Enedis  	Comment by Auteur: Modifier/faire référence aux règles commune dans les CP si besoin. 

	Circuits d’échange d’informations (comptage)
	La limite de propriété est située au niveau des borniers de raccordement installés dans les armoires de propriété RTE. Les borniers appartiennent à RTE.



Les limites de propriété pour les liaisons téléphoniques et les systèmes de transmission des téléinformations sont les suivantes :





	Type de circuit
	Limite de propriété

	Liaisons de télécommunication servant à la relève du comptage
	Le GRD est propriétaire des éléments des liaisons téléphoniques et hertziennes situés dans l’enceinte de son Poste ; au-delà, les installations relèvent de l’opérateur de téléphonie. Pour les liaisons de télécommunication servant au comptage, la limite de propriété est située au niveau des borniers de raccordement se trouvant à l’intérieur de l’armoire du comptage appartenant à RTE, ces borniers faisant partie du RPT. RTE sera titulaire des abonnements des liaisons.

	Systèmes de transmission de téléinformations
	Le GRD est propriétaire des éléments du système de transmissions de téléinformations situés dans l’enceinte de son site en aval du routeur; Les liaisons de transmission (ligne téléphonique ou fibre optique) relèvent de la responsabilité de RTE et sont propriété de RTE ou d’un opérateur désigné par RTE. 	Comment by Auteur: Cf remarque précédente. Cela dépend de la catégorie de poste  	Comment by Auteur: Préciser dans les CP si différents


[bookmark: _Toc479942945][bookmark: _Ref348536108][bookmark: _Toc348978800]

La propriété du terrain d’assiette du Poste est précisée dans les « Conditions Particulières-Caractéristiques des Ouvrages de Raccordement ».
Exigences techniques applicables AU POSTE
L’ensemble des prescriptions contenues dans les textes réglementaires énumérés à l’article 2 de la Procédure de Raccordement sont applicables au Poste. Le Dossier Technique du Poste est constitué des éléments mentionnés et figurant dans les « Conditions Particulières - Caractéristiques et Performances du Poste »
[bookmark: _Toc479942946]Exigences techniques en matière de protection et de comptage
Les exigences de RTE contenues dans la Documentation Technique de Référence et applicables au Poste, sont exprimées dans les cahiers des charges « Système de protection et performances d’élimination des défauts d’isolement », « Téléconduite » et « Equipements de comptage »,  annexés à la présente Convention de Raccordement.

Préalablement à la mise en service du raccordement et à l’Accès au Réseau Définitif, le GRD atteste, par écrit, que le Poste a été réalisé en conformité avec les exigences de RTE exprimées dans les cahiers des charges précités transmis par RTE. Ces éléments sont intégrés au Dossier Technique du Poste.


Le cas échéant, RTE peut convenir avec le GRD d’essais à réaliser qui seront précisés dans les Conditions Particulières de la Convention de Raccordement.
[bookmark: _Toc479942947]Exigences techniques en matière de perturbations	Comment by Auteur: Cas extrêmement rare mais demandé par arrêté 2006. Paragraphe reformulé

Les obligations du GRD en matière de limitations des perturbations sont définies à l’Article 10 de l’arrêté du 6 octobre 2006 et mentionnées également en tant qu’engagements du GRD dans les Conditions Générales du Contrat d’Accès au Réseau de Transport (CART) dont la trame est disponible sur le Portail Clients de RTE du site Internet de RTE (https://clients.rte-france.com/).

Si RTE constate que des perturbations induites au Ppoint de connexion Raccordement évoluent et rendent nécessaire la mise en œuvre de dispositions particulières sur le RPT, RTE et le GRD se rapprochent en vue d’une analyse commune de ces perturbations et afin de rechercher une solution permettant de minimiser le risque de dommages pour les installations de RTE et des GRDs raccordés sur le réseau de transport. RTE soumet une Proposition Technique et Financière au Client	Comment by Auteur: La formulation laisse à penser que le GRD prend en charge les dispositifs de limitation des perturbations, même s’il n’est pas responsable de celles-ci. Une PTF peut être soumise uniquement si les perturbations sont avérées, et imputable de manière certaine au GRD.	Comment by Auteur: Ok	Comment by Auteur: Rte se rapproche du GRD en vue d’une analyse commune de ces perturbations … 	Comment by Auteur: OK

Dispositions relatives aux installations intrinsèquement perturbatrices raccordées au réseau public de distribution.
En application des dispositions de l’Article 10 de l’arrêté du 6 octobre 2006, certaines limites de perturbations peuvent être dépassées si des installations intrinsèquement perturbatrices sont déjà raccordées au RPD, antérieurement à la signature de la convention de raccordement. Ces dépassements ne sont admis que s’ils n’empêchent pas RTE de respecter, à la date du raccordement, ses engagements en matière de qualité de l’électricitéson Niveau d’Engagement de RTE vis-à-vis des autres utilisateurs et ne perturbent pas le fonctionnement du réseau public de transport.
RTE peut imposer l’installation d’un dispositif de qualimétrie de son choix à l’emplacement identifié par RTE comme le plus 
Dans un tel cas, Lle GRD s’engage néanmoins à mettre les caractéristiques de son point de raccordement en conformité avec les prescriptions en matière de qualité de l’électricité de l’Article 10 de l’arrêté du 6 octobre 2006 si il est démontré que l’évolution du réseau ou le raccordement d’un nouvel utilisateur le rend nécessaire et selon les modalités suivantes :	Comment by Auteur: S’il est démontré que 	Comment by Auteur: OK
Lorsque le niveau de perturbation, constaté sur le RPT ou calculé par RTE à l’occasion d’une demande de raccordement au RPT d’un nouvel utilisateur (ou de l’évolution de l’installation d’un utilisateur existant, ou de l’évolution du réseau public de transport), dépasse 90% du Niveau d’Engagement de RTE, RTE Notifie par écrit le dépassement au GRD.	Comment by Auteur: La remise en conformité des ouvrages du GRD sur la base d’études, qui ont toujours un caractère théorique est discutable. Il serait préférable que le GRD et le RTE se concertent dans le cas où les études réalisées par le RTE mettraient en évidence un risque de perturbation.	Comment by Auteur: En ligne avec paragraphes précédents et suivants
Le GRD dispose alors d’un délai de six mois pour se rapprocher de RTE en vue d’une analyse commune de ces perturbations, puis pour solliciter RTE pour l’évolution de son raccordement ou informer RTE des dispositions qu’il prévoit de mettre en place afin de diminuer le niveau de perturbation, et d’un délai de 2 ans pour mettre en œuvre la solution retenue. Le Client s’engage alors à définir une date prévisionnelle de mise en conformité en accord avec RTE. Si la date de mise en conformité convenue ne peut être respectée, le Client transmet à RTE les éléments justifiant ce retard et propose une nouvelle date de mise en conformité établie d’un commun accord. 	Comment by Auteur: Difficile d’indiquer en dur un délai dans la convention. Dans certains cas, le délai de 2 ans pourrait être dépassé indépendamment de la volonté du GRD (matériel indisponible chez les fournisseurs, délais administratifs, …).	Comment by Auteur: Reformulé	Comment by Auteur: L’engagement du GRD porte sur  le respect des limites de perturbation fixées par l’Arrêté 	Comment by Auteur: OK
 

Les Parties s’engagent à collaborer étroitement selon les mêmes principes que ceux indiqués au chapitre 5 des Conditions Particulières « Caractéristiques et performances du Poste ». A compter de la notification faite par RTE au GRDGRD, ce dernier assume la responsabilité de tout dommage matériel direct et certain causé à RTE et aux utilisateurs du RPT, s’il est démontré que ces dommages résultent de ces dépassements. 	Comment by Auteur: Il serait intéressant que le RTE, en relation avec le GRD, recherche une solution permettant de minimiser le risque de dommages pour ses installations et les autres GRDs raccordés sur le réseau de transport, pour laisser le temps au GRD de faire les travaux nécessaires.	Comment by Auteur: Cf 2eme paragraphe de ce chapitre	Comment by Auteur: Et certains	Comment by Auteur: OK	Comment by Auteur: Cf remarque précédente  
VERIFICATION DE CONFORMITE ET ESSAIS
Des vérifications de la conformité du Poste s’inscrivent dans le cadre du contrôle initial des performances, ou après un dysfonctionnement ou une modification du Poste. Elles peuvent être mises en œuvre tout au long de l’exploitation du Poste. 
Le cas échéant, les résultats de ces vérifications et essais sont décrites dans le Dossier Technique du Poste.
[bookmark: _Toc479942949]Renvoi de tension
Lorsque le Site est raccordé sur des ouvrages participant à un dispositif de reconstitution du réseau en cas d’incident de grande ampleur et de réalimentation des installations de production nucléaire prévu par le cahier des charges de concession du RPT (articles 33 et 34), RTE en informe le GRDGRD. Le cas échéant, les « Conditions Particulières - Caractéristiques des Ouvrages de Raccordement » de la présente Convention de Raccordement indiquent si le Poste du GRD est concerné et le nombre de scénarii envisagés.
Le GRD s’engage à prendre les mesures nécessaires pour la bonne exécution de ces renvois de tension, dans des modalités qui seront définies dans le CART.
[bookmark: _Toc479942950]Modifications du Poste
[bookmark: _Toc479942951]Pendant l’instruction de la demande de raccordement du Poste
Si un demandeur souhaite modifier son projet une fois le Document générateur de la Convention acceptée, il notifie à RTE les modifications envisagées et peut demander une étude complémentaire, comme prévu dans la Procédure de Raccordement. Selon les résultats de l’étude, le GRD peut demander à RTE de formaliser les modifications dans un avenant au Document générateur de la Convention, s’il souhaite les confirmer.

[bookmark: _Toc479942952]Après la Mise à Disposition des ouvrages Ouvrages de Rraccordement
Si le GRD modifie son Poste une fois l’Accès au Réseau Définitif réalisé par exemple en raccordant des nouvelle(s) Installation(s) de Production ou en modifiant les caractéristiques des matériels du Poste figurant dans le Dossier Technique, il informe RTE dans les conditions de la Procédure de Raccordement en vigueur de la consistance de la modification préalablement à la réalisation de celle-ci.	Comment by Auteur: Cet exemple est traité par l’envoi régulier des informations au GRT, il peut être retiré. 	Comment by Auteur: C’est un exemple	Comment by Auteur: GRD souhaitent préciser ces modifications
RTE : Cf éléments listés dans la Procédure de Raccordement et/ou la trame de Dossier Technique

Durant toute sa durée de vie, toute modification du Poste ayant vocation à figurer dans le Dossier Technique doit être portée à la connaissance de RTE et documentée dans le Dossier Technique du Poste. Le cas échéant, cette modification conduit RTE à demander la réalisation de vérifications ou essais particuliers.
[bookmark: _Toc418166613][bookmark: _Toc479942953]GRDGRDTenue à l’intensité de courant de court-circuit
Le pouvoir de coupure du (des) organes de coupure(s) du Poste, situés à la limite de propriété avec le RPT, et la tenue au court-circuit des ouvrages du GRD devront être adaptés à l’intensité de court-circuit du réseau apportée tant par le RPT que par le GRD. 	Comment by Auteur: Enedis : un certain nombre de postes n’ont pas de DJ. La formulation permet de le prendre en compte	Comment by Auteur: OK	Comment by Auteur: URM : à reformuler	Comment by Auteur: Formulation générale. En attente d’une proposition de reformulation par les GRD

Le courant de court-circuit maximal apporté par le RPT en limite de propriété ne dépassera pas la valeur normalisée des paliers techniques constructifs des Postes du RPT proches du Poste.
Cette valeur est précisée dans les Conditions Particulières de la Convention de raccordement.
[bookmark: _Toc348978802][bookmark: _Toc479942954][bookmark: _Toc101081114]Comptage 
[bookmark: _Toc348978803]Sauf demande explicite du GRD, les dispositifs de comptage des énergies active et réactive, ainsi que les armoires spécialement aménagées dans lesquelles ils sont implantés, sont approvisionnés et installés par RTE, à ses frais, et restent sa propriété. Lorsque RTE est propriétaire des dispositifs de comptage, il procède au renouvellement et à l’entretien de ces dispositifs. En contrepartie, le GRD acquitte une redevance dont le montant est, le cas échéant, précisé dans le CART.

RTE procède dans tous les cas à la relève et au contrôle des dispositifs de comptage. En contrepartie, le GRD acquitte une redevance de relève et de contrôle, dont le montant est précisé dans le CART.

[bookmark: _Toc121308676]Les autres installations faisant partie du comptage, en particulier les coffrets de regroupement et les câbles sous écran cuivre de liaison entre transformateurs de mesure et armoires de comptage, les câbles d’alimentation 230V jusqu’aux borniers de l’armoire de comptage et les liaisons téléphoniques jusqu’aux connecteurs dans l’armoire de comptage sont réalisées par le GRD, conformément au cahier des charges visé à l’article 3.2.1 à ses frais, et restent sa propriété.


La localisation des points de comptage est précisée dans les « Conditions Particulières - Caractéristiques et Performances du Poste ».
[bookmark: _Toc418166615][bookmark: _Toc479942955]Gestion de la puissance réactive

Les « Conditions Particulières-Caractéristiques et Performances du Poste » précisent l’engagement contractuel en matière de puissance réactive au Ppoint de connexion Raccordement au regard des éventuelles contraintes de tensions.

Les modalités de réglage de la puissance réactive sont précisées dans la Convention de conduite.

Les modalités de facturation de la puissance réactive sont précisées dans le CART conformément au TURPE.


[bookmark: _Toc418166616][bookmark: _Toc479942956]Alimentation de secours HTA


L’utilisation d’alimentations HTA en secours des alimentations HTB d’un site  client HTB de RTE devra faire l’objet d’une convention d’exploitation entre le client HTB secouru et le gestionnaire de réseau de distribution..	Comment by Auteur: FNSICAE : préciser que la convention est à signer entre le GRD secouru et le GRD	Comment by Auteur: OK

[bookmark: _Toc479942957]
- solution de raccordement
La sSolution de rRaccordement représente l’ensemble des études pour le raccordement et des travaux sur le Réseau Public de Transport nécessaires à la réalisation de l’Opération de raccordement de référence et des ouvrages supplémentaires demandés par le GRD. RTE étudie la solution de raccordement du Poste, sur la base des éléments transmis par le GRD, et dans le respect des dispositions prévues par la réglementation et la DTR. 
[bookmark: _Toc479942958]Caractéristiques de la solution de raccordement
La solution de raccordement décrite dans la Convention de Rraccordement :

· est dimensionnée pour la puissance de raccordement au soutirage (Pracc_sout) )  demandée par le GRD[footnoteRef:4]  [4:  La Pracc est établie selon les dispositions de la DTR et de la règlementation en vigueur.] 

·  Sans préjudice des limitations d’injection résultant des Articles 4.3 et 4.4 des Conditions Générales, la solution de raccordement permet d’évacuer la puissance injectée par les installations de production en aval du Poste (Pprod), tel qu’indiqué dans les Conditions Particulières.


· détaille les ouvrages de l’Extension associés au raccordement du Poste en réponse à la demande du GRD en distinguant le cas échéant :
1. les ouvrages de l’Opération de raccordement de référence
1. les ouvrages supplémentaires demandés par le GRD
1. les ouvrages supplémentaires réalisés à l’initiative de RTE.

· précise s’il est nécessaire de réaliser des travaux sur les ouvrages du réseau public de transport, en dehors de l’Extension.

· est adaptée au niveau d’exigence exprimé par le GRD en matière de qualité de l’électricité. 

· est conforme aux méthodes de RTE de conception et de réalisation du réseau public de transport.

[bookmark: _Toc348978806][bookmark: _Toc422233061]Typologie des limitations d’injection	Comment by Auteur: Enedis : il peut exister des cas de limitation en soutirage : trouver une formulation plus générale ?	Comment by Auteur: Reformulé. 
Les limitations d’injection peuvent être de type curatif et/ou de type préventif. Elles peuvent être de natures temporaires ou pérennes. 

Lorsqu’un automate est prévu, celui-ci est décrit dans les Conditions Particulières.


a) Risque de limitations de type curatif 
Les limitations de type curatif sont définies par RTE lorsque les contraintes susceptibles d’apparaître sur le RPT peuvent être maîtrisées par un nombre limité d’actions manuelles ou par le fonctionnement de dispositif(s) automatique(s), en exploitation, compatible avec les exigences de sûreté de fonctionnement desu réseaux. Ces limitations peuvent intervenir en cas de défaillance effective d’un ouvrage du RPT induisant des contraintes.

La limitation n’a lieu que si un incident réseau implique certains ouvrages du RPT dont les transits sont influencés par l’injection ou le soutirage du Poste. 

Concernant les limitations curatives, lorsque celles-ci ne sont pas à la charge de RTE, les Conditions Particulières précisent les taux de défaillance de chaque ouvrage concerné, la durée normative d’indisponibilité en cas de défaillance ainsi que la ou les saisons associées au risque sur chacun de ces ouvrages.



b) Risque de limitations de type préventif
Les limitations de type préventif sont définies par RTE lorsque les contraintes ne peuvent être traitées de manière curative et qu’aucun schéma ne permet de garantir l’exploitation sûre du système. Dans ce cas, il est nécessaire d’agir en préventif, le cas échéant en limitant au préalable l’injection de tout ou partie des Installations de production raccordées sur leen aval du Poste afin de se prémunir contre l’ensemble des incidents possibles.

Concernant les limitations préventives, lorsque celles-ci ne sont pas à la charge de RTE, les Conditions Particulières précisent l’amplitude maximale (nombre d’heures), la profondeur maximale (MW) du risque encouru et la période de l’année relativefaisant l’objet desdites limitations préventives.

[bookmark: _Toc422233062]Limitations temporaires d’injection	Comment by Auteur: Il serait intéressant de préciser pour chaque cas, si les limitations ouvrent droit à indemnité de la part de RTE	Comment by Auteur: OK
[bookmark: _Toc422233063]Risque de limitations temporaires d’injection

Lorsque, pour résoudre des contraintes sur le RPT, le raccordement au RPD des Installations de production exige des travaux sur le RPT identifiés dans les études d’insertion de la production et dans les PTF réalisées à la demande du GRD conformément à la Procédure de traitement des demandes de raccordement d’un Réseau Public de Distribution au RPT en vigueur., les Installations de production peuvent être mises en service, sous certaines conditions de limitation de la production des Installations, avant l’achèvement de ces travauxLes Ouvrages de Raccordement peuvent être mis à la disposition du Client avant l’achèvement des travaux sous réserve de limitations temporaires à l’injection sur le Poste. 

Les Conditions Particulières – Réalisation et financement annoncent l’existence de limitations préventives et/ou curatives associées à la solution de raccordement et décrivent l’automate associé le cas échéant. La durée prévisible de ces limitations et leurs caractéristiques sont le cas échéant précisées dans les « Conditions Particulières – Réalisation et financement». 

[bookmark: _Toc422233064]Durée d’application des limitations temporaires d’injection
Lorsque la levée des limitations temporaires d’injection est conditionnée à l’achèvement de travaux financés par RTE sur le RPT, RTE précise dans les « Conditions Particulières – Réalisation et financement» la date limite jusqu’à laquelle les limitations temporaires pourront s’appliquer aux Installations de Production. Cette date est calée sur la date prévisionnelle de réalisation des travaux ; elle est engageante pour RTE, sous réserve d’événements indépendants de sa volonté ayant un impact sur la réalisation des ouvrages du RPT, notamment dans les situations énumérées ci-après :
· modification des ouvrages à l’issue des procédures administratives;	Comment by Auteur: A condition que RTE ne soit pas à l’origine de cette modification. Voir la formulation du § 5.3.3	Comment by Auteur: Mentionné dans le paragraphe au-dessus.
· retard dans l’obtention des autorisations administratives et amiables ;	Comment by Auteur: A condition que ce retard ne soit pas imputable à RTE	Comment by Auteur: Mentionné dans le paragraphe au-dessus.
· recours contentieux et oppositions à travaux ;
· modification de la réglementation imposant des contraintes supplémentaires et conduisant à une augmentation des délais pour la réalisation des ouvrages ;
· interruptions imputables au GRD, notamment celles provoquées par les retards dans la transmission à RTE des données nécessaires à la réalisation des études techniques de l’avant-projet détaillé ;
· intempéries telles que définies à l’article L.5424-6 du code du travail ;	Comment by Auteur: Si ces intempéries ont un impact direct sur les travaux (cas par exemple de travaux contrôle commande).	Comment by Auteur: Mentionné dans le paragraphe précédent.
· prescriptions de l’administration pour la recherche ou suite à la découverte d’éléments du patrimoine archéologique.

En acceptant des limitations temporaires d’injection, le GRD s’engage à mettre en œuvre ces limitations temporaires d’injection, jusqu’à la date limite évoquée plus haut. Dans ces conditions, ces limitations n’ouvrent droit à aucune indemnité de la part de RTE.

[bookmark: _Toc422233065]Sans préjudice des réserves mentionnées ci-dessus, le dépassement des seuils de limitations temporaires indiqués  dans la présente Convention ou de la date limite jusqu’à laquelle les limitations temporaires s’appliquent ouvre droit à indemnité de la part de RTE, selon les modalités indiquées dans le CART, que ces limitations soient traitées de façon préventives ou curatives. 

Limitations perennes 

Limitations pérennes sans indemnité de RTà l’initiative duE GRD  

La Convention de Raccordement peut comporter, suivant la demande initiale du GRD, des mécanismes pérennes visant à limiter la puissance injectée par une Installation de production raccordée au RPD. Ces limitations peuvent être curatives ou préventives.
Les « Conditions Particulières – Réalisation et financement » annoncent mentionnent l’existence de limitations associées à la solution de raccordement et l’automate associé, le cas échéant. Les caractéristiques des limitations d’injection associées (de type curatif et/ou de type préventif) sont précisées et mises à jour périodiquement par avenant dans les conditions précisées dans les « Conditions Particulières – Réalisation et financement». 

Ces limitations n’ouvrent droit à aucune indemnité de la part de RTE.
Limitations pérennes à la chargel’initiative de RTE 
La Convention de Raccordement peut également comporter, à l’initiative de RTE, des mécanismes pérennes visant à limiter de façon non continue la puissance injectée par une Installation de production raccordée au RPD. Ces limitations peuvent être traitées de façons curatives ou préventives.
Le cas échéant, Lla mise en place d’un automate local et les limitations associées sontest décrits indiquée dans les « Conditions Particulières – Réalisation et financement ». 

Ces limitations ouvrent droit à indemnité de la part de RTE, selon les modalités indiquées dans le CART.

[bookmark: _Toc479942959]Domaine de tension du raccordement
Le raccordement du Poste, à son domaine de tension de raccordement de référence, s’effectue normalement au poste le plus proche du réseau public de transport où ce domaine de tension est disponible et où, compte tenu de ses caractéristiques et de celles du réseau existant, son insertion est possible dans le respect des objectifs visés à l’article D.342-8 du Code de l’énergie ; à défaut, il s’effectue au poste de transformation vers la tension supérieure le plus proche.
[bookmark: _Toc479942960]Information du GRD
Le GRD a connaissance des conséquences de la solution de raccordement décrite dans la présente Convention de raccordement notamment sur les engagements de RTE en matière d’ICCintensité de court-circuit, d’indisponibilités programmées et fortuites et sur les engagements de RTE en matière de qualité de l’électricité et de coût d’accès au réseau ainsi que des conséquences, le cas échéant, d’un raccordement sur une file de renvoi de tension.	Comment by Auteur: Les engagements de RTE en matière de qualité sont précisés dans la convention de raccordement ?	Comment by Auteur: Le GRD doit être informé dès le raccordement, alors que le CART n’est pas signé

[bookmark: _Ref457407252][bookmark: _Toc479942962]EVOLUTION de la puissance de raccordement au soutirage
Les modalités liées à l’évolutivité de la puissance de raccordement au soutirage du Poste sont définies à l’Article 1.3 de la DTR.	Comment by Auteur: La notion de puissance de raccordement est définie dans le document. Il faut supprimer cette référence à une puissance de raccordement en soutirage (La définition de la puissance de raccordement est issue de la DTR).	Comment by Auteur: Reference au TCMA




[bookmark: _Toc348978812][bookmark: _Toc479942965][bookmark: _Toc121308680][bookmark: _Toc101081122][bookmark: _Toc348978813]
- realisation dES Ouvrages de Raccordement
Le présent chapitre ne s’applique que lorsque le « Document générateur de la Convention de Raccordement » est une PTF ou une CTRP.

[bookmark: _Toc479942966]Réalisation des Ouvrages de Raccordement du RPT
RTE est responsable de la réalisation des Oouvrages de Rraccordement faisant partie du RPT. Ces ouvrages seront réalisés selon les règles de l’art et conformément à la réglementation en vigueur.
Ces OOuvrages de Raccordement doivent assurer la sécurité du personnel du Client. Le GRD ne peut en aucun cas être tenu responsable des conséquences relatives aux choix techniques et à la mise en œuvre des équipements.	Comment by Auteur: En symétrie avec le chapitre 6.	Comment by Auteur: OK

La réalisation des Oouvrages de Rraccordement nécessite la mise en œuvre de procédures administratives et amiables préalables à l’exécution des travaux. Les étapes principales de ces procédures avec leur planification ainsi que le délai de raccordement du Poste sont indiquées dans les « Conditions Particulières - Réalisation et financement des Ouvrages de Raccordement » de la Convention de Raccordement.
RTE tient le GRD informé des dates réelles de réalisation de ces étapes, en indiquant leur impact éventuel sur la date prévue de Mise à Disposition des Ouvrages de Raccordement.
RTE ne peut en aucun cas être tenu responsable des délais liés à l’aboutissement des procédures restant à réaliser (délais d’obtention des conventions de passage et des autorisations administratives…), sauf si le GRD apporte la preuve d’un manque de diligence de la part de RTE.	Comment by Auteur: . Le RTE doit pouvoir justifier au GRD qu’il a bien entrepris les démarches dans des délais compatibles avec les délais indiqués dans la convention de raccordement.	Comment by Auteur: Ok le cas échéant (implicite)

[bookmark: _Toc479942967][bookmark: _Toc348978819]Démarrage des travaux 
Les documents « Conditions Particulières – Caractéristiques des Ouvrages de Raccordement » et « Conditions Particulières – Réalisation et financement des Ouvrages de Raccordement » de la Convention de Raccordement sont, en principe, adressés au GRD au moins trois mois avant la date de démarrage des travaux qui est précisée en même temps que l’envoi de la Convention.
Si le GRD n’a pas accepté l’ensemble des pièces constituant la Convention de Raccordement au plus tard 15 jours calendaires avant la date de démarrage des travaux, RTE lui notifie une nouvelle date de démarrage des travaux.
Si l’acceptation n’est pas intervenue à l’issue du délai de trois mois à compter de la date de réception des « Conditions Particulières – Caractéristiques des Ouvrages de Raccordement » et des « Conditions Particulières – Réalisation et financement des Ouvrages de Raccordement », et après avoir été mis en demeure de l’accepter conformément aux dispositions prévues par la Procédure de Raccordement, la Convention de Rraccordement est considérée comme caduque. RTE met alors fin au traitement de la demande de raccordement. Le GRD est immédiatement redevable de l’intégralité des prestations et engagements financiers non remboursables engagés par ou pour le compte de RTE.
Après acceptation de l’ensemble des pièces constituant la Convention de Raccordement par le GRD, RTE engage la réalisation des travaux de raccordement.
[bookmark: _Toc479942968][bookmark: _Toc101081124][bookmark: _Toc348978820]Date de Mise à Disposition du Raccordement
[bookmark: _Toc479942969]Fixation du Délai de Mise à Disposition du Raccordement
La date prévisionnelle de Mise à Disposition du Raccordement est précisée dans les «Conditions Particulières – Réalisation et financement des Ouvrages de Raccordement ».

Le Délai de Mise à Disposition du Raccordement du Poste dépend du délai de réalisation des ouvrages de l’Extension et le cas échéant, si la solution de raccordement retenue impose la réalisation préalable de travaux en dehors de l’Extension, du délai de réalisation de ces travaux.

[bookmark: _Ref457410334][bookmark: _Toc479942970]Non-respect du Délai de Mise à Disposition du Raccordement
En cas de non-respect de cette date résultant soit du dépassement de la durée des travaux, soit d’un manque de diligence de RTE dans la conduite des procédures administratives et amiables restant à réaliser à la date de signature de la présente convention, RTE versera au GRD, à titre de dommage et intérêts, une indemnité libératoire égale à 0,2% du montant forfaitaire du raccordement prévu dans les « Conditions Particulières – Réalisation et financement des Ouvrages de Raccordement », par semaine de retard imputable à RTE. Cette indemnité sera plafonnée à 10% de ce montant forfaitaire. 

Le manque de diligence de RTE dans la conduite des procédures devra être établi par le GRD.	Comment by Auteur: Quels sont les moyens du GRD pour prouver ce manque de diligence ? Si RTE ne transmet pas d’éléments, le GRD ne pourra pas établir ce manque de diligence.	Comment by Auteur: Principe de la charge de la preuve prévu à l’article 1353 du Code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». 
RTE notifie la date effective de Mise à Disposition des Oouvrages de Rraccordement au GRD.
[bookmark: _Ref348529306][bookmark: _Toc348978818][bookmark: _Toc428953270][bookmark: _Toc479942971]Réserves sur le Délai de Mise à Disposition du Raccordement
RTE ne saurait être tenu responsable du non-respect du Délai de Mise à Disposition du Raccordement dans le cas d’événements indépendants de sa volonté, ayant un impact sur la réalisation des ouvrages permettant le raccordement du Poste.

Il s’agit des situations énumérées ci-après :

· modification des ouvrages à l’initiative exclusive du GRD ;
· retard dans l’obtention des accords des propriétaires qui seraient concernés par une mise en servitudes et le cas échéant, dans l’obtention d’un arrêté de mise en servitudes dans la mesure où RTE aura fait preuve de toute la diligence nécessaire.
· modification de la réglementation, postérieure à la signature de la présente convention, imposant des contraintes supplémentaires et conduisant à une augmentation des délais pour la réalisation des ouvrages ;
· interruptions imputables au GRD, notamment celles provoquées par les retards de paiement ayant entrainé une suspension des travaux dans les conditions définies à l’article 4-6 ou les retards dans la transmission à RTE des données nécessaires à la réalisation des études techniques de l’avant-projet détaillé dont la liste aura été préalablement établie et concertée avec le GRD;
· intempéries telles que définies à l’article L.5424-6 du code du travail ayant un impact  ;	Comment by Auteur: Si impact direct sur les travaux	Comment by Auteur: Déjà écrit dans le chapeau.
· prescriptions de l’administration pour la recherche ou suite à la découverte d’éléments du patrimoine archéologique ;
· cas de force majeure ;
Si les autorisations administratives ne sont pas purgées de tout recours au moment de la signature de la convention de raccordement, les réserves suivantes doivent également être intégrées dans la convention :
· retard dans l’obtention des dernières autorisations administratives dans la mesure où RTE aura fait preuve de toute la diligence nécessaire ;
· recours contentieux et oppositions à travaux empêchant la réalisation des travaux ;
· modification des ouvrages à l’issue des procédures administratives.	Comment by Auteur: Ce point n’est-il pas déjà dans la liste (cf. ci-dessus) ?	Comment by Auteur: OK
· Contraintes extérieures à RTE dans le placement des consignations nécessaires aux travaux de réalisation des Ouvrages de Raccordement.
· Placements tardif des interruptions programmées demandées par RTE dans le cadre des travaux



RTE fait ses meilleurs efforts pour éviter ou limiter les retards du Délai de Mise à Disposition du rRaccordement, et tient informé le GRD de tout risque de retard.

Le cas échéant, des réserves spécifiques à la solution de raccordement pourront être précisées dans les « Conditions Particulières – Réalisation et financement des Ouvrages de Raccordement ».


[bookmark: _Toc479942972]
 - Réalisation du Poste dU GRD
Les ouvrages du GRD sont réalisés aux frais et sous la responsabilité du GRD et restent sa propriété, RTE n’intervenant pas dans la définition, les choix techniques et la construction des ouvrages situés dans le Poste. Le GRD fait son affaire des autorisations nécessaires à l’implantation, la mise en service et l’exploitation  de ces ouvrages.
Par dérogation et conformément à l’Article 8-12, le GRD peut confier la réalisation de ses actifs à RTE.[footnoteRef:5] [5:  Sans préjudice des obligations de mise en concurrence qui s’imposeraient au GRD] 



Ces ouvrages doivent, tant pour éviter les troubles dans l’exploitation du RPT que pour assurer la sécurité du personnel de RTE, respecter les exigences mentionnées à l’0 et être établis en conformité avec les règlements et les règles de l’art. RTE ne peut en aucun cas être tenu responsable des conséquences relatives aux choix techniques et à la mise en œuvre des équipements du Poste.
Sans préjudice de l’alinéa précédent, le GRD et RTE s’échangent, pour information, avant tout commencement d’exécution, les plans et spécifications des matériels du Poste électrique.
Le GRD réserve dans son Poste, sans contrepartie financière, en tant que de besoin, les emplacements nécessaires à l’accueil des installations de RTE listés dans les conditions particulières « caractéristiques des Ouvrages de Raccordement » (armoires de comptage, arrivées des liaisons de raccordement, parafoudres…).
[bookmark: _Toc101081125][bookmark: _Toc348978821][bookmark: _Toc479942973]
 - DISPOSITIONS FINANCIERES 
Le présent chapitre ne s’applique que lorsque le « Document générateur de la Convention de Raccordement » est une PTF.

[bookmark: _Toc101081127][bookmark: _Toc348978822][bookmark: _Toc479942974]Principes de financement du raccordement
La contribution financière du GRD est établie selon les principes définis par les articles L.342-1 et L.342-7 du Code de l’énergie et par l’article D.342-2 du Code de l’énergie.

Le montant de la contribution financière du GRD est égal au coût des ouvrages d’Extension de l’Opération de raccordement de référence du GRD auquel est appliqué un coefficient de réfaction. Les ouvrages supplémentaires demandés par le GRD qui ne font pas partie de l’Opération de raccordement de référence sont entièrement à la charge du GRD.
Les ouvrages supplémentaires retenus par RTE qui ne font pas partie de l’Opération de raccordement de référence sont entièrement à la charge de RTE.

[bookmark: _Toc479942975]Composition de la contribution financière
[bookmark: _Toc418166628][bookmark: _Toc479942976]Part de la contribution relative aux études
La « part études » est établie à la date d’envoi de la PTF et comprend :
· Une estimation des études sous-traitées
· Elles comprennent le cas échéant les études d’impact et de concertation, les études topographiques, les études de sols, les études techniques diverses et l’élaboration des dossiers administratifs, les consultations et passation des commandes de travaux et matériels.
· Sauf mention explicite dans les Conditions Particulières de la PTF, les études ne comprennent pas les coûts d’un éventuel débat public ni ceux d’une éventuelle concertation demandée à RTE par la Commission Nationale du Débat Public. Ceux-ci feraient l’objet d’un avenant à la PTF en cas de décision en ce sens par la Commission Nationale du Débat Public.
· [bookmark: _GoBack]Un coefficient des peines et soins de 3% est appliqué au montant des études sous-traitées.	Comment by Auteur: A quoi correspond ce coefficient peines et soins ? pouvez-vous être plus précis dans la convention.	Comment by Auteur: Standard pour le traitement de la sous traitance. Fonction achats…y compris quand c’est le GRD qui réalise la sous traitance
· Une estimation des frais d’ingénierie interne RTE pour les études.

Le coût définitif des études est actualisé à la Convention de Raccordement afin de tenir compte des évolutions des hypothèses prises en compte lors de l’établissement de la PTF, notamment la consistance des Ouvrages de Raccordement.

Le solde de la « part études » doit être réglé avant la signature de la Convention de Raccordement par les Parties. 
[bookmark: _Toc418166629][bookmark: _Toc479942977]Part de la contribution relative aux fournitures et travaux
La « part fourniture et travaux » comprend :
· Une estimation des travaux sous-traités : fourniture des matériels et équipements nécessaires, coordination sécurité en phase travaux, travaux d’aménagement ou de construction des ouvrages. Un coefficient de peines et soins de 3%  est appliqué au montant des travaux sous-traités ;	Comment by Auteur: Notion de peines et soins à expliciter.	Comment by Auteur: Standard pour le traitement de la sous traitance. Fonctions Achats…	Comment by Auteur: Ce coefficient étant recalculé chaque année, la valeur numérique ne sera finalement pas indiquée dans les trames standards
· Une estimation des coûts de l’ingénierie interne de RTE associée aux travaux, notamment les activités de contrôle, de réception et de mise en service.
[bookmark: _Ref97361084][bookmark: _Ref97361142][bookmark: _Toc101081129][bookmark: _Ref177792133][bookmark: _Toc348978825][bookmark: _Toc479942978]Contribution financière à la charge du GRD
La contribution financière à la charge du GRD est détaillée dans les « Conditions Particulières - Réalisation et financement des Ouvrages de Raccordement » de la Convention de Raccordement. 
Son montant est ferme et définitif sous les réserves indiquées dans les « Conditions Particulières - Réalisation et financement des Ouvrages de Raccordement » de la Convention de Raccordement. 
[bookmark: _Ref348536325][bookmark: _Toc348978827][bookmark: _Toc418166633][bookmark: _Toc479942979]Défaut de paiement
A défaut de paiement intégral dans le délai prévu pour leur règlement, les sommes dues sont majorées de plein droit, et sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure, de pénalités calculées sur la base du taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Ces pénalités portent sur le montant total de la créance (montant de la facture TTC). Elles sont calculées à partir de la date d’échéance jusqu’à la date de paiement effectif de la facture.

À ces pénalités s’ajoute, conformément à l’article L. 441-6 du code de commerce, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant s’élève à quarante (40) euros hors taxes conformément à l’article D. 441-5 du code de commerce. En outre, conformément à article L. 441-6 précité, une indemnité complémentaire peut être demandée par RTE lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire.

Si le règlement des sommes dues n’est pas intervenu dans les délais prévus par l’échéancier de paiement :
· le GRD reçoit un courrier de relance de la part de RTE.
· Au plus tard un mois après la date d’échéance de règlement, RTE met en demeure le GRD par courrier recommandé avec avis de réception de régler ces sommes sous trois semaines.
· Si après mise en demeure, le GRD ne s’est pas acquitté du règlement des sommes dues auprès de RTE dans le délai imparti, RTE suspend l’instruction du raccordement et n’est plus tenu de respecter le Délai de Raccordement prévu dans la Convention de Raccordement. RTE informe le GRD par courrier recommandé avec avis de réception que l’instruction du raccordement est suspendue et lui adresse une nouvelle mise en demeure de procéder au règlement sous trois semaines en lui rappelant les conséquences du non paiement des sommes dues (suspension de l’instruction, exonération pour RTE de respecter le Délai de Raccordement et pouvant conduire à la caducité de la Convention de Raccordement si les sommes dues ne sont pas réglées sous trois semaines).
· Si, à l’issue de cette mise en demeure, le GRD ne s’est toujours pas acquitté du règlement des sommes dues auprès de RTE, RTE considèrera qu’il y a rupture unilatérale de la Convention de Raccordement de la part du GRD qui n’a pas respecté ses obligations. Dans ces conditions, la Convention de Raccordement sera réputée caduque, RTE mettra fin à l’instruction du raccordement.

[bookmark: _Toc348978829][bookmark: _Toc388264902][bookmark: _Toc422233081]Commandes anticipées
Dans le cas où le GRD s’est engagé, dans le cadre de l’Article 7.7 des CG de la PTF, à prendre en charge les coûts de commandes anticipées, les montants des commandes anticipées sont rappelés dans les « Conditions Particulières- Réalisation et financement des Ouvrages de Raccordement ».


[bookmark: _Toc121308694][bookmark: _Toc348978830][bookmark: _Toc479942980] - Autres dispositions
[bookmark: _Toc479942981][bookmark: _Toc101081134]Conformité aux exigences de RTE
La Mise en Service du Raccordement est subordonnée à la réception par RTE des attestations du GRD qui stipulentcertifiant que le Poste a été réalisé en conformité avec les exigences de RTE exprimées dans les cahiers des charges précités.
Le cas échéant, la Mise en Service du Raccordement est également subordonnée à la validation par RTE des essais de mise en service définis dans les Conditions Particulières de la Convention de Raccordement.
[bookmark: _Toc479942982]CART et Convention d’Exploitation et de Conduite
La Mise en Service du Raccordement est subordonnée à la signature d’un CART et des Conventions d’Exploitation et de Conduite. Les Conventions d’Exploitation et de Conduite pourront faire l’objet d’un seul et même contrat.



[bookmark: _Toc361236487][bookmark: _Toc338921077][bookmark: _Toc479942983][bookmark: _Toc255821739][bookmark: _Toc274840375]Modifications du modele de Convention de Raccordement
8.3.1 Modification du modèle de Convention de Raccordement
Lorsque les Conditions Générales du modèle de Convention de raccordement ont fait l’objet de modifications approuvées par la Commission de régulation de l’énergie, RTE notifie au GRD les modifications qui sont apportées aux Conditions Générales. Les Conditions Générales modifiées se substituent de plein droit aux Conditions Générales en cours.  	Comment by Auteur: Cette disposition n’est pas acceptable. Une convention comprend les CP et CG à la date de signature.

En cas d’évolution des CG, RTE ou le GRD peuvent proposer l’application des CG par avenant (il faut que les deux parties soient d’accord).	Comment by Auteur: Cela ne vaut que pour les futurs postes. Principe d’équité évoqué par la CRE en GT. Pas obligatoire pour les anciens. Les CP subsistent. 	Comment by Auteur: Le mode de notification, la date d’effet sont  à préciser. 	Comment by Auteur: Processus similaire à la mise à jour des CG des CART (courrier de notification). 
8-3-2 Entrée en vigueur de nouvelles dispositions législatives ou réglementaires
Dès l’entrée en vigueur de nouveaux textes législatifs ou réglementaires en relation avec l’objet de la	Comment by Auteur: Pour de nouvelles dispositions législatives ou réglementaires d’ordre public. 	Comment by Auteur: Implicite. 	Comment by Auteur: A condition que les nouvelles dispositions législatives ou réglementaires soient applicables aux ouvrages (pas d’effet rétroactif).	Comment by Auteur: C’est explicite : « en relation avec l’objet de la Convention ».
Convention de Raccordement, et en tant que de besoin, les Parties s’engagent à modifier la Convention de
Raccordement, afin de la rendre conforme aux nouvelles règles en vigueur.
Si les nouvelles dispositions législatives ou réglementaires nécessitent une modification du modèle de
Convention de Raccordement, il est alors fait application de l’article 8.3.1.

[bookmark: _Toc429402627][bookmark: _Toc479942984]Entrée en vigueur et durée de validité 
La Convention de Raccordement prend effet à la date la plus tardive de signature par les Parties des Conditions Particulières concernées. Elle est conclue pour une durée indéterminée sauf résiliation (cf Article 8-6).
Dans le cas où le Poste n’est pas mis en service deux ans après la Mise à Disposition des Ouvrages de Raccordement, la Convention de Raccordement est caduque sauf dans les cas où un délai plus long a été justifié par le GRD. 
Ce délai fait l’objet d’un avenant à la Convention de Raccordement.
[bookmark: _Toc429402629][bookmark: _Toc429402630][bookmark: _Toc348978834][bookmark: _Toc479942985]Suspension du projet en cas de recours
Dans le cas où le projet  fait l’objet d’un recours contentieux, l’instruction du raccordement du Poste du GRD peut être suspendue.
[bookmark: _Ref177792210]Dans ce cas, un avenant à la Convention de Raccordement est établi pour préciser les conditions de la suspension en termes notamment de révision du Délai de Raccordement, de recalage des coûts et de révision de l’échéancier de paiement. Dans le cadre de cet avenant, le GRD devra régler à RTE l’intégralité des prestations déjà effectuées par ou pour le compte de RTE et des engagements financiers non remboursables contractés par RTE sur justificatifs.	Comment by Auteur: Si le recours n’est pas lié à un manquement de RTE	Comment by Auteur: Cas de contentieux causés par un manquement de RTE inexistant a priori. Sera traité par dérogation le cas échéant.
[bookmark: _Ref348533706][bookmark: _Toc348978835][bookmark: _Toc479942986]Rétractation et résiliation
Jusqu’à la Mise en Service du Raccordement, le GRD peut à tout moment renoncer au raccordement de son Poste et résilier la Convention de Raccordement par l’envoi à RTE d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Indépendamment du CART et sans préjudice de dommages et intérêts, cette Convention peut être résiliée de plein droit et sans indemnité, en cas de non-respect par l’une des Parties de ses obligations. Après application de l’article 8-10, Lla résiliation prend effet trois mois après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuseactant de l’échec des négociations. Toutefois, ce délai peut être réduit par la mise en demeure, en fonction de la nature de l’inexécution, notamment en cas d’atteinte à la sécurité des personnes et des biens. Dans cette hypothèse, le délai est indiqué dans la mise en demeure qui est adressée par télécopie et confirmée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En cas de résiliation, et sans préjudice de dommages et intérêts en cas de faute, le GRD doit régler l’intégralité des prestations effectuées par ou pour le compte de RTE et des engagements financiers non remboursables contractés par RTE, ainsi que les prestations rendues nécessaires du fait de la résiliation (dépose éventuelle des Oouvrages de Rraccordement par exemple). 
Toutefois, si le montant des sommes dues par le GRD est inférieur aux sommes déjà versées, RTE rembourse le solde entre ces deux montants au GRD dans un délai de deux mois à compter de la réception de la lettre de renonciation du GRD. Si ce montant est supérieur aux sommes déjà versées, le GRD est redevable de la différence entre les deux montants. 
En cas de résiliation, il est procédé à la déconnexion suspension de l’accès au réseau du Poste selon les modalités du CART.
[bookmark: _Toc348978836][bookmark: _Toc479942987]Cession
La Convention de raccordement peut être librement cédée par le GRD à un tiers, pour le Poste tel qu’il est défini dans la présente Convention de Rraccordement sous réserve que le GRD :
1. S’engage à faire part au tiers du contenu de la Convention de Rraccordement, notamment des droits et obligations qui y sont attachés ;
1. Informe préalablement RTE de ladite cession par lettre recommandée avec accusé de réception. 
[bookmark: _Toc101081138][bookmark: _Toc348978837][bookmark: _Toc479942988]Assurances 
RTE et le GRD souscrivent respectivement auprès de compagnies d'assurances notoirement solvables, une assurance responsabilité civile couvrant tous les dommages susceptibles de survenir du fait ou à l'occasion de l'exécution des travaux de raccordement ou imputables au fonctionnement de leurs installations respectives.

Au moment de la signature de la Convention de Raccordement, à la demande de l’une des Parties, l’autre Partie transmet une attestation d’assurance précisant la nature et les montants garantis. Par la suite, à la demande de l’une des Parties, l’autre Partie lui adresse, par tout moyen, l’attestation d'assurance correspondante, datant de moins de 2 mois, qui doit mentionner notamment les faits générateurs et les montants garantis.

Les Parties se transmettent tout avenant modifiant de manière significative leur police.
[bookmark: _Ref94611328][bookmark: _Toc101081139][bookmark: _Toc348978838][bookmark: _Toc479942989]Confidentialité 
[bookmark: _Toc101081140][bookmark: _Toc348978839][bookmark: _Toc479942990]Nature des informations confidentielles
En application de l’article L 111-72 du code de l’énergie, RTE doit préserver la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination imposées par la loi et dont la liste et les conditions sont fixées par les articles R.111-26 et suivants du Code de l’énergie.
Pour les informations non visées par ces dispositions, chaque Partie détermine, par tout moyen à sa convenance, les informations, de tout type et sur tout support, qu’elle considère comme confidentielles et en informe l’autre Partie.
[bookmark: _Toc101081141][bookmark: _Toc348978840][bookmark: _Toc479942991]Contenu de l’obligation de confidentialité
Pour les informations confidentielles visées par les articles précités et conformément au deuxième alinéa de l’article R.111-27 du Code de l’énergie, le GRD autorise RTE à communiquer à des tiers (par exemple à une entreprise intervenant dans le cadre des procédures administratives ou chargée d’exécuter pour le compte de RTE des études pour le raccordement…) ces informations confidentielles si cette communication est nécessaire à l’exécution de la présente Convention.
Pour les informations confidentielles non visées par les articles précités, RTE et le GRD s’autorisent à communiquer à des tiers ces informations confidentielles si cette communication est nécessaire à l’exécution de la présente Convention.
RTE et le GRD s’engagent à ce que les tiers, destinataires d’informations confidentielles dans les conditions ci-dessus, prennent les mêmes engagements de confidentialité que ceux définis au présent article. A ce titre, la Partie destinataire d’une information confidentielle s'engage à prendre, vis-à-vis de ses salariés, des sous-traitants et de toute personne physique ou morale qu'elle mandate pour participer à l'exécution de la présente Convention, toutes les mesures utiles, notamment contractuelles, pour faire respecter par ceux-ci la confidentialité des informations dont ils pourraient avoir connaissance. Elle prend, en outre, toutes les dispositions utiles pour assurer la protection physique de ces informations, y compris lors de l'archivage de celles-ci.
Chaque Partie notifie par écrit, dans les plus brefs délais, à l’autre Partie toute violation ou présomption de violation des obligations découlant du présent article.
Les obligations résultant du présent article ne s’appliquent pas, en cas de divulgation d’une information confidentielle :
1. si la Partie qui en est à l’origine apporte la preuve que cette information était déjà accessible au public ou a été reçue ou obtenue par elle, licitement, sans violation des dispositions du présent article ;
1. dans les cas visés par les articles R.111-26 et suivants du Code de l’énergie relatifs aux informations confidentielles détenues par RTE ;
1. dans le cadre de l’application de dispositions législatives ou réglementaires (procédures administratives de construction des Ouvrages de Raccordement notamment) ;
1. dans le cadre d’une procédure contentieuse impliquant le GRD et RTE.
[bookmark: _Toc101081142][bookmark: _Toc348978841][bookmark: _Toc479942992]Durée de l’obligation de confidentialité
RTE et le GRD s’engagent à respecter le présent engagement de confidentialité pendant une durée de cinq [5] ans après l’expiration de la Convention de Raccordement.
[bookmark: _Toc348978842][bookmark: _Toc479942993]Contestations 
En cas de contestation relative à l’interprétation ou l’exécution de la Convention de Raccordement, les Parties se rencontrent en vue de rechercher une solution amiable.
A cet effet, la Partie demanderesse adresse à l’autre Partie une demande précisant :
1. la référence de la Convention de Raccordement (titre et date de signature) ;
1. l’objet de la contestation ;
1. la proposition d’une rencontre en vue de régler à l’amiable le litige.
Les Parties conviennent expressément que le défaut d’accord, à l’issue d’un délai de trente jours calendaires à compter de la Notification du différend ou de tout autre délai convenu entre les Parties, vaut échec desdites négociations.
Conformément à l'article L.134-19 du Code de l’énergie, en cas de différend entre RTE et le GRD lié à l'accès au RPT ou à son utilisation, notamment en cas de refus d'accès ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution du présent Contrat, le Comité de règlement des différends et des sanctions (CoRDIS) de la Commission de régulation de l'énergie peut être saisi par l'une ou l'autre des Parties.
Les litiges portés devant une juridiction sont soumis au Tribunal de commerce de Paris.

[bookmark: _Toc500760508][bookmark: _Toc18399611][bookmark: _Toc354054917][bookmark: _Toc372807142][bookmark: _Toc374628223][bookmark: _Toc479942994]Frais de timbre et d’enregistrementt
La présente Convention de Raccordement est dispensée des frais de timbre et d’enregistrement. Les droits éventuels d’enregistrement et de timbre seront à la charge de celle des Parties qui aura motivé leur perception.

[bookmark: _Toc422233084]Missions de Maitrise d’œuvre sur des ouvrages
Une Partie a pu confier à l’autre Partie la réalisation totale ou partielle de ses actifs, dans le respect des règles en vigueur notamment de la DTR. Auquel cas, les « Conditions Particulières-Réalisation et financement des Ouvrages de Raccordement » mentionnent l’existence de cette mission dont les modalités détaillées, techniques et financières, sont précisées dans une convention.
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