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[bookmark: _Ref478053423][bookmark: _Toc530757515][bookmark: _Toc25047449]Dispositions générales
[bookmark: _Toc530757516][bookmark: _Toc25047450]Objet du document
Ce document est destiné aux utilisateurs de l’application de Transmission des Offres et des Programmes (TOPASE). Ce système est mis en œuvre pour que RTE réceptionne l’ensemble des offres d’ajustement (spécifiques et standard), des contraintes techniques et des programmes d’appel, il est donc destiné à l’ensemble des acteurs d’ajustement et responsables de programmation. 
Dans un premier temps, cette application permettra uniquement de recevoir les offres  standard RR et les programmes d’appel. Les contraintes techniques et les offres d’ajustement spécifiques seront réceptionnées comme aujourd’hui par l’application SYGA.
Le présent document est partie intégrante des Règles SI et permet de :
· définir le processus de transmission des offres d’ajustement de RR associé à l’application TOPASE ;
· présenter les modalités techniques à mettre œuvre pour utiliser l’application TOPASE.
[bookmark: _Toc530757517][bookmark: _Toc25047451]Documents de référence
Le tableau ci-dessous liste les documents de référence cités dans le présent guide :

	N°
	Titre du document
	Source

	[1]
	Annexe SI Générale
	http://clients.rte-france.com/lang/fr/visiteurs/accueil/portail.jsp 

	[2]
	Manuel Utilisateur Certificat Logiciel PKI 
	http://clients.rte-france.com/lang/fr/visiteurs/accueil/portail.jsp 

	[3]
	ReserveBidDocument ENTSOE
	iec62325-451-7-reservebiddocument_v7_1

	[4]
	Code list ENTSOE
	https://clients.rte-france.com/lang/fr/clients_traders_fournisseurs/services_clients/terre.jsp

	[5]
	TERRE Implementation Guide ENTSOE 
	Terre IG Draft H 2017-03-06 clean

	[6]
	Acknowledgement document ENTSOE
	iec62325-451-1-acknowledgement_v8_0.xsd

	[7]
	Introduction aux IHM TOPASE
	http://clients.rte-france.com/lang/fr/visiteurs/accueil/portail.jsp 



[bookmark: _Toc530757518]Le présent guide d'implémentation fait référence en cas de contradiction avec ces documents de référence.
[bookmark: _Toc25047452]Evolution des spécifications techniques
Chacune des spécifications techniques du présent guide d’implémentation peut être révisée à l’initiative de RTE. Sauf mention contraire concernant les délais, ces révisions sont Notifiées aux Utilisateurs au moins six (6) mois avant leur mise en service opérationnelle.
[bookmark: _Toc453677772][bookmark: _Ref485311109][bookmark: _Ref485311112][bookmark: _Toc530757519][bookmark: _Toc25047453]Accès au SI de RTE
Les conditions générales d’accès générales au SI de RTE sont définies par les règles d’accès au système d’information et d’utilisation des applications de RTE.
(http://clients.rte-france.com/lang/fr/visiteurs/accueil/portail.jsp).
[bookmark: _Toc453150688][bookmark: _Toc453677773][bookmark: _Toc530757520][bookmark: _Toc25047454]Application TOPASE
Les demandes d’accès aux applications génériques s’effectuent à l’aide d’un formulaire. (https://clients.rte-france.com/secure/fr/visiteurs/accueil/portail_adhesion.jsp).
[bookmark: _Toc453677774][bookmark: _Toc530757521][bookmark: _Toc25047455]Prérequis
Pour avoir accès à l’application TOPASE, les Acteurs d’Ajustement ou Responsables de Programmation doivent :
· avoir un certificat PKI valide et rattaché à l’application TOPASE ;
· avoir un accord de participation en qualité de AA ou de RP en cours de validité.
Un certificat PKI sera nécessaire pour les tests et un autre certificat sera nécessaire pour la  production
[bookmark: _Ref398136468][bookmark: _Toc530757522][bookmark: _Toc25047456]Obtention du certificat PKI
Afin de pouvoir utiliser l’interface IHM Web de l’application TOPASE, un Acteur d’Ajustement ou un Responsable de Programmation doit réaliser une demande auprès de son CRC (Chargé de Relation Clientèle). 
A l’issue de cette demande, une clé électronique de connexion au SI de RTE (certificat PKI), est fournie à l’Acteur d’Ajustement ou au Responsable de Programmation. Cette clé doit être mise en place selon les modalités décrites dans le document de référence [2].
[bookmark: _Toc530757523][bookmark: _Toc25047457]Connexion à l’IHM Web
L’interface IHM Web de l’application TOPASE est accessible avec un navigateur Web, avec une clé électronique de connexion au SI de RTE (cf. §), à l’URL[footnoteRef:2] suivante : [2:  L’URL varie selon le type d’accès au SI de RTE choisi. Ces URL sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées par RTE.] 


	Solution d’accès au SI de RTE (cf. § 2 ci-dessus)
	Type d’accès
	Url de connexion

	Plateforme de test TOPASE[footnoteRef:3] [3:  Cette plateforme est mise à disposition des clients souhaitant réaliser des tests. Un certificat PKI dédié à cette plateforme est à demander par le client auprès de son chargé de relation clientèle.] 

	Internet
	https://secure-apps-dev.iservices.rte-france.com/topase-web/


L’IHM Web de l’application TOPASE est de type « client léger ». Plus précisément, les pages Web sont visualisables avec le navigateur Microsoft Internet Explorer (IE 11) sans plug-in additionnel. RTE ne s’engage que sur le fonctionnement avec ce navigateur. 
Les écrans et principales fonctionnalités de l’IHM Web TOPASE sont décrits dans le document de référence [7].
[bookmark: _Toc530757524][bookmark: _Toc25047458][bookmark: _Ref482713741][bookmark: _Ref482713744]Architecture de l’application TOPASE
[image: ]Le schéma ci-dessous présente l’architecture d’ensemble de l’application TOPASE :

[bookmark: _Toc530757525][bookmark: _Toc25047459]Les solutions d’interfaçage
Pour un Acteur d’Ajustement, il existe deux solutions d’interfaçage avec l’application TOPASE, à savoir :

Une interface dénommée « IHM Web » :
Techniquement, l'interface est l'accès à un site Web de RTE. L’Acteur d’Ajustement ou le Responsable de Programmation peuvent y réaliser les opérations suivantes : 
· Dépôt d’un document d’offres 
· Dépôt d’un document de PA
· Consulter le journal des échanges avec RTE
· Consulter le statut d’une ou plusieurs offres
· Consulter les PA déclarés et les PA retenus

Les détails pour la mise en œuvre sont présentés aux chapitres 4.2 ci-dessous.
	
Une interface « Machine to Machine » (M2M) :
Cette interface peut être mise en œuvre par l’ensemble des Acteurs d’Ajustement et Responsables de Programmation.
Cette interface est techniquement constituée :
· d’un service permettant aux Acteurs d’Ajustement et Responsables de Programmation d’envoyer un document d’offres ou de PA
· d’un service permettant de consulter le statut d’une ou plusieurs offres 
· d’un service permettant de consulter le statut d’une ou plusieurs PA

Les détails de mise en œuvre de cette interface sont présentés aux chapitres 4.3 et 5.4 ci-après.
Le tableau ci-dessous présente une vue synthétique des fonctionnalités disponibles selon l’interface :

	Fonctionnalités pour les Acteurs d’Ajustement et Responsables de Programmation
	Par API
	Chargement d’un document par IHM
	Consultation IHM

	Transmettre des offres standard TERRE
	X
	X
	

	Modifier une offre standard TERRE
	X
	X
	

	Annuler une offre standard TERRE
	X
	X
	

	Obtenir la liste et le statut des offres standard TERRE
	X
	X
	X

	Obtenir le détail d’une offre standard TERRE
	x
	x
	X

	Transmettre un Programme d’Appel
	x
	x
	X

	Consulter l’accusé de réception d’un programme d’appel
	x
	
	X

	Consulter le programme d’appel retenu par RTE
	x
	
	


[bookmark: _Toc530757526][bookmark: _Toc25047460]Les solutions d’accès au SI de RTE
L’application TOPASE est accessible par le biais du Front Office de RTE. Le Front Office de RTE est l’ensemble des moyens informatiques mis à disposition par RTE, permettant l’accès à son SI et aux Applications.



[bookmark: _Toc530757527][bookmark: _Toc25047461]Transmission des offres standard de RR par les Acteurs d’Ajustement à RTE
[bookmark: _Toc530757528][bookmark: _Toc25047462]Processus de transmission
Dans un premier temps, un seul type d’offres sera soumis par les Acteurs d’Ajustement à RTE via l’application TOPASE : les documents d’offres standard de RR, à destination de la plateforme européenne TERRE.
Document ENTSOE pour les Offres standard de RR
Le document d’offres standard de RR soumis est au format xml et devra respecter le formalisme ENTSOE suivant :

	Reserve bid document
	iec62325-451-7-reservebiddocument_v7_1.xsd



Les offres standard de RR pour une heure d’application donnée seront transmises de manière agrégée (document multi-offres). Chaque offre standard de RR est exprimée sur 4 pas quarts d’heure.
Un Acteur d’Ajustement transmettra donc à RTE un seul document par heure d’application H de la journée J, comprenant l’ensemble de ses offres (sur l’ensemble de son périmètre d’ajustement), soit au total, 24 documents pour une journée d’application J. 

Un document d’offre vaut pour une heure d’application.
Ce document regroupe toutes les offres de l’heure d’application.
Chacune des offres est constituée de quatre pas quart horaires.

[image: ]Le schéma ci-dessous donne une vision schématique de la structure du document d’offre :
Le tableau ci-dessous donne les détails des champs constituant le document :

	ReserveBid_MarketDocument
	 Données
	Obligatoire / Optionnel

	mRID
	RR_AAAAMMJJ_HHMM_HHMM_ Acteur
AAAAMMJJ : Jour de livraison
HHMM : heure de début et de fin de livraison
Acteur : nom court de l’acteur attribué par RTE
	Obligatoire

	revisionNumber
	Numéro de version du doc, entier
1 pour la première transmission (à incrémenter de 1 à chaque envoi pour la même heure de livraison)
	Obligatoire

	type
	A37 (Signification ENTSOE : reserve bid document)
	Obligatoire

	process.processType
	A46 (Signification ENTSOE : Replacement Reserve - RR)
	Obligatoire

	sender_MarketParticipant.mRID
	Code EIC de l’acteur émetteur
Coding Scheme = A01 (code EIC)
	Obligatoire

	sender_MarketParticipant.marketRole.type
	A27 (Signification ENTSOE : resource provider)
	Obligatoire

	receiver_MarketParticipant.mRID
	10XFR-RTE------Q
	Obligatoire

	receiver_MarketParticipant.marketRole.type
	A04 (Signification ENTSOE : System Operator)
	Obligatoire

	createdDateTime
	"YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ"
(Date et heure de création du document en ISO 8601 UTC format)
	Obligatoire

	reserveBid_Period.timeInterval
	"YYYY-MM-DDTHH:MMZ/YYYY-MM-DDTHH:MMZ"
(date de début et date de fin de la période de validité de l'offre. Doit être d'1h. En heure UTC)
	Obligatoire

	domain.mRID
	EIC France (10YFR-RTE------C)
Coding Scheme = A01 (code EIC)
	Obligatoire

	subject_MarketParticipant.mRID
	Code EIC de l’acteur émetteur
Coding Scheme = A01 (code EIC)
	Obligatoire

	subject_MarketParticipant.marketRole.type
	A27 (Signification ENTSOE : resource provider)
	Obligatoire

	

	
	

	BidTimeSeries
	
	Mandatory / conditional

	mRID
	RR_AAMMJJ_HHMM-HHMM_EDA_RéferenceOffre
AAMMJJ : Jour de livraison (UTC)
HHMM : heure de début et de fin de livraison (UTC)
RéférenceOffre : code du Support d’Offre (EDA)
Num : numéro à 6 chiffres
Ex : RR_170428_0800_0900_SO1_000011
	Obligatoire

	auction.mRID
	AUCTION_RR
	Obligatoire

	businessType
	B74 (Signification ENTSOE : offre)
	Obligatoire

	acquiring_Domain.mRID
	EIC France (10YFR-RTE------C)
Coding Scheme = A01 (code EIC)
	Obligatoire

	connecting_Domain.mRID
	EIC France (10YFR-RTE------C)
Coding Scheme = A01 (code EIC)
	Obligatoire

	provider_MarketParticipant.mRID
	Acteur d’ajustement
	Obligatoire

	quantity_Measure_Unit.name
	MAW
	Obligatoire

	currency_Unit.name
	EUR
	Obligatoire

	price_Measure_Unit.name
	MWH
	Obligatoire

	divisible
	A01 si divisible
A02 si non divisible
	Obligatoire

	linkedBidsIdentification
	{nom_acteur}_{date}_{HH_début}00{HH_fin}00_{XXXXX} 
	Optionnel

	exclusiveBidsIdentification
	{nom_acteur}_{date}_{HH_début}00{HH_fin}00_{XXXXX} 
	Optionnel

	blockBid
	A01 = Bloc non divisible
A02 = Bloc divisible
	Optionnel
Non utilisé par RTE

	registeredResource.mRID
	Code EDA (8 caractères max)
	Obligatoire

	flowDirection.direction
	A01 : si à la hausse
A02 : si à la baisse
	Obligatoire

	stepIncrementQuantity
	Obligatoire si Divisible = A01
	Optionnel


NEW

	Period
	 
	Mandatory / conditional

	timeInterval
	"YYYY-MM-DDTHH:MMZ/YYYY-MM-DDTHH:MMZ"
(date de début et date de fin de la période de validité de l'offre. Doit être d'1h. Sera redondant avec le reserveBid_Period.timeInterval dans le cas des offres TERRE)
	Obligatoire

	resolution
	PT15M
	Obligatoire



	Point
	 
	

	position
	1, 2, 3 ou 4 selon le 1/4h concerné
	Obligatoire

	quantity.quantity
	Quantité maximum
	Obligatoire

	minimum_Quantity.quantity
	Quantité minimum à indiquer si divisible (obligatoire si divisible = A01)
	Optionnel

	price.amount
	Prix
	Obligatoire



	MBA Domain
	 
	

	
	Non utilisé par RTE
	Optionnel



Vous trouverez des exemples de document d’offre ici. 
Convention 
Constitution des identifiants de document (mRID de document) 
Un document d’offres est identifié par un identifiant unique, le mRID de document, qui est un champ du document XML.

Chacune des offres est également identifiée par un mRID d’offre unique. Les mRID de document et d’offre sont limités à 35 caractères et doivent respecter un formalisme précis. Le mRID du document doit être constitué de la façon suivante :

RR_{date d’application}_{heure d’application début_heure d’application fin}_{ID acteur}

Avec :
· Préfixe RR_
· Date d’application au format YYYYMMDD
· Heure d’application début et fin au format hhmm_hhmm 
· ID Acteur : nom de l’Acteur d’Ajustement (nom court, attribué par RTE)

NB : le mRID de document est un champ du document XML ; il ne s’agit pas du nom de fichier. Aucun formalisme n’est imposé concernant le nom de fichier, celui-ci n’étant pas exploité par RTE. RTE exploite uniquement le contenu XML.
Constitution des identifiants d’offre (mRID d’offre)
Le mRID d’offres doit être constitué de la façon suivante :
RR_{date d’application}_{heure d’application début-heure d’application fin}_{Code EDA}_{REF offre acteur}

Avec :
· Préfixe RR_
· Date d’application au format YYMMDD
· Heure d’application début et fin au format hhmm-hhmm 
· Code EDA (8 caractères maximum) 
· Ref offre acteur : référence laissée libre à l’Acteur d’Ajustement, 6 caractères alphanumériques au maximum 

Le respect de ce formalisme fera l’objet de contrôles par RTE (c.f. §4.1.6.2 ci-dessous et §4.1.6.4 ci-dessous). Le non-respect de ce formalisme donnera lieu à un refus des offres par RTE.

Nota bene : 
Pour l’envoi des offres portant sur l’heure de livraison 23h-minuit (UTC), le mRID doit être constitué de la façon suivante (exemple pour la dernière heure de la journée du 31/08/2017) :
mRID de document : RR_20170831_2300_0000_<Id ACTEUR>
mRID d’offre : RR_170831_2300_0000_<Code EDA>_<Ref Acteur>
Périodes de livraison :
		<start>2017-08-31T23:00Z</start>
		<end>2017-09-01T00:00Z</end>
Convention pour les liens de liaisons et d’exclusivitéNEW

Les valeurs des balises des offres liées (<linkedBidsIdentification>) et exclusives (<exclusiveBidsIdentification>) doivent lorsqu’elles existent respecter la nomenclature suivante : 
{nom_acteur}_{date}_{HH_début}00-{HH_fin}00_{XXXXX} avec :
· {nom_acteur} : le nom de l’acteur sur 10 caractères maximum et en masjuscules (vérification de la cohérence du nom de l’acteur avec l’acteur connecté)
· Exemple : EDF, ENGIEHYDRO, TRAILSTONE, …
· {date} : la même date que celle du document sur 6 caractères numériques avec le format suivant AAMMJJ
· Exemple : 190911 pour le 11 septembre 2019
· {HH_début} : heure de début d’application de l’offre sur 2 caractères numériques
· {HH_fin} : heure de fin d’application de l’offre sur 2 caractères numériques (HH_fin = HH_début + 1)
· {XXXXX} : une suite libre de 5 caractères alphanumériques

Exemple 1 : EDF_190911_1000-1100_12345
Exemple 2 : ENGIEHYDRO_190911_1000-1100_12345
Délais de transmission
Une transmission anticipée des offres est autorisée à partir de J-7.

Le document pour une heure d’application [H-H+1] est attendu à l’heure de guichet TERRE dénommée HG-TERRE au plus tard, située X minutes avant l’heure H.

Au démarrage de TERRE, X = 60 minutes. Le document concernant l’heure d’application 15-16h est attendu par RTE à 14h au plus tard.
[bookmark: _Ref481080122][bookmark: _Ref481080126]Mise à jour des offres
[image: ]Chaque document nouvellement reçu pour une heure d’application donnée vient remplacer le document précédemment reçu pour cette même heure d’application. Les mises à jour sont gérées selon un mode d’annule et remplace, et non par delta. Une offre qui n’est pas présente dans une version de document entraîne son annulation en base de données.

[bookmark: _Ref481080148]Traçabilité des mises à jour
Le mode de mise à jour des offres retenu fait que les modifications d’offre avant guichet ne sont pas stockées en base. Les offres ne portent pas de numéros de version, le numéro de version est uniquement porté par le document. 
Les offres stockées en base sont celles qui sont présentes dans la dernière version de document reçue. Ces offres annulent et remplacent les offres contenues dans la précédente version de document : les valeurs de puissance et de prix sont ‘écrasées’ en base par les nouvelles valeurs.
Seul l’historique des changements de statut et d’état des offres est tracé : cela permet de suivre l’offre tout au long de son cycle de vie (c.f. §4.1.7 ci-dessous)
Les différentes étapes du processus de dépôt d’offre
[image: ]Le schéma ci-dessous illustre processus de dépôt d’offre via l’application TOPASE. Ces étapes seront décrites dans les paragraphes ci-après.
Etape 1 : Dépôt du document d’offres
L’Acteur d’Ajustement soumet le document d’offres via l’interface TOPASE (IHM ou API). L’Acteur d’Ajustement peut changer de mode de communication (IHM ou API) s’il le souhaite au fil du temps.

TOPASE répond dès la réception du document que celui-ci est bien pris en compte (réponse synchrone). La réponse contient body XML qui comporte les informations suivantes : 
· La date de référence qui permettra de tracer quand le document a été reçu dans le SI de RTE (et qui correspond à la date de création du ticket)
· Un statut ‘PENDING’ (indiquant que le traitement est en cours)
· Un identifiant de ticket avec lequel l’Acteur d’Ajustement pourra ensuite venir interroger TOPASE pour obtenir de l’information sur le traitement de ce document, via une API de type get/submission/status.

Exemple : 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<Submission_Ticket>
    <creationDate>2018-01-31T15:48:19Z</creationDate>
    <status>PENDING</status>
    <ticketNumber>1517413699153</ticketNumber>
</Submission_Ticket>
[bookmark: _Ref481143865][bookmark: _Ref482716767][bookmark: _Ref482716821][bookmark: _Ref482716828]Etape 2 et 4 : Interrogation via get/submission/status
RTE met à disposition de l’acteur d’ajustement une API ‘get/submission/status’ pour consulter l’état d’avancement du traitement d’un document.

L’acteur passe en paramètre de la requête l’identifiant de ticket qui lui a été communiqué dans la réponse synchrone (étape 1)

Cette API get/submission/status renverra à l’Acteur d’Ajustement un body XML contenant les informations suivantes : 
· La date de de génération de la réponse
· Etat des traitements : 
· ‘pending’ tant que les traitements sur le document concerné et son contenu sont en cours 
·  ‘done’ quand ces traitements sont terminés

Exemple : 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<Acknowledgement_Status>
    <createdDateTime>2018-01-31T15:48Z</createdDateTime>
    <status>DONE</status>
    <ticketNumber>1517413699153</ticketNumber>
</Acknowledgement_Status>
[bookmark: _Ref497135444][bookmark: _Ref496709492]Etape 3.1 : Contrôle du document 
Les contrôles suivants sont effectués par TOPASE sur le document au moment du dépôt :
· Contrôles syntaxiques : document non vide, en-tête, indentations, balises correctes, conformité syntaxique de tous les champs
· Contrôles fonctionnels simples : 
· Validité des données d’en tête : le document envoyé correspond bien à un document d’offres TERRE
	Champ
	Valeur attendue

	Type
	A37

	Process.processtype
	A46

	sender_MarketParticipant.marketRole.type
	A27

	receiver_MarketParticipant.mRID
	10XFR-RTE------Q

	receiver_MarketParticipant.marketRole.type
	A04

	domain.mRID
	10YFR-RTE------C

	subject_MarketParticipant.mRID
	10XFR-RTE------Q

	subject_MarketParticipant.marketRole.type
	A04



· Homogénéité entre l’acteur émetteur du document et l’acteur concerné dans le document
· Vérification que l’acteur possède un accord de participation en qualité d’Acteur d’Ajustement en vigueur
· Respect du délai de transmission : au plus tôt 7 jours à l’avance, au plus tard à l’heure du guichet TERRE HG-TERRE située X minutes avant l’heure d’application [H ; H+1]. 

	La période "YYYY-MM-DDTHH:MMZ/YYYY-MM-DDTHH:MMZ"  indiquée dans le champ reserveBid_Period.timeInterval :
· doit être d’une heure
· doit être comprise entre J et J+7 ou J est la date courante
· L’heure de début de période doit être supérieure à HG-TERRE + X
· Où HG-TERRE  est la prochaine heure de guiche
· Et X est le délai de neutralisation des offres standard de RR (paramétrable)


· Vérification de la bonne constitution du mRID du document :

	Le mRID du document d’offre doit être constitué de la façon suivante :
RR_{date_livraison}_{heure d’application début}_{heure d’application fin}_{ID acteur}, avec
· Préfixe RR_
· Date d’application au format YYYYMMDD
· Doit être au format YYYYMMDD
· Doit être cohérent avec la date d’application du document (champ reserveBid_Period.timeInterval du document)

· Heure livraison début et fin au format hhmm_hhmm
· Doit être au format hhmm_hhmm 
· Doit être cohérent avec la date d’application du document (champ reserveBid_Period.timeInterval du document)
· Toutes les heures sont UTC

· ID Acteur : nom de l’Acteur d’Ajustement (nom court, attribué par RTE)
· Cohérent avec le nom de l’Acteur d’Ajustement connecté


· Contrôle de l’unicité des mRID de BidTimeSeries : dans un document donné, il ne peut y avoir deux BidTimeSeries avec des mRID identiques
· Une seule Period doit être déclarée par BidTimeSeries (bien que la xsd autorise plusieurs Period par BidTimeSeries). Si plusieurs Period sont déclarées pour une des offres du document, le document est rejeté.
[bookmark: _Ref478052717][bookmark: _Ref478052731][bookmark: _Ref495649454]Etape 3.2 : Contrôle des offres
Une fois le document accepté (i.e. ayant passé les contrôles décrits à l’étape 3.1), les offres sont contrôlées fonctionnellement une à une. A l’issue de ces contrôles, une offre pourra être soit « Prise en compte » (si tous les contrôles sont positifs), soit « Refusée » (si l’un de ces contrôles échoue). Un ACK global sera envoyé à l’Acteur d’Ajustement afin de l’informer sur le statut de chacune des offres du document soumis (c.f. Etape 6)
Les différents contrôles effectués sont les suivants :
1- Contrôle des heures d’application des offres, cohérente avec l’heure d’application au niveau du document : pour chacune des offres présentes dans le document, l’application TOPASE contrôle que la date de début et date de fin de la période de validité de l'offre indiquée dans le champ « timeInterval » de la Period est égal à la date de début et date de fin indiquée dans le champ « reserveBid_Period.timeInterval » du document
2- Contrôle de la validité du Support d’Offre : le support d’offre (EDA) sur lequel repose l’offre doit être déclaré comment appartenant à l’Acteur d’Ajustement et comme valide pour TERRE dans le référentiel GIPSE.NEW

Il est vérifié dans le référentiel GIPSE que l’id du Support d’Offre (indiqué dans le champ registeredResource.mRID du document d’offres) correspond à un support d’offre valide sur la date de livraison de l’offre (date indiquée dans le champ reserveBid_Period.timeInterval), et qu’un RO (Receveur d’Ordre) y est associé.
3- Contrôle des puissances et prix offerts dans chaque pas quart horaire de chaque offre contenue dans un document d’offre 
a. 4 points sont décrits pour chaque offre, avec les 4 positions respectives 1, 2, 3, 4
b. Les puissances offertes sont des entiers, compris entre les limites min et max autorisée (0 et 9999 MW)
c. Les prix offerts sont compris entre : - 10  000 et 10  000NEW

d. Au moins l’un des 4 points comporte une puissance offerte > 0
4- Contrôle de la divisibilité d’une offre : Pour qu'une offre divisible soit acceptée (champ divisible = A01), il faut que pour chacun des 4 points de cette offre
a. Une Pmin soit déclarée (champ minimum_Quantity.quantity)
b. Cette Pmin soit strictement inférieure à Pmax (minimum_Quantity.quantity < quantity.quantity)
· NB : Exception : Le cas ou Pmin = Pmax= pour un ou plusieurs points de l’offre est passant pour une offre divisible si et seulement si Pmin = Pmax = 0. En revanche, il est nécessaire de bien déclarer Pmin et Pmax dans ce cas (même si les 2 sont à 0), sinon l’offre est rejetée. 
c. La cohérence entre le champ divisible et le champ blockbid est également vérifiée :  
· Si divisible = A01 (offre divisible) : le champ blockbid doit être égal à A02 ou vide
· Si divisible = A02 (non divisible) : le champ blockbid doit être égal à A01 ou vide
d. Contrôle de l’absence d’une minimum quantity pour les offres non divisibles :
· Si divisible = A02 (non divisible) : vérifier que pour tous les pas quarts horaires de l’offre Pmin n’est pas renseignée (champ minimum_Quantity.quantity) 
5- Contrôle des liens : NEW

a. L’application TOPASE vérifie que les offres liées ne sont pas exclusives i.e. si, pour deux offres A et B du même document, les valeurs indiquées dans les champs linkedBidIdentification sont identiques, alors les valeurs indiquées dans les champs exclusiveBidIdentification sont différentes
NB : Si le contrôle échoue, toutes les offres liées par le lien linkedBidsIdentification concerné sont refusées (même celles qui n’auraient pas de lien d’exclusivité)
b. Une offre ne peut avoir qu’un seul lien, et donc un seul des deux champs linkedBidsIdentification ou exclusiveBidsIdentification ne peut avoir une valeur. Un contrôle est effectué sur le format du mrid de ce lien.
c. Dans le cas d’offres liées (i.e. plusieurs offres ayant la même valeur dans le champ linkedBidsIdentification) : si l’une des offres est refusée, quelle que soit la cause de ce refus, l’application TOPASE va passer toutes les offres liées à cette offre au statut refusée 
6- Pour chaque offre, l’application TOPASE vérifie que le mRID de l’offre est bien constitué de la façon suivante : RR_{date_livraison}_{heure d’application début}-{heure d’application fin}_{Code EDA}_{REF offre acteur}, avec :
a. Préfixe RR_
b. Date d’application :
i. Doit être au format YYMMDD
ii. Doit être cohérent avec la date d’application de l’offre (champ timeInterval de la period)
c. Heure de début et fin d’application :
i. Doit être au format hhmm-hhmm 
ii. Doit être cohérent avec la date d’application de l’offre (champ timeInterval de la period)
iii. Toutes les heures doivent être en heures UTC
d. Code EDA (8 caractères) 
i. Doit être cohérent avec le champ registeredResource.mRID
e. Ref offre acteur : référence laissée libre à l’Acteur d’Ajustement, 6 caractères alphanumériques au maximum 
[bookmark: _Ref481080244]Etape 5 : Envoi de l’ACK Global
Une fois les contrôles décrits aux paragraphes 4.1.6.3 et 4.1.6.4 réalisés, l’application TOPASE informe l’Acteur d’Ajustement via une réponse ‘done’ à la requête get/submission/status.
L’Acteur d’Ajustement soumet alors une requête de type getOfferStatus afin d’obtenir le résultat des contrôles effectués. Ce résultat sera renvoyé dans le body de la réponse, sous forme d’un Acknowledgement document (ou ACK), respectant le formalisme ENTSOE :

	Acknowledgement document
	iec62325-451-1-acknowledgement_v8_0.xsd



Dans cet ACK, l’Acteur d’Ajustement trouvera les détail des erreurs rencontrées, codifiées selon la code list ENTSOE et accompagnés d’un texte explicitant l’erreur rencontrée :

· Dans le cas où l’un (ou plusieurs) des contrôles au niveau document décrits dans le paragraphe 4.1.6.3 ci-dessus ne passe pas, l’ACK l’informera l’Acteur d’Ajustement des problèmes rencontrés au niveau du document (voir détail des codes erreur au paragraphe 4.1.6.7 ci-dessous)

· Dans le cas où les contrôles au niveau document étaient passants, mais que l’une ou plusieurs des offres contenues dans le document (ou toutes) ne passent pas les contrôles fonctionnels, l’ACK l’informera l’Acteur d’Ajustement des erreurs rencontrées au niveau des offres (voir détail des codes erreur au paragraphe 4.1.6.8 ci-dessous)
· En ce cas, on trouvera la liste des erreurs détectées lors des contrôles fonctionnels sur les offres « refusées ». Les offres valides (« prises en compte ») ne sont pas indiquées dans cet ACK. Vous trouverez des exemples de document d’ACK ici. 
· Si toutes les offres du document sont valides, l’ACK indique simplement le code A01, sans inclure aucun détail sur les offres.
L’ACK pourra également être téléchargé par l’Acteur d’Ajustement via l’IHM TOPASE (sur l’écran Journal des Echanges – JDE)
Détail de l’Acknowledgement document

	Acknowledgement Document
	Données
	Mandatory / Conditional

	mRID
	Identifiant de l’ACK
	M

	createdDateTime
	Date de création de l’ACK, en heure UTC sous la forme YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ
	M

	sender_MarketParticipant.mRID 
	Code EIC de l’émetteur de l’ACK (= Code EIC RTE)
codingScheme=A01
	M

	sender_MarketParticipant.marketRole.type
	Rôle de l’émetteur de l’ACK (A04 – System Operator)
	M

	receiver_MarketParticipant.mRID 
	Code EIC du destinataire de l’ACK
codingScheme=A01
	M

	receiver_MarketParticipant.marketRole.type
	Rôle du destinataire de l’ACK (A27 – Resource Provider)
	O

	received_MarketDocument.mRID
	ReceivingDocument identification
	O

	received_MarketDocument.revisionNumber
	ReceivingDocument Version
	O

	ReceivingDocument Type
	ReceivingDocument Type
	O - pas utilisé par RTE

	ReceivingDocument Payload Name
	ReceivingDocument Payload Name
	O – Pas utilisé par RTE

	received_MarketDocument.createdDateTime
	Date et heure de réception du document en réponse auquel cet ACK est envoyé,  en heure UTC sous la forme YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ
	M

	
	Time Series Rejection
	0..*
	

	
	Senders Times Series Identification
	mRID de l’offre rejetée
	O

	
	Senders Times Series Version
	Numéro de version du document dans lequel se trouvait l’offre rejetée 
	O – pas utilisé par RTE

	
	Interval Error (InError_Period)
	
	

	
	
	timeInterval Start / end
	"YYYY-MM-DDTHH:MMZ/YYYY-MM-DDTHH:MMZ”
Période couverte par l’offre en erreur
	

	
	Reason
	0..*
	O

	
	
	Reason Code
	Code de l’erreur détectée au niveau de l’offre (voir détail dans le guide d’implémentation)
	

	
	
	Reason Text
	Texte explicative de l’erreur détectée au niveau de l’offre (voir détail dans le guide d’implémentation)
	

	
	Interval Error (InError_Period)
	0…*
	Pas utilisé par RTE pour les ACK en réponse au dépôt d’offre

	
	Quantity timeInterval
	"YYYY-MM-DDTHH:MMZ/YYYY-MM-DDTHH:MMZ”
	

	
	Reason
	1..*
	

	
	
	Reason Code
	
	

	
	
	Reason Text
	
	

	
	Reason
	1..*
	

	
	Reason Code
	A01 si tous les contrôles au niveau document sont OK
Code de l’erreur détectée au niveau du document sinon 
	M

	
	Reason Text
	Vide si reason Code = A01
Texte explicatif de l’erreur détectée sinon
	O



[bookmark: _Ref496709397]Liste des codes erreur au niveau document
	Contrôle
	Erreur détectée
	Reason Code ENTSOE + description ENTSOE
	Reason text (FR)
	Reason Text (EN)
Non consultable pour le moment

	Fichier vide ?
	Fichier vide
	B01 (incomplete document)
	Fichier vide 
	Empty file 

	Contrôle syntaxique
	Problème de format de document
	B01 (incomplete document)
	Erreur syntaxique à la ligne <X>
	

	Contrôle des données d’en-tête

	Type <> A37 (reserve bid document)
	A62 (invalid business type)
	Le champ <XX> doit être égal à <XX>
(NB : si  la valeur du champ est hors code list ENTSOE et hors codelist locale, c’est une erreur syntaxique qui sera remontée (code B01). Sinon, si la valeur est dans l’une des codes list mais ne correspond pas à la valeur attendue alors l’outil remontera un code détaillé (A62, A79 etc.)
	Value XX is expected on line <XX>

	
	Process.processtype <> A46
	A79 (Processtype invalid)
	
	

	
	sender_MarketParticipant.marketRole.type <> A27
	A78 (sender identification and/or role invalid)
	
	

	
	receiver_MarketParticipant.mRID <> 10XFR-RTE------Q
	A53 (receiving party incorrect)
	
	

	
	receiver_MarketParticipant.marketRole.type <> A04
	A53 (receiving party incorrect)
	
	

	
	domain.mRID <> 10YFR-RTE------C
	A80 (domain invalid)
	
	

	
	subject_MarketParticipant.mRID <>
10XFR-RTE------Q
	A53 (receiving party incorrect)
	
	

	
	subject_MarketParticipant.marketRole.type <> A04
	A53 (receiving party incorrect)
	
	

	Revision number
	Le revision number du document reçu est égal au dernier révision number en base 
	A51 (message identification or version conflict)
	Le numéro de version de ce document existe déjà en base 
	Revision number already exists 

	Revision number
	Le revision number du document reçu est inférieur au dernier révision number en base 
	A51 (message identification or version conflict)
	Un numéro de version supérieur de ce document existe déjà en base 
	Higher revision number already exists

	Acteur émetteur
	Incohérence entre acteur connecté et acteur indiqué dans le document
	 A78 (Sender identification and / or role invalid)
	 Incohérence entre l’acteur connecté et l’acteur du document 
	Sender indicated in file not consistent with connected user

	Accord de participation
	L’acteur ne possède pas d’accord de participation en vigueur
	A05 (Sender without valid contract)
	L’acteur <nom de l’acteur> n’a pas d’accord de participation en vigueur
	Sender without valid contract

	Délais de transmission
	Document déposé trop tôt ou trop tard
	A57 (Deadline limit exceeded / Gate not open)
	Non-respect des délais de transmission
	Deadline limit exceeded / Gate not open

	Intervalle d’application du document d’une durée différente d’une heure
	La durée d’application du document est différente d’une heure
	A04 (Time interval incorrect)
	L’intervalle d’application doit être d’une durée d’une heure
	Schedule time interval duration should be equal to 1 hour

	Contrôle de la validité du mRID du document
	mRID du document non valide
	A51 (message identification or version conflict)
	mRID du document non valide
	Message identification or version conflict

	Unicité des mRID de BidTimeSeries
	Dans un document donné, il y a  2 BidTimeSeries (ou plus) avec des mRID identiques
	A55 (Time series identification conflict)
	Ligne <XX> : Doublon au niveau des mRID des BidTimeSeries 
	Line <XX> : Duplicate  BidTimeSeries mRID 

	Unicité des period par BidTimeSeries
	Plusieurs Period sont déclarées pour une des offres du document 
	A03 (Message contains errors at the time series level)
	Ligne <XX> : une seule Period autorisée par BidTimeSeries
	Line <XX> : Only one period authorized per BidTimeSeries

	Problème de stockage du document / des offres 
	Impossible de stocker le document ou d’insérer les offres en base
	A94 (document cannot be processed by the system)
	Problème technique au niveau du stockage des données
	Technical issue while recording data

	Contrôle de l’ensemble des offres contenues dans le document
	Toutes les offres contenues dans le document d’offres sont rejetées
	A02
	Toutes les offres sont rejetées 
	


[bookmark: _Ref496709419]Liste des codes erreur au niveau des offresNEW
NEW

	Contrôle
	Contrôle n°
	Erreur détectée
	Reason Code ENTSOE + description ENTSOE
	Reason text (FR)
	Reason Text (EN)
Non consultable pour le moment

	Contrôle de l’heure d’application
	1
	Période d’application de l’offre différente de la période d’application du document
	A81 (matching period invalid)
	Heure d’application incohérente avec l’heure d’application du document
	Offer time interval inconsistent with  document Time Interval

	Contrôle du Support d’Offre (SO)
	2
	SO non valide pour TERRE
	A64 (Resource Object invalid)
	Le support d’offre <XXX> n’est pas valide pour cette date de livraison
	The registered resource <XXX> is not valid for delivery date <XXX>.

	Contrôle du Support d’Offre (SO)
	2
	SO inconnu
	A64 (Resource Object invalid)
	Le support d’offre <XXX> n’est pas connu.  
	The registered resource <XXX> is unknown

	Contrôle du Support 
d’Offre (SO)
	2
	Pas de RO remonté de GIPSE
	999 (Errors not specifically identified)

	Un problème technique interne empêche de valider le support d’offres.
	Internal technical issue prevents registered resource validation.

	Contrôle des points
	3
	Nombre de point incorrect
	A41 (resolution inconsistency)
	Le nombre de pas quart horaires décrits n’est pas correct. 4 pas quart horaires sont attendus par offre
	Number of points is not correct. 4 points are expected for each bid

	Contrôle des points
	3
	Puissance min et/ou max offerte(s) hors des limites autorisées.
	A42 (Quantity inconsistency)
	Incohérence au niveau des puissances offertes. Les puissances offertes doivent être des nombres entiers compris entre 0 et 9999
	Quantities are not consistent. Integers between 0 and 9999 are expected.

	Contrôle des points
	3
	Offre nulle non autorisée
	A42 (Quantity inconsistency)
	Attention : une offre ne peut avoir 4 volumes à 0
	

	Contrôle de la divisibilité
	4
	Incohérence détectée entre les champs Blockbid / Divisible / minimum quantity
	A20 (times series fully rejected)
	Incohérence entre champs Divisible, Blockbid et/ou Minimum Quantity. Une offre divisible ne peut pas être blockbid. Une offre divisible doit comporter une Minimum Quantity. Une offre blockbid ne comporte pas de Minimum Quantity
	Divisible, blockbid and minimum quantity fields are not consistent. A divisible offer cannot be blockbid. A minimum quantity is expected for a divisble offer. No minimum quantity is expected for a blockbid offer

	Contrôle des liens
	5
	Incohérence au niveau des liens : offres à la fois liées et exclusives entre elles
	A71 (linked bid rejected due to associated bid unsuccesful)
	Incohérence au niveau des liens : des offres liées ne peuvent pas être exclusives entre elles 
	Links are not consistent. Linked bids cannot be exclusive

	Contrôle des liensNEW

	5
	Incohérence : une offre a un id de lien et un lien d’exclusivité
	999 (Errors not specifically identified)

	Attention : l’offre contient à la fois un identifiant de lien et d’exclusivité
	

	Contrôle des liens 
	5
	Format des ID de lien et d’exclusivité
	999 (Errors not specifically identified)

	L’identifiant de lien ou d’exclusivité de l’offre n’est pas au bon format 
	

	Contrôle du mRID
	6
	mRID non valide
	A55 (Time series identification conflict)
	mRID d’offre non valide
	Time series identification conflict

	Contrôle du prix
	7
	Le prix n’est pas compris entre -10000 et 10000
	999 (Errors not specifically identified)
	Attention : le prix de l’offre ne respecte pas le maximum ou le minimum attendu
	

	Mise à jour du statut Prise en compte / refusée
	8
	Une offre liée à l’offre en question est refusée
	A71 (linked bid rejected due to associated bid unsuccesful)
	Une offre liée a été refusée
	Linked bid rejected due to associated bid unsuccessful


[bookmark: _Ref481079354][bookmark: _Ref481144529]Cycle de vie de l’offre
Le schéma ci-dessus illustre le cycle de vie d’une offre standard de RR.
· En violet : l’état de l’offre dans son cycle de vie. Les premiers états (prise en compte / refusée) sont données par le résultat des contrôles fonctionnels décrits ci-dessus. Dans les cycles de vie de l’offre suivants, on pourra trouver une indication quant à l’état de l’ordre ou du PM liés à cette offre.
· En bleu : le statut de l’offre, qui sera déterminé par des analyses ultérieures au dépôt, et plus précisément après le passage du guichet concerné.
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A tout moment : Consultation du journal des échanges et du journal des offres

Consultation du statut des échanges :
L’Acteur d’Ajustement sera informé au moment du dépôt de son document sur le statut de l’échange via la réponse synchrone. Une réponse ‘pending’ indique que le document a bien été reçu par RTE. Un code d’erreur http indiquera un échec du dépôt.
De plus, à tout moment, l’Acteur d’Ajustement pourra utiliser l’IHM TOPASE pour connaître le statut de l’échange en consultant le journal des échanges selon les modalités décrites au paragraphe 4.2 ci-dessous.
NB : Dans un mode Machine to Machine, il n’est pas prévu de consulter le statut des échanges avec une API car le statut des échanges ne sera pas amené à évoluer : toutes les informations sont donc présentes dans l’ACK envoyé en réponse au dépôt.
Consultation du statut des offres :
A tout moment, l’Acteur d’Ajustement pourra interroger l’application TOPASE pour connaître le statut de ses offres :
· Via IHM : consultation du journal des offres selon les modalités décrites au paragraphe 4.2 ci-dessous
· Via M2M : requête https GET, qui retourna en réponse un document d’offres ENTSOE ReserveBidDocument couvrant le périmètre demandé, selon les modalités décrites au paragraphe 4.3.5 ci-dessous
[bookmark: _Ref398129061][bookmark: _Ref398130610][bookmark: _Ref398131867][bookmark: _Ref398131895][bookmark: _Ref398131967][bookmark: _Ref398131978][bookmark: _Ref398131992][bookmark: _Toc530757529][bookmark: _Toc25047463]Interface IHM Web pour les offres TERRE
L’URL d’accès à l’IHM Web de TOPASE est donnée au paragraphe 2.4 et les écrans et principales fonctionnalités de l’IHM Web TOPASE sont décrits dans le document de référence [7].

L’IHM Web met à la disposition de l’Acteur d’Ajustement via son navigateur web les fonctionnalités suivantes (ces fonctionnalités seront détaillées dans les paragraphes ci-dessous) :
1. Déposer un document d’offres (pour créer, modifier, annuler une offre)
2. Consulter le journal des échanges (liste des documents d’offres transmis, état de l’échange) et télécharger les documents d’offres au format XML et l’ACK correspondant.
3. Consulter une offre ou une liste d’offres
Déposer un document d’offres  
L’IHM TOPASE comprend un onglet ‘Dépôt de documents’ qui permet à l’Acteur d’Ajustement de déposer manuellement un ou plusieurs document(s) d’offres et d’uploader ces document(s) dans l’application TOPASE. 
Cela permet à l’Acteur d’Ajustement de déposer, modifier ou annuler ses offres standard de RR via l’IHM selon un mode d’annule et remplace décrit au §4.1.4 ci-dessus.
Consulter le journal des échanges
L’IHM TOPASE comprend un onglet appelé ‘Journal des échanges’ qui permet à l’Acteur d’Ajustement de consulter la liste des échanges le concernant, avec la possibilité de remonter dans le passé (périmètre des données consultables à définir).
Ce journal est commun à tous les types de processus gérés dans TOPASE : participation à CMOL TERRE, programmation, etc.
Ce journal présente les principales données associées à chacun des échanges, à savoir :
· La date et heure de l’échange
· La date et heure d’application du document
· Le processus (ce sera CMOL TERRE pour les échanges liés au processus TERRE)
· L’émetteur et le destinataire de l’échange
· Le type d’échange (p.ex. : dépôt d’offre)
· Le mRID du document
· Le numéro de version du document
· Le statut de l’échange (OK / KO)
· Le détail de l’erreur rencontrée, si le statut est KO. Les messages d’erreur affichés dans cette colonne sont cohérents avec les messages envoyés à l’AA dans l’ACK
· Des boutons d’action (ouvrir, télécharger le document, télécharger l’ACK)
Un bandeau de recherche permet de filtrer les échanges sur l’ensemble de ces données. 
Des tris sont possibles sur les colonnes.
Un bouton permet de télécharger les documents d’offres au format XML.
Consulter le journal des offres
L’IHM TOPASE comprend un onglet appelé ‘Journal des Offres’ qui permet à l’Acteur d’Ajustement de consulter la liste de ses offres standard de RR, afin d’avoir la vision en temps réel du statut de ses offres. 
Ce journal présente les principales données associées à chaque offre, à savoir :
· Le processus (ce sera RR ou CMOL TERRE pour les échanges liés au processus TERRE)
· La date et heure d’application de l’offre 
· Le support d’offre (EDA)
· L’identifiant de l’offre (mRID)
· L’état de l’offre dans son cycle de vie (prise en compte / refusée / ferme / envoyée CMOL, etc. Pour les différents états possibles, c.f. § 4.1.7 ci-dessus)
· Le détail de l’erreur (ou des erreurs) qui indique la cause du refus dans le cas où l’offre est au statut ‘Refusée’. Le message affiché dans cette colonne sera cohérent avec l’indication contenue dans l’ACK (c.f. §4.1.6.5 ci-dessus)
· Le statut de l’offre, qui dépend d’analyses ultérieures au dépôt (Available / Restricted / Bloquée par RTE. Pour les différents statuts, c.f. § 4.1.7 ci-dessus)
· La raison associée à ce statut
· Des boutons d’action, permettant, pour chaque offre, de visualiser :
· Les offres qui lui sont liées
· Les offres exclusives
· L’historique de l’offre, qui trace la progression dans le cycle de vie de l’offre et ses changements de statut. 
· NB : Le mode de mise à jour des offres (annule et remplace) implique que les modifications d’offre avant guichet ne sont pas stockées, et ne peuvent donc être affichées dans l’historique. Seuls les changements d’état et de statut sont tracés (c.f. §4.1.4 ci-dessus et §4.1.5 ci-dessus)
·  L’application TOPASE ne permettra pas de consulter les deltas de puissance  et de prix par rapport à une version précédente.
Un bandeau de recherche permet de filtrer les offres sur l’ensemble de ces données. 
Des tris sont possibles sur les colonnes.
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Les différentes URL en pré-production
Les différentes URL utiles dans le cadre du processus de dépôt des offres sont listées ci-dessous ; elles sont décrites plus en détails dans les paragraphes suivants. 

Accès aux IHM 
· https://secure-apps-dev.iservices.rte-france.com/topase-web/

Pour les API
Dépôt d’offres :
· https://secure-apps-dev.iservices.rte-france.com/topase-api/api/v1/documents/offers

Consultation du statut du ticket :
· https://secure-apps-dev.iservices.rte-france.com/topase-api/api/v1/submission/status

Consultation de l’ACK :
· https://secure-apps-dev.iservices.rte-france.com/topase-api/api/v1/submission/ack

Consultation des Offres (Offer report) :
· https://secure-apps-dev.iservices.rte-france.com/topase-api/api/v1/offer-report
NEW

Pour ces API, une documentation swagger est disponible ici (nécessite un certificat)
· https://secure-apps-dev.iservices.rte-france.com/topase-web/ext/swagger-ui.html
Dépose de documents en https
L’API api/documents/offers permet aux Acteurs d’Ajustement de déposer leurs offres TERRE auprès de RTE.
Localisation 
URL : 
https://secure-apps-dev.iservices.rte-france.com/topase-api/api/v1/documents/offers
Catégorie
Format : APPLICATION/XML
Fonctionnement de l’API
Principes généraux :
L’API suit le principe de fonctionnement suivant :
· Vérification de l’authentification et des habilitations de l’appelant via un certificat PKI en amont
· Envoi des retours de l’application en fonction du traitement
Ressources
	Name 
	Method 
	URI 

	L’envoi d’un ReserveBidDocument par API
	POST 
	api/documents/offers 



POST api/documents/offers
Ce service permet de déposer dans le SI de RTE un document XML « ReserveBidDocument »

Cinématique des appels :

[image: ]
Paramètres : 
	Paramètres NOM
	CARD.
	DESCRIPTION
	TYPE
	VALEURS / FORMAT

	ReserveBidDocument
	1
	Type de document demandé 
	XML
	cf. iec62325-451-7-TERRE-reservebiddocument_v7_0.xsd



EXEMPLE : 

Headers :
Content-Type : application/xml

Body :
XML de type ReserveBidDocument de l’AA (cf. iec62325-451-7-TERRE-reservebiddocument_v7_0.xsd)
Réponse
Codes http :
	CODES HTTP
	Cas 

	200
	Document déposé avec succès 

	400
	Erreur de syntaxe

	401
	Authentification nécessaire 

	403 
	Autorisation refusée 

	404 
	Ressource introuvable 

	500 
	Erreur interne 



Contenu :
Dans le cas d’une réponse 200 : 
Le body contient un XML indiquant 
· L’identifiant de ticket pour pouvoir venir consulter le statut des traitements effectués sur le document
· Le statut des traitements effectués sur le document déposé : 
· Pending : en cours
· Done : terminé 
· La date de génération de la réponse

Dans les autres cas : le body contient un json donnant des détails sur le problème rencontré 
Consultation du statut de la réalisation des contrôles effectués sur le document
Ressources
	Name 
	Method 
	URI 

	Consultation  du statut de la réalisation des contrôles par API
	GET
	http://../api/submission/status/{ticket_Number}


Ce service permet de consulter de statut de la réalisation des contrôles effectués par le SI de RTE suite à un dépôt d’offres. 
Paramètres : 
	Paramètres NOM
	CARD.
	DESCRIPTION
	TYPE
	VALEURS / FORMAT

	Identifiant de ticket
	1
	Identifiant du document déposé, pour lequel l’acteur demande le statut de la réalisation des contrôles 
	
	


Réponse
Codes http :

	CODES HTTP
	Cas 

	200
	Succès

	400
	Erreur de syntaxe

	401
	Authentification nécessaire 

	403 
	Autorisation refusée 

	404 
	Ressource introuvable 

	500 
	Erreur interne 



Contenu :
Dans le cas d’une réponse 200 : 
Le body contient un XML indiquant 
· Le numéro de ticket
· Le statut des traitements effectués sur le document déposé : 
· Pending : en cours
· Done : terminé 
· La date de génération de la réponse
Dans les autres cas : le body contient un json donnant des détails sur le problème rencontré 

Exemple : erreur 404 : 
{
    "timestamp": "2018-01-08T10:08:50.863+0000",
    "status": 404,
    "error": "Not Found",
    "message": "Not Found",
    "path": "/ api/XX/XX/XX "
}
Consultation du résultat des contrôles effectués sur le document
Ressources
	Name 
	Method 
	URI 

	Consultation du résultat des contrôles par API
	GET
	http://.../api/submission/ack/{ticket_Number}


Ce service permet de consulter le résultat des contrôles effectués par le SI de RTE suite à un dépôt d’offres. La réponse est un document XML de type « Acknowledgement »
Paramètres
	Paramètres NOM
	CARD.
	DESCRIPTION
	TYPE
	VALEURS / FORMAT

	N° de ticket
	1
	Identifiant du document déposé, pour lequel l’acteur demande le résultat des contrôles 
	
	


Réponse
Codes http :

	CODES HTTP
	Cas 

	200
	Succès

	400
	Erreur de syntaxe

	401
	Authentification nécessaire 

	403 
	Autorisation refusée 

	404 
	Ressource introuvable 

	500 
	Erreur interne 



Contenu :

Le body contient un XML de type acknowledgement. 
(cf. iec62325-451-1-acknowledgement_v8_0.xsd). 

L’acknowledgement informera l’appelant du résultat des contrôles effectués par l’application TOPASE à la suite du dépôt d’un document d’offres. L’ACK indiquera les éventuelles erreurs détectées au niveau du document ou au niveau des offres (c.f. paragraphe 4.1.6.5 pour le détail du contenu de l’ACK et les codes erreur)
NB : si une requête get/submission/ack est effectuée alors que le document n’a pas encore été traité, la réponse comporte un code http 404 (not found) et un body json indiquant les éléments suivants :
{
    "timestamp": "2018-01-11T15:46:28.915+0000",
    "status": 404,
    "error": "Not Found",
    "message": "Not Found",
    "path": "/api/XX/XX/XX"
}
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Vous trouverez des exemples ici. 
 Consultation des offres en Machine to Machine
Les Acteurs d’Ajustement pourront consulter à tout moment le détail d’une ou plusieurs de leurs offres à l’aide d’une API ‘Offer-Report’ (method GET) permettant de récupérer un document XML de type ReserveBidDocument indiquant où en est l’offre dans son cycle de vie, quelles sont les erreurs éventuellement détectées et quel est son statut (Available, Restricted, etc.) 
Paramètres de la requêteNEW

L’Acteur d’Ajustement interroge l’application TOPASE avec les critères suivants :

	Paramètre
	Cardinalité
	Description
	Type
	Valeurs / Format

	startTime
	1
	Date heure de début d’application
	Date UTC
	YYYY-MM-DD-Thh:mmZ


	endTime 
	1
	Date heure de fin d’application
	Dates UTC
	YYYY-MM-DD-Thh:mmZ

	companyName
	0.1
	Code acteur
	Texte
	

	EDA registeredResource.mRID
	0..n
	Registered Resource  sur laquelle (lesquelles) porte la requête
	Texte
	Si absent  renvoyer l’ensemble des EDA de l’AA

	Direction 
	0.1
	Sens de l’offre
	Texte
	A01 : offres à la hausse
A02 : offres à la baisse
Absent : renvoyer toutes les offres

	Status 
	0..n
	Statut de l’offre 
	Texte
	Si absent  renvoyer l’ensemble des statuts

	Lifecycle
	0..n
	Cycle de vie de l’offre
	Texte
	Si absent  renvoyer l’ensemble des états
Valeurs possibles : 
APPROVED
REJECTED
CANCELED
CLOSED
SENT
ORDERED
NOT_SELECTED ORDER_SUBMITTED ORDER_ACCEPTED ORDER_REFUSED PM_RECEIVED PM_REFUSED
PM_NOTRECEIVED PM_CALCULATED

	mrid
	0.1
	mRID d’offre
	Texte
	Si l’AA souhaite consulter une offre en particulier

	column
	0.1
	Colonne de tri
	Texte
	Critère de tri des résultats souhaité par l’AA.
Valeurs possibles :
startInterval
endTime
registeredResourceMRID
flowDirection
status
currentLifeCycleState

	directionColumn
	0.1
	Sens du tri (ascendant ou descendant) : ‘asc’ ou ‘des’
	Texte
	Valeurs possibles : 
-asc
-des

	Page
	0.1
	Page du résultat
	Nombre entier
	

	Size
	0.1
	Nombre d’éléments de la requête
	Nombre entier 
	


Réponse
La réponse comporte un code http indiquant le succès ou l’échec du traitement de la requête et le body contient un ReserveBidDocument au format XML
(iec62325-451-7-TERRE-reservebiddocument_v7_0.xsd)
[image: ]Code http :


Body :

Le body contient un ReserveBidDocument au format XML
(iec62325-451-7-TERRE-reservebiddocument_v7_0.xsd)
On utilisera le ‘reason code’ et le ‘reason text’ pour donner les informations sur le traitement de l’offre par RTE :
· Le cycle de vie de l'offre sera indiqué dans le champ 'reason code' grâce à une codification en Z restant (code dits ‘locaux’) détaillés dans le tableau ci-dessous 
	Cycle de vie
	Reason code 
	Reason text (FR)

	Accepted
	A73
(Bid accepted)
	Prise en compte 

	Rejected
	B09
(Bid Not Accepted)
	Refusée

	Cancelled
	Z20 
(Bid Cancelled)
	Annulée

	Closed
	Z21
Bid closed
	Ferme

	Sent
	Z22
Bid sent to the CMOL
	Envoyée à la CMOL

	Ordered
	Z23
Bid selected
	Retenue par la CMOL

	Not selected
	Z24
Bid not selected
	Non retenue par la CMOL

	Order_Submitted
	Z25
Order submitted
	Ordre envoyé

	Order_Accepted
	Z26
Order accepted
	Ordre accepté

	Order_Refused
	Z27
Order rejected
	Ordre refusé




· les éventuelles erreurs détectées lors de contrôles sur les offres seront également décrites par le ‘reason code’ associé et le ‘reason text’ adéquat (c.f. tableau du paragraphe 4.1.6.4 ci-dessus4.1.6.4 ci-dessus)
· Enfin le statut (available / restricted / bloquée par RTE) sera communiqué via le champ ‘Status’ avec  éventuellement un reason / reason text explicatif.

	Status
	Reason code 
	Reason text (FR)

	Available
	A06
	Available

	BLOCKED
	A28
	Bloquée par RTE (filtrée après retour CMOL )

	Restricted 
	A11
	 Restricted (filtrée avant envoi à la CMOL)



NB : le ReserveBidDocument de dépôt d’offre vaut pour une heure de livraison, alors que la réponse peut courir une ‘reserveBid_Period.timeInterval’ plus étendue.
[image: ][image: ]Attention sous IE : afin que les requêtes soient bien adressées systématiquement à la base de données, il faut s’assurer que les paramètres d’IE sont définis de la façon suivante :
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Principes généraux
Ce paragraphe décrit les principes généraux concernant la gestion des Programmes d’Appels (PA) par l’application TOPASE ; l’ensemble des concepts présentés ci-après sera repris plus en détails dans les sections ultérieures de ce guide.

Les PA concernés par TOPASE sont les PA transmis par les Responsables de Programmation (RP) ; les programmes d'appel agrégés pour les GRD ne font pas partie du périmètre de TOPASE.

Les PA pour une journée d’application J donnée seront transmis de manière agrégée, c’est-à-dire qu’un document unique contient les PA de toutes les entités de programmation (EDP) d’un RP donné. 

Un RP pourra déclarer plusieurs versions successives de ce document. 

Un PA est un quintuplet composé de 5 chroniques :
· Chronique de puissance active (P0) 
· Chronique de Réserve Primaire à la hausse (RPh) 
· Chronique de Réserve Primaire à la baisse (RPb)  
· Chronique de Réserve Secondaire à la hausse (RSh)  
· Chronique de Réserve Secondaire à la baisse (RSb) 
 
La programmation sera effectuée en points de brisure ; le pas de programmation peut être 5, 15 ou 30 minutes.

Un document de programmation vaut pour une journée d’application donnée ; il ne peut s’appliquer à plusieurs journées.

Un document de programmation couvre 
toute la journée d’application (s’il est transmis entre J-7 et J-1) 
ou
toute la plage comprise entre l’heure de guichet + DN et la fin de la journée d’application s’il est transmis en infrajournalier.

Ce document regroupe les PA de toutes les EDP du RP.

Chacun des PA est un quintuplet constitué de 5 chroniques décrites en point de brisure. 

Document XML pour les PA
Le document décrivant les PA d’un Responsable de Programmation est au format xml et devra respecter le formalisme suivant :

	Multiple Schedule Document
	Multiple_Schedule_v1_1


La structure du document de PA est la suivante : 
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Le tableau ci-dessous présente le détail des attributs ; des informations complémentaires sont données dans les paragraphes situés à la suite de ce tableau.

	Multiple Schedule Document
	Données
	Mandatory / Conditional

	mRID
	PA_{Nom court RP}_{Date d’application}
Avec :
-Préfixe PA_
-ID Acteur : nom du Responsable de Programmation (nom court, attribué par RTE)
-Date d’application au format YYYYMMDD
	M

	revisionNumber
	Numéro de version du doc, entier
= 1 pour la première transmission (à incrémenter à chaque envoi pour une date d’application donnée)
	M

	Type
	A01 (Signification ENTSOE : production)
	M

	process.processType
	A17 (Signification ENTSOE : Schedule day)
	M

	sender_MarketParticipant.mRID
	Code EIC de l’emetteur
Coding Scheme = A01
	M

	sender_MarketParticipant.marketRole.type
	Z10 (Signification ENTSOE : Program responsible)
	M

	receiver_MarketParticipant.mRID
	Code EIC du destinataire (RTE = 10XFR-RTE------Q)
Coding Scheme = A01
	M

	receiver_MarketParticipant.marketRole.type
	A04 (signification ENTSOE : System Operator)
	M

	createdDateTime
	"YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ"
(Date et heure de création du document en ISO 8601 UTC format)
	M

	Schedule period time interval
	"YYYY-MM-DDTHH:MMZ/YYYY-MM-DDTHH:MMZ"
Date de début et date de fin de la période de validité des programme. Ne doit pas excéder une durée d’une journée. La fin correspond nécessairement à la date-heure de fin de la journée d’application concernée (YYYY-MM-DDT22:00Z en heure d’été ou YYYY-MM-DDT23:00Z en heure d’hiver)
	M

	domain.mRID
	EIC France (10YFR-RTE------C)
Coding Scheme = A01 (code EIC)
	M

	Reason code
	pas utilisé par RTE pour les PA
	Optionnel

	Reason text
	pas utilisé par RTE pour les PA
	Optionnel



	Resource Schedule Time Series
	Données
	Mandatory / Conditional

	mRID
	PA_{Code EDP}_{Date d’application} avec :
-Préfixe PA_
-Code de l’EDP (8 caractères maximum) 
-Date d’application au format YYYYMMDD 
	M

	Version
	Numéro de version du doc, entier
= 1 pour la première transmission (à incrémenter à chaque envoi pour une date d’application donnée)
	M

	Business type
	Z83 pour les PA déclarés par les RP (code local) 
Autre valeur possible : Z84 pour les PA retenus calculés par RTE
	M

	marketObjectStatus.status
	Z08 = ‘P=C’ redéclaration pour  cause P=C
Z09 = ‘CT’ = redéclaration pour contraintes techniques. 
Z10 = ‘SSY’ = redéclaration pour respecter les modifications des prescriptions de Services Systèmes demandées par RTE 
Z11 = ‘FORTUIT’ = redéclaration en cas d’aléa 
	M

	Registeredresource.mRID
	Code de l’EDP concernée
	M

	gate_DateAndOrTime.dateTime
	Heure de guichet de prise en compte, en UTC, au format AAAA-MM-DDTHH :mm :ssZ
	Optionnel – n’est pas demandé au RP. Sera calculé par RTE

	Reason code
	Sera utilisé pour indiquer le cycle de vie du PA – renseigné par RTE
	Optionnel

	Reason text
	Texte explicatif du reason code – sera renseigné par RTE  (cf. détails dans le guide d’implémentation)
	Optionnel



	Series
	Données
	Mandatory / Conditional

	mRID
	{type de chronique}_{Code EDP}_{Date d’application}
-Code de l’EDP concernée
-Type de Chronique = une des 5 valeurs P0, RPH, RPB, RSH, RSB 
-Date d’application au format YYYYMMDD 
	M

	businessType
	Les valeurs possibles sont : 
· A07 (Signification RTE : courbe de puissance active. Signification ENTSOE : Net Production / Consumption)
· A95 (Signification RTE : courbe RPH ou RPB. Signification ENTSOE : Frequency containment reserve)
· A96 : Signification RTE : courbe RSH ou RSB. Signification ENTSOE : Automatic frequency restoration reserve)
	M

	flowDirection.direction
	· A01 (Signification RTE : courbe RPH ou RSH .Signification ENTSOE : Up)
· A02 (Signification RTE : courbe RPB ou RSB .Signification ENTSOE : Down)
· Ne pas compléter ce champ pour les Timeseries décrivant une courbe de PA.
	Optionnel

	measurement_Unit.name
	MAW
	M

	curveType
	A03 (Signification ENTSOE : Variable sized Block – points de brisure).
La convention retenue est la suivante :  
· Début de variation au début du pas de programmation 
· Atteinte de la puissance indiquée au plus tôt au cours du pas de programmation et au plus tard à la fin du pas de programmation
	M

	Reason code
	pas utilisé par RTE pour les PA
	Optionnel

	Reason text
	pas utilisé par RTE pour les PA
	Optionnel



	Series Period
	Données
	Mandatory / Conditional

	Time Interval
	Identique au Schedule Period Time Interval indiqué au niveau du document 
	M

	Resolution 
	Les valeurs possibles sont : 
· PT5M : programme au pas 5 minutes
· PT15M : programme au pas 15 minutes
· PT30M : programme au pas 30 minutes
	M



	Point
	Données
	Mandatory / Conditional

	Position
	Numérique
	M

	Quantity
	Valeur de puissance
Les valeurs sont tronquées à la valeur entière
NB1 : Les valeurs décimales seront autorisées jusqu’à 3 digits après la virgule ; le séparateur attendu est un point et non une virgule
NB2 : pour les EDP soutirage (qui ne font que du SSY) les RP pourront déclarer 0 MW dans la chronique de puissance active
NB3 : Les valeurs négatives sont autorisées uniquement pour la chronique de puissance active pour les EDP de type STEP ou NUC.
	M



La période d’application des PA
Les PA sont transmis pour une période d’application donnée d’une journée au maximum.
PA transmis en anticipé
Pour un PA transmis en anticipé (entre J-7 et J-1) : cette période correspond à l’intervalle  [Début de la journée d’application ; fin de la journée d’application], exprimé en heures UTC.
Exemple 1 : en heure d’été, pour un PA s’appliquant sur la journée du 25/05/2018, le décalage est de 2h entre heure UTC et heure locale :
<timeInterval>
	<start>2018-05-24T22:00Z</start>
	<end>2018-05-25T22:00Z</end>
</timeInterval>

Exemple 2 : en heure d’hiver, pour un PA s’appliquant sur la journée du 12/12/2018, le décalage est de 1h entre UTC et heure locale :
<timeInterval>
	<start>2018-12-12T23:00Z</start>
	<end>2018-12-12T23:00Z</end>
</timeInterval>
Cas du changement d’heure
Les PA s’appliquant sur le jour du changement d’heure été  hiver s’appliqueront sur les 25h de la journée du changement d’heure, de 22h UTC à 23h UTC : 
<timeInterval>
	<start>2018-10-xxT22:00Z</start>
	<end>2018-10-xxT23:00Z</end>
</timeInterval>

Les PA s’appliquant sur le jour du changement d’heure hiver  été s’appliqueront sur les 23h de la journée du changement d’heure, de 23h UTC à 22h UTC : 

<timeInterval>
	<start>2018-03-xxT23:00Z</start>
	<end>2018-03-xxT22:00Z</end>
</timeInterval>
PA transmis en infra-journalier 
Pour un PA transmis en infra-journalier, la période d’application doit obligatoirement correspondre à l’intervalle  [Heure de prochain guichet + DN ; fin de la journée d’application], exprimé en heures UTC.
Par exemple, pour un PA transmis le 25/05/2018 à 10h30 (heure locale), en considérant que les guichets sont aux heures rondes et que le DN est de 60 minutes, le guichet est 11h (locale), Hg + DN = 12h (locale) soit 10h UTC. La période d’application doit être la suivante :

<timeInterval>
	<start>2018-05-25T10:00Z</start>
	<end>2018-05-25T22:00Z</end>
</timeInterval>
La résolution des PA
3 résolutions sont possibles au choix du RP par EDP : 5 min, 15 min ou 30 min. Pour chaque EDP, la résolution doit être fournie par le RP à RTE en amont.
La résolution sera indiquée au niveau de chaque chronique (niveau series) dans le champ « Resolution » qui pourra prendre les valeurs PT5M, PT15M ou PT30M. 
TOPASE vérifiera que les 5 chroniques d’un même PA sont bien à la même résolution et que cette résolution correspond bien à la résolution déclarée par le RP à RTE en amont pour l’EDP concernée.
La convention de programmation est la « convention finissante » :
· Pour les acteurs choisissant une résolution de 5 min, la puissance renseignée sur le pas de 10h vaut pour l’intervalle ]9h55 ; 10h] ;
· Pour les acteurs choisissant une résolution de 15 min, la puissance renseignée sur le pas de 10h vaut pour l’intervalle ]9h45 ; 10h]
· Pour les acteurs choisissant une résolution de 30 min, la puissance renseignée sur le pas de 10h vaut pour l’intervalle ]9h30 ; 10h] 
Les points de brisure
RTE demande aux RP de déclarer les différents points des transitoires. Les RP ne doivent pas uniquement déclarer les points où la pente de la courbe change, mais bien tous les points qui diffèrent du point précédent.

Si un point en position i+1 n’est pas déclaré, RTE considère que la valeur de puissance est égale à celle de la position i.

[image: ][image: ]Les schémas ci-dessous précisent ce qui est attendu au niveau des déclarations et l’interprétation faite par RTE :

Exemple :
Si le RP redéclare un PA en infrajournalier à 6h30 (locale) :
La période d’application du PA est [08h ; 24h] de la journée en cours (heures locales) (cette période démarre à Hg+DN soit 7h +60 min = 8h)
Le premier point (position 1) des différentes chroniques correspondra donc 
· A l’intervalle ]08h ; 08h05] locale si le PA est en résolution 5 minutes
· A l’intervalle ]08h ; 08h15] locale si le PA est en résolution 15 minutes
· [image: ]A l’intervalle ]08h ; 08h30] locale si le PA est en résolution 30 minutes

Les contrôles effectués par l’application TOPASE à réception des PA
L’application TOPASE effectue des contrôles sur le document de PA transmis par les RP ; 
· Si le document n’est pas valide, les PA ne sont pas intégrés. Les valeurs déclarées sont ignorées
· Si le document est valide, l’application TOPASE contrôle chacun des PA compris dans ce document
· Si un PA n’est pas valide fonctionnellement, les PA des EDP appartenant au même groupe d’influencement seront également considérés comme non valides.

Le RP sera informé du résultat de ces contrôles au moment du dépôt, via un ACK respectant le formalisme ENTSOE. Le RP pourra par ailleurs à tout moment consulter le statut des PA déposés dans les IHM de l’application TOPASE et par une API. 

La plupart des contrôles sont effectués au fil de l’eau, c’est-à-dire dès la réception du document de PA. Si un document de PA est transmis en anticipé (par exemple en J-2 par rapport à sa date d’application), il est contrôlé par TOPASE dès sa réception. Certains contrôles additionnels ne seront en revanche réalisés qu’au passage du guichet. 

Les contrôles qui seront effectués sont décrits en détail au paragraphe 5.2.  
Convention pour la constitution des mRID
Un document de PA est identifié par un identifiant unique, le mRID de document. 
Une version de document sera identifiée par la clef mRID de document + numéro de version (champ « revision number »)

Chacun des PA contenu dans un document est également identifié par un mRID de PA unique, et comporte un numéro de version (champ « revision number »). Ce numéro de version doit être identique à celui du document.

Enfin, chacune des chroniques constituant un PA est également identifiée par un mRID de chronique unique. Les chroniques ne portent pas de numéro de version. Le numéro de version est porté par le PA et non par les chroniques.

Tous les mRID (document, PA, chroniques) sont limités à 35 caractères et doivent respecter un formalisme précis. Le respect de ce formalisme fera l’objet de contrôles par RTE. Le non-respect de ce formalisme donnera lieu à un refus du ou des PA par RTE.
mRID du document
Le mRID du document doit être constitué de la façon suivante :
PA_{Nom court RP}_{Date d’application}

Avec :
· Préfixe PA_
· ID Acteur : nom du Responsable de Programmation (nom court, attribué par RTE)
· Date d’application au format YYYYMMDD
NB : le mRID de document est un champ du document XML ; il ne s’agit pas du nom de fichier. Aucun formalisme n’est imposé concernant le nom de fichier, celui-ci n’étant pas exploité par RTE. RTE exploite uniquement le contenu XML.
mRID des PA
Le mRID d’un PA doit être constitué de la façon suivante :
PA_{Code EDP}_{Date d’application}

Avec :
· Préfixe PA_
· Code de l’EDP (8 caractères maximum) 
· Date d’application au format YYYYMMDD
mRID des chroniques 
Pour chacun des PA, 5 chroniques sont attendues : P0, RPh, RPb, RSh, RSb
Les mRID respectifs de ces 5 chroniques doivent respecter le formalisme suivant :
{Type de chronique}_{Code EDP}_{Date d’application}
Avec :
· Type de chronique : P0, RPH, RPB, RSH ou RSB selon la chronique concernée 
· Code de l’EDP (8 caractères maximum)
· Date d’application au format YYYYMMDD
Transmission en amont
Les documents de PA peuvent être transmis en anticipé, au plus tôt 7 jours avant la date d’application.
Une première version de chaque document pour une journée d’application J est attendue pour J-1 12h30. Cette première version pourra être affinée pour être prise en compte à nouveau en J-1, à 15h et/ou 16h30 et/ou 23h. S’il n’y a pas de modifications par rapport à la première version, il n’est pas nécessaire de renvoyer une nouvelle version pour les passerelles de 15h et 16h30. 
Des versions ultérieures d’un document de PA peuvent ensuite être transmises à tout moment, jusqu’au dernier guichet de la journée d’application J (aujourd’hui J-1 22h). 
Guichet de prise en compte 
L’heure de guichet de prise en compte des PA n’est pas déclarée par le RP dans son document mais calculée par RTE selon l’heure à laquelle le document a été reçu. 

NB : le champ gate_DateAndOrTime.dateTime présent dans le MultipleSchedule document permettra au RP de connaitre quelle est l’heure de guichet calculée par RTE sur ses PA. Ce champ ne doit pas être renseigné par le RP et ne sera en aucun cas pris en compte par RTE s’il est déclaré par le RP. 

Actuellement les guichets de programmation possibles sont, en heure locale :
J-1 12.30 ; J-1 15.00 ; J-1 16.30 ; J-1 23h ; et toutes les heures rondes de J de 00.00 jusqu’à 22.00 (00.00, 01.00, 02.00 etc. jusqu’à 22.00)

Le guichet qui s’applique au PA que l’on reçoit dépend du moment où on le reçoit :
· Si le PA est reçu en anticipé, à partir de J-7 jusqu’en J-1 12h30 (exclu) : le premier guichet applicable est J-1 12h30
· Si le PA est reçu en J-1, entre J-1 12h30 et J-1 23h (exclu) : le guichet applicable au PA reçu est le prochain guichet par rapport à l’heure de réception du PA (15h, 16h30 ou 23h)
· Entre J-1 23h et J 22h (exclu) : L’heure de guichet applicable au PA reçu est le prochain guichet par rapport à l’heure de réception du PA

	Intervalle de réception du PA 
en heure locale
	Heure de guichet de prise en compte (Hg)

	Avant J-7 
	Fichier hors délais de transmission 

	[J-7 ; J-1 12h30[ 
	J-1    12h30

	[J-1 12.30 ; J-1 15h[
	J-1    15h

	[J-1 15h ; J-1 16h30 [ 
	J-1    16h30

	[J-1 16h30 ; J-1 23h [ 
	J-1    23h

	[J-1 23h ; J 23h [ 
	Prochaine heure ronde

	En J-1 : [J-1 23h ; J 0h [  
	J - 0h

	En J : [J 0h ; J 22h [
	Prochaine heure ronde de J

	Après dernier guichet de J
	Fichier hors délais de transmission 


Une fois l’heure de guichet de prise en compte passée, le PA devient ‘Ferme’, c’est-à-dire qu’il va être utilisé en l’état par RTE pendant toute la période de temps qui suit, jusqu’au prochain guichet. Les versions ultérieures ne seront utilisées qu’à partir du guichet suivant. 
Mise à jour des PA
Un PA peut être redéclaré plusieurs fois, avant J ou en infrajournalier. La redéclaration se fait via l’envoi d’une nouvelle version du document de PA, qui conserve le même mRID mais dont le numéro de version (« Revision number ») est incrémenté.

Il n’y a pas de limite au nombre maximal de redéclarations autorisées.

Aucune contrainte n’est imposée sur le périmètre des EDP redéclarées. Le RP peut ajouter de nouvelles EDP ou retirer des EDP qui étaient présentes dans la précédente version de document.
Enfin, contrairement à ce qui est fait sur les offres TERRE, un document de PA n’écrase pas le précédent. L’application TOPASE ne fonctionne pas en mode annule et remplace pour les PA, les versions précédentes sont conservées, et ce afin de pouvoir les utiliser dans le cas où la version la plus récente ne passe pas les contrôles fonctionnels. 
Cycle de vie du PA
Le schéma ci-dessus illustre le cycle de vie d’une version donnée n d’un PA.
Ce cycle de vie dépend : 
· Du résultat des différents contrôles (syntaxiques, fonctionnels) qui met le PA dans un état VALIDE ou INVALIDE
· De l’heure de guichet de prise en compte de ce PA (notée Hg, calculée par RTE suivant l’heure de réception du PA)
· De la réception éventuelle d’une version n+1 de ce même PA, qui peut rendre OBSOLETE la version précédente. 
· Du caractère ouvert ou fermé du prochain guichet de programmation. Si le guichet est fermé, les PA concernés seront dans des états spécifiques VALIDGC, INVALIDGC, OBSOLETEGC (GC signifiant ‘Gate Closed’). Ce point est détaillé dans le paragraphe suivant (cas d’un PA sur guichet fermé)
[image: ]
Le PA retenu
Pour chaque guichet de programmation et pour chaque EDP, l’application TOPASE calcule un PA retenu à partir des PA déclarés par le RP.
Le PA retenu d’une EDP :
· correspond aux valeurs de PA prises en compte par RTE pour le bouclage et le contrôle du réalisé 
· couvre toute la journée d’application 
· est défini au pas 5 minutes 
· est mis à jour à chaque redéclaration de PA en tenant compte :
· des nouvelles valeurs de puissance à prendre en compte 
· des valeurs de puissance corrigées suite à l’application des contrôles métiers
· en l’absence de rédéclaration de PA entre deux guichets, le PA_retenu d’une EDP n’est pas modifié : PA_retenuHG = PA_retenuHG-1
Le PA retenu calculé par TOPASE au passage du guichet automatique est systématiquement en version 1 (même s’il s’appuie sur une version de PA déclaré par l’acteur supérieure à 1). 
Il y aura donc 24 PA retenus en v1 pour une journée standard (hors changement d’heure), un par guichet.
Il est possible que TOPASE calcule des v2 dans des situations exceptionnelles (cas d’injection manuelles).
Les PA retenus pourront être consultés par les RP à tout moment.
Cas d’un envoi de PA sur guichet fermé (mode dégradé)
En cas de problème majeur, il peut arriver que RTE se réserve le droit de fermer un (ou plusieurs) guichets de programmation. En ce cas, un message est envoyé aux RP par la hotline pour les prévenir. 

Aucun document de programmation transmis pour le guichet fermé ne sera alors pris en compte par RTE, tant que le guichet reste fermé. Les PA reçus pour ce guichet ne seront pas comptabilisés pour le calcul du PA retenu, et ce qu’ils aient été envoyés avant ou après la fermeture du guichet :

· Les PA reçus pour le guichet fermé avant qu’il ne soit fermé passent au statut VALIDGC (s’ils étaient VALIDES),  INVALIDGC (s’ils étaient INVALIDES) ou OBSOLETEGC (s’ils étaient OBSOLETES) - GC signifiant Gate Closed (cf § ci-dessus concernant la description des cycles de vie des PA)

· Les PA reçus après fermeture du guichet sont malgré tout contrôlés par TOPASE et passent au statut VALIDGC si les contrôles sont passants ou INVALIDGC si les contrôles sont non passants. Les précédentes versions de PA VALIDGC (ou INVALIDGC) passent au statut OBSOLETEGC. 

· Dans l’ACK qui est envoyé à l’acteur en réponse au dépôt, un reason code A57 + reason text ‘Guichet fermé’ indiquera que le quichet est fermé au niveau document. 

· L’ACK indiquera également que les PA ont été mis au statut VALIDGC ou INVALIDGC avec les Reason Code / Reason Text suivants au niveau des Time Series :

	PA_LIFECYCLE_STATE
	Reason code 
	Reason text (FR)
	Reason text (EN)

	VALIDGC
	Z35
	Guichet fermé (PA valide)
	Gate closed (valid PA)

	INVALIDGC
	Z36
	Guichet fermé (PA non valide)
	Gate closed (invalid PA)


[bookmark: _Toc530757533][bookmark: _Toc25047467]Les différentes étapes du processus de dépôt de PA
Le schéma ci-dessous illustre processus de dépôt de PA via l’application TOPASE. Ces étapes seront décrites dans les paragraphes ci-après.
[image: ]
Etape 1 : Dépôt d’un document de PA
Le RP soumet le document de PA via l’interface TOPASE (IHM ou API). Le RP peut changer de mode de communication (IHM ou API) s’il le souhaite au fil du temps.
TOPASE répond dès la réception du document que celui-ci est bien pris en compte (réponse synchrone). La réponse contient un identifiant de ticket avec lequel le RP pourra ensuite venir interroger TOPASE pour obtenir de l’information sur le traitement de ce document, via une API de type get/submission/status.

Les informations de connexion aux API (URL etc.) sont décrites dans le paragraphe 5.4 ci-dessous (Interface Machine to Machine pour les Programmes d’Appel)
Etape 2 et 4 : Interrogation via requête type get/submission/status
TOPASE répond dès la réception du document que celui-ci est bien pris en compte (réponse synchrone). La réponse contient un identifiant de ticket avec lequel le RP pourra ensuite venir interroger TOPASE pour obtenir de l’information sur le traitement de ce document, via une API de type get/submission/status.

Cette API get/submission/status renverra au RP :
· un statut ‘pending’ tant que les contrôles sur le document concerné et son contenu sont en cours 
· un statut ‘done’ quand ces traitements sont terminés
Etape 3.1 : Contrôle du document 
Les contrôles décrits dans cette section sont des contrôles au niveau document. Si l’un de ces  contrôles échoue, le document sera rejeté dans sa globalité et les PA ne seront pas extraits.
Liste des contrôles au niveau document
Les contrôles suivants sont effectués par TOPASE sur le document au moment du dépôt d’un document de PA :
1. Contrôles syntaxiques : document non vide, indentations, balises correctes, conformité syntaxique de tous les champs, en-tête. Les valeurs suivantes sont attendues dans l’en-tête du document : 
	Champ
	Valeur attendue

	Business Type
	A01 (Signification ENTSOE : production)

	process.processType
	A17 (Signification ENTSOE : Schedule day)

	sender_MarketParticipant.marketRole.type
	Z10 (Signification ENTSOE : Program responsible)

	receiver_MarketParticipant.mRID
	10XFR-RTE------Q (Signification ENTSOE : EIC RTE)

	coding.Scheme
	A01 (Signification ENTSOE : code EIC)

	receiver_MarketParticipant.marketRole.type
	A04 (Signification ENTSOE : System operator) 


2. Cohérence entre l’émetteur du document et le RP identifié dans le document 
3. Présence d’un Accord de Participation (AP-RP) en vigueur 
4. Respect des délais de transmission : 
· TOPASE vérifie que le document n’est pas transmis trop tôt par rapport à la date d’application. Actuellement, le délai de transmission autorisé est de 7 jours à l’avance.
· TOPASE vérifie que la période de déclaration du document respecte bien le guichet et le délai de neutralisation : pas de valeur antérieure à Hg + DN (actuellement, le DN pour la programmation est de 60 minutes)
5. Vérification de l’incrémentation des numéros de version : 
· Le numéro de version du document doit être strictement supérieur aux numéros de version de ce même document précédemment transmis (que ceux-ci soient relatifs à des documents acceptés ou refusés) 
· Il n’est en revanche pas attendu que l’incrémentation des numéros de version soit systématiquement de 1
6. Contrôle du mRID du document : vérifie bien le formalisme PA_{Nom du RP}_{Date d’application au format YYYYMMDD}
7. On vérifiera également au niveau du document que toutes les SchedulePeriod indiquées dans le document (au niveau chronique et au niveau du document) sont bien cohérentes entre elles. L’échec de ce contrôle sur au moins une des chroniques du document entraine le rejet de l’ensemble du document. L’erreur sera alors tracée au niveau du document mais aussi au niveau du PA concerné.
8. On vérifiera également au niveau du document que toutes les chroniques démarrent en position 1. L’échec de ce contrôle sur au moins une des chroniques du document entraine le rejet de l’ensemble du document. L’erreur sera alors tracée au niveau du document mais aussi au niveau du PA concerné.
9. Vérification de la SchedulePeriod du document de PA. Cette période doit couvrir au maximum une journée et doit obligatoirement se terminer à à 0h (heure locale).
Liste des codes erreur au niveau document
	n°
	Contrôle
	Reason Code ENTSOE + description ENTSOE
	Reason text (FR)

	1
	Document vide
	B01 (signification ENTSOE = incomplete document)
	Documents vide’ 

	
	Erreur de syntaxe
	B01 (signification ENTSOE = incomplete document)
	Erreur syntaxique à la ligne X 

	
	Business Type <> A01 
	A62 (invalid business type)
	Ligne <X> : la valeur attendue est <X>

	
	process.processType <> A17 
	A79 (Processtype invalid)
	Ligne <X> : la valeur attendue est <X>

	
	Coding Scheme <> EIC
	A78 (sender identification and/or role invalid)
	Ligne <X> : la valeur attendue est <X>

	
	sender_MarketParticipant.marketRole.type  <> Z10
	A78 (sender identification and/or role invalid)
	Ligne <X> : la valeur attendue est <X>

	
	receiver_MarketParticipant.mRID  <> 10XFR-RTE------Q (EIC RTE)
	A53 (receiving party incorrect)
	Ligne <X> : la valeur attendue est <X>

	
	coding.Scheme  <> A01 (code EIC)
	A53 (receiving party incorrect)
	Ligne <X> : la valeur attendue est <X>

	
	receiver_MarketParticipant.marketRole.type <> A04 (System operator) 
	A53 (receiving party incorrect)
	Ligne <X> : la valeur attendue est <X>

	2
	Contrôle de l’acteur émetteur cohérent avec celui du document 
	A05 (Sender without valid contract)
	L’acteur <EIC> n’a pas d’accord de participation RP en vigueur

	3
	Absence d’AP-RP
	A78 (The identification of the sender or the sender/role combination is invalid)
	Incohérence entre l’acteur connecté et l’acteur du fichier

	4
	Non-respect des délais de transmission 
	A57 (Deadline limit exceeded / Gate not open)
	Non-respect des délais de transmission

	5
	Incrémentation des numéros de version : numéro déjà présent en base
	A51 (message identification or version conflict)
	Le numéro de version de ce document existe déjà en base 

	
	Incrémentation des numéros de version : numéro de version strictement supérieur existant en base
	A51 (message identification or version conflict)
	Un numéro de version supérieur de ce document existe déjà en base 

	6
	Non-respect du formalisme du mRID de document
	A51 (message identification or version conflict)
	mRID du document non valide

	7
	Incohérence entre la schedule period du document et la schedule period d'au moins une des chroniques
	
A04 (Time interval incorrect)
	La période d’application des chroniques doit être égale à la période d’application du document

	8
	Absence de point en position 1 pour au moins une des chroniques du document 
	A49 (Position inconsistency - A position is missing or too many.)
	Chaque chronique doit comporter au moins 1 point en position 1

	9
	Vérification de la SchedulePeriod du document de PA = une seule journée se termine à 0h (heure locale)
	A04 (Time interval incorrect)
	La période d’application doit couvrir une seule journée et se terminer à 0h (heure locale)



Etape 3.2 : Contrôle des PA 
Une fois le document accepté (i.e. ayant passé les contrôles décrits à l’étape 3.1), les PA sont contrôlés fonctionnellement un à un. A l’issue de ces contrôles, un PA pourra être soit « Valide » (si tous les contrôles sont positifs), soit « Non valide » (si l’un de ces contrôles échoue). Un ACK global sera généré en fin de processus pour informer le RP du statut de chacun des PA du document soumis et du détail des éventuelles erreurs rencontrées (c.f. Etape 6)
Liste des contrôles au niveau PA 
Les contrôles effectués au niveau des PA sont les suivants :
1. Vérification que pour chaque PA, 5 courbes (ou series) ont bien été déclarées par le RP :
· P0 : Une Series avec businessType = A07 (courbe de puissance active)
· RPh : Une Series avec businessType = A95 + flowDirection.direction = A01
· RPb : Une Series avec businessType = A95 + flowDirection.direction = A02 
· RSh : Une Series avec businessType = A96 + flowDirection.direction = A01 
· RSb : Une Series avec businessType = A96 + flowDirection.direction = A02 
Ce contrôle peut ne pas être passant pour 2 raisons :
· Il n’y a pas 5 chroniques pour un PA donné (chroniques manquantes ou superflues)
· Il y a bien 5 chroniques dans un PA donné, mais elles ne correspondent pas aux chroniques attendues (par exemple, on a qqch du type P0, RPh, RPh, RSh, RSh)
Du moment que les 5 chroniques attendues sont présentes, ce contrôle est passant,  même si les chroniques sont dans le désordre (e.g. RPh, RSb, P0, RSh, RPb est passant).
2. Validité du support de programmation (EDP ou EDR) dans le référentiel
3. Aptitude à faire de la RPh, RPb, RSh, RSb et aptitude ou inaptitude aux services systèmes dissymétriques
4. Cohérence de la résolution de la programmation de l’EDP et des résolutions des 5 chroniques déclarées
5. Cohérence des valeurs du PA : 
· Contrôle sur les valeurs négatives de puissance active : celles-ci sont autorisées uniquement si l’EDP est de type STEP ou NUC
· Absence de valeurs négatives pour les chroniques RPh, RPb, RSh, RSb
·  [Desactivé dans un premier temps]Contrôle sur les valeurs de SSY à la maille EDR : vérifier que les valeurs déclarées pour chaque pas 5 minutes sont cohérentes avec les valeurs déclarées dans l’annexe 4 des règles SSYf   es certificats NEW !
NEW

· Somme des chroniques de RP_hausse pour toutes les EDP constitutives de l’EDR <= RPmax_hausse + RSmax_hausse
· Somme des chroniques de RP_baisse pour toutes les EDP constitutives de l’EDR <= RPmax_baisse + RSmax_baisse
· Somme des chroniques de RS_hausse pour toutes les EDP constitutives de l’EDR <= RSmax_hausse 
· Somme des chroniques de RS_baisse pour toutes les EDP constitutives de l’EDR <= RSmax_baisse 
· Somme des chroniques de RP_hausse + RS_hausse pour toutes les EDP constitutives de l’EDR <= ReserveMax_hausse
· Somme des chroniques de RP_baisse + RS_baisse pour toutes les EDP constitutives de l’EDR <= ReserveMax_baisse
Ces contrôles sont appliqués pour tous les PA des EDP constitutives d’une EDR, déposés pour un guichet donné.
· Contrôle de la puissance minimale offerte (> 1MW)
6. Contrôle sur les liens entre EDP Tête de vallée et EDP influencées
7. Absence de doublon au sein du document. Si une EDP donnée est déclarée deux fois ou plus au sein d’un même document de PA, toutes les déclarations relatives à cette EDP sont refusées 
8. Contrôle du mRID du PA : vérifie bien le formalisme PA_{Code EDP}_{Date d’application au format YYYYMMDD}.
9. Vérification du numéro de version au niveau du PA : le numéro de version du PA (balise <version> au niveau PA) doit être identique au numéro de version présent au niveau du document (balise <revisionNumber> du document).
10. Vérification de la présence et de la validité du type de redéclaration dans la balise <marketObjectStatus.status>. Les valeurs possibles sont :
· Z08 = ‘P=C’ redéclaration pour cause P=C. 
· Z09 = ‘CT’ = redéclaration pour contraintes techniques. 
· Z10 = ‘SSY’ = redéclaration pour respecter les modifications des prescriptions de Services Systèmes demandées par RTE
Ce champ est l’équivalent du champ ‘type de redéclaration du fichier PA_PROD envoyé actuellement à SYGA. Il sera utilisé de la même façon qu’actuellement, il n’y a pas de nouveauté métier associée. Seule la codification est nouvelle : 
· Z08 correspond au 1 dans SYGA
· Z09 correspond au 2 dans SYGA (CT)
· Z10 correspond au 3 dans SYGA (SSY)
· Z11 ne doit pas être utilisé pour le moment puisque les fortuits continuent à être déclarés par téléphone. 
NB : ci-dessous un extrait du guide d’implémentation du MA actuel 
[image: cid:image002.png@01D455D1.12366EB0]






Par convention, les déclarations initiales seront pour cause P=C (Z08)
11. Vérification que les chroniques de services système ne comportent pas de valeurs négatives.
12. Contrôle du mRID de chacune des chroniques du PA : vérifie bien le formalisme {type de chronique}_{Code EDP}_{Date d’application au format YYYYMMDD}.
Liste des codes erreur au niveau PA

	n°
	Contrôle
	Reason Code ENTSOE + description ENTSOE
	Reason text (FR)

	1
	Nombre de chroniques par EDP
	A20 (Time series fully rejected)
	5 chroniques sont attendues par EDP : P0, RPh, RPb, RSh, RSb

	2



	L'EDP n'appartient pas à au RP connecté dans le référentiel
	Z38 (Entity not present in the programmation perimeter)
	« L’EDP du PA ne figure pas dans votre périmètre de programmation (cf référentiel)»

	
	L'EDP n'est pas présente dans le référentiel
	Z39 (Unknown entity)
	« L’EDP est inconnue dans le référentiel »

	
	Problème SI interne, impossible d'accéder au référentiel
	Z40 (Unable to access reference data)
	« Traitement en échec, accès impossible au référentiel »

	
	Problème SI interne, erreur technique au niveau du référentiel
	Z41 (Technical issue on reference data)
	« Traitement en échec, le référentiel est en erreur »

	3
	Aptitude à faire de la RPh, RPb, RSh, RSb
	Z42 (Unable to perform the schedule)
	L’EDP n’est pas censée fournir des valeurs pour les chroniques (RPh, RPb, RSh, RSb)

	
	Aptitude aux services système dissymétriques
	Z43 (Unable to perform dissymmetric ancillary services)
	L’EDP n’est pas apte à la dissymétrie (dissymétrie en <RP, RS>)

	4
	Cohérence de la résolution de la programmation de l’EDP et des résolutions des 5 chroniques déclarées
	A41 (Resolution inconsistency)
	Résolution des chroniques non conforme au référentiel

	5
	Cohérence des valeurs de puissance [désactivé dans un premier temps]
	A42 (Quantity inconsistency)
	Les puissances déclarées (RPh, RPb, RSh, RSb) ont dépassées les valeurs maximum déclarées pour l’EDP 

	5
	Cohérence des valeurs de puissance RP/RS
	A42 (Quantity inconsistency)
	Les puissances SSY déclarées ont dépassé les valeurs maximum de référence pour l’EDR

	6
	Contrôle sur les liens entre EDP Tête de vallée et EDP influencées
	Z44 ( Link with the head of valley programmation entity)
	Lien d’influencement non respectés.

	7
	Absence de doublon
	A55 (Time series identification conflict)
	PA en doublon

	8
	Non respect du formalisme du mRID de PA
	A55 (Time series identification conflict)
	mRID de PA non valide

	9
	Vérifier que le numéro de version du PA est égal à celui du document
	A51 (message identification or version conflict)
	Le numéro de version du PA doit être le même que le numéro de version du document

	10
	Vérification de la présence et de la validité du type de redéclaration
	Z46 (No status provided)
	Le type de redéclaration doit être indiqué dans la balise MarkeObjectStatus.status

	11
	Vérification que les chroniques de Services Systèmes ne comportent pas de valeurs négatives
	A46 (Quantities must not be signed values)
	Valeurs négatives détectées dans la chronique de (RPh, RPb, RSh, RSb)

	12
	Contrôle du mRID de chacune des chroniques du PA
	A55 (Time series identification conflict)
	Le mrid de la chronique [P0, RPH, RPB, RSH, RSB] n’est pas valide



Envoi de l’ACK
Une fois les contrôles décrits aux paragraphes ci-dessus réalisés, l’application TOPASE informe le RP via une réponse ‘done’ à la requête de type get/submission/status.
Le RP soumet alors une requête de type get/submission/ack afin d’obtenir le résultat des contrôles effectués. Ce résultat sera renvoyé dans le body de la réponse, sous forme d’un Acknowledgement document (ou ACK), respectant le formalisme ENTSOE :

	Acknowledgement document
	iec62325-451-1-acknowledgement_v8_0.xsd



Dans cet ACK, le RP trouvera les détails des erreurs rencontrées, codifiées selon la code list ENTSOE ou la code list locale et accompagnés d’un texte explicitant l’erreur rencontrée :

· Dans le cas où l’un (ou plusieurs) des contrôles au niveau document décrits dans le paragraphe 5.2.2 ne passe pas, l’ACK l’informera le RP des problèmes rencontrés au niveau du document au moyen d’un code erreur dédié (voir détail des codes erreur ci-dessous) 

· Dans le cas où les contrôles au niveau document étaient passants, mais que l’un ou plusieurs des PA contenus dans le document (ou tous) ne passent pas les contrôles fonctionnels, l’ACK l’informera le RP des erreurs rencontrées au niveau des PA (voir détail des codes erreur ci-dessous)
· En ce cas, on trouvera la liste des erreurs détectées lors des contrôles fonctionnels sur les PA non valides. Les PA valides ne sont pas mentionnés dans cet ACK.
· Si certains PA du document sont invalides, mais pas tous, le Reason Code de l’ACK sera A03 (indiquant que le document contient des Times Series en erreur). 
· Si tous les PA du document sont invalides, le Reason Code de l’ACK sera A02 (indiquant que toutes les Times Series sont rejetées) 
· Dans les deux cas, les erreurs détectées sur chacun des PA seront indiquées au niveau du(des) PA(s) en erreur via un Reason Code / Reason text dédié (voir le tableau détaillant les codes erreur ci-dessous)
· Si tous les PA du document sont valides, l’ACK indique simplement le code A01, sans inclure aucun détail sur les PA.

· Dans le cas où le prochain guichet de programmation est fermé : l’ACK en réponse au dépôt comporte un reason code A57 + reason text ‘Guichet fermé’ au niveau document. L’ACK indiquera également que les PA ont été mis au statut VALIDGC ou INVALIDGC avec les Reason Code / Reason Text suivants au niveau des Time Series :
	PA_LIFECYCLE_STATE
	Reason code 
	Reason text (FR)
	Reason text (EN)

	VALIDGC
	Z35
	Guichet fermé (PA valide)
	Gate closed (valid PA)

	INVALIDGC
	Z36
	Guichet fermé (PA non valide)
	Gate closed (invalid PA)





Contrôles au guichet
Au passage du guichet, RTE vérifie que les modifications demandées par le RP ne vont pas en sens contraire des ajustements activés par RTE. Si tel est le cas, la déclaration faite au guichet concerné sera refusée.
[bookmark: _Toc530757534][bookmark: _Toc25047468]Interface IHM Web pour les PA
L’URL d’accès à l’IHM Web de TOPASE est donnée au paragraphe 2.4 et les écrans et principales fonctionnalités de l’IHM Web TOPASE sont décrits dans le document de référence [7].

L’IHM Web met à la disposition du RP via son navigateur web les fonctionnalités suivantes (ces fonctionnalités seront détaillées dans les paragraphes ci-dessous) :
1. Déposer un document de PA 
2. Consulter le journal des échanges (liste des documents de PA transmis, état de l’échange) et télécharger les documents de PA et l’ACK correspondant au format XML.
3. Consulter un PA déclaré, consulter le résultat des contrôles et la liste des éventuelles erreurs détectées.
[bookmark: _GoBack]Déposer un document de PA 
L’IHM TOPASE comprend un onglet ‘Dépôt de documents’ qui permet au RP de déposer manuellement un ou plusieurs document(s) de PA et d’uploader ces document(s) dans l’application TOPASE. 
Consulter le journal des échanges
L’IHM TOPASE comprend un onglet appelé ‘Journal des échanges’ qui permet au RP de consulter la liste des échanges le concernant, avec la possibilité de remonter dans le passé (périmètre des données consultables à définir).
Ce journal est commun à tous les types de processus gérés dans TOPASE : participation à CMOL TERRE, programmation, etc.
Ce journal présente les principales données associées à chacun des échanges, à savoir :
· La date et heure de l’échange
· La date et heure d’application du document
· Le processus (Programmation pour ce qui concerne le dépôt de documents de PA)
· L’émetteur et le destinataire de l’échange
· Le type d’échange (p.ex. : dépôt de PA)
· Le mRID du document
· Le numéro de version du document
· Le statut de l’échange (OK / KO)
· Le détail de l’erreur rencontrée, si le statut est KO. Les messages d’erreur affichés dans cette colonne sont cohérents avec les messages envoyés au RP dans l’ACK (c.f. ici)
· Des boutons d’action pour ouvrir et/ou télécharger le document et l’ACK correspondant
Un bandeau de recherche permet de filtrer les échanges sur l’ensemble de ces données. 
Des tris sont possibles sur les colonnes.
Un bouton permet de télécharger les documents de PA soumis par les RP et les ACK envoyés par RTE au format XML.
Consulter le journal des PA
L’IHM TOPASE comprend un onglet appelé ‘Journal des PA’ qui permet au RP de consulter la liste de ses PA déclarés, afin d’avoir la vision en temps réel du statut de ses PA. 
Ce journal présente les principales données associées à chaque PA, à savoir :
· La date d’application du PA
· L’EDP
· Le numéro de version du PA
· Le guichet de prise en compte du PA (calculé par RTE)
· L’état du PA dans son cycle de vie (valide / non valide / ferme / etc. Pour les différents états possibles, c.f. § 4.1.7 ci-dessus)
· Le détail de l’erreur (ou des erreurs) qui indique la cause du refus dans le cas où le PA est au statut ‘Non valide’. Le message affiché dans cette colonne sera cohérent avec l’indication contenue dans l’ACK (c.f. §4.1.6.5 ci-dessus)
Un bandeau de recherche permet de filtrer les PA affichés dans cet écran. Des tris sont possibles sur les colonnes.
Consulter les PA retenus
Il n’est pas prévu d’avoir une IHM de consultation des PA retenus. Une API permettra aux RP de consulter leurs PA retenus en mode Machine to Machine (voir ci-dessous)
[bookmark: _Toc530757535][bookmark: _Toc25047469]Interface Machine to Machine pour les PA (API)
Les différentes URL 
En pré-production
Les différentes URL utiles dans le cadre du processus de dépôt des programmes d’appel sont listées ci-dessous ; elles sont décrites plus en détails dans les paragraphes suivants 

Pour les IHM
· https://secure-apps-dev.iservices.rte-france.com/topase-web/

Pour les API
Dépôt de PA :
· https://secure-apps-dev.iservices.rte-france.com/topase-api/api/v1/documents/pa
Consultation du statut du ticket :
· https://secure-apps-dev.iservices.rte-france.com/topase-api/api/v1/submission/status
Consultation de l’ACK :
· https://secure-apps-dev.iservices.rte-france.com/topase-api/api/v1/submission/ack
Consultation des PA (PA report) :
· https://secure-apps-dev.iservices.rte-france.com/topase-api/api/v1/pa-report
Pour cette API, une documentation swagger est disponible ici (nécessite un certificat)
· https://secure-apps-dev.iservices.rte-france.com/topase-web/ext/swagger-ui.html

En production
Pour les IHM 
· https://secure-apps.iservices.rte-france.com/topase-web/

Pour les API
Dépôt de programmes d’appel :
· https://secure-apps.iservices.rte-france.com/topase-api/api/v1/documents/pa/
Consultation du statut du ticket :
· https://secure-apps.iservices.rte-france.com/topase-api/api/v1/submission/status/
Consultation de l’ACK :
· https://secure-apps.iservices.rte-france.com/topase-api/api/v1/submission/ack/
Consultation des programmes d’appel (PA report) :
· https://secure-apps.iservices.rte-france.com/topase-api/api/v1/pa-report
Dépose en https
L’API XX permet aux RP de déposer leurs PA auprès de RTE.
Localisation 
· https://secure-apps-dev.iservices.rte-france.com/topase-api/api/v1/documents/pa/	
Catégorie
Format : APPLICATION/XML
Fonctionnement de l’API
Principes généraux :
L’API suit le principe de fonctionnement suivant :
· Vérification de l’authentification et des habilitations de l’appelant via un certificat PKI en amont
· Réponse synchrone sur la bonne prise en compte de l’appel et identifiant de ticket.
Ressources
	Name 
	Method 
	URI 

	L’envoi d’un MultipleScheduleDocument par API
	POST 
	/api/v{{version}}/documents/pa


Paramètres
	Paramètres NOM
	CARD.
	DESCRIPTION
	TYPE
	VALEURS / FORMAT

	MultipleScheduleDocument
	1
	Type de document demandé 
	XML
	c.f. xsd


Réponse
Codes http :

	CODES HTTP
	Cas 

	200
	Document déposé avec succès 

	400
	Erreur de syntaxe

	401
	Authentification nécessaire 

	403 
	Autorisation refusée 

	404 
	Ressource introuvable 

	500 
	Erreur interne 



Contenu :
Le body contient :
· L’identifiant de ticket pour pouvoir venir consulter le statut des traitements effectués sur le document
· Un statut (pending)
Mise à disposition du swagger
Cette API n’est pas décrite dans le swagger.
Consultation du statut de la réalisation des contrôles effectués sur le document
Il s’agit de la même API que celle décrite dans le cadre du processus de dépôt des offres TERRE (§ 4.3.2)
Ressources
· https://secure-apps-dev.iservices.rte-france.com/topase-api/api/v1/submission/status/
	Name 
	Method 
	URI 

	Consultation du statut de la réalisation des contrôles par API
	GET
	/api/v{{version}}/submission/status/{{ticketNumber}}



Ce service permet de consulter le statut de la réalisation des contrôles effectués par le SI de RTE suite à un dépôt d’offres. 
Paramètres : 
	Paramètres NOM
	CARD.
	DESCRIPTION
	TYPE
	VALEURS / FORMAT

	N° de ticket
	1
	Identifiant du document déposé, pour lequel le RP demande l’avancement de la réalisation des controles 
	
	


Réponse
Codes http :

	CODES HTTP
	Cas 

	200
	Succès

	400
	Erreur de syntaxe

	401
	Authentification nécessaire 

	403 
	Autorisation refusée 

	404 
	Ressource introuvable 

	500 
	Erreur interne 



Contenu :
Le body indique le statut des traitements effectués sur le document déposé :
· Pending : en cours
· Done : terminé 
Consultation du résultat des contrôles effectués sur le document
Il s’agit de la même API que celle décrite dans le cadre du processus de dépôt des offres TERRE (§ 4.3.3)
Ressources
· https://secure-apps-dev.iservices.rte-france.com/topase-api/api/v1/submission/ack/

	Name 
	Method 
	URI 

	Consultation du résultat des contrôles par API
	GET
	api/v{{version}}/submission/ack/{{ticketNumber}}



Ce service permet de consulter le résultat des contrôles effectués par le SI de RTE suite à un dépôt de PA. La réponse est un document XML de type « Acknowledgement »
Paramètres
	Paramètres NOM
	CARD.
	DESCRIPTION
	TYPE
	VALEURS / FORMAT

	N° de ticket
	1
	Identifiant du document déposé, pour lequel l’acteur demande le résultat des contrôles 
	
	



Réponse
Codes http :

	CODES HTTP
	Cas 

	200
	Succès

	400
	Erreur de syntaxe

	401
	Authentification nécessaire 

	403 
	Autorisation refusée 

	404 
	Ressource introuvable 

	500 
	Erreur interne 



Contenu :

Le body contient un XML de type acknowledgement. 
(cf. iec62325-451-1-acknowledgement_v8_0.xsd). 

L’acknowledgement informera l’appelant du résultat des contrôles effectués par l’application TOPASE à la suite du dépôt d’un document de PA. L’ACK indiquera les éventuelles erreurs détectées au niveau du document ou au niveau des PA.
Consultation des PA déposés et des PA retenus
Les RP pourront consulter à tout moment le détail d’une ou plusieurs de leurs PA déposés et des PA retenus par RTE à l’aide d’une API (method GET) permettant de récupérer un document XML de type MultipleSchedule indiquant où en est le PA dans son cycle de vie et quelles sont les erreurs éventuellement détectées.
Ressources
· https://secure-apps-dev.iservices.rte-france.com/topase-api/api/v1/pa-report/

	Name 
	Method 
	URI 

	Consultation des PA déclarés et PA retenus 
	GET
	api/v{{version}}/pa-report



Ce service permet de consulter le résultat des contrôles effectués par le SI de RTE suite à un dépôt de PA. La réponse est un document XML de type MultipleSchedule Document

Paramètres

	Paramètre
	Cardinalité
	Description
	Type
	Valeurs / Format

	businessType
	1
	Type de PA sur lequel porte la requête (Z83:déclaré, Z84:retenu)
	Texte
	Z83 = déclaré
Z84 = PA retenu

	schedulePeriod
	1
	Date d’application au format: AAAA-MM-JJ
	Date UTC
	YYYY-MM-DDTHH:mmZ

	Identifiant de l’acteur 
	0..1
	Nom de la société à laquelle appartient l’acteur (nom court)
	Texte
	

	revisionNumber
	0..n
	Numéro(s) de version demandé(s)
	Nombre
	Si non précisé  renvoyer tous les numéros de version

	registeredResource.mRID
	0..n
	Registered Resource (EDP)  sur laquelle (lesquelles) porte la requete
	Texte
	Si absent  renvoie l’ensemble des EDP de l’acteur

	Lifecycle
	0..n
	Code correspondant au (ou aux) Cycle de vie souhaités
	Texte
	Si absent  renvoie l’ensemble des lifecycles

	mRID
	0..1
	mRID de PA
	Texte
	Si l’acteur souhaite consulter un PA en particulier

	Column
	0..1
	Critère de tri des résultats souhaité par l’acteur
	Texte
	Critère de tri des résultats souhaité par l’acteur

	Direction Column
	0..1
	Sens du tri
	Texte
	asc ou desc

	Page
	0..1
	Pagination
	Nombre
	

	Size
	0..1
	Nombre de PA souhaités dans la réponse
	Nombre
	Par défaut 200

	gateTime
	0..1
	Date et heure de guichet en UTC au format AAAA-MM-JJTHH:MMZ
	Date UTC
	



Réponse
Codes http :

	CODES HTTP
	Cas 

	200
	Succès

	400
	Erreur de syntaxe : Un ou plusieurs paramètres sont incorrects

	401
	Authentification nécessaire 

	403 
	Autorisation refusée 

	404 
	Ressource introuvable 

	500 
	Erreur interne 


La réponse comporte un body XML au format MultipleSchedule Document identique au document de déclaration des PA, enrichi avec un reason code / reason text au niveau TimeSeries indiquant l’état du PA dans son cycle de vie :

	PA_LIFECYCLE_STATE
	Reason code 
	Reason text (FR)
	Reason text (EN)

	Valide
	B06 (TimeSeries accepted)

	Valide 
	Valid

	Invalide
	A20 (TimeSeries fully  rejected)
	Invalide
	Invalid

	Obsolete
	Z30 (Obsolete Program)
	Obsolete
	Obsolete

	Closed
	Z31 (Firm Program)
	Ferme
	Closed

	VALIDGC
	Z35
	Guichet fermé (PA valide)
	Gate closed (valid PA)

	INVALIDGC
	Z36
	Guichet fermé (PA non valide)
	Gate closed (invalid PA)

	OBSOLETEGC
	Z37
	Guichet fermé (PA obsolete)
	Gate closed (obsolete PA)


Consultation du SWAGGER
Un swagger décrivant l’API de consultation des programmes d’appel déclarés et retenus est  mis à disposition des RP.

Le swagger est disponible ici (nécessite un certificat)
· https://secure-apps-dev.iservices.rte-france.com/topase-web/ext/swagger-ui.html
 





[bookmark: _Toc530757536][bookmark: _Toc25047470]Définitions et glossaire des abréviations 
[bookmark: _Toc530757537][bookmark: _Toc25047471]Définitions
Tous les mots ou groupes de mots utilisés dans le présent document ayant leur première lettre en majuscule ont la signification qui leur est donnée ci-dessous ou à l’article 1 des Règles MA-RE.

[bookmark: _Toc530757538][bookmark: _Toc25047472]Glossaire des abréviations
	AA
	Acteur d’Ajustement

	CUO
	Conditions d’Utilisations d’une Offre d’ajustement

	DN
	Délai de Neutralisation

	EDA
	Entité d’Ajustement

	EDP
	Entité De Programmation

	HTTPS
	Protocole de transfert de données sécurisées (HyperText Transfer Protocol Secure)

	IHM
	Interface Homme Machine

	M2M
	Fonctionnement entre machines (Machine To Machine)

	PKI (Certificat)
	Fichier permettant l’identification d’un utilisateur (Public Key Infrastructure)

	PA
	Programme d’Appel

	PM
	Programme de Marche

	REST
	REpresentational State Transfer est un style d’architecture pour les systèmes hypermédia distribués

	RP
	Responsable de Programmation

	RR/RC
	Réserve Rapide / Réserve Complémentaire

	SI
	Système d’Information

	SSY
	Services système

	TERRE
	Trans European Replacement Reserve Exchange

	URL
	Adresse Web (Uniform Ressource Locator)

	XML
	eXtensible Markup Language est un langage informatique de balisage générique
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Le fichier contient 4 lignes pour chaque EDP dont le Programme d’Appel a été redéclaré :
Identifiant de 'EDP; Type de redéclaration;commentaire;

TypE Chronique;Valeur PA;;Valeur PA;;
Type Chronique;Valeur PPy;Valeur PP,;
Type Chronique;Valeur PSy;Valeur PS;;

;Valeur PA 4;
;Valeur PP ;

‘aleur PS 4;

Définition des paramétres

Champ Description Valeur ou format

Code de I'EDP communiqué par

Identifiant de I'EDP RTE

Nombre entier ne pouvant étre
que :

-« 1 »: autre Redéclaration

- «2 »: Redéclaration pour
Type de redéclaration | Indicateur du type de redéclaration | contraintes techniques

- «3 » : Redéclaration pour
respecter les modifications des
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Systéme demandées par RTE
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