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[bookmark: _Toc367871007]Organisation du volet Certification 
La Certification se décline en treize parties portant sur : les principes méthodologiques relatifs à la détermination du Niveau de Capacité Certifié et Effectif ; les processus opérationnels liés à la demande de certification, les déclaration d’évolution des paramètres, le processus de rééquilibrage, et les principes financiers portant sur les règlements des écarts relatifs au Périmètres des Responsables de Périmètre de Certification ; les frais de certification et de contrôles. 
[bookmark: _Toc367871008]Notions de la Certification
[bookmark: _Toc367871009]Période de Pointe  PP2
La Période de Pointe PP2 est un ensemble d’Heures pour une Année de Livraison donnée.
Les Heures de la Période de Pointe PP2 sont les Heures des plages [7h ; 15h[ et [18h ; 20h[des  Jours  signalés par RTE, selon les modalités précisées à l’article 8.2.2 (ci après notés Jours de PP2).
Les Jours de PP2 sont sélectionnés parmi les Jours ouvrés de la Période de Livraison de l’Année de Livraison à l’exclusion des vacances scolaires de nNoël de l’Année de Livraison telles que définies dans l’arrêté relatif au calendrier scolaire national en vigueur.
Les Jours de PP2 sont  signalés par RTE  en J-1 . 
Le nombre de Jours de PP2 pour une Année de Livraison est compris entre 10 et 30.
[bookmark: _Toc367871010]Capacités 
Capacité de Production
Capacité de Production Existante
Pour la Première Année de Livraison
Un Site de Production, faisant l’objet d’un des deux contrats suivants en vigueur pour l’Année de Livraison considérée : Contrat d’Accès au Réseau, ou Contrat de Service Décompte, est une Capacité de Production Existante pour la Première Année de Livraison.
Un site de Production est identifié par la référence utilisée par les Gestionnaires de Réseau.
Pour les Années de Livraison, hors Première Année de Livraison
Une Capacité de Production Existante est une Capacité ayant constitué fait partie d’une Entité de Certification pour une Année de Livraison et n’ayant pas fait l’objet d’un avis de fermeture. 
Capacité de Production Projet
Une Installation de Production faisant l’objet d’une Convention de Raccordement, et dont la Proposition Technique et Financière a été conformée acceptée par le versement de l’acompte  obligatoire dû au Gestionnaire de Réseau en charge du raccordement de 10 % est une Capacité de Production Projet.	Comment by ERDF: Le montant est différent pour les GRD.
Capacité d’Effacement 
Capacité d’Effacement existante
Une Capacité d’Effacement existante est une EDC constituée de un ou plusieurs Sites de Soutirage.  Les Sites de Soutirages constituant l’EDC sont tous identifiés par la demande de certification. 	Comment by ERDF: Cette définition ne correspond pas à celle du décret selon lequel une capacité est un consommateur en effacement.
Un Site de Soutirage est identifié est identifié par la référence utilisée par les Gestionnaires de Réseau.par le référencement de son Contrat d’Accès au Réseau ou Contrat Unique, dont l’attestation est annexée à la demande de certification.	Comment by ERDF: Reprendre les modalités proposées dans le projet de règles NEBEF 6.3.1.2.1 Définition de la référence d’identification et 6.3.1.2.2 Obtention de la référence du Site de Soutirage
Une fois le site identifié le GRD est en mesure de retrouver le contrat d’accès au réseau associé (CARD ou compris dans le CU) et il n’est pas utile d’en demander une attestation.
 Capacité d’Effacement projet
Une Capacité d’Effacement projet est une EDC constituée sur la base d’une prévision d’un ensemble de Sites de soutirage.  Les Sites de Soutirages constituant l’EDC d’une Capacité d’Effacement projet ne sont pas tous identifiés lors de la demande de certification. 	Comment by ERDF: Cette définition ne correspond pas à celle du décret
[bookmark: _Toc367871011] Entité de Certification
Notion d’Entité de Certification
Une Entité de Certification est l’entité regroupanta notion contractuelle identifiant une ou des Capacité faisant l’objet d’un même Contrat de Certification.   
Une Entité de Certification est caractérisée par : 
	une Année de Livraison ;
	sont type technique ;
	son titulaire ;
	son Responsable de Périmètre de Certification ;
	les Capacités qui la constituent ;
	ses paramètres de certification ;	Comment by ERDF: Pas clair
	ses paramètres déclaratifs ;	Comment by ERDF: Pas clair
	son Niveau de Capacité Certifié ; 
	les modalités de collecte des informations la concernant ;	Comment by ERDF: Pas clair
	les modalités de contrôle appliquées ;
	les modalités d’activation	Comment by ERDF: Non défini
Les conditions de rattachement ou de détermination des caractéristiques d’une Entité de Certification donnée sont précisées à l’article 6.4.
Capacité de production et Entité de Certification	Comment by ERDF: En application du décret cela vaut pour toute capacité existante production ou effacement
Toute Capacité de Production existante doit faire partie, après la Date la Limite de demande de Certification de l’Année de Livraison AL, d’une Entité de Certification. 
Si une Capacité de Production existante pendant tout ou partie de la Période de Livraison de l’Année de Livraison AL ne fait partie d’aucune EDC à l’issue de la Période de Livraison, RTE le Notifie à la CREA défaut et en l’absence d’avis de fermeture il est fait application de l’article 6.4.8.
Année de Livraison
L’Année de Livraison rattachée à l’EDC est l’Année de Livraison du Contrat de Certification.
Type Technique
Entité de Certification d’Effacement et Entité de Certification de Production 
Une Entité de Certification est de type : Effacement ou Production. 
Une Entité de Certification d’Effacement est une Entité de Certification d’Effacement Projet ou Existante. 
Une Entité de Certification de Production est une Entité de Certification de Production Projet ou Existante.  
Entité de Certification et Gestionnaire de Réseau
Une Entité de Certification est rattachée à un unique Gestionnaire de Réseau Public de Distribution ou au Réseau Public de Transport. Les Sites qui la composent sont rattachés à un unique Réseau.
Contraintes de fonctionnement 	Comment by ERDF: S’agit-il du type technique, des paramètres déclaratifs ou des paramètres de certification ?
Une Entité de Certification est de type : stock jour, stock hebdomadaire ou sans contrainte de stock.
- Une Entité de Certification est de type  stock jour si le coefficient Kj objet du Contrat de Certification est différent de 1 ;
- Une Entité de Certification est de type  stock hebdomadaire si le coefficient Kh objet du Contrat de Certification est différent de 1.	Comment by ERDF: Indice h est utilisé pour le pas demi horaire. Voir plutôt à utiliser s pour la semaine.
Titulaire de l’EDC
Le titulaire de l’EDC est le titulaire du contrat de certification de celle-ci. Il est identifié lors de la demande de certification. 
Rattachement au Périmètre de Certification 
Toute EDC est rattachée au Périmètre de Certification d’un RPC conformément à une attestation d’un contrat  co-signé par l’Exploitant et le RPC fourni avec le dossier de demande de certification. 	Comment by ERDF: Pourrait être un accord de rattachement co-signé dont le modèle serait annexé aux règles comme dans le dispositif RE.
Condition de constitution  de l’EDC
Une EDC d’Effacement est constituée de Sites de Soutirages. 
Un Site de Soutirage ne peut être rattaché qu’à une unique EDC d’Effacement dès lors que le signataire du Contrat de Certification de l’EDC  a  joint, à la demande de certification de l’EDC, un accord écrit du Consommateur associé au Site de Soutirage 	Comment by ERDF: Voir cohérence avec le mandat pour chaque Exploitant de Capacité demandé dans le cadre de l'art. 6.4.3.1.2
Une EDC de Production est constituée de Sites de Production. 
Un  Site de Production ne peut être rattaché qu’à une unique EDC de Production dès lors que le signataire du Contrat de Certification de l’EDC en question a joint à la demande de certification de l’EDC,  un accord écrit de l’Exploitant du Site de Production associé au Site de Production 	Comment by ERDF: Voir cohérence avec le mandat pour chaque Exploitant de Capacité demandé dans le cadre des art. 6.4.1.1.2, 6.4.1.2.2, 6.4.2.1.2 et 6.4.2.2.2
Les Paramètres de certification d’une EDC
Les paramètres de certification d’une EDC sont les paramètres relatifs à l’EDC et utilisés dans le calcul du Niveau de Capacité Certifié de l’EDC. 	Comment by ERDF: Cette définition n'est pas explicite au regard des éléments suivants dans les règles et notamment de la distinction entre paramètres déclaratifs (Ej, Eh), paramètres techniques (Kj et kh) et résultat du calcul (NCC)
Une EDC est caractérisée, à une date donnée, par les paramètres de certification en vigueur dans le contrat de certification dont elle fait l’objet à cette même date.
Pour chaque Année de Livraison, les paramètres de certification d’une EDC sont initialisés par les déclarations de la demande de certification conforme, ayant servi à la constitution du contrat de certification initial de l’EDC pour une Année de Livraison donnée. 
Les paramètres de certification peuvent être réévalués lors des processus de rééquilibrages engagés par les RPC, avec l’accord du titulaire de l’EDC. Ils sont alors réévalués conformément au contrat de certification en vigueur, à la suite de la prise en compte du rééquilibrage. 
Les paramètres  déclaratifs d’une EDC
Les titulaires des EDC sont tenus de respecter les conditions de déclaration d’évolution des paramètres de certification, précisés àaux l’articles 6.6 et 6.7 des Règles.
Les paramètres déclaratifs d’une EDC sont les paramètres déclarés par les Exploitants des capacités constituant l’EDC auprès des Gestionnaires de Réseau lors dues processus de déclaration d’évolution des paramètrescertification. 
Les Gestionnaires de Réseau de Distribution transmettent à RTE, conformément à la Convention de Certification, les paramètres qui leur ont été déclarés par les titulaires d’EDC raccordées au réseau qu’ils gèrentqui leur parviennent et calculent les paramètres de certification pour communiquer à RTE une proposition de Niveau de Capacité Certifié. 

Le Niveau de Capacité Certifié
Le Niveau de Capacité Certifié d’une Capacité  est le montant de Garanties de Capacité qui lui est attribué conformément à la méthode de calcul de l’article 6.3.1. et conformément aux paramètres de certifications déclarés dans le du Contrat de Certification de l’EDC. 
Le Niveau de Capacité Certifié figure dans le Contrat de Certification.
Le Niveau de Capacité Certifié est égal au montant de Garanties attribuées au titulaire de l’EDC. 
Les modalités de collectes appliquées
Une EDC est caractérisée par des modalités de collecte qui lui sont appliquées .	Comment by ERDF: Ce concept mériterait d’être précisée.
Les modalités de collecte appliquées à l’EDC sont précisées dans le contrat GRD-Exploitant le cas échéant et dans le contrat de certification de l’EDC, et conformes aux principes évoqués à l’article 6.8 des présentes règles, selon le type de l’EDC. 
Les modalités de contrôle appliquées 
Une EDC est caractérisée par des modalités de contrôle qui lui sont appliquées. 
Les modalités de contrôle appliquées à l’EDC sont précisées dans le contrat GRD-Exploitant le cas échéant et  dans le contrat de certification de l’EDC, et conformes aux principes évoquées à l’article  6.9  des présentes règles, selon le type de l’EDC. 
Niveau de Capacité Effectif 
Le Niveau de Capacité Effectif est associé à une Entité de Certification.
Le Niveau de Capacité Effectif d’une Entité de Certification est associé à une Année de Livraison.
Le Niveau de Capacité Effectif d’une EDC est calculé par RTE le Gestionnaire de Réseau sur la base : 
des informations collectées par RTEle Gestionnaire de Réseau duquel relève l’EDC, conformément aux modalités de collectes précisées dans le contrat GRD-Exploitant le cas échéant et  dans le contrat de certification de l’EDCqui lui sont contractuellement appliquées par le Contrat de Certification ; 
des informations contrôlées par RTE et  le Gestionnaire de Réseau auquel l’EDC est raccordée, dans le cadre de l’application des modalités de contrôle de l’EDC précisées dans le contrat GRD-Exploitant le cas échéant et dans son contrat de certification ; 	Comment by ERDF: , le décret dispose : «  les GRD controlent et fournissent le résultat de ce contrôle à RTE » art 9 IV
de l’application de la formule  de certification sur les paramètres de certification ainsi collectés, et contrôlés. 
[bookmark: _Toc367871012]Principes méthodologiques pour la détermination du Niveau de Capacité Certifié et Effectif 	Comment by ERDF: Le rôle des GRD dans ce paragraphe  n'est pas précisé, or d'après le décret le GRD doit calculer les paramètres de certification pour pouvoir faire une proposition de niveau de capacité à RTE
Le Niveau de Capacité Certifié d’une Entité de Certification  pour une Année de Livraison AL est égal au montant de Garanties attribué à l’EDC pour l’Année de Livraison AL. 
Le Niveau de Capacité Certifié figure dans le  Contrat de Certification de l’EDC. 
Le Niveau de Capacité Certifié est calculé par application de la formule de certification appliquée à des paramètres caractérisant l’EDC en question pour l’Année de Livraison AL.
La Formule de Certification est précisée à l‘article 6.3.1.
Les paramètres de calcul sont les paramètres de certification de l’EDC. Les paramètres, ou les informations nécessaires à leur calcul par RTE, sont conformes aux déclarations faites lors de la dernière demande de rééquilibrage en date, ou, en l’absence de demande de rééquilibrage, lors de  la demande de certification.	Comment by ERDF: Pas très clair
Les paramètres de certification à déclarer par la demande de certification, ou à re-déclarer par la demande de rééquilibrage, sont précisés à l’article 6.4 et à l’article 6.7.
[bookmark: _Ref367722303][bookmark: _Toc367871013]Niveau de Capacité Certifié d’une EDC d’une Année de Livraison AL
Formule Générique du Niveau de Capacité Certifié
Le Niveau de Capacité Certifié NCC d’une EDC  pour une Année de Livraison AL, est calculé selon la formule suivante :
NCCAL,EDC = PuissanceDisponibleAL ,PP2,déclaré,EDC * KAL,certifié,EDC
La valeur du Niveau de Capacité Certifié est arrondie à 0,1 MW.	Comment by ERDF: Les capacités raccordées au RPD sont parfois des capacités de faible puissance installée.
ERDF propose que la valeur du niveau de capacité soit arrondie au kW.
Avec :
- PuissanceDisponibleAL,PP2,déclaré,EDC: la puissance disponible déclarée pour l’Entité de Certification sur la période PP2. La valeur de la puissance disponible s’exprime en MW.
- KAL,certifié,EDC: le paramètre technique K certifié de l’Entité de Certification pour l’Année de Livraison AL. La valeur du paramètre K est sans unité et comprise entre 0 et 1. Le paramètre technique K certifié est calculé par le Gestionnaire de Réseau auquel est raccordé l’EDC, il est proposé par les GRD à RTE, sur la base des données déclarées par l’Exploitant. 
Les modalités du calcul du PuissanceDisponibleAL,PP2,déclaré,EDC ou KAL,certifié,EDC sont précisées aux articles 6.3.1.2 et 6.3.1.3.
Les paramètres déclarés pour le calcul du Niveau de Capacité Certifié sont ceux issus du dernier document contractuel en vigueur à la date considérée :  
	la Demande de Certification ;
	ou la Demande de Rééquilibrage.
Les déclarations des paramètres de certification sont effectuées par l’Exploitant, en lien avec le type de la ou des Capacités qui constituent l’EDC. 
[bookmark: _Ref367722485]Paramètre Puissance Disponible déclarée d’une EDC pour une Année de Livraison AL 
Le paramètre PuissanceDisponibleAL,PP2,déclaré,EDC déclaré par le titulaire de l’Entité de Certification EDC pour l’Année de Livraison AL est égal à la meilleure estimation à la date de déclaration considérée,  de la Puissance Disponible Effective de l’EDC  pendant la Période de Pointe PP2 de l’Année de Livraison AL.
L’estimation pour l’Année de Livraison AL, s’effectue conformément : 
- à la définition de la Puissance Disponible Effective de l’EDC. La Puissance Disponible Effective dépend du type de l’EDC considérée. La définition de la Puissance Disponible Effective de l’EDC est précisée à l’article 6.3.2.2.
- aux modalités de détermination des heures de la Période de Pointe PP2 pour une Année de Livraison AL. 
[bookmark: _Ref367722500]Paramètre KAL,certifié,EDC
Le paramètre KAL,certifié,EDC certifié de l’Entité de Certification EDC, pour l’Année de Livraison AL, reflète l’influence des contraintes de stock des Capacités ou de la Capacité de  l’Entité de Certification, sur sa contribution à la réduction du risque de défaillance. Il est calculé par le Gestionnaire de Réseau auquel est raccordé l’EDC, il est proposé par les GRD à RTE, sur la base des données prévisionnelles déclarées par le titulaire de l’EDC, et notifié au titulaire de l’Entité de Certification EDC lors de l’envoi du Contrat de Certification.
La formule utilisée pour le calcul du paramètre KAL,certifié,EDC est la suivante :
KAL,certifié,EDC = KjAL,certifié,EDC * KhAL,certifié,EDC
Les modalités de calcul des paramètres KjAL,certifié,EDC et KhAL,certifié,EDC sont précisées aux articles 6.3.1.3.1 et 6.3.1.3.2.
[bookmark: _Ref367722554]Paramètre KjAL,certifié,EDC
Formule de calcul du Paramètre KjAL,certifié,EDC
Le paramètre KjAL,certifié,EDC reflète l’influence des contraintes de stock journalières d’une Entité de Certification sur sa contribution à la réduction du risque de défaillance.
Le paramètre KjAL,Certifié,EDC est calculé par le Gestionnaire de Réseau auquel est raccordé l’EDC, il est proposé par les GRD à RTE, le Gestionnaire du Réseau de Transport à partir d’un abaque  KjAL en vigueur pour l’Année de Livraison AL, et des paramètres déclarés par le titulaire de l’EDC. 
Les paramètres déclarés utilisés pour le calcul sont ceux en vigueur par le dernier document contractuel en date parmi : 	
· la Demande de Certification ;
· et  la Demande de Rééquilibrage.
Abaque KjAL
L’abaque KjAL  d’une Année de Livraison AL est le résultat d’un grand nombre d’analyses des simulations d’équilibre offre demande à l’horizon de l’Année de Livraison AL visant à évaluer la contribution d’un moyen ayant une contrainte de stock journalière sur une plage d’une journée de PP2 à la réduction du risque de défaillance. 	Comment by ERDF: Peut-on être un peu plus précis : l’abaque est-elle unique par type de capacité ?
L’abaque KjAL  d’une Année de Livraison AL est établi par RTE, approuvé par la CRE et publié conformément aux modalités de l’article 8.1.2. 
Déclarations pour le calcul du paramètre KjAL,certifié,EDC
Le titulaire d’une EDC déclare lors de la demande de certification, ou, le RPC re-déclare lors de la demande de rééquilibrage de l’EDC le paramètre NjAL,déclaré,EDC 

Avec :
	Emaxj,AL,déclaré,EDC désigne l’énergie maximale journalière déclarée de l’Entité de Certification EDC égale à l’estimation  de l’énergie maximale activable moyenne de l’EDC pendant les 10h que constituent la plage journalière PP2. La valeur d’énergie maximale journalière est définie en MWh.
Le Gestionnaire de Réseau auquel est raccordé l’EDCRTE  calcule les paramètres KjAL,certifié,EDC à partir de l’abaque KjAL de la manière suivante :

Il est proposé à RTE par les GRD pour les EDC raccordées à leur réseau. RTE prend en compte cette valeur pour le calcul du Niveau de Capacité Certifié inscrit à la proposition de contrat de certification, le cas échéant, et au contrat de certification de l’EDC. 
RTE inscrit le paramètre ainsi calculé au contrat de certification de l’EDC.  
[bookmark: _Ref367722558]Paramètre KhAL,certifié,EDC
Formule de calcul du Paramètre KhAL,certifié,EDC
Le paramètre KhAL,certifié,EDC reflète l’influence des contraintes de stock hebdomadaire d’une Entité de Certification sur sa contribution à la réduction du risque de défaillance.
Le paramètre KhAL,certifié,EDC est calculé par le GR auquel est raccordé l’EDC, il est proposé par les GRD à RTE, à partir d’un abaque KjAL en vigueur pour l’Année de Livraison AL, et des paramètres déclarés par le titulaire de l’EDC. 
Les paramètres déclarés utilisées pour le calcul sont ceux en vigueur par le dernier document contractuel en date parmi : 
	la Demande de Certification ;
	et  la Demande de Rééquilibrage.
Abaque KhAL
L’abaque KhAL  d’une Année de Livraison AL est le résultat d’un grand nombre d’analyses des simulations d’équilibre offre demande à l’horizon de l’Année de Livraison AL visant à évaluer la contribution d’un moyen ayant une contrainte de stock sur plusieurs jours ouvrés de la Période de Livraison à la réduction du risque de défaillance. 
L’abaque Kh  d’une Année de Livraison AL est établi par RTE, approuvé par la CRE et publié conformément aux modalités de l’article 8.1.2. 
Déclarations pour le calcul du paramètre KhAL,certifié,EDC par application des abaques
Le titulaire d’une EDC déclare lors de la demande de certification, ou, le RPC re-déclare lors de la demande de rééquilibrage de l’EDC le paramètre NhAL,déclaré,EDC 

Avec :
Emaxh,AL,déclaré,EDC l’énergie maximale hebdomadaire déclarée de l’Entité de Certification EDC, égale à l’estimation  de l’énergie maximale activable moyenne de l’EDC pendant 5 jours ouvrés de la Période de Livraison. La valeur d’énergie maximale hebdomadaire est définie en MWh.
Emaxj,AL,déclaré,EDC l’énergie maximale journalière déclarée de l’Entité de Certification EDC, égale à l’estimation  de l’énergie maximale activable moyenne de l’EDC pendant une journée de la Période de Pointe PP2. La valeur d’énergie maximale journalière est définie en MWh.
Le GR auquel est raccordé l’EDCRTE calcule les paramètres KhAL,certifié,EDC à partir de l’abaque KhAL de la manière suivante :

Il est proposé à RTE par les GRD pour les EDC raccordées à leur réseau, RTE prend en compte cette valeur pour le calcul du Niveau de Capacité Certifié inscrit à la proposition de contrat de certification, le cas échéant, et au contrat de certification de l’EDC. 
RTE inscrit le paramètre ainsi calculé au contrat de certification de l’EDC.  
[bookmark: _Ref367722702][bookmark: _Toc367871014]Niveau de Capacité Effectif d’une EDC pour Année de Livraison AL
Principe générique du calcul du Niveau de Capacité Effectif
Le Niveau de Capacité Effectif est calculé par le Gestionnaire du Réseau de Transport. Il est proposé à RTE par les GRD pour les EDC raccordées à leur réseau.
Le Gestionnaire du Réseau de Transport calcule le Niveau de Capacité Effectif par application de la formule de certification générique définie à l’article 6.3.2 des présentes règles sur les paramètres et données collectées et contrôlées par les Gestionnaires de Réseau. 
Chaque paramètre de certification déclaré, ou donnée déclarée pour le calcul du Niveau de Capacité Certifié est  mis à jour par le Gestionnaire de Réseau auquel l’EDC est rattachée sur la base :
de la collecte d’informations sur les paramètres certifiés et données de certification effectuées par les Gestionnaires de Réseau ;
des contrôles des informations déclarées par les dispositifs de collecte, lors de la demande certification, ou lors d’une demande de rééquilibrage. 
Le Niveau de Capacité Effectif est calculé par le GR auquel est raccordé l’EDC, il est proposé par les GRD à RTE sur la base de paramètres et données contrôlées et collectées :  
PuissanceDisponibleEffectiveAL ,PP2,collecte+contrôle,EDC calculée conformément à de l’article 6.3.1.2; 
KAL ,PP2,collecte+contrôle,EDC le paramètre K, produit des paramètres Kh et Kj des données moyennes collectées de l’EDC et contrôlées sur les heures signalées de la Période de Pointe PP2, et sur la Période de Livraison de l’Année de Livraison AL, conformément aux modalités de l’article 6.8 et de l’article 6.9. 
[bookmark: _Ref367722531]Puissance disponible effective d’une EDC
Principe général
La puissance disponible effective d’une EDC est une chronique établie comme la somme des chroniques des puissances disponibles des capacités constituant  l’EDC, ou la puissance disponible effective de la Capacité constituant l’EDC.
La puissance disponible effective est calculée sur la base de la puissance disponible de l’EDC collectée et contrôlée sur les heures de la Période de Pointe PP2.
La méthode de calcul de la puissance disponible effective, à partir de la puissance disponible collectée et contrôlée dépend du type de la Capacité, ou de l’EDC. 
Les modalités de contrôle et de collecte pour l’établissement de la chronique de la puissance disponible dépendent du type de l’EDC. 
Les modalités de contrôle et de collecte appliquées aux types des EDC sont précisées par : les principes aux articles  6.8 et 6.9, et complétées par les dispositions du contrat GRD-Exploitant le cas échéant et du contrat de certification de l’EDC. 
Les modalités de contrôle et de collecte appliquées à une EDC sont l’ensemble des modalités de contrôle et de collecte appliquées au Capacités composants l’EDC.
Puissance disponible effective des Capacités de Production Fatales	Comment by ERDF: A définir
Par définition, la Puissance disponible d’une Capacité de Production Fatale sur un Pas Demi Horaire est la Courbe de Charge d’Injection associée au Site de Production de la Capacité de Production Fatale, sur ce Pas Demi Horaire au Point de Raccordement.
La Courbe de Charge Injections est établie par le Gestionnaire de Réseau concerné sur la base des données issues des Installations de Comptages du Gestionnaire de Réseau auquel la capacité est raccordée.	Comment by ERDF: Voir définition de la section 1.
Puissance disponible  effective des Capacités de Production non fatales
La Puissance disponible d’une Capacité de Production non Fatale sur un Pas Demi Horaire est calculée sur la base :
- de la somme des Courbes de Charge d’Injection associées aux Sites de Production de la Capacité de Production sur ce même Pas Demi Horaire ;
- du paramètre collecté et contrôlé de Puissance disponible pour les Capacités de Productions non fatales constituant l’EDC.
Les Courbes de Charge sont établies par le Gestionnaire de Réseau concerné sur la base des données issues des Installations de Comptages des Sites de Soutiragedu GR auquel de la Capacité de Production est raccordé.
Les modalités de collecte et contrôle de paramètre de la puissance disponible pour les Capacités de Productions sont précisées aux articles 6.8 et 6.9.
Puissance disponible effective d’une Capacité d’Effacement
Méthode du calcul de la puissance disponible effective d’une EDC d’effacement
La puissance disponible effective PuissanceDisponibleEffectiveAL ,PP2,collecte+contrôle,EDC d’une Capacité d’Effacement est calculée selon les principes suivants :
- La chronique de puissance disponible PuissanceDisponibleAL ,PP2,collecte+contrôle,EDC de la Capacité d’Effacement est établie selon les résultats issus de la collecte et  du contrôle de la puissance disponible de l’EDC PuissanceDisponibleAL,PP2,collecte+contrôle,EDC. ;
- La chronique de puissance disponible PuissanceDisponibleAL ,PP2,collecte+contrôle,EDC est ensuite retraitée du Gradient de la capacité d’effacement, selon la formule suivante.	Comment by ERDF: Même si dans le principe c’est assez cohérent avec le calcul des obligations, ERDF rappelle que pour de petits périmètres, la méthode  n’est pas pertinente – il n’y a pas suffisamment de foisonnement.

- le Gradient d’une EDC est calculée conformément aux modalités de l’article 6.3.2.2.4.2;
- la Température Extrême est calculée conformément aux modalités de l’article Erreur ! Source du renvoi introuvable.5.2.2.2 ;
- la Température France Lissée seuillée est calculée conformément aux modalités de l’Annexe 1 ;
- le nombre d’heures de PP2 est le nombre d’Heures dans la Période de Pointe PP2 de l’Année de Livraison considérée.	Comment by ERDF: A déplacer au 6.3.2.2.6
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La méthode de calcul du Gradient d’une EDC est calculée par application de la méthode de calcul du Gradient du 6.3.2.2.4.3 appliquée au couple de chroniques suivant :
- Chronique de puissance disponible effective de l’EDC sur la Période de Livraison PuissanceDisponiblePP2,collecte+contrôle,EDC[h] ;
-  Chronique de Température France Lissée seuillée sur la Période de Livraison TFLs,AL,PP2[h]. 
	Régression Linéaire
Pour tout h dans PP2  de l’Année de Livraison AL, une régression linéaire des points : PuissanceDisponibleAL,PP2,collecte+contrôle,EDC[h], TFLs,AL,PP2, [h] avec un modèle de type:

Soit a le coefficient de la régression linéaire tel que défini dans l’équation ci-dessus, alors on définit anég comme le minimum entre a et 0 :

Alors a_neg est le Gradient de l’année AL, associé à la chronique de puissance PuissanceDisponibleAL,PP2,collecte+contrôle,EDC [h], noté Gradient EDC,AL.
Le paramètre K effectif
Le paramètre K utilisé pour le calcul du Niveau de Capacité Effectif est calculé par le GR auquel est raccordé l’EDC, il est proposé par les GRD à RTE, par application des abaques de l’Année de Livraison AL sur les données collectées et contrôlées :
- la moyenne des Emaxj,AL,collecte+contrôle,EDC collectés et contrôlés sur chaque jour de Pointe PP2
- la valeur de Emaxh,AL,contrôle,EDC contrôlé sur la Période de Livraison de l’Année de Livraison AL ;
Les Paramètres Kh et Kj ainsi calculés sont notés KhAL,effectif,EDC et KjAL,effectif,EDC.
Les modalités de contrôle et de collecte appliquées à l’EDC sont précisées par : les principes des articles 6.8 et 6.9. , et complétées par les dispositions du contrat GRD-Exploitant le cas échéant et du contrat de certification de l’EDC.
 Niveau de Capacité Effectif d’une EDC
Le Niveau de Capacité Effectif est calculé par le GR auquel est raccordé l’EDC, il est proposé par les GRD à RTE, comme suit, sur la base des paramètres effectifs calculés à partir des paramètres et données collectées et contrôlées :
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Cas d’une Capacité de Production Existante supérieure à 1 MW
Conditions pour la demande de certification pour une Capacité de Production Existante supérieure à 1MW
Une Capacité de Production Existante dont la pPuissance  iInstallée est supérieure à 1 MW fait l’objet d’une seule demande de certification.
L’Exploitant de Capacité, ou toute personne mandatée par lui, effectue une demande de certification pour une Année de Livraison  pour toutes chaque les Capacités de Production Existante supérieure à 1 MW entre le 1er Novembre de l’année N-4 et le 1er novembre de l’année N-3 à l’exception de la première et deuxième Année de livraison.
Pour la Première Année de Livraison du 1er Juillet 2016 au 30 juin 2017, l’Exploitant de Capacité, ou toute personne mandatée par lui, effectue une demande de certification pour toutes leschaque Capacités de Production Existante supérieure à 1 MW entre le 1er novembre 2014 et le 1er novembre de l’année 2015. 
Pour la Deuxième Année de Livraison du 1er Juillet 2017 au 30 juin 2018, l’Exploitant de Capacité, ou toute personne mandatée par lui, effectue une demande de certification pour toutes leschaque Capacités de Production Existante supérieure à 1 MW entre le 1er novembre 2014 et le 1er Juin 2016.
Pour ne pas avoir à certifier la même année trois "hivers" de livraison il conviendrait d’adapter des dispositions particulières pour la 3eme année : A minima, disposition similaire entre la 3eme année de livraison et la seconde (1,5 an au lieu de 1 an pour les capacités existantes >1MW).
Contenu de la demande de certification pour une Capacité de Production Existante supérieure à 1MW
La demande de certification d’une Capacité de Production Existante contient les éléments déclaratifs suivants :
l'engagement ferme de signer le contrat de certification ;
l'Année de Livraison pour laquelle la capacité doit être certifiée ;
l'identité du responsable du Périmètre de Certification auquel est rattachée la capacité ;
les informations nécessaires à l'évaluation de la contribution de cette capacité à la réduction du risque de défaillance :
· PuissanceDisponiblePP2,AL,déclaré,EDC : la Puissance Disponible Effective prévisionnelle moyenne pendant la Période de Pointe PP2 de l’Année de Livraison AL déclaré pour l’Entité de Certification, en MW ;
· Emaxj,AL,déclaré,EDC l’énergie maximale journalière déclarée de l’Entité de Certification EDC égale à l’estimation  de l’énergie maximale activable moyenne de l’EDC pendant les 10h que constituent la plage journalière. La valeur d’énergie maximale journalière est définie en MWh ;
· Emaxh,AL,déclaré,EDC l’énergie maximale hebdomadaire déclarée de l’Entité de Certification EDC, égale à l’estimation  de l’énergie maximale activable moyenne de l’EDC pendant 5 jours ouvrés consécutifs de la Période de Livraison. La valeur d’énergie maximale hebdomadaire est définie en MWh ;
les modalités d’activation	Comment by ERDF: A définir
les modalités de collecte et de contrôle de la capacité conformément aux principes des articles 6.8 et 6.9;
Le Contrat d’Accès au Réseau, ou le Contrat de Service Décompte dont il est titulaire,  ou mandataire, le cas échéant ;	Comment by ERDF: Une fois le site identifié au moyen de la référence utilisée par le GR celui-ci est en mesure de retrouver le contrat d’accès au réseau associé et d’en vérifier la validité sans qu’il soit nécessaire de le produire. 
Une Attestation deDu mandat de l’Exploitant de Capacité, le cas échéant
La constitution de l’EDC Le Site de Production concerné  identifié par la référence utilisée par les Gestionnaires de Réseau 
La trame de la demande de certification est annexée aux présentes règles.	Comment by ERDF: Il n’y a pas d’annexe correspondante
Cas d’une Capacité de Production Existante inférieure à 1MW
Conditions pour la demande de certification pour une Capacité de Production Existante inférieure à 1MW
Une Capacité de Production Existante dont la puissance installée est inférieure à 1 MW fait l’objet d’une demande de certification groupée avec d’autres Capacités de Production Existante dont la puissance installée est inférieure à 1 MW raccordées au même réseau.
La demande de certification est effectuée par l’Exploitant de Capacité si les Capacités de production d’une demande de certification groupée ont le même Exploitant de Capacité. Si les Capacités de Production Existantes d’une demande de certification groupée n’ont pas le même Exploitant de Capacité, la demande de certification est effectuée par une personne mandatée par l’ensemble des Exploitants des Capacités de production d’une demande de certification groupée. Cette personne mandatée peut être soit un des Exploitants de Capacité, soit une tierce personne.
L’Exploitant de Capacité, ou toute personne mandatée par lui, effectue une demande de certification pour une Année de Livraison  pour toutes les Capacités de Production Existante supérieure inférieures à 1 MW, ainsi regroupées, entre le 1er novembre de l’année N-4 et le 1er novembre  de l’année N-3. 	Comment by ERDF: Prévoir aussi les dispositions particulières pour les premiers hivers de livraison sinon cela  impliquerait de commencer la certification de ces capacités dès l'approbation des règles par le ministre
Contenu de la demande de certification pour une Capacité de Production Existante inférieure à 1MW
La demande de certification pour une Capacité de Production Existante contient les éléments déclaratifs suivants :
l'engagement ferme de signer le contrat de certification ;
l'Année de Livraison pour laquelle la capacité doit être certifiée ;
l'identité du responsable du Périmètre de Certification auquel est rattachée la capacité ;
les informations nécessaires à l'évaluation de la contribution de cette capacité à la réduction du risque de défaillance :
· PuissanceDisponibleAL,PP2,déclaré,EDC : la Puissance Disponible Effective prévisionnelle moyenne pendant la Période de Pointe PP2 de l’Année de Livraison AL déclarée pour l’Entité de Certification, en MW ;
· Emaxj,AL,déclaré,EDC l’énergie maximale journalière déclarée de l’Entité de Certification EDC égale à l’estimation  de l’énergie maximale activable moyenne de l’EDC pendant les 10h que constituent la plage journalière PP2. La valeur d’énergie maximale journalière est définie en MWh ;
· Emaxh,AL,déclaré,EDC l’énergie maximale hebdomadaire déclarée de l’Entité de Certification EDC, égale à l’estimation  de l’énergie maximale activable moyenne de l’EDC pendant 5 jours ouvrés consécutifs de la Période de Livraison. La valeur d’énergie maximale hebdomadaire est définie en MWh ;
les modalités d’activation	Comment by ERDF: A définir
les modalités collecte et de contrôle de la capacité conformément aux principes des articles 6.8 et 6.9. ;
Les contrats d’accès au réseau de chaque Exploitant de Capacité ou la preuve d’un contrat valide et référencé chez le Gestionnaire de Réseau.	Comment by ERDF: Une fois le site identifié au moyen de la référence utilisée par le GR celui-ci est en mesure de retrouver le contrat d’accès au réseau associé et d’en vérifier la validité sans qu’il soit nécessaire de le produire. 
Le mandat de l’Exploitant de Capacité, le cas échéant ;
Les Sites de Production concernés  identifiés par la référence utilisée par les Gestionnaires de Réseau ainsi que Lla constitution en Capacité de l’EDC
Les Capacités de Production d’une demande de certification groupée constituent une EDC.
La trame de la demande de certification est annexée aux présentes règles.	Comment by ERDF: Pas d’annexe correspondante
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Cas d’une Capacité de Production Projet supérieure à 1 MW
Conditions pour la demande de certification pour une Capacité de Production Projet supérieure à 1 MW
L’Exploitant de Capacité peut effectuer une demande de certification au plus tôt deux mois après que le premier terme du règlement financier a été perçu par le Gestionnaire de Réseau dans le cadre de la convention de raccordement de la Capacité  de Production Projet concerné 
Si le premier terme du règlement financier a été perçu par le Gestionnaire de Réseau dans le cadre de la convention de raccordement de la Capacité  de Production Projet concerné avant le 1er septembre  de l’année N-4, l’Exploitant de Capacité effectue la demande de certification au plus tôt le 1er novembre  de l’année N-4.	Comment by ERDF: Le texte rédigé de cette facon laisse à penser que si le producteur n'a pas payé le premier terme du règlement financier avant le 1er septembre de N-4 alors il ne peut pretendre à faire certifier la capacité en mode projet	Comment by ERDF: Prévoir aussi les dispositions particulières pour les premiers hivers de livraison sinon cela  impliquerait de commencer la certification de ces capacités dès l'approbation des règles par le ministre
L’Exploitant de Capacité peut effectuer une demande de certification jusqu’au 1er septembre de l’année N.
Une Capacité de Production Projet dont la puissance  installée est supérieure à 1 MW fait l’objet d’une seule demande de certification.
Contenu de la demande de certification d’une Capacité de Production Projet supérieure à 1MW
La demande de certification pour une Capacité de Production Projet contient les éléments déclaratifs suivants :
l'engagement ferme de signer le contrat de certification ;
l'Année de Livraison pour laquelle la capacité doit être certifiée ;
l'identité du responsable du Périmètre de Certification auquel est rattachée la capacité ;
les informations nécessaires à l'évaluation de la contribution de cette capacité à la réduction du risque de défaillance :
· PuissanceDisponibleAL,PP2,déclaré,EDC : la Puissance Disponible Effective prévisionnelle moyenne pendant la Période de Pointe PP2 de l’Année de Livraison AL déclarée pour l’Entité de Certification, en MW ;
· Emaxj,AL,déclaré,EDC l’énergie maximale journalière déclarée de l’Entité de Certification EDC égale à l’estimation  de l’énergie maximale activable moyenne de l’EDC pendant les 10h que constituent la plage journalière PP2. La valeur d’énergie maximale journalière est définie en MWh ;
· Emaxh,AL,déclaré,EDC l’énergie maximale hebdomadaire déclarée de l’Entité de Certification EDC, égale à l’estimation  de l’énergie maximale activable moyenne de l’EDC pendant 5 jours ouvrés consécutifs de la Période de Livraison. La valeur d’énergie maximale hebdomadaire est définie en MWh ;
les modalités d’activation	Comment by ERDF: A définir
les modalités de collecte et de contrôle de la capacité conformément aux articles 6.8 et 6.9;
Une attestation que le premier terme du règlement financier a été perçu par le Gestionnaire de Réseau dans le cadre de la convention de raccordement de la Capacité  de Production Projet ;
Les références de Lla convention de raccordement ;
Le mandat de l’Exploitant de Capacité, le cas échéant ;
L’attestation de la sécurisation financière du projet ;	Comment by ERDF: A préciser
Le Site de Production concerné  identifié par la référence utilisée par les Gestionnaires de Réseau La constitution de l’EDC ;
Les Capacités de Production Projet d’une demande de certification groupée constituent une EDC.
La trame de la demande de certification est annexée aux présentes règles.	Comment by ERDF: Pas d’annexe correspondante
Cas d’une Capacité de Production Projet inférieure à 1 MW
Conditions de la demande de certification pour une Capacité de Production Projet inférieure à 1 MW
Une Capacité de Production Projet dont la puissance installée est inférieure à 1 MW fait l’objet d’une demande de certification groupée avec d’autres Capacités de Production Projet dont la Puissance Installée est inférieure à 1 MW raccordés au même Réseau.
La demande de certification est effectuée par l’Exploitant de Capacité si les Capacités de production d’une demande de certification groupée ont le même Exploitant de Capacité. Si les Capacités de Production Projet d’une demande de certification groupée n’ont pas le même Exploitant de Capacité, la demande de certification est effectuée par une personne mandatée par l’ensemble des Exploitants des Capacités de production d’une demande de certification groupée.
L’Exploitant de Capacité peut effectuer une demande de certification pour une Capacité de Production Projet  pour une Année de Livraison entre le 1er novembre de l’année N-4 et le 1er septembre de l’année N.	Comment by ERDF: Prévoir aussi les dispositions particulières pour les premiers hivers de livraison sinon cela  impliquerait de commencer la certification de ces capacités dès l'approbation des règles par le ministre
Contenu de la demande de certification d’une Capacité de Production Projet inférieure à 1MW 
La demande de certification d’une Capacité de Production Projet contient les éléments déclaratifs suivants :
l'engagement ferme de signer le contrat de certification ;
l'Année de Livraison pour laquelle la capacité doit être certifiée ;
l'identité du responsable du Périmètre de Certification auquel est rattachée la capacité ;
les informations nécessaires à l'évaluation de la contribution de cette capacité à la réduction du risque de défaillance :
· PuissanceDisponibleAL,PP2,déclaré,EDC : la Puissance Disponible Effective prévisionnelle moyenne pendant la Période de Pointe PP2 de l’Année de Livraison AL déclarée pour l’Entité de Certification, en MW ;
· Emaxj,AL,déclaré,EDC l’énergie maximale journalière déclarée de l’Entité de Certification EDC égale à l’estimation  de l’énergie maximale activable moyenne de l’EDC pendant les 10h que constituent la plage journalière PP2. La valeur d’énergie maximale journalière est définie en MWh ;
· Emaxh,AL,déclaré,EDC l’énergie maximale hebdomadaire déclarée de l’Entité de Certification EDC, égale à l’estimation  de l’énergie maximale activable moyenne de l’EDC pendant 5 jours ouvrés consécutifs de la Période de Livraison. La valeur d’énergie maximale hebdomadaire est définie en MWh ;
les modalités d’activation	Comment by ERDF: A définir
les modalités de collecte et de contrôle de la capacité conformément aux articles 6.8 et 6.9;
Une attestation que le premier terme du règlement financier a été perçu par le Gestionnaire de Réseau dans le cadre de la convention de raccordement de la Capacité  de Production Projet ;
Les références des conventions de raccordement de chaque Exploitant de Capacité qui compose la future EDC ;
Les mandats des Exploitants de Capacité le cas échéant ;
Les Sites de Production concernés  identifiés par la référence utilisée par les Gestionnaires de Réseau ainsi que Lla constitution de l’EDC ;
Les Capacités de Production d’une demande de certification groupée constituent une EDC.
La trame de la demande de certification est annexée aux présentes règles.	Comment by ERDF: Pas d’annexe correspondante
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Conditions de la demande de certification pour une Capacité d’Effacement Existante 
Une demande de certification est effectuée  par une personne morale disposant d’un mandat du ou des titulaires Contrat d’Accès au Réseau ou, du Contrat Unique, ou du contrat au tarif de vente réglementé de chaque Site de Soutirage constituant la Capacité d’Effacement
La somme des Puissances Souscrites de l’ensemble de Sites de Soutirage dont la demande de certification fait l’objet, doit être supérieur à 1MW.
Cette demande de certification pour une Année de Livraison est effectuée entre le 1er novembre de l’année N-4 et le 1er septembre de l’année N.  	Comment by ERDF: Prévoir aussi les dispositions particulières pour les premiers hivers de livraison sinon cela  impliquerait de commencer la certification de ces capacités dès l'approbation des règles par le ministre
Contenu de la demande de certification pour une Capacité d’Effacement Existante
La demande de certification pour une Capacité d’Effacement Existante contient les éléments déclaratifs suivants :
l'engagement ferme de signer le contrat de certification ;
l'Année de Livraison pour laquelle la capacité doit être certifiée ;
l'identité du responsable du Périmètre de Certification auquel est rattachée la capacité ;
les informations nécessaires à l'évaluation de la contribution de cette capacité à la réduction du risque de défaillance :
· PuissanceDisponibleAL,PP2,déclaré,EDC : la Puissance Disponible Effective prévisionnelle moyenne pendant la Période de Pointe PP2 de l’Année de Livraison AL déclarée pour l’Entité de Certification, en MW ;
· Emaxj,AL,déclaré,EDC l’énergie maximale journalière déclarée de l’Entité de Certification EDC égale à l’estimation  de l’énergie maximale activable moyenne de l’EDC pendant les 10h que constituent la plage journalière PP2. La valeur d’énergie maximale journalière est définie en MWh ;
· Emaxh,AL,déclaré,EDC l’énergie maximale hebdomadaire déclarée de l’Entité de Certification EDC, égale à l’estimation  de l’énergie maximale activable moyenne de l’EDC pendant 5 jours ouvrés consécutifs de la Période de Livraison. La valeur d’énergie maximale hebdomadaire est définie en MWh ;
les modalités d’activation	Comment by ERDF: A définir
les modalités collecte et de contrôle de la capacité conformément aux principes des articles 6.8 et 6.9 ;
Les contrats d’accès au réseau Consommateurs ou de Service Décompte ou de fourniture de chaque Exploitant de Capacité qui compose la future EDC ;	Comment by ERDF: Une fois le site identifié au moyen de la référence utilisée par le GR celui-ci est en mesure de retrouver le contrat d’accès au réseau associé et d’en vérifier la validité sans qu’il soit nécessaire de le produire. En outre ces contrats peuvent contenir des ICS (particulièrement le contrat de fourniture).
Le mandat pour chaque Exploitant de Capacité, le cas échéant ;
L’attestation de sa capacité à respecter les engagements de son contrat de certification ;	Comment by ERDF: A préciser
Les Sites de Soutirage concernés  identifiés par la référence utilisée par les Gestionnaires de Réseau ainsi que Lla constitution de l’EDC en capacité.
Les Capacités d’Effacement d’une demande de certification groupée constituent une EDC.
La trame de la demande de certification est annexée aux présentes Règles.	Comment by ERDF: Pas d’annexe correspondante
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Conditions de la demande de certification pour une Capacité d’Effacement Projet 
Une demande de certification est effectuée  par une personne morale.
La somme des Puissances Souscrites de l’ensemble de Sites de Soutirage prévu dans le projet de Capacité d’effacement dont la demande de certification fait l’objet doit être supérieur à 1MW.	Comment by ERDF: Cela va être difficile à contrôler puisque les sites ne sont pas nécessairement identifiés donc leur puissance souscrite n’est pas connue.
Cette demande de certification pour une Année de Livraison est effectuée entre le 1er novembre  de l’année N-4 et le 1er septembre de l’année N. 	Comment by ERDF: Prévoir aussi les dispositions particulières pour les premiers hivers de livraison sinon cela  impliquerait de commencer la certification de ces capacités dès l'approbation des règles par le ministre
Contenu de la demande de certification pour une Capacité d’Effacement Projet 
La demande de certification d’une Capacité d’Effacement Projet contient les éléments déclaratifs suivants :
l'engagement ferme de signer le contrat de certification ;
l'Année de Livraison pour laquelle la capacité doit être certifiée ;
l'identité du responsable du Périmètre de Certification auquel est rattachée la capacité ;
les informations nécessaires à l'évaluation de la contribution de cette capacité à la réduction du risque de défaillance :
· PuissanceDisponibleAL,PP2,déclaré,EDC : la Puissance Disponible Effective prévisionnelle moyenne pendant la Période de Pointe PP2 de l’Année de Livraison AL déclarée pour l’Entité de Certification, en MW ;
· Emaxj,AL,déclaré,EDC l’énergie maximale journalière déclarée de l’Entité de Certification EDC égale à l’estimation  de l’énergie maximale activable moyenne de l’EDC pendant les 10h que constituent la plage journalière PP2. La valeur d’énergie maximale journalière est définie en MWh ;
· Emaxh,AL,déclaré,EDC l’énergie maximale hebdomadaire déclarée de l’Entité de Certification EDC, égale à l’estimation  de l’énergie maximale activable moyenne de l’EDC pendant 5 jours ouvrés consécutifs de la Période de Livraison. La valeur d’énergie maximale hebdomadaire est définie en MWh ;
les modalités d’activation	Comment by ERDF: A définir
les modalités de collecte et de contrôle de la capacité conformément aux articles 6.8 et 6.9 ;
L’attestation que le premier terme du règlement financier a été perçu par le Gestionnaire de Réseau dans le cadre de la convention de raccordement 	Comment by ERDF: Cela ne semble pas adapté aux effacements pour lesquels il pourrait s’agir de sites déjà raccordés mais en phase de prospection par l’opérateur qui va les regrouper au sein d’une EDC.
La convention de raccordement 
Le mandat de l’Exploitant de Capacité, le cas échéant
L’attestation de la sécurisation financière du projet
L’attestation de sa capacité à respecter les engagements de son contrat de certification	Comment by ERDF: A préciser
Les Sites de Soutirage concernés  identifiés par la référence utilisée par les Gestionnaires de Réseau ainsi que Lla constitution de l’EDC en capacité
La trame de la demande de certification est annexée aux présentes règles.	Comment by ERDF: Pas d’annexe correspondante
[bookmark: _Toc367871020]Cas des capacités sous OA 	Comment by ERDF: Du fait du caractère particulier des capacités OA, pour lesquelles les certificats seront donc détenus par une seule entité, ERDF propose que la demande de certification de ces capacités soit effectuée de manière groupée même pour les capacités n’entrant pas dans le cadre de l’article 10 du décret. Afin d’éviter des démarches administratives inutiles, il pourrait être envisagé la transmission d’une demande de certification et une contractualisation pour plusieurs d’entre elles, regroupées par nature de production et par modalités de contrôle homogènes.
Dans le cas d’une demande de certification pour une ou des Capacités de Production dont le ou  les Sites de Production font l’objet d’un ou de Contrats d’Obligation d’Achat, l’Acheteur Obligé effectue la demande de certification d’une Capacité de Production sous Obligation d’Achat. 
L’Acheteur Oblige est le titulaire du contrat GRD-Exploitant le cas échéant et du Contrat de Certification d’une EDC  Capacité de Production sous Obligation d’Achat. 
[bookmark: _Toc367871021]Conformité de la Demande de Certification
Le GR concerné vérifie la demande et notifie à l’exploitant si celle-ci est conforme ou non. Si la demande n’est pas conforme (incomplète ou non recevable), le GR indique à l’Exploitant dans la notification le motif de non-conformité de sa demande. Dans ce cas elle n’est pas traitée.
La demande de certification est jugée conforme lorsque tous les éléments contenus dans unela demande de certification ont été complétés et transmise au Gestionnaire de Réseau pendant la période d’acceptation des demandes de certification est complète et recevable.
La demande de certification doit se conformer aux dispositions des articles 6.4.6.1,6.4.6.2,6.4.6.3,6.4.6.4,6.4.6.5.
Cette La date de transmission correspond  la date de réception d’une demande conforme de certification.
La demande de certification vaut engagement de l’Exploitant de Capacité de signer le contrat de certification correspondant aux déclarations.
[bookmark: _Ref367722951]Constitution d’une EDC
Une EDC est constituée soit :
D’une unique Capacité de Production Existante supérieure à 1MW
D’une ou plusieurs Capacités de Production Existante inférieure à 1MW raccordées au même réseau et dont la somme des Puissances Installées est supérieure à 1MW
D’une unique Capacité de Production Projet supérieure à 1MW
D’une ou plusieurs Capacités de Production Projet inférieure à 1MW raccordées au même réseau et dont la somme des Puissances Installées est supérieure à 1MW
D’une unique Capacité d’Effacement Existante supérieure à 1MW	Comment by ERDF: La capacité ne peut pas être un ensemble de Sites de Soutirage, c'est l'EDC qui peut être un ensemble de sites. L'EDC est donc constituée d'un ensemble de sites de soutirage.
Voir 6.2.2.2.1 : Une Capacité d’Effacement existante est une EDC constituée de un ou plusieurs Sites de Soutirage. Les Sites de Soutirages constituant l’EDC sont tous identifiés par la demande de certification
D’une unique Capacité d’Effacement Projet supérieure à 1MW	Comment by ERDF: Idem
[bookmark: _Ref367722955]Paramètres de certification
Puissance disponible prévisionnelle d’une Capacité de Production existante, d’une Capacité de Production projet, et d’une Capacité d’Effacement existante
La Puissance Disponible prévisionnelle de l’EDC PuissanceDisponibleAL,PP2,déclaré,EDC    moyenne sur les Heures de la Période de Pointe PP2 ne peut être supérieure à :
la somme des Puissances Installées des Sites de Production constituant l’EDC. 
la somme des Puissances Souscrites des Sites de Soutirage pour les Capacité d’Effacement Existantes. 
Puissance disponible prévisionnelle d’une Capacité d’Effacement projet
La Puissance Disponible prévisionnelle de l’EDC  PuissanceDisponibleAL,PP2,déclaré,EDC    moyenne sur les Heures de la Période de Pointe PP2 peut être supérieure à  la somme des Puissances Souscrites des Sites de Soutirage qui constituent réellement l’Entité de Certification d’Effacement au moment de la demande de certification, sous réserve d’une sécurisation financière conformément à l’article 6.4.6.5.
[bookmark: _Ref367722958]Qualification particulière
L’Exploitant d’une capacité d’effacement, ou son mandataire, apporte des éléments contractuels attestant de sa capacité à respecter les engagements de son contrat de certification.	Comment by ERDF: A préciser
[bookmark: _Ref367722973]Sécurisation financière pour une Capacité de Production Projet
Une Capacité de Production Projet doit être sécurisée financièrement à hauteur du  niveau d’avancement du projet à la date de la demande de Certification.
Le niveau d’avancement du projet est évalué au regard l’avancement réel des travaux à la date de la demande de Certification et du Niveau de Capacité Certifié.
La demande de certification est jugée conforme, si elle contient une attestation de la sécurisation financière de la Capacité de Production Projet.
Les conditions de sécurisation financière sont fixées par les dispositions générales du contrat de certification.
[bookmark: _Ref367722974]Sécurisation financière pour les Capacités d’Effacement Projet
Une Capacité d’Effacement Projet doit être sécurisée financièrement à hauteur du  niveau d’avancement du projet à la date de la demande de Certification.
Le niveau d’avancement du projet est évalué au regard, notamment, de la somme des puissances souscrites des sites constituant l’EDC le cas échéant et du Niveau de Capacité Certifié.
La demande de certification est jugée conforme si elle contient une attestation de la sécurisation financière de la Capacité d’Effacement Projet.
Les conditions de sécurisation financière sont fixées par les dispositions générales du contrat de certification.
Non-conformité de la demande de certification
Si la demande de certification est jugée non-conforme, la demande est rejetée par le Gestionnaire de Réseau destinataire de la demande et le motif du refus est notifié.
[bookmark: _Toc367871022]Capacités avec un avis de fermeture
Si l'Exploitant d'une Capacité de Production Existante, non encore certifiée pour une Année de Livraison donnée, prévoit que celle-ci fermera d'ici là, il transmet au Gestionnaire du Réseau auquel est raccordée sa capacité, avant la date limite de demande de certification de la Capacité, un avis de fermeture de capacité. 	Comment by ERDF: le décret s’applique à toute capacité pas uniquement à la production
Cet avis mentionne : 
la date prévue de la fermeture de la capacité ; 
le caractère définitif ou non de la fermeture ;
La période de fermeture, le cas échéant
Pendant la période de fermeture, la capacité de production existante ne peut pas recevoir de garanties de capacité.
La période de fermeture doit être supérieure à 3 ans.	Comment by ERDF: Comment l'exploitant fait il pour déclarer une capacité en maintenance pendant un an (Pdispo=0) ?
Les Gestionnaires de Réseaux Publics de Distribution d'électricité transmettent, au Gestionnaire du Réseau Public de Transport d'électricité les avis qu'ils reçoivent et les informations sur les conditions de fermeture effectivement constatées au plus tard 15 jours ouvrés après la réception de l’avis de fermeture.
[bookmark: _Toc367871023]Invitation des Capacités Existantes à effectuer une demande de certification
Lorsque l'Exploitant d'une Capacité Existante n'a pas encore été certifiée pour une Année de Livraison donnée n'a ni fait de demande de certification 10 jours avant la date limite prévue dans l’article 6.4, ni envoyé l'avis de fermeture de capacité mentionné au II6.4.7, le gestionnaire du réseau public de transport ou de distribution d'électricité auquel est raccordée la capacité l'invite à faire sa demande de certification avant  la date limite de demande de certification liée à cette Capacité.	Comment by ERDF: le décret dispose qu'il s'agit de 10 jours ouvrés à compter de la date limite de demande de certification, s’agit-il du même délai ?
 Si, à l'issue de ce délai, aucune demande n'a été reçue par le Gestionnaire du Réseau Public de Transport ou de Distribution d'électricité concerné, celui-ci le notifie à la Commission de Régulation de l'Energie.
[bookmark: _Toc367871024]Le processus de certification
[bookmark: _Toc367871025]Certification d’une capacité raccordée au RPD
Demande de certification
L’Exploitant de Capacité effectue une demande de certification pour une Année de Livraison AL auprès du Gestionnaire de Réseau  de Distribution auquel la Capacité est raccordée pendant la période d’acceptation de demandes de certification.
Contrat GRD- CapacitéExploitant
Dans un délai de 15 jours ouvrés le GRD notifie à l’Exploitant la conformité de sa demande et lui transmet le contrat GRD-Exploitant. Celui-ci comprendDans un délai de 15 jours après la réception d’une demande conforme de certification d’une Capacité, l’Exploitant de capacité et le GRD auquel la capacité est raccordée signent un contrat GRD- Capacité qui indique pour la Capacité concernée :
les modalités de collecte et du contrôle de la capacitéappliqués à l’EDC conformément aux dispositions des articles 6.8 et 6.9 ; 
les modalités de facturation, par le Gestionnaire de Réseau auquel est raccordée la capacité, des frais exposés par celui-ci pour la certification et le contrôle de la capacité défini à l’article 6.12 et à l’article 6.13. 
Le GRD accuse réception du contrat signé par l’exploitant et lui adresse la facture des frais de certification. A réception du règlement de la facture, le GRD en informe RTE.
La conclusion de ce contrat est une condition préalable à la conclusion du contrat de certification entre le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et l'Exploitant.

Transmission du dossier de certification du GRD à RTE
Dans un délai de 15 jours ouvrés au plus tard à compter de la réception du contrat signé par l’Exploitant, Lle GRD transmet à RTE dans un délai de 1,5 mois après la réception de demande conforme de certification de l’Exploitant de Capacité :
La Demande de Certification
Le contrat GRD-Exploitant

La proposition de contrat de certification incluant notamment les paramètres de certification déclarée par l’Exploitant et une proposition de niveau de garantie de capacité.
Contrat de certification.
RTE accuse réception du dossier de certification conforme transmis par le GRD.
A compter de la date de réception de la transmissionpar RTE du dossier de certification conforme par le GRD, RTE dispose d’un délai de 15 jours pour transmettre le Contrat de Certification à l’Exploitant de Capacité.
La facture liée au frais de certification pour les capacités raccordées au Réseau de Distribution est envoyée en parallèle par le Gestionnaire de Réseau Public de Distribution. A réception du règlement de la facture, le GRD en informe RTE.
Les modalités de facturation des frais de certification sont définies à l’article 6.12 dans le contrat GRD-Exploitant annexé au contrat de certification..
L’Exploitant de Capacité dispose d’un délai de 15 jours pour retourner le Contrat de Certification à RTE signé en deux exemplaires dont un exemplaire est adressé au gestionnaire de réseau de distribution concerné.
Le contrat de certification précise le montant de garanties allouées pour l’Année de Livraison donnée AL conformément aux valeurs déclarées par l’Exploitant de Capacité, dans sa demande de certification ; et à la méthode de calcul de l’article 6.4.
Le contrat de certification précise les modalités de collecte et contrôle appliquées à l’EDC, conformément aux dispositions des articles 6.8 et 6.9.	Comment by ERDF: Dans ce cas elles sont précisées dans le contrat GRD-Exploitant.
A compter de la date de réception du Contrat de Certification signé par l’Exploitant de Capacité et de la confirmation du paiement de la facture liée au frais de certification par le GRD, RTE émet le montant des  garanties de capacité sur le registre des capacités certifiés et délivre le montant de garanties de capacités au compte de l’Exploitant de Capacité au Registre des Garanties de Capacités, conformément aux modalités de l’article 7.1.
[bookmark: _Toc367871026]Certification d’une capacité raccordée au RPT
Demande de certification
L’Exploitant de Capacité effectue une demande de certification pour une Année de Livraison AL auprès du Gestionnaire de Réseau  de Transport auquel la Capacité est raccordée, après la date de début de demande de certification et avant la date limite de demande de certification.
Contrat de certification
A compter de la date de réception de la Demande de Certification, RTE dispose d’un délai de 1 mois pour transmettre le Contrat de Certification à l’Exploitant et la facture liée au frais de certification.
Les modalités de facturation des frais de certification sont définies à l’article 6.12. 
L’Exploitant dispose d’un délai de 15 jours pour retourner le Contrat de Certification à l’Exploitant signé en deux exemplaires et payer la facture.
Le contrat de certification précise le montant de garanties allouées pour l’Année de Livraison donnée AL conformément aux valeurs déclarées par l’Exploitant de capacité, dans sa demande de certification ; et à la méthode de calcul de l’article 6.4.
Le contrat de certification précise les modalités de collecte et contrôle appliquées à l’EDC, conformément aux dispositions des articles 6.8 et 6.9.
A compter de la date de réception Contrat de Certification signé par l’Exploitant et du paiement de la facture liée au frais de certification, RTE émet le montant des garanties de capacité sur le registre des capacités certifiés et délivre le montant de garanties de capacités au compte de l’Exploitant au Registre des Garanties de Capacités, conformément aux modalités de l’article 7.1.
[bookmark: _Ref367722283][bookmark: _Toc367871027]Le processus de la déclaration d’évolution des paramètres de certification d’une EDC 	Comment by ERDF: S’agit-il d’une procédure obligatoire
[bookmark: _Toc367871028]Condition de déclaration d’évolution des paramètres de certification
Le titulaire du contrat de certification d'une EDC dont le Niveau de Capacité Certifié est supérieure  à  100 MW effectue une déclaration d’évolution des paramètres de certification au gestionnaire du réseau public  de distribution ou de transport auquel est raccordée son EDC lorsque que survient une modification majeure des conditions de son exploitation susceptible d'avoir une incidence sur la disponibilité prévisionnelle de celle-ci durant la Période de Pointe PP2.
Une modification est considérée majeure lorsqu’elle entraine une variation de 10% du Niveau de Capacité Certifié.
Le titulaire du contrat de certification d’une EDC effectue une déclaration d’évolution des paramètres de certification au plus tard 2 jours après la prise de connaissance de la modification majeure des conditions d’exploitation génératrice de cette évolution. 
Les déclarations d’évolution de certification  sont effectuées entre la date de signature du contrat de certification de l’EDC et le 31 mars de l’année N+1.
[bookmark: _Toc367871029]Contenu de déclaration d’évolution des paramètres de certification
Cette déclaration d’évolution contient : 
les évolutions des caractéristiques de la capacité ;
les conditions de son exploitation susceptible d'avoir une incidence sur la disponibilité prévisionnelle de celle-ci durant la Période de Pointe PP2. 
Dans le cas d’une EDC raccordée à un  Gestionnaire de Réseaux publics de distribution, le Gestionnaire de Réseaux publics de distribution concerné transmet ces informations au  gestionnaire du réseau public de transport d'électricité au plus tard 2 jours après la réception de la déclaration d’évolution des paramètres de certification.
[bookmark: _Toc367871030]Prise en compte de déclaration d’évolution des paramètres par le Gestionnaire de Réseau de transport
Le Gestionnaire de Réseaux de transport prend en compte dans le registre des capacités certifiée au plus tard 2 jours après la déclaration de d’évolution des paramètres de certification.
[bookmark: _Ref367722453][bookmark: _Toc367871031]Le processus de rééquilibrage d’une EDC pour une Année de Livraison 
[bookmark: _Toc367871032]Demande de rééquilibrage
Le Responsable du Périmètre de Certification effectue une demande de rééquilibrage au Gestionnaire de Réseau Public de Transport pour uneauquel l’EDC de son périmètre est raccordée.	Comment by ERDF: Le décret prévoit que la demande de rééquilibrage est traitée dans les mêmes conditions que la demande de certification. Cf art. 13-II 
Période de la demande de rééquilibrage
Le Responsable du périmètre de Certification effectue une demande de rééquilibrage pendant la période d’acceptation des demandes de rééquilibrage. La période d’acceptation des demandes de rééquilibrage commence entre la date de signature du contrat de certification de l’EDC et  le 1er Novembre de l’année N-4  et se clôt le 31 Mars de l’année N+1.
Contenu du dossier de demande de rééquilibrage
Pour les capacités de production
Le dossier de demande de rééquilibrage pour une EDC contient :
un nouveau dossier de demande de certification conformément à l’article 6.4.1 avec une mise à jour des paramètres techniques uniquement	Comment by ERDF: Des capacités de production peuvent elles être ajoutées à une  EDC durant la période du rééquilibrage ?
l'accord du titulaire du contrat de certification de l’EDC concernée.
un dossier de justification technique
pour les EDC dont le Niveau de Capacité Certifié est supérieur à 100 MW, la déclaration d’évolution des paramètres.
Pour les capacités d’effacement
Le dossier de demande de rééquilibrage pour une EDC contient :
un nouveau dossier de demande de certification conformément à l’article 6.4.3 avec une mise à jour des paramètres techniques et les modifications liées aux capacités d‘effacement qui constitue l’EDC	Comment by ERDF: Selon notre compréhension des capacités d’effacement peuvent être retirées ou ajoutées ?
l'accord du titulaire du contrat de certification de l’EDC concernée.
un dossier de justification technique
pour les EDC dont le Niveau de Capacité Certifié est supérieur à 100 MW, la déclaration d’évolution des paramètres.
Conformité du dossier  de demande de rééquilibrage
Le dossier de demande de rééquilibrage est jugé conforme lorsque :
tous les éléments contenus dans une demande de certification ont été complétés et transmis au GR pendant la période d’acceptation des demandes de certification
uniquement les paramètres de certification ont été modifiés pour les Capacités de Production par rapport à la demande de certification initiale	Comment by ERDF: La demande de rééquilibrage peut être la conséquence d’une modification d’un ou plusieurs éléments de la demande de certification conduisant à modifier le niveau de capacité certifié de l’EDC (dont éventuellement sa composition en sites). 
uniquement les paramètres de certification et/ou la constitution de l’EDC ont été modifiés pour les Capacités de d’Effacements par rapport à la demande de certification initiale.
le dossier de justification technique satisfait aux exigences de la doctrine technique définie par la CRE	Comment by ERDF: De quoi s’agit-il ?
La demande de rééquilibrage vaut engagement du titulaire du contrat de certification de l’EDC de signer le nouveau contrat de certification correspondant aux déclarations.
Date de transmission
Si la demande de rééquilibrage adressée par le RPC est reçue par le GR concerné au moins 10 jours ouvrés  avant la fin du mois courant, mois M, la demande est traitée au cours du mois M+1.
Si la demande de rééquilibrage adressée par le RPC est reçue par le GR concernée moins de 10 jours ouvrés avant la fin du mois courant, mois M, la demande est traitée au cours du mois M+2.
Cette date de transmission correspond  à la date de réception du dossier de demande conforme de rééquilibrage.Cette demande est traitée selon les mêmes modalités et délais que la demande de certification tel que précisé à l’article 6.5.
Pour les demandes de rééquilibrage d’une EDC d’une Année de Livraison AL effectuées pendant la Période de Livraison de l’Année de Livraison, la date de transmissionNotification de conformité par le GR concerné de la demande est prise en compte pour le calcul du règlement financier relatif aux rééquilibrages du Responsable de Périmètre de Certification pour l’Année de Livraison AL.
[bookmark: _Toc367871033]Notification du rééquilibrage
Au plus tard 1 mois après la réception d’une demande de rééquilibrage conforme, RTE notifie au responsable de Périmètre de Certification le volume de rééquilibrage retenu pour la capacité concernée, qui correspond à la différence entre le Niveau de Capacité Certifié initialement et le nouveau niveau de capacité ; le rééquilibrage peut se faire à la hausse ou à la baisse.
[bookmark: _Toc367871034]Nouveau de Contrat de certification
Cas d’un rééquilibrage à la baisse
Demande de restitution
RTE effectue en même temps que la notification du rééquilibrage, une demande de restitution après la réception du dossier de demande conforme de rééquilibrage.
Restitution
Le Responsable de Périmètre de Certification restitue sur le compte de restitution du  gestionnaire du réseau de transport du registre de garanties de capacité, dans un délai de 15 jours après la demande de restitution, les garanties de capacité correspondant au volume de rééquilibrage retenu.
Transmission et signature du nouveau contrat de certification	Comment by ERDF: Selon les modifications apportées à l’EDC cela peut conduire à une modification du contrat GRD-Exploitant. Le processus doit être calé sur le processus de traitement des demandes de certification conformément au décret.
Si le montant de garanties de capacité est effectivement restitué dans le délai imparti, à compter de la date de restitution, RTE dispose d’un délai de 1 mois pour transmettre le nouveau Contrat de Certification au Titulaire du contrat de certification initial et la facture liée au frais de rééquilibrage au RPC.
Les modalités de facturation des frais de rééquilibrage sont définies à l’article 6.12.
Le titulaire du contrat de certification initial dispose d’un délai de 1 mois pour retourner le Contrat de Certification signé en deux exemplaires et payer la facture liée aux frais de rééquilibrage.
A compter de la date de réception du nouveau Contrat de Certification signé par le Titulaire du contrat de certification initial et du paiement de la facture liée au frais de rééquilibrage par le RPC, RTE indique le montant du rééquilibrage à la baisse en garanties de capacité sur le registre des capacités certifiées.
Lorsque l’EDC est raccordée au réseau public de distribution d'électricité, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité transmet un exemplaire du nouveau contrat de certification au Gestionnaire de Réseau Public de Distribution d'électricité concerné.
Si les garanties ne sont pas restituées ou si elles le sont au-delà du délai imparti, la demande de rééquilibrage est réputée nulle et non avenue. 
Cas d’un rééquilibrage à la hausse
Transmission et signature du nouveau contrat de certification	Comment by ERDF: Selon les modifications apportées à l’EDC cela peut conduire à une modification du contrat GRD-Exploitant. Le processus doit être calé sur le processus de traitement des demandes de certification conformément au décret.
A compter de la date de notification du rééquilibrage, RTE dispose d’un délai de 1 mois pour transmettre le nouveau Contrat de Certification à l’Exploitant et la facture liée au frais de rééquilibrage.
Les modalités de facturation des frais de rééquilibrage sont définies aux articles 6.14 et 6.11.2.
Le titulaire du contrat de certification initial dispose d’un délai de 1 mois pour retourner le nouveau Contrat de Certification signé en deux exemplaires et payer la facture liée aux frais de rééquilibrage.
A compter de la date de réception du nouveau Contrat de Certification signé par le Titulaire du contrat de certification initial et du paiement de la facture liée au frais de rééquilibrage par le RPC, RTE indique le montant du rééquilibrage à la hausse en  garanties de capacité sur le registre des capacités certifiées.
Lorsque l’EDC est raccordée au réseau public de distribution d'électricité, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité transmet un exemplaire du contrat de certification au Gestionnaire de Réseau Public de Distribution d'électricité concerné.
Emission
Les garanties de capacité correspondant au volume de rééquilibrage notifié sont délivrées par RTE sur le compte du Titulaire du contrat du Registre des Garanties de Capacités au plus tard 15 jours après la date de signature du nouveau contrat de certification.
[bookmark: _Ref367722322][bookmark: _Toc367871035]La collecte des paramètres de certification 
[bookmark: _Ref367723440][bookmark: _Toc367871036]Principe de la collecte des paramètres de certification
Les titulaires des EDC ou le RPC rattaché à l’EDC déclarent les paramètres de certification respectivement lors de la demande de certification ou de rééquilibrage, pour le calcul du Niveau de Capacité Certifié de l’EDC dont le contrat de certification fait l’objet.
RTE et les GRD estsont responsables de la collecte des informations pendant la Période de Livraison pour le calcul du Niveau de Capacité Effectif d’une EDC raccordée à leur réseau. 
La collecte des paramètres de certification est effectuée via un dispositif permettant de collecter, pendant la Période de Livraison, et, plus particulièrement, pendant les jours de la Période de Pointe PP2, les paramètres de certification et données de certification déclarés, à comparer avec les paramètres et données prévisionnels déclarés lors du processus de certification.	Comment by ERDF: il s’agit donc des paramètres déclarés (et non calculé) de quel dispositif parle-t-on?
Les paramètres et données devant a minima être collectés sont précisées à l’article 6.8.2. 
[bookmark: _Ref367723418][bookmark: _Toc367871037]Paramètres de certification et données de certification collectés
La collecte des paramètres de certification concerne, a minima, les paramètres suivants :
- la Puissance Disponible lors des Heures de la Période de Pointe PP2 de l’EDC, notée  PuissanceDisponibleAL ,PP2,collecte,EDC[h] ;
- l’Energie maximale journalière de l’EDC lors des Heures de la Période de Pointe PP2 de l’EDC, notée EmaxAL,collecte,EDC [h] ;
- les coefficients CoefficientAppartenance pour les capacités d’effacement	Comment by ERDF: Cela n’est pas collecté mais calculé par le GR concerné.
[bookmark: _Toc367871038]Modalités de collecte
Dispositifs de collecte
La collecte des paramètres de certification est effectuée :
- soit par un dispositif mis en œuvre par ailleurs, et non directement lié  à l’application des présentes Règles, et permettant la collecte des paramètres et données réalisées nécessaires au calcul du Niveau de Capacité Effectif de l’EDC ;
- soit par un dispositif développé par RTE les Gestionnaires de Réseau  pour le respect de ses leurs missions en application des présentes Règles. 
Cahier des charges des dispositifs de collecte 
Si pour l’exercice des missions qui leur sont conférées les GRà RTE, par application de l’article 6.8.1 et de 6.8.2, il est nécessaire que des’un dispositifs de collecte spécifiques soient mis en œuvre, alors RTE ils proposent un cahier des charges desudits dispositifs à la CRE. 
Le cahier des charges dues dispositifs visant à être mis en œuvre pour la Période de Livraison de la Première Année de Livraison, doit être approuvé par la CRE avant le 1er septembre 2014.
Le cahier des charges des’un dispositifs visant à être mis en œuvre lors de la Période de Livraison d’une Année de Livraison, hors Première Année de Livraison, doit être approuvé par la CRE avant le 1er novembre de l’Année N-3 de l’Année de Livraison AL.	
[bookmark: _Ref367722336][bookmark: _Toc367871039]Le contrôle des paramètres de certification 
[bookmark: _Ref367723480][bookmark: _Toc367871040]Principe du contrôle des paramètres de certification
Le Niveau de Capacité Certifié est calculée sur la base de paramètres et données déclarées lors du processus de certification ou de rééquilibrage. 
Le Niveau de Capacité Effectif est calculé sur la base :
- de paramètres et données déclarées via les dispositifs de collecte pendant la Période de Livraison, et pendant les Heures de la Période de Pointe PP2 :
- du contrôle des informations issues du ou des dispositif(s) de collecte ;
- et du contrôle, des autres paramètres et données déclarés à la certification.  
Un Gestionnaire de Réseau est responsable du contrôle d’une Entité de Certification rattachée à son réseau. 
Le contrôle est effectué à la maille de l’EDC ou à la maille des Sites qui la compose.
[bookmark: _Toc367871041]Paramètres de certification et données de certification contrôlées
La contrôle est effectué a minima sur les éléments déclaratifs suivants :
- la Puissance Disponible lors des Heures de la Période de Pointe PP2 de l’EDC, notée  et déclarée par un dispositif de collecte est notée  PuissanceDisponibleAL,PP2,collecte,EDC[h]. La chronique, issue de la collecte pendant l’Année de Livraison contrôlée est notée PuissanceDisponibleAL,PP2,collecte+controle,EDC[h] ;
- l’énergie maximale journalière réalisée de l’EDC lors des Heures de la Période de Pointe PP2 de l’EDC, La chronique, issue de la collecte pendant l’Année de Livraison contrôlée est notée est notée Emaxj,AL,collecte+controle,EDC [h] ;
- et du contrôle, des autres paramètres et données déclarés à la certification, dont : 
Emaxh,AL,déclaré,EDC ;
La constitution des EDC ;
les coefficients CoefficientAppartenance pour les capacités d’effacement
[bookmark: _Toc367871042]Modalités de contrôle
Les dispositifs de contrôle
Le contrôle des paramètres de certification et données de certification peut être effectué via différents dispositifs :
- les Ddonnées issues des Dispositifs de Comptage du GR auquel sont raccordés ldes Sites de Production et dles Sites de Soutirage, notamment pour le contrôle de la Puissance Disponible de l’EDC  ;
- de dispositifs de contrôle existants par ailleurs ;
- un dispositif spécifique de contrôle ;
 - des audits de qualification 
- des audits de contrôle de performances ;
- dispositions particulières. 
Cahier des charges des dispositifs de contrôle
Si pour l’exercice des missions qui sont confiées à un Gestionnaire de Réseau par application de l’article 6.9.1, il est nécessaire qu’un dispositif de contrôle spécifique soit mis en œuvre, alors le Gestionnaire de Réseau propose un cahier des charges dudit dispositif à la CRE. 
Le cahier des charges du dispositif visant à être mis en œuvre lors de la Période de Livraison de la Première Année de Livraison, doit être approuvé par la CRE avant le 1er septembre 2014.
Le cahier des charges d’un dispositif visant à être mis en œuvre lors de la Période de Livraison d’une Année de Livraison, hors Première Année de Livraison, doit être approuvé par la CRE avant le 1er novembre de l’Année N-3 de l’Année de Livraison AL.	
Cahier des charges des dispositifs de procédures d’audit
Si pour l’exercice des missions qui sont confiées  à un Gestionnaire de Réseau par application de l’article 6.9.1, il est nécessaire qu’une procédure d’audit soit mise en œuvre, alors le Gestionnaire de Réseau propose un cahier des charges de la procédure à la CRE. 
Le cahier des charges d’une  procédure visant à être mise en œuvre lors de la Période de Livraison de la Première Année de Livraison, ou pour la Période de Livraison de la Première Année de Livraison, doit être approuvé par la CRE avant le 1er septembre 2014.
Le cahier des charges d’une  procédure visant à être mis en œuvre lors de la Période de Livraison d’une Année de Livraison, hors Première Année de Livraison, doit être approuvé par la CRE avant le 1er novembre de l’Année N-3 de l’Année de Livraison AL.	
[bookmark: _Toc367871043]Le Périmètre d’un Responsable de Périmètre de Certification
[bookmark: _Toc367871044]Notion de Responsable de Certification
Un Responsable de Certification est une personne morale ayant conclu le contrat RPC-RTE.
RTE identifie l’ensemble des RPC par du contrat. 
Un Responsable de Périmètre de Certification est rattaché à un Périmètre de Certification. 
Un Périmètre de Certification est un ensemble d’EDC. 
[bookmark: _Toc367871045]Périmètre du RPC
Le Périmètre du RPC est un ensemble d’Entité de Certification. 
Le Périmètre est fixe pour une Période de Livraison donnée. 
RTE constitue initialement le Périmètre du RPC pour la Période de Livraison de l’Année de Livraison grâce aux déclarations conformes dans la demande de Certification des EDC : tout titulaire d’une EDC annexe, lors de la demande de certification, un accord de rattachement en annexe des présentes Règles. 
[bookmark: _Toc367871046]Changement de RPC
Le titulaire d’une EDC peut changer de RPC.
Le titulaire de l’EDC notifie la Déclaration de changement de périmètre, en annexe 8 des présentes Règles, avant le début de la Période de Livraison. 
Le titulaire de l’EDC annexe à la Déclaration de changement de périmètre, l’accord de rattachement, en annexe 7 des Règles, au nouveau RPC. 
La déclaration de changement de RPC intervient entre la date de certification de l’EDC, et le début de la Période de Livraison. 	Comment by ERDF: Les GRD sont concernés ils doivent avoir connaissance des rattachements aux RPC pour traiter les demandes de rééquilibrage. Ce processus pourrait être calé selon des modalités et délais identiques au traitement des changements de RE. Ceci par soucis de simplification et de cohérence.
La déclaration de changement de RPC ne peut avoir lieu pendant la Période de Livraison. 
La date de changement de RPC au Périmètre du RPC est antérieure au début de Période de Livraison. 
La date de changement de RPC est justifiée dans l’accord de rattachement annexé à la déclaration de changement de périmètre. 
[bookmark: _Toc367871047]Le règlement financier du Responsable de Périmètre de Certification 
[bookmark: _Ref367723980][bookmark: _Toc367871048]Méthode de calcul du règlement financier relatif à l’écart du Responsable de Périmètre de Certification 
Un Responsable de Périmètre de Certification est soumis au règlement financier relatif à l’écart du Responsable de Périmètre de Certification si la somme des Niveaux de Capacité Effectifs des EDC rattachées à son Périmètre est différente de la somme des Niveaux de Capacité Certifiés des EDC rattachées à son Périmètre à la date limite de cession de l’Année de Livraison considérée, ou si des rééquilibrages sont effectués après le début de la Période de Livraison de l’Année de Livraison considérée.
Le règlement financier du RPC se traduit alors par un règlement financier dont le montant est calculé selon la formule suivante : 

Les modalités de calcul de   sont précisés respectivement aux articles 6.11.1.1 et 6.11.1.2. 
[bookmark: _Ref367722066]Méthode de calcul du règlement financier relatif à l’écart final du Responsable de Périmètre de Certification pour une Année de Livraison AL 
Un Responsable de Périmètre de Certification est soumis au règlement financier relatif à l’écart final du Responsable de Périmètre de Certification si la somme des Niveaux de Capacité Effectifs des EDC rattachées à son Périmètre est différente de la somme des Niveaux de Capacité Certifiés des EDC rattachées à son Périmètre à la date limite de cession de l’Année de Livraison considérée.
Le règlement financier relatif à l’écart final du Responsable de Périmètre de Certification pour une Année de Livraison AL   est calculé selon la formule suivante : 
 
Le Prix Unitaire de l’Année de Livraison AL est une fonction du signe de l’écart de du RPC. Les modalités de calcul du Prix Unitaire, et plus précisément du Prix Unitaire Positif et du Prix Unitaire Négatif d’une Année de Livraison donnée, sont précisées à l’article 6.11.1.1.
L’écart du RPC pour l’Année de Livraison AL Ecart RPC,AL est calculé  selon la formule suivante :

Le Niveau de Capacité Effectif  NiveauCapacitéEffectif,AL(RPC) est la somme des Niveaux de Capacités Effectifs des EDC rattachées à son Périmètre de Certification pour la Période de Livraison AL. Le Niveau de Capacité Effectif est calculé conformément aux modalités de l’article 6.3.2. Le Périmètre de Certification référence est conforme à la constitution du Périmètre en vigueur pendant la Période de Livraison. La déclaration de constitution d’un Périmètre est en annexe des présentes Règles. 
Le Niveau de Capacité Certifié  NiveauCapacitéCertifié,AL(RPC) est la somme des Niveaux de Capacités Certifiés des EDC rattachées à son Périmètre de Certification pour la Période de Livraison AL, à la date de fin de Période de Livraison d’AL. 
[bookmark: _Ref367723689]Prix Unitaire
Le Prix Unitaire d’une Année de Livraison AL  est le prix de règlement appliqué à l’écart du RPC conformément à l’article 6.11.1.1.1. 
Le Prix Unitaire  appliqué à  l’écart du RPC  dépend du signe de l’écart du RPC.
Le Prix Unitaire s’appliquant à un écart de RPC de signe positif est appelé Prix Unitaire positif, noté PUP,AL dans la suite des Règles.
Si ; 
alors 

Le Prix Unitaire s’appliquant à  un écart de RPC de signe négatif est appelé Prix Unitaire négatif, noté PUN,AL dans la suite des Règles.
Si ; 
alors 

Prix Unitaire Positif de l’Année de Livraison AL
Le Prix Unitaire  Positif dépend d’un coefficient kAL, et du prix de référence marché de l’Année de Livraison AL .

Le Prix Unitaire  Positif d’une Année de Livraison AL est déterminé par la formule suivante :

Avec : 
- kAL le coefficient k relatif à l’Année de Livraison AL  ;
-  le prix de référence marché de l’Année de Livraison AL.
Prix Unitaire Négatif de l’Année de Livraison AL
La Prix Unitaire  Négatif   d’une Année de Livraison AL dépend de l’Ecart Global de l’Année de Livraison EcartGlobal,AL :
Si EcartGlobal,AL  ≤  Seuil,AL alors :

Si EcartGlobal,AL > Seuil,AL alors :

Avec
- kAL le coefficient k relatif à l’Année de Livraison AL ;
-  le prix de référence marché de l’Année de Livraison AL ;
- Seuil,AL le seuil de l’Année de Livraison AL ;
- EcartGlobal,AL calculé conformément aux modalités de l’articleErreur ! Source du renvoi introuvable.5.5.1.5.
-  le prix administré de Livraison AL conformément aux modalités de l’article Erreur ! Source du renvoi introuvable.5.5.1.6;
[bookmark: _Ref367723924]Coefficient k de l’Année de Livraison AL
Principe
Le Coefficient k est déterminé de sorte à ce que les Acteurs Obligés soient incités à se couvrir en Garanties de Capacité, au regard de leur prévision d’Obligation lors de la Période d’Echange de l’Année de Livraison AL plutôt qu’à avoir recours à au rééquilibrage en capacité.
Valeur du coefficient k pour la Première Année de Livraison
Pour la Première Année de Livraison, k=0,1. 
Révision du coefficient k 
Pour chaque Année de Livraison, RTE peut proposer à la Commission de Régulation une valeur révisée du coefficient k avant le début de la Période de Livraison de l’Année de Livraison considérée.  Le cas échéant, après approbation de la CRE, le coefficient k révisé est publié avant la Période de Livraison.
Sans révision du coefficient k, la valeur du coefficient k de l’Année de Livraison  AL-1 est reconduite pour l’Année de Livraison AL.
Seuil de l’Année de Livraison AL
Principe
Le seuil d’une Année de Livraison est une valeur en GW permettant de caractériser une situation d’Ecart Global acceptable (tel que, pour un écart global au dessus du seuil, la sécurité d’approvisionnement n’est pas menacée de manière significative), d’une situation d’Ecart Global significatif  (tel que, pour un écart global en deçà du seuil, la sécurité d’approvisionnement est menacée de manière significative).
Valeur du seuil pour la Première Année de Livraison
Pour la Première Année de Livraison : seuil = -2 GW.
Révision de la valeur du seuil 
Pour chaque Année de Livraison, RTE peut proposer à la Commission de Régulation une valeur révisée du seuil avant le début de la Période de Livraison de l’Année de Livraison considérée.  Le cas échéant, après approbation de la CRE le seuil révisé est publié avant la Période de Livraison.
Sans révision du seuil, la valeur du seuil de l’Année de Livraison  AL-1 est reconduite pour l’Année de Livraison AL.
[bookmark: _Ref367723893]Prix de Référence Marché
Le prix de référence marché de l’Année de Livraison AL Prm AL est fixé et publié par la CRE au plus tard à la date de Début de l’Année de Livraison.
Le prix de référence marché de l’Année de Livraison AL est une fonction des volumes et prix de transactions, récoltés par la CRE, durant la Période d’Echange antérieure au Début de l’Année de Livraison. 
[bookmark: _Ref367723548]Méthode de calcul du règlement financier relatif aux rééquilibrages du Responsable de Périmètre de Certification pour une Année de Livraison AL 
Principe et méthode
Un Responsable de Périmètre de Certification ayant transmis une ou plusieurs demandes de rééquilibrage conformes au cours de la période d’acceptation des demandes de rééquilibrage est soumis à un règlement financier de rééquilibrage.
Le montant du règlement financier associé au rééquilibrage d’un Responsable de Périmètre  de Certification est calculé selon la formule suivante : 



Le Volume de Rééquilibrage d’une demande de rééquilibrage conforme est l’écart, pris en valeur absolue, entre le Niveau de Capacité Certifié à la date de la demande de rééquilibrage et le niveau de capacité figurant dans la demande de rééquilibrage. Il est calculé comme suit : 


Le prix unitaire de règlement associé à une demande de rééquilibrage conforme dépend de la date de transmission de la demande. Les modalités de calcul du prix unitaire de règlement d’une demande de rééquilibrage sont précisées à l’article 6.11.1.1.1.
Prix unitaire de Règlement
Le prix unitaire de règlement associé à une demande de rééquilibrage conforme dépend de la date de transmission de la demande.
Pour toute demande de rééquilibrage conforme transmise avant la date de DPL de l’Année de Livraison AL, le prix unitaire de règlement est nul.
Pour toute demande de rééquilibrage conforme transmise entre la date de DPL et la date limite de demande de rééquilibrage de l’Année de Livraison, le prix de règlement unitaire est calculé de la manière suivante :



Le prix de référence marché  pour l’Année de Livraison AL est calculé suivant les modalités précisées à l’article 6.11.1.1.4.
Le coefficient K_(rééquilibrage,demande) dépend de la date de transmission de la demande. Il est calculé comme suit :

Avec
- kAL le coefficient k relatif à l’Année de Livraison AL défini à l’article 6.11.1.1.2.
- le nombre de jours de PP2 ayant été signalés pour l’Année de Livraison AL entre la date de DPL de l’Année de Livraison AL et la date d.
[bookmark: _Ref367723397][bookmark: _Toc367871049]Notification et Facturation du règlement financier du Responsable de Périmètre de Certification	
Notification des écarts provisoires
RTE notifie le RPC pour chaque capacité qui compose son périmètre avant le 30 Juin de l’année N+1 à condition que les données pour faire le calcul soient disponibles, des informations suivantes:
Le Niveau de Capacité Effectif par Capacité pour une Année de Livraison
Le Niveau de Capacité Certifié par Capacité pour une Année de Livraison
Notification de l’Ecart final
Le règlement financier notifié au pour l’Année de Livraison AL est calculé conformément aux modalités de l’article 6.11.1.
Pour chaque Année de Livraison, RTE notifie à chaque RPC avant la Date Limite de  Notification de l’écart du Responsable de Périmètre de Certification de l’Année de Livraison :
Le montant de l’écart final du Responsable de Périmètre de Certification pour une Année de Livraison AL
Le volume total de rééquilibrage du Responsable de Périmètre de Certification pour une Année de Livraison AL correspondant à la somme des volumes de Rééquilibrage de chaque demande de rééquilibrage conforme
le montant du règlement financier relatif à l’écart final du Responsable de Périmètre de Certification pour une Année de Livraison AL
Facturation de l’Ecart final
Lorsque le règlement financier est de signe positif, le RPC paye à RTE le montant du règlement. Lorsque le règlement financier est de signe négatif, le RPC reçoit de RTE le montant du règlement.
Lorsque le règlement financier est versé par le RPC, RTE envoie au RPC une facture du montant du règlement financier en même temps que la notification du règlement financier. Les RPC versent les montants correspondant sur le fonds pour le règlement du rééquilibrage des RPC.
Lorsque le règlement financier est versé par RTE. la somme totale de ces règlements versé par RTE au profit des RPC est au plus égale, pour une Année de Livraison donnée, à la somme des versements effectués par les RPC au titre des règlements financiers; le cas échéant, les règlements financiers versés par RTE sont ramenés de manière proportionnelle à un niveau cohérent avec cette somme. Les RPC reçoivent du fonds pour le règlement du rééquilibrage des RPC les montants correspondants. 
Un mandat d’auto-facturation pourra être conclu entre RTE et les RPC, afin de permettre à RTE de s’auto-facturer au nom et pour le compte des RPC concernés au plus tard 60 jours après la date limite de cession.
Règlements financiers versés par le RPC
Le RPC verse les montants correspondants à la facture à RTE au plus avant la Date limite des règlements financiers versés par les RPC  suivant les modalités précisées dans le contrat RTE - RPC. 
Règlements financiers perçus par le RPC
RTE verse aux RPC les montants correspondant à la facture  au plus tard  avant la date limite de recouvrement suivant les modalités précisées dans le contrat RTE - RPC.
Contestation des factures
Toute contestation du RPC, relative à une facture doit être notifiée à RTE par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La notification d’une contestation n’a pas pour effet de suspendre l’obligation de régler les sommes facturées.
A défaut d’accord, il est fait application des modalités de règlement des différents prévues dans le contrat RTE-RPC.
Modalités de redistribution du solde du fonds
Le solde éventuel restant sur le fonds pour le règlement du rééquilibrage des RPC, qui n’est pas la propriété du gestionnaire du réseau public de transport d’électricité, est intégralement redistribué aux utilisateurs du réseau public de transport d’électricité selon des modalités fixées par la Commission de régulation de l’énergie.
En cas de défaut de paiement d’un RPC, le gestionnaire met en demeure sous 5 jours le RPC concerné de procéder au paiement des sommes dus.
[bookmark: _Ref367723051][bookmark: _Toc367871050]Modalités de recouvrement des frais relatifs au contrat de certification	Comment by ERDF: Cela relève du contrat pourquoi le préciser ici ?
[bookmark: _Toc367871051]Elaboration de la facture
Cas d’une EDC raccordée au RPD
RTE établit et transmet au titulaire du contrat de certification  en même  temps que l’envoi de du contrat de certification pour signature, une facture pour les frais liés à la certification de l’EDC selon les modalités définies par le CRE.
Cas d’une EDC raccordée au RPT
RTE établit et transmet au titulaire du contrat de certification selon les modalités définies par le CRE. :
En même  temps que l’envoi de du contrat de certification pour signature, une facture pour les frais liés à la certification de l’EDC.
Au plus tard le 30 juin de l’année N+1, les frais relatifs à la collecte et au contrôle des paramètres de certification
[bookmark: _Toc367871052]Modalités de facturation
Le titulaire du contrat de certification paye la facture selon les modalités du contrat certification.
[bookmark: _Ref367723057][bookmark: _Toc367871053]Modalités de recouvrement des frais relatifs au contrat GRD-Exploitant	Comment by ERDF: Cela relève du contrat pourquoi le préciser ici ?
Ce contrat devra également prévoir les modalités de contestation des factures et des contrôles.
[bookmark: _Toc367871054]Elaboration de la facture
Le Gestionnaire de Réseau Public de Distribution établit et transmet au titulaire du contrat GRD-Exploitant selon les modalités définies par le CRE.:
En même  temps que l’envoi de du contrat GRD-Exploitant pour signature, une facture pour les frais liés à la certification de l’EDC.
Au plus tard le 30 juin de l’année N+1, les frais relatifs à la collecte et au contrôle des paramètres de certification
[bookmark: _Toc367871055]Modalités de facturation
Le titulaire du Contrat GRD-Exploitant paye la facture selon les modalités du contrat GRD Exploitant.
[bookmark: _Ref367723377][bookmark: _Toc367871056]Modalités de recouvrement des frais relatifs au contrat RPC
[bookmark: _Toc367871057]Elaboration de la facture
RTE établit et transmet au RPC en même temps que l’envoi du nouveau de contrat de certification pour signature, une facture pour les frais liés au rééquilibrage des l’EDC selon les modalités définies par le CRE..
[bookmark: _Toc367871058]Modalités de facturation
Le RPC  paye la facture selon les modalités du contrat RPC.
[bookmark: _Toc367871059]	Volet Echanges et Registres 
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[bookmark: _Toc367871082]Méthode de calcul du Gradient d’un Acteur Obligé

[bookmark: _Toc367871090]Méthode de lissage de la température 

[bookmark: _Toc367871097]Declaration d’ouverture d’un Périmètre Fournisseur
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ENTRE
AAAA [indiquer le nom complet], société _________________ [indiquer la forme sociale], au capital de ____ euros, dont le siège social est situé à _________________ [indiquer l'adresse complète], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ___________ [indiquer la ville] sous le numéro ____ [N° SIRET], en sa qualité d’Exploitant de Capacité, représentée par Mme/M ________________[indiquez le nom et la fonction du signataire], dûment habilité(e) à cet effet,
D’UNE PART,
ET
BBBB [indiquer le nom complet], société _________________ [indiquer la forme sociale], au capital de ____ euros, dont le siège social est situé à _________________ [indiquer l'adresse complète], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ____ [indiquer la ville] sous le numéro ____ [N° SIRET], en sa qualité de Responsable de périmètre de Certification, représentée par Mme/M _________________ [indiquez le nom et la fonction du signataire], dûment habilité (e) à cet effet,
D’AUTRE PART,
ou par défaut, ci-après dénommés individuellement une « Partie », ou conjointement les « Parties »,

il a été convenu et arrêté ce qui suit :
[Cocher la mention choisie]
□ le Site d’Injection de _________________ [indiquer le nom et l’adresse et le code décompte], pour lequel AAAA est titulaire d’un CARD ou CART n° _______ avec le Gestionnaire de Réseau en date du …/…/201…[indiquer la date].
□ le Site d’Injection_________________ [indiquer le nom, l’adresse et le code décompte] raccordé au client de tête ____________ [indiquer le titulaire du CARD ou CART], pour lequel AAAA est titulaire d’un Contrat de Service de Décompte n° _________________ [rayer la mention inutile] avec le Gestionnaire de Réseau en date du  /…/201… [indiquer la date].
□ le Site de Soutirage de _________________ [indiquer le nom et l’adresse et le code
décompte1], pour lequel AAAA est titulaire d’un CARD ou CART n° _______ avec le Gestionnaire de Réseau en date du …/…/201…[indiquer la date].
□ le Site de Soutirage_________________ [indiquer le nom, l’adresse et le code décompte] raccordé au client de tête ____________ [indiquer le titulaire du CARD ou CART], pour lequel AAAA est titulaire d’un Contrat de Service de Décompte n° _________________ [rayer la mention inutile] avec le Gestionnaire de Réseau en date du  /…/201… [indiquer la date].
va être rattaché au Périmètre de Certification de BBBB.

Toute demande de mise à jour de ces éléments devra être transmise préalablement par l’Exploitant de Capacité au Responsable de périmètre de Certification, y compris dans le cadre d’une modification d’un Contrat de Service de Décompte.

Le présent Accord de Rattachement est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé à tout moment par chacune des Parties, suivant les conditions et modalités prévues dans les Règles.

Fait en 2 exemplaires originaux,

 
Pour AAAA
A………………………..
Le …../…./20….

Nom et fonction du représentant :




Signature :


 
Pour BBBB
A………………………..
Le …../…./20….

Nom et fonction du représentant :




Signature :

 
Annexe : Document contractuel attestant du rattachement Exploitant de Capacité - Responsable de Périmètre de Certification

[bookmark: _Toc367871102]Déclaration de changement de périmètre de certification PAR un Exploitant de capacité
Je soussigné _________________ [mentionner le prénom et le nom de la personne], _________________ [mentionner la fonction de la personne], Représentant dûment habilité(e) à cet effet de la société _________________ [indiquer la forme sociale] AAAA au capital de  ___ euros, dont le siège social est situé à _________________ [indiquer l'adresse complète], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ____ [indiquer la ville] sous le numéro ____[N° SIRET], en sa qualité d’Exploitant de Capacité,

déclare auprès du Gestionnaire de Réseau, conformément à l’Article 6.10 des Règles, que l’entité de Certification (EDC) n°……………… ne sera plus rattaché au Périmètre du Responsable de Certification BBBB et sera rattaché au Périmètre de Certification de CCCC.


Fait à …………………., le …/…/20….

Pour AAAA

Nom :

Signature :
 (
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