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[bookmark: _Toc11851316][bookmark: _Toc12030820]Ce document permet aux différents acteurs de répondre à la consultation publique lancée par RTE sur l’article 2.6 de la Documentation technique de référence de RTE, relatif à la méthode de calcul des coûts prévisionnel, en vue d’une saisie de la commission de régulation de l’énergie.

Les différentes réponses seront concaténées puis utilisées pour ajuster le document final de la documentation technique de référence, article 2.6, avant saisine de la Commission de régulation de l’énergie.

Les avis des différents répondants seront transmis avec le dossier de saisine.

Les article 2.5.1, 2.5.2 et 2.5.3 ont fait l’objet de modifications techniques suite à la parution du décret n° 2020-382 du 31 mars 2020 portant modification de la partie réglementaire du code de l'énergie relative aux schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables. Un encart est prévu pour des remarques libres sur ces articles
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Article 2.5.1 : Elaboration des schémas
Remarque libre:
Remarque 1
Le paragraphe « Consultation sur le lancement de la révision d’un S3RER » précise que RTE « établit les Capacités potentielles de moindre coût (CPMC) du réseau pour l’accueil des EnR et les présente aux services déconcentrés de l’État et aux organisations professionnelles des producteurs », cette formulation semble sous entendre un pré tri de la part de RTE écartant des capacités potentielles. 
Le rôle de RTE à ce stade doit être de présenter les capacités potentielles en les illustrant par le coût du réseau correspondant et les présenter de manière hiérarchisée en fonction du moindre coût aux services déconcentrés de l’état et aux organisations professionnelles des producteurs.

Remarque 2
Le paragraphe « Recueil de l’avis des autorités organisatrices de la distribution » doit être compléter pour permettre une mise en œuvre plus pragmatique et éviter les redondances sur une même période. Il est proposé la formulation suivante : 
« ……il est soumis pour avis, préalablement à l’approbation de sa quote-part, à l’autorité organisatrice du réseau public de distribution concernée. L’avis de cette dernière est sollicité de manière définie avec le GRD, soit directement par RTE en même temps que la consultation au titre de l’article D321-12 du code de l’énergie, soit par l’intermédiaire du GRD compétent.
Dans le cas d’une consultation par le GRD, celui-ci adresse à RTE une copie des courriers de demande d’avis ainsi que des avis éventuellement rendus par les autorités consultées.
… »


Article 2.5.2 : Gestion des capacités réservées

Remarque libre:
Remarque1
Le paragraphe 3.3.2 qui traite de l’échec de l’adaptation prévoit une reprise des délais de droit commun relatif au traitement des demandes de raccordement qui avaient été suspendues. Cependant, l’article D342-23 modifié par le décret 2020-382 précise qu’en cas d’absence de solution de raccordement dans le cadre du schéma les délais de traitement peuvent-être suspendus jusqu’à la révision. Il serait préférable d’expliciter ce cas spécifique dans la DTR.

Remarque 2
Le paragraphe 4 « Schéma saturé » indique que des offres de raccordement pourront être modifiées par avenant sur le coût des ouvrages propres en application de l’article D321-20-5 si le schéma approuvé intégrait certains de ces ouvrages. Il faut veiller à ce que la définition de l’état initial permette bien une telle démarche.

Il est proposé la formulation suivante :
«  Par ailleurs, conformément à l’article D 321-20-5 du code de l’énergie, RTE procéde à la révision du schéma, en accord avec les GRD. Une fois le schéma révisé entré en vigueur, les offres de raccordement réalisées en application de ce paragraphe, et dont les travaux n’appartiennent pas à l’état initial, pourront être modifiées par avenant dans le but de diminuer le coût des ouvrages propres à la charge du producteur, dans la mesure où le S3REnR approuvé intègrerait certains des ouvrages…. »



Article 2.5.3 : Mise en œuvre des schémas

Remarque libre:









Article 2.6 : Méthodes de calcul du coût prévisionnel des ouvrages à réaliser 
dans le cadre des Schémas Régionaux de Raccordement au Réseau

Etablissement des besoins de réseau dans un S3REnR
Q1. La constitution de l’état initial du RPT d’un S3REnR vous semble-t-elle suffisamment précise ? Quels éléments devraient être davantage approfondis ?

Réponse :
Le décret 2020-382 introduit la possibilité dans certaines conditions de réaliser des offres de raccordement alternatives incluant la facturation d’Ouvrages Supplémentaires Non Prévus au Schéma. Le traitement de ce type d’ouvrage vis-à-vis de l’état initial mériterait d’être éclairci. En effet, telle que rédigé, le texte actuel semble assimiler ces ouvrages au cas où il existe une PTF signée. Considérant que ce type d’ouvrages pourraient être réintégrés dans le périmètre mutualisé à la faveur d’une révision il faut éviter de porter systématiquement ces ouvrages à l’état initial.


Q2. Partagez-vous le principe de dimensionnement optimal retenu par RTE pour le dimensionnement du réseau, qui permet d’utiliser différentes flexibilités (DLR, automates, limitation ponctuelle de la production) pour optimiser les besoins d’adaptation?

Réponse :
Les principes de dimensionnement explicités par RTE dont la vocation est d’accueillir le maximum de production renouvelable dans les conditions économiques les plus favorables pour la collectivité sont partagés par Enedis.
Cependant, le paragraphe 2.2.2 n’est pas assez explicite sur le pan de la politique de « dimensionnement durable » des schémas qui ne consiste pas à renoncer à une flexibilité lorsqu’on anticipe une forte dynamique de développement à moyen termes pour mettre en œuvre une adaptation du réseau. Ce pan particulier de la politique de dimensionnement durable consiste à anticiper dès le départ l’évolution des postes sources vers des structures capables d’accueillir plus de production en prévoyant par exemple les amorces jeu de barres HTB même lorsque le schéma ne prévoit qu’un seul transformateur dans le cadre du schéma. Le même principe est considéré lorsqu’il est systématiquement choisi d’installer le palier technique maximal lors d’un ajout de transformateur, ou d’anticiper la mise en œuvre des DJ HTB, ou d’une section de câble adaptée à la puissance maximale que le poste source pourrait atteindre dans le futur.



Q3. Partagez-vous les hypothèses retenues par RTE pour l’élaboration des taux de démarrage servant à identifier les besoins d’adaptation du RPT dans les S3REnR?

Réponse :








En particulier, partagez-vous l’hypothèse de valorisation du C02, retenue pour l’ENE de 100€/t, qui correspond à une vision médiane des publications internationales sur le sujet?

Réponse :








Q4. La méthode de dimensionnement des S3REnR basée sur l’application de taux de démarrage de la production EnR vous semble-t-elle assez explicite ?

Réponse :








Q5. A quels autres dispositifs estimez-vous que le gestionnaire de réseau de transport devrait recourir pour maîtriser davantage les adaptations structurelles du réseau public de transport ?

Réponse :















Estimation du coût des ouvrages sur la base de la consistance sommaire
Q6. Quelles composantes supplémentaires doivent être prises en compte dans l’estimation globale des coûts d’un schéma lors d’une révision ou d’une adaptation ?

Réponse :









Q7. Les illustrations de coûts ci-dessus vous permettent-elles d’appréhender les ordres de grandeurs des travaux HTB en jeu lors de l’élaboration d’un S3REnR ?
Réponse :









Calcul de la quote-part du S3REnR
Q8. La formulation des compléments apportés concernant les liaisons en parallèle de liaisons existantes vous semble-t-elle suffisamment précise ? 
Réponse :












Q9. La liste fermée des travaux de création ci-dessus vous semble-t-elle suffisamment claire pour guider la qualification des travaux inscrits dans un S3REnR en application des dispositions de l’article D.321-13 du code de l’énergie ? Quels approfondissements vous semblent nécessaires sur la notion de création d’ouvrage ? 


Réponse :









Q10. Des précisions ont été apportées sur le mode de calcul des différents paramètres du solde du S3REnR en cours de révision afin de garantir la transparence d’établissement de la quote-part d’un schéma révisé. Tous les éléments de calculs sont ainsi publiés dans le bilan technique et financier du schéma. Quels éléments devraient être davantage approfondis ?

Réponse :
Le décret 2020-382 a modifié les articles D321-14 et D342-22-1 de telles sortes à ce que certains coûts d’études échus pendant le schéma et associés à des ouvrages qui étaient inscrits à ce schéma mais qui n’ont pas été engagés ni reconduits dans le schéma suivant puissent être portés par la quote-part du schéma révisé. De même les coûts d’études associés à des ouvrages qui n’étaient pas inscrits au schéma mais qui ont été réalisés par anticipation concernant des ouvrages inscrits au nouveau schéma révisés peuvent aussi être portés au calcul de la quote-part du schéma révisé. Il serait préférable d’inscrire l’effet de ces dispositions dans la définition du calcul de la quote-part.







Q11. Quelles autres dispositions relatives à la révision d’un schéma saturé voudriez-vous aborder ?

Réponse :
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