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Contribution à la consultation BP 2018 et SDDR2018

Flexibilités : les effacements de consommation et le stockage d’électricité sont des filières en construction 


[bookmark: _GoBack]ACTILITY, BHC ENERGY, ENERGY POOL, EQINOV et RESTORE sont des acteurs représentatifs de la filière de l’effacement de consommation électrique en France. Ils mettent à disposition du gestionnaire de réseau de transport ou du marché de l’électricité des flexibilités de consommation lors des jours de tension du système, au travers de différents dispositifs mis en place par les pouvoirs publics.

Cette contribution renvoie au cahier d’acteur préparé par les opérateurs d’effacement susmentionnés dans le cadre du débat public sur la Programmation Pluriannuelle de l’Energie (et joint à la présente note). 

Dans tous les scenarii évoqués par RTE dans son dernier BP apparaît un besoin accru en capacités flexibles afin de garantir la résilience nécessaire au système électrique (que ce soit pour écrêter les pointes, ou pour palier la variabilité des énergies renouvelables). 

Ce besoin accru se traduira nécessairement par un développement des solutions de stockage. A cet égard, il convient de ne pas confondre la finalité (le stockage) avec un des moyens utilisables pour l’atteindre (les batteries). En effet, « stocker de l’énergie » peut tout aussi bien reposer sur l’installation de batteries, mais aussi le développement de STEP, ou bien encore l’usage intelligent de la modulation de consommation (hausse/baisse). Toutes ces technologies peuvent fournir des services équivalents vus du système électrique et il convient d’éviter de résumer le « stockage » (dont aucune définition réglementaire n’existe à ce jour) avec le développement de batteries à grande échelle. 

S’agissant de la typologie des effacements qui émergeront à terme, tous seront utiles pour faciliter la transition énergétique (industriel et résidentiel, explicite et implicite, réserves pour RTE ou échanges de blocs d’énergie (NEBEF)), mais nous sommes favorables à ce que ce soient, à terme, les marchés qui révèlent et permettent aux effacements économiquement pertinents de se développer. Ceci n’est néanmoins possible que si deux conditions sont réunies :
1. L’ensemble des marchés doit être ouvert aux effacements (sans disparité de traitement entre l’effacement et la production lorsque ces différentes ou discriminations ne sont pas justifiées) ;
2. Les marchés adressent des signaux prix non faussés (ce qui demeure une gageure compte tenu des subventions et avantages dont bénéficient la plupart des intervenants sur les marchés). 


Pour rappel, nos propositions (formulées dans le cahier d’acteur PPE) : 
· Fixer des objectifs clairs de développement de l’effacement et publier régulièrement des indicateurs de suivi, ceci requiert de bien définir les effacements (en distinguant ceux activables pour les besoins des gestionnaires de réseaux (y compris les services système) des effacements tarifaires pour les fournisseurs) ;
· Assurer un pilotage transparent de la PPE avec consultation régulière des acteurs de marché pour le suivi des objectifs ;
· Laisser les marchés révéler les situations nécessitant d’investir dans des capacités additionnelles, ceci requiert la suppression progressive des soutiens aux capacités non pertinentes pour le mix énergétique ;
· Veiller à une stricte application des règles de concurrence dans un secteur encore très concentré : cela requiert, par exemple, de renforcer les pouvoirs de surveillance (et d’autosaisine) de la CRE, et plus concrètement, d’autoriser l’existence de plusieurs opérateurs par site, de veiller à ce que les clauses d’exclusivité dans les contrats de fourniture d’électricité ne constituent pas de barrières à l’entrée injustifiées ou abusives, de veiller à une non-discrimination entre flexibilité de consommation et moyens de production (qu’ils soient conventionnels ou renouvelables) ;
· Assurer une cohérence des dispositifs de valorisation de la flexibilité, en favorisant les compléments de rémunération pour la flexibilité participant aux marchés (plutôt que les dispositifs ad hoc) ;
· Simplifier l’accès aux dispositifs pour la valorisation de la flexibilité. En particulier, uniformiser les méthodes de contrôle du réalisé et généraliser l’usage de sous-compteurs… ;
· Prendre en compte les externalités négatives des moyens de production thermiques et des effacements ayant recours à des groupes électrogènes. En particulier, s’assurer que RTE interclasse les offres reçues selon des critères économiques ET environnementaux (émissions de CO2) ;
· Permettre à la valorisation de la flexibilité de consommation électrique d’être reconnue dans les Systèmes de Management de l’Energie et la certification ISO 50001 ;
· Préciser la notion de « stockage » pour prioriser le développement de la flexibilité au travers du pilotage intelligent de la consommation avant le déploiement de batteries.
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