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Résumé / Avertissement

Le projet de trame-type de convention de raccordement d’un GRD au RPT de la Documentation Technique de Référence (DTR) de RTE est mis en consultation sur le site Internet CONCERTE jusqu'au vendredi 1er mars 2019.

Le présent document regroupe les remarques d'Enedis sur ce projet.
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[bookmark: _Toc460492425]Chapitre 1 « Objet » 
Texte concerné :
« La Convention de Raccordement est alors établie dans les conditions de la Procédure de Raccordement et de la réglementation en vigueur. Pour les Postes disposant déjà d’une Convention de Raccordement et ne faisant pas l’objet des modification visées à l’article 3 de l’arrêté du 6 octobre 2006 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de transport de l'électricité d'un réseau public de distribution, un avenant à cette convention est établi sous un format convenant aux Parties. Par ailleurs, elle peut être établie pour les Postes ne disposant pas d’un contrat décrivant les performances attendues et la consistance des Ouvrages de Raccordement ou souhaitant disposer d’une convention conforme au modèle approuvé par la CRE si les Parties le souhaitent. » 
Le texte proposé à la consultation intègre un ajout récent relatif aux modifications visées à l’article 3 de l’arrêté du 6 octobre 2006, parmi lesquelles figure l’augmentation de la puissance de raccordement. Cet ajout conduit à basculer sur la nouvelle trame proposée la majorité des avenants pour les PS disposant déjà de convention de raccordement, indépendamment de leurs clauses existantes. 
Enedis considère que pour les postes disposant déjà de conventions de raccordement, Rte doit se rapporter à leurs clauses pour vérifier les cas dans lesquels la convention peut être modifiée et selon quel mode. A l’occasion d’une modification sur un poste, l’avenant prenant en compte cette modification ne se fera donc pas nécessairement en utilisant le modèle de convention proposé si l’utilisateur ne le souhaite pas. 


Article 2-1 Contractualisation de la convention de raccordement  
Texte concerné :
« La Convention de Raccordement s’inscrit par ailleurs : 
- dans le cadre de la Procédure de Raccordement, approuvée par la CRE et en vigueur à la date d’envoi de la Convention de Raccordement par RTE au GRD, ou à toute version ultérieure approuvée par la CRE à laquelle le GRD a souhaité adhérer dans le cadre d’un avenant à la convention de raccordement;  
- dans le cadre de la version de la DTR en vigueur à la date d’envoi de la Convention de Raccordement par RTE au GRD »  
Le texte propose d’adopter la procédure de raccordement en vigueur à la date d’envoi de la Convention de raccordement par RTE au GRD. La convention de raccordement est établie suite à l’acceptation du document générateur de la convention (PTF, CTRP ou le S3REnR approuvé, étude d’insertion). Ce document générateur s’inscrit lui-même dans le cadre de la procédure en vigueur à sa date d’envoi par RTE au GRD. La convention de raccordement doit à ce titre s’établir sur la même base de la procédure de raccordement que celle de son document générateur. Enedis propose la formulation suivante pour le premier point, le second restant inchangé :    
[bookmark: _GoBack]        La Convention de Raccordement s’inscrit par ailleurs :                                                                                                                           - dans le cadre de la Procédure de Raccordement, approuvée par la CRE et en vigueur à la date d’envoi du document générateur de la Convention par RTE au GRD, ou à toute version ultérieure approuvée par la CRE à laquelle le GRD a souhaité adhérer dans le cadre d’un avenant à la convention de raccordement.  
 

Article 4-2 « Typologie des limitations » 
Texte concerné :
« Les limitations peuvent être de type curatif et/ou de type préventif. Elles peuvent être de natures temporaires ou pérennes. 
Lorsqu’un automate est prévu, celui-ci est décrit dans les Conditions Particulières. 
a) Risque de limitations de type curatif 
Les limitations de type curatif sont définies par RTE lorsque les contraintes susceptibles d’apparaître sur le RPT peuvent être maîtrisées par un nombre limité d’actions (…) Ces limitations peuvent intervenir en cas de défaillance effective d’un ouvrage du RPT induisant des contraintes (…) 
Concernant les limitations curatives, lorsque celles-ci ne sont pas à la charge de RTE, les Conditions Particulières précisent les taux de défaillance de chaque ouvrage concerné, la durée normative d’indisponibilité en cas de défaillance ainsi que la ou les saisons associées au risque sur chacun de ces ouvrages. 
b) Risque de limitations de type préventif 
Les limitations de type préventif sont définies par RTE lorsque les contraintes ne peuvent être traitées de manière curative (...) Dans ce cas, il est nécessaire d’agir en préventif, le cas échéant en limitant au préalable l’injection en aval du Poste afin de se prémunir contre l’ensemble des incidents possibles. 
Concernant les limitations préventives, lorsque celles-ci ne sont pas à la charge de RTE, les Conditions Particulières précisent l’amplitude maximale (nombre d’heures), la profondeur maximale (MW) du risque encouru et la période de l’année faisant l’objet desdites limitations préventives. »  
Le texte proposé ne mentionne plus la description des limitations de l’initiative de Rte. Ces informations apportent une vision locale du réseau et intéressent Enedis qui souhaite leur maintien. 


Article 4-3 « Limitations temporaires d’injection » 
Texte concerné :
« Lorsque, pour résoudre des contraintes sur le RPT, le raccordement au RPD des Installations de production exige des travaux sur le RPT identifiés dans les études d’insertion de la production et dans les PTF réalisées à la demande du GRD conformément à la Procédure de traitement des demandes de raccordement d’un Réseau Public de Distribution au RPT en vigueur. Les Ouvrages de Raccordement peuvent être mis à la disposition du GRD avant l’achèvement des travaux sous réserve de limitations temporaires à l’injection sur le Poste. 
Les Conditions Particulières – Réalisation et financement annoncent l’existence de limitations préventives et/ou curatives associées à la solution de raccordement et décrivent l’automate associé le cas échéant. La durée prévisible de ces limitations et leurs caractéristiques sont le cas échéant précisées dans les Conditions Particulières. » 
« Lorsque la levée des limitations temporaires d’injection est conditionnée à l’achèvement de travaux financés par RTE sur le RPT, RTE précise dans les Conditions Particulières – Réalisation et financement» la date limite jusqu’à laquelle les limitations temporaires pourront s’appliquer. » 
La durée prévisible des limitations et leurs caractéristiques, la date des limitations temporaires pour les travaux Rte ne figurent pas explicitement dans la rédaction actuelle de ces conditions particulières. Or ces données sont reportées dans la convention de raccordement conclue entre le producteur et le GRD.  
Pour Enedis le texte doit intégrer le contexte des Schémas régionaux de raccordement aux réseaux des énergies renouvelables, et la CTRP est à ajouter aux documents identifiant les travaux sur le RPT. 
Texte concerné :
« Sans préjudice des réserves mentionnées ci-dessus, le dépassement des seuils de limitations temporaires indiqués dans la présente Convention ou de la date limite jusqu’à laquelle les limitations temporaires s’appliquent ouvre droit à indemnité de la part de RTE, selon les modalités indiquées dans le CART, que ces limitations soient traitées de façon préventives ou curatives. »  
Il faut ajouter et dans cette clause, la responsabilité pouvant être cumulative : le dépassement des seuils de limitations temporaires indiqués dans la présente Convention et / ou de la date limite … 


Article 8-3 « Modification du modèle de convention de raccordement » 
Texte concerné :
« 8.3.1 Modification du modèle de Convention de Raccordement 
Lorsque les Conditions Générales du modèle de Convention de raccordement ont fait l’objet de modifications approuvées par la Commission de régulation de l’énergie, RTE notifie au GRD les modifications qui sont apportées aux Conditions Générales. Les Conditions Générales modifiées se substituent de plein droit aux Conditions Générales en cours. »   
Enedis considère que de nouvelles conditions générales ne peuvent se substituer automatiquement aux conditions générales en cours sans l’accord des deux parties pour les futures conventions établies selon la nouvelle trame. L’adoption d’une nouvelle condition générale devra faire l’objet d’un avenant si les deux parties le souhaitent. 

« 8-3-2 Entrée en vigueur de nouvelles dispositions législatives ou réglementaires 
Dès l’entrée en vigueur de nouveaux textes législatifs ou réglementaires en relation avec l’objet de la Convention de Raccordement, et en tant que de besoin, les Parties s’engagent à modifier la Convention de Raccordement, afin de la rendre conforme aux nouvelles règles en vigueur. Si les nouvelles dispositions législatives ou réglementaires nécessitent une modification du modèle de Convention de Raccordement, il est alors fait application de l’article 8.3.1. »  
Cet article prévoit que dès l’entrée en vigueur de nouveaux textes législatifs ou réglementaires en relation avec l’objet de la convention de raccordement, ceux-ci s’appliqueront de plein droit. Enedis considère que cet engagement des parties à modifier la convention de raccordement doit se limiter aux seules dispositions impératives. Enedis propose la formulation suivante pour le § 8-3-2 : dès l’entrée en vigueur de textes législatifs ou réglementaires en relation avec l’objet de leur contrat, ceux-ci s’appliqueront de plein droit à celui-ci, dès lors qu’ils sont d’ordre public. 


Autres remarques  
Les conditions particulières – réalisation et financement des ouvrages de raccordement ont été complétées récemment d’un chapitre 5- Responsabilités. Enedis s’interroge sur l’objet et la nature de ce chapitre ainsi que le renvoi sur des articles non définis. 
Les conditions particulières reprennent certaines données faisant l’objet d’échanges avec Rte (CART pour la puissance de raccordement, suivi des installations de productions, automates). Enedis souhaite limiter la multiplication des données en se référant à ces documents quand cela est réalisable. 
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