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1. Participants

Distributeurs

Sylvain GUENOT (ESR - Hunélec)

Jean-Michel FISCHBACH (URM - ANROC)

Claude RUDELLE (SICAE de l’OISE - FNSICAE)

Marc LOISEL (SOREGIES - ELE)

Richard CHEVAILLER (SICAP - FNSICAE)

Roger JOUBERT (GEG - ELE)

RTE

Philippe QUENAUDON (DPSAR)

Durk CAZEMIER (SGC)

Bruno DIDRY (DPSAR)

Hervé LEFEBVRE (DMA)

SAMIR ISSAD (DMA)

2. ordre du jour

La réunion téléphonique, préparatoire à la réunion plénière prévue le 7 octobre prochain, était entièrement consacrée à la proposition de contractualisation du niveau de réactif à l'interface RPT/RPD.

Les objectifs de la réunion sont les suivants :

· Présenter la proposition de contractualisation du niveau de l’énergie réactive à l’interface RPT/RPD diffusée aux membres du GT le 9 septembre 2009

· Présenter les simulations tarifaires

3. Contractualisation du niveau de l’energie réactive à l’interface Rpt/rpd

Sont reprises ici les principales remarques formulées par les GRD lors de la téléconférence.

· M GUENOT souhaite traiter les postes qui ont des caractéristiques particulières: imbrication des réseaux RPT et RPD, présence de production HTA. RTE rappelle que la contractualisation sur une valeur historique permettra de traiter ces cas ;

· M RUDELLE rappelle son souhait de transparence sur les méthodes et les hypothèses des études réalisées par RTE pour le calcul de prévision de la tangente : méthodes statistiques, hypothèses d’exploitation (réseau bouclé ou non). RTE transmettra les hypothèses prises en compte pour la SICAE de l’OISE. La DTR précisera les hypothèses d’étude. La méthodologie d’étude est identique à celle utilisée dans le domaine des études prévisionnelles ;

· M RUDELLE signale également la possible interaction entre l’article 13.2 (flux d’injection) et 13.3 (disposition pour les GRD) de la décision tarifaire de la CRE. Même si sur le plan technique cette interaction existe, RTE considère qu’il s’agit de deux problématiques contractuelles bien distinctes. Il est rappelé aussi que RTE ne tient pas compte des moyens de production HTA dans les corps d’hypothèses.

· M RUDELLE exprime des craintes sur les risques d’une pénalisation excessive à la charge des GRD pour cause de schéma d’exploitation RTE dégradé ou de retard d’investissement. RTE a intégré dans ces études le schéma d’exploitation à cinq ans et les capacités actuelles des Distributeurs à respecter la valeur cible. 

· Les GRD expriment leur inquiétude par rapport à la contractualisation d’une tangente phi aujourd’hui et les évolutions de consommation dans quelques années et les éventuels dépassements d’ER qui en résultent. RTE a pris en compte les évolutions à cinq ans.  La visibilité au-delà est de la responsabilité du GRD.

· Pour la réunion du 7 octobre, RTE propose de finaliser la DTR en cours de révision et un avenant aux Conditions Générales du CART Distributeur. L’objectif de la réunion du 7 octobre étant de valider ces documents pour application dès l’hiver prochain.
· M FISCHBACH demande une simulation en prenant également en compte les données hiver 2007-2008 pour l’ensemble des régies de l’ANROC. (hors réunion : RTE propose de réaliser ce travail pour un échantillon de postes à identifier. Il est difficile pour RTE de mener ces travaux sur un périmètre aussi vaste. 
· M JOUBERT souhaite de nouveau échanger avec M ISSAD pour bien se mettre d’accord sur les données utilisées pour les simulations tarifaires.
· Les GRD demandent désormais une proposition (& valorisation) précise avec une valeur basée sur l’historique pour les postes sur lesquels RTE considère que c’est justifié.
· Les GRD expriment leur réserve quant à l’application de la nouvelle contractualisation dès cette année. La validation par les fédérations nécessite du temps de concertation interne.
4. prochaine réunion et ANNEXE

La prochaine réunion se tiendra le 7 octobre 2009 à 14h30 à la Défense

Annexes :
Les visuels présentés lors de la réunion sont disponibles dans l’Espace CURTE
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