Accord portant engagement relatif au maintien en condition opérationnelle des moyens existant de compensation de l’énergie réactive

Par le présent accord, le GRD s’engage à maintenir disponible le parc de condensateurs existants sur le périmètre de l’enquête condensateurs de 2009.

En effet, le parc de condensateurs installé actuellement sur le réseau de distribution est dimensionné pour une compensation suffisante à l'atteinte du seuil de tangente contractualisée. Ce parc de condensateurs permet de faire face aux pointes de consommation et de disposer d'une marge de compensation supplémentaire utilisable pour les exigences de sûreté du système électrique dans l’intérêt de la collectivité. En revanche, les seuils de tangente contractualisés ne sont pas incitatifs au maintien en état du parc.
En conséquence, le GRD s’engage

· à maintenir en condition de fonctionnement le parc de condensateurs de l’ensemble de ses postes sources,

· à réparer ou à remplacer les éléments en avarie dans les meilleurs délais, et cela indépendamment des volumes d’énergie réactive soutirés sur le RPT,

· à ouvrir ou fermer ses condensateurs à la demande de RTE, manœuvres demandées pour des contraintes d’exploitation du réseau,

Les manœuvres précitées et effectuées dans l’intérêt commun des réseaux ne font l’objet d’aucune rémunération, en dehors d’un volume important de demandes de manœuvres qui serait de nature à engendrer une activité exceptionnelle. RTE s’efforce de cibler au mieux les demandes et d’apporter une meilleure visibilité au GRD.

Dans le cas où le distributeur se trouverait dans l’incapacité de tenir les engagements précités, il informe, le plus en amont possible, l’unité régionale du système électrique de RTE pour convenir ensemble d’une solution satisfaisante pour les deux parties.

Pour RTE,




Pour le GRD

