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Construire ensemble le nouveau service de décompte ferroviaire

Questionnaire à la suite de l’Atelier de Travail du 07 janvier 2021
Cycle de vie des données de comptage – mise à disposition des données

Lors de l’atelier de travail de concertation du 07 janvier 2021, des questions vous ont été posées en séance par RTE et SNCF Réseau. Ce questionnaire a vocation à regrouper ces questions, et à recueillir vos réponses par écrit, en complément des échanges ayant eu lieu lors de l’atelier.
Pouvez-vous s’il vous plaît nous le retourner, rempli, d’ici le vendredi 29 janvier 2021 à rte-decofer-client@rte-france.com ; lionel.taunay@sncf.reseau.fr ; raphaele.caubel@rte-france.com
Lexique : 
	API
	Interface Machine - Machine

	CDC
	Courbe de Charge

	EF
	Entreprise Ferroviaire

	EMS
	Energy Measurement System (dispositif embarqué de mesure d’énergie  à bord des trains)

	IHM
	Interface Homme - Machine



Etapes A à F du cycle de vie de la donnée présentées en séance
Les slides présentées en séance ont été diffusées par mail, et sont également disponibles sur https://www.concerte.fr/. Voici ci-dessous, une représentation des étapes A à F du cycle de vie de la donnée : 
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Etape A – CDC brute à la maille EMS
Cette courbe de charge présente les données brutes issues des EMS, sans qualification de DECOFER (hormis décalage des pas de temps et agrégation des canaux si nécessaire, et doublons).

Question : Souhaitez-vous accéder à la donnée d'énergie à ce stade ? (Cocher la réponse)
	Oui
	☐	Non
	☐	Ne se prononce pas
	☐
	Commentaires / explicitation de votre besoin







Question : Utilisez-vous cette donnée actuellement dans vos outils ou vos processus ? (Cocher la réponse)
	Oui
	☐	Non
	☐	Ne se prononce pas
	☐
	Commentaires / explicitation de votre besoin







Question : Quel serait pour vous le moyen préférentiel pour accéder à cette donnée ? (Renseigner l’ordre préférentiel)
	API
	
	Visualisation IHM 
	
	Téléchargement
	

	Commentaires / explicitation de votre besoin







Question : Quelle profondeur de données souhaitez-vous avoir ? (Renseigner l’ordre préférentiel)
	1 an
	
	De 1 à 5 ans
	
	> 5 ans
	

	Commentaires / explicitation de votre besoin









Etape B – CDC qualifiée à la maille EMS
Cette courbe de charge présente les données issues des EMS après une première qualification par DECOFER, notamment sur les valeurs aberrantes d’énergie. De plus, dans le cas où des trous de données sont détectés, et que les index sont présents avant et après ces derniers, complétion des trous avec une répartition des énergies.
Question : Souhaitez-vous accéder à la donnée d'énergie à ce stade ? (Cocher la réponse)
	Oui
	☐	Non
	☐	Ne se prononce pas
	☐
	Commentaires / explicitation de votre besoin







Question : Utilisez-vous cette donnée actuellement dans vos outils ou vos processus ? (Cocher la réponse)
	Oui
	☐	Non
	☐	Ne se prononce pas
	☐
	Commentaires / explicitation de votre besoin







Question : Quel serait pour vous le moyen préférentiel pour accéder à cette donnée ? (Renseigner l’ordre préférentiel)
	API
	
	Visualisation IHM 
	
	Téléchargement
	

	Commentaires / explicitation de votre besoin







Question : Quelle profondeur de données souhaitez-vous avoir ? (Renseigner l’ordre préférentiel)
	1 an
	
	De 1 à 5 ans
	
	> 5 ans
	

	Commentaires / explicitation de votre besoin










Etape C - CDC qualifiée à la maille rame / loco
Cette courbe de charge présente les données des EMS, agrégées sur chaque pas de temps à la maille rame / locomotive, et qui ont été qualifiées par DECOFER. 
Question : Souhaitez-vous accéder à la donnée d'énergie à ce stade ? (Cocher la réponse)
	Oui
	☐	Non
	☐	Ne se prononce pas
	☐
	Commentaires / explicitation de votre besoin







Question : Utilisez-vous cette donnée actuellement dans vos outils ou vos processus ? (Cocher la réponse)
	Oui
	☐	Non
	☐	Ne se prononce pas
	☐
	Commentaires / explicitation de votre besoin







Question : Quel serait pour vous le moyen préférentiel pour accéder à cette donnée ? (Renseigner l’ordre préférentiel)
	API
	
	Visualisation IHM 
	
	Téléchargement
	

	Commentaires / explicitation de votre besoin







Question : Quelle profondeur de données souhaitez-vous avoir ? (Renseigner l’ordre préférentiel)
	1 an
	
	De 1 à 5 ans
	
	> 5 ans
	

	Commentaires / explicitation de votre besoin










Etape D – CDC qualifiée à la maille de l’EF (consommation de l’EF pour les engins équipés de compteurs)
Cette courbe de charge présente les données des rames / locos, agrégées sur chaque pas de temps à la maille EF, et qui ont été qualifiées par DECOFER. Cette courbe de charge ne prend en compte que les engins équipés de compteur.
Cette donnée pourrait être publiée en J+1, J+2, J+3 ou J+4 : en effet, les données de comptage de la journée J peuvent être récupérées en J mais aussi les jours suivants selon la date et heure de communication entre le sol et le bord pour les données J (qui dépend des arrêts des engins, et de la disponibilité du réseau de communication).
Question : Souhaitez-vous accéder à la donnée d'énergie à ce stade ? (Cocher la réponse)
	Oui
	☐	Non
	☐	Ne se prononce pas
	☐
	Commentaires / explicitation de votre besoin





Question : Utilisez-vous cette donnée actuellement dans vos outils ou vos processus ? (Cocher la réponse)
	Oui
	☐	Non
	☐	Ne se prononce pas
	☐
	Commentaires / explicitation de votre besoin





Question : Quel serait pour vous le moyen préférentiel pour accéder à cette donnée ? (Renseigner l’ordre préférentiel)
	API
	
	Visualisation IHM 
	
	Téléchargement
	

	Commentaires / explicitation de votre besoin





Question : Quelle profondeur de données souhaitez-vous avoir ? (Renseigner l’ordre préférentiel)
	1 an
	
	De 1 à 5 ans
	
	> 5 ans
	

	Commentaires / explicitation de votre besoin





Quel délai de publication pour cette donnée vous semble le plus pertinent ?
	J+1
	
	J+2
	
	J+3
	
	J+4
	
	Autre : ……

	Commentaires / explicitation de votre besoin




Etape E – CDC validée à la maille rame / loco
Cette courbe de charge présente les données des EMS, agrégées sur chaque pas de temps à la maille rame / locomotive, et qui ont été validées à l’aide du journal de circulation fourni par SNCF Réseau. RTE compare les données de comptage qualifiées avec ce journal des circulations. Cette comparaison permet de savoir si une absence de données de comptage pour une rame / loco est normale. 
Si l’absence de données est anormale, la courbe de consommation de la rame / loco est complétée. Les modalités de profilage des données d’énergies seront partagées en concertation.
Question : Souhaitez-vous accéder à la donnée d'énergie à ce stade ? (Cocher la réponse)
	Oui
	☐	Non
	☐	Ne se prononce pas
	☐
	Commentaires / explicitation de votre besoin





Question : Utilisez-vous cette donnée actuellement dans vos outils ou vos processus ? (Cocher la réponse)
	Oui
	☐	Non
	☐	Ne se prononce pas
	☐
	Commentaires / explicitation de votre besoin





Question : Quel serait pour vous le moyen préférentiel pour accéder à cette donnée ? (Renseigner l’ordre préférentiel)
	API
	
	Visualisation IHM 
	
	Téléchargement
	

	Commentaires / explicitation de votre besoin





Question : Souhaitez-vous obtenir des informations liées aux circulations effectuées par les engins ? (Cocher la réponse)
	Oui
	☐	Non
	☐	Ne se prononce pas
	☐
	Commentaires / explicitation de votre besoin





Question : Quelle profondeur de données souhaitez-vous avoir ? (Renseigner l’ordre préférentiel)
	1 an
	
	De 1 à 5 ans
	
	> 5 ans
	

	Commentaires / explicitation de votre besoin






Etape F – CDC validée à la maille de l’EF (consommation totale de l’EF)
Le décompte final par EF, est la somme de deux termes : 
· La consommation de l’ensemble des engins équipés de compteurs, basée sur les données validées 
· La consommation estimée de l’ensemble des engins non équipés de compteurs, transmise par SNCF Réseau.
Cette donnée dépend de la validation des données de circulation, qui intervient actuellement à J+5 minimum pour la journée J. 
Question : Souhaitez-vous accéder à la donnée d'énergie à ce stade ? (Cocher la réponse)
	Oui
	☐	Non
	☐	Ne se prononce pas
	☐
	Commentaires / explicitation de votre besoin





Question : Utilisez-vous cette donnée actuellement dans vos outils ou vos processus ? (Cocher la réponse)
	Oui
	☐	Non
	☐	Ne se prononce pas
	☐
	Commentaires / explicitation de votre besoin





Question : Quel serait pour vous le moyen préférentiel pour accéder à cette donnée ? (Renseigner l’ordre préférentiel)
	API
	
	Visualisation IHM 
	
	Téléchargement
	

	Commentaires / explicitation de votre besoin





Question : Quelle profondeur de données souhaitez-vous avoir ? (Renseigner l’ordre préférentiel)
	1 an
	
	De 1 à 5 ans
	
	> 5 ans
	

	Commentaires / explicitation de votre besoin







Question : Quel est pour vous le délai de publication maximum acceptable pour disposer de la première version de ces données de consommation (dite données physiques validées) ? L’acquisition de données de comptage ou la modification des données déclaratives sur les compteurs à une date ultérieure pouvant donner lieu à des re-déclarations aux guichets M+1, M+3, M+6 ou M+12. 
Réponse et explication de votre besoin :





Quel est pour vous le délai de publication maximum acceptable pour disposer de la courbe de consommation ajustée qui en résulte ? 
Réponse et explication de votre besoin :





[bookmark: _GoBack]Questions complémentaires
Y a-t-il des sujets que vous souhaiteriez voir traités en ateliers de travail ?





Avez-vous un retour à faire sur l’organisation, l’animation et le contenu de l’atelier du 7 janvier 2021 ?
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Phase 2 : Cycle de vie de la donnée et mise a disposition

RESEAU

Dans les slides qui suivent, nous allons décrire les 6
étapes suivantes :
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