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	Convention de Raccordement d’un RPD au RPT – Conditions Particulières « Réalisation et Financement »




CONVENTION DE RACCORDEMENT N° [..-….-..]
POUR LE RACCORDEMENT DU POSTE 
DE… (NOM DU CLIENT)
AU RÉSEAU PUBLIC DE TRANSPORT D’ELECTRICITE

CONDITIONS PARTICULIERES 
« REALISATION ET FINANCEMENT DES OUVRAGES DE RACCORDEMENT »




Auteur de la proposition

RTE Réseau de Transport d’Electricité, société anonyme à conseil de surveillance et directoire au capital de 2 132 285 690 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 444 619 258, dont le siège social est situé Tour Initiale, 1 terrasse Bellini TSA 41000, 92919 LA DEFENSE CEDEX,

représentée par …………………..[Nom et qualité du Signataire], dûment habilité à cet effet,

ci-après désignée par « RTE ».


Bénéficiaire

……….(Raison sociale du Client), ……….(Indiquer la forme juridique : société anonyme, société à responsabilité limitée…), dont le siège social est à …………(Adresse), immatriculé(e) sous le N° …. au Registre du Commerce et des Sociétés ………..(Nom du lieu d’immatriculation),

représenté (e) par …………………..[Nom et qualité du Signataire], dûment habilité à cet effet,

ci-après désigné(e) par « Client ».


Ou par défaut, dénommé(e)s individuellement une « Partie » ou, conjointement les « Parties »

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
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PREAMBULE

[Rappeler succinctement l’historique de l’affaire et mentionner, de manière générale, tout élément du contexte ayant influé sur le choix du schéma de raccordement].

A titre d’exemple :

(Nom du Client), a décidé de construire sur le territoire de la commune de ………………, dans le département de …………………………, un Poste de … dont les caractéristiques sont précisées dans les Conditions Particulières « Caractéristiques et Performances » de la présente Convention de Raccordement. 
……………….(Nom du Client) a demandé le raccordement de son Poste au RPT.
Cette demande a fait l’objet d’une proposition technique et financière de RTE en date du……, proposition acceptée par…………… (Nom du Client) le …………….


Ceci exposé, les parties sont convenues de ce qui suit :

[bookmark: _Toc418492255][bookmark: _Toc491263119]
 - Objet
Le présent document constitue les « Conditions Particulières - Réalisation et Financement des ouvrages de raccordement » de la Convention de Raccordement du Poste visée au préambule. Elles s’appliquent, conformément aux dispositions de la procédure de raccordement, notamment aux opérations de raccordement au Réseau Public de Transport d’un  nouveau Poste ou pour les modifications d’un Poste ou d’un raccordement existants.
Elles ont pour objet de déterminer les modalités de mise en œuvre de la solution de raccordement retenue ainsi que les engagements réciproques des Parties et les conditions financières associées.
Elles constituent, avec les « Conditions Générales », dont le Client reconnait avoir pleinement connaissance, ainsi qu’avec les « Conditions Particulières – Caractéristiques et Performances du Poste » et les « Conditions Particulières – Caractéristiques des ouvrages de raccordement », la Convention de raccordement du Poste.
Les « Conditions Particulières - Caractéristiques et Performances du Poste » de la Convention de Raccordement ont été signées le [XXXXXX].
Les présentes « Conditions Particulières - Réalisation et Financement des ouvrages de raccordement » et les « Conditions Particulières – Caractéristiques des ouvrages de raccordement » sont étroitement liées. Elles n’entrent en vigueur qu’à la date la plus tardive de signature de chaque document par les Parties. 
A l’entrée en vigueur des présentes Conditions Particulières, la Convention de Raccordement se substitue de plein droit au Document générateur de la Convention accepté par le Client.
[bookmark: _Toc418492259][bookmark: _Toc418492261][bookmark: _Toc418492262][bookmark: _Toc491263120]
- SOLUTION DE RACCORDEMENT

Solution de raccordement
Les caractéristiques des Ouvrages à réaliser pour assurer le raccordement du Poste, tels qu’envisagés à la date de signature des présentes Conditions Particulières, sont décrites dans les Conditions Particulières « Caractéristiques des ouvrages de raccordement » de la présente Convention de Raccordement.


[bookmark: _Toc489351205]CONTRAINTES A L’INJECTION

Chapitre 1 [bookmark: _Toc489351206]
Chapitre 2 
Article 2-1 
Article 2-2 
LIMITATATIONS D’INJECTION

A- LIMITATIONS TEMPORAIRES D’INJECTION 

Le cas échéant, à déclarer sans objet sinon

Conformément à l’Article 4 des Conditions Générales, le Client peut accepter la mise en service de l’Installation de production avant l’achèvement des travaux nécessaires sur le RPT, travaux d’Extension et/ou sur le réseau amont. La solution de raccordement est alors associée à des situations de contraintes pour lesquelles l’Installation de production raccordée sur le Poste pourra être amenée à limiter temporairement sa production :

Le temps de réaliser les ouvrages de l’Extension 
(Préciser les ouvrages de l’Extension concernés et la date de MES prévue.)
La solution de raccordement prévoit des travaux d’ouvrages du RPT dans l’Extension.
La mise en service de ces ouvrages est prévue sous x mois après la signature de la présente Convention.
L’étude de raccordement a montré que la capacité du RPT, à l’échéance prévue de Mise en service de l’Installation de production, permet à l’Installation de production raccordée sur le RPD de fonctionner, moyennant des limitations temporaires d’injection, décrites dans le présent article, et qui s’appliqueront jusqu’à la date prévisionnelle de mise en service des ouvrages de l’Extension précités. 

Et / Ou

Le temps de réaliser des travaux sur le Réseau Amont
(Si Oui, préciser)
La solution de raccordement prévoit des travaux sur des ouvrages du RPT, en amont de l’Extension.
La réalisation de ces travaux est prévue en [date si décision RTE existante…….] / sous XX ans après signature de la Convention de raccordement.
L’étude de raccordement a montré que la capacité du RPT, à l’échéance prévue de Mise en service du raccordement, permet à l’Installation de production raccordée sur le RPD de fonctionner, moyennant des limitations temporaires d’injection, décrites dans le présent article, et qui s’appliqueront jusqu’à la date / au délai prévisionnelle de réalisation des travaux précités. Cette date est engageante pour RTE dans les conditions de l’Article 4-3-2 des Conditions Générales.	Comment by Enedis: Au-delà de la date limite, ces limitations ouvrent droit à indemnité de la part de RTE. Où sont précisées les modalités de cette prise en charge ?  
(Le cas échéant)
En complément des réserves figurant à l’Article 4-3-2 des Conditions Générales de la Convention de Raccordement, RTE ne saurait être tenu responsable du non-respect de la date/du délai de réalisation des ouvrages du RPT dans les cas énumérés à l’Article 3-5 des « Conditions Particulières-Réalisation et financement des ouvrages de raccordement ».


B  - LIMITATIONS PERENNES D’INJECTION SANS INDEMNISATION DE RTE

(Le cas échéant, déclarer sans objet sinon )

Conformément à l’Article 4-4-1 des Conditions Générales, suite à des contraintes identifiées par RTE dans le Périmètre de facturation du Client, le Client a demandé à RTE une solution de raccordement mettant en œuvre des limitations pérennes d’injection. 

L’étude de raccordement a montré que la capacité du RPT, à l’échéance prévue de Mise en service du raccordement, permet à l’Installation de production raccordée sur le RPD de fonctionner, moyennant des limitations pérennes d’injection.

Les caractéristiques de ces limitations sont décrites ci-dessous dans l’article.

C-  LIMITATIONS PERENNES D’INJECTION A LA CHARGE DE RTE

(Le cas échéant, déclarer sans objet sinon)

Conformément à l’Article 4-4-2 des Conditions Générales, RTE demande de son fait la mise en place d’un mécanisme pérenne visant à limiter de façon non continue la puissance injectée par une installation de production raccordée au RPD.

Les caractéristiques de ces limitations sont décrites ci-dessous dans l’article.
[bookmark: _Toc347322860]
[bookmark: _Ref379469238][bookmark: _Ref379469268][bookmark: _Toc388274026][bookmark: _Toc489351207]NATURE DES LIMITATIONS D’INJECTION

L’installation d’un automate est nécessaire et prévue pour transformer les limitations préventives en limitations curatives : Oui/Non
La solution de raccordement prévoit l’installation d’un automate 

(Préciser les ouvrages RPT concernés par le fonctionnement de l’automate.)


Les limitations caractérisées peuvent intervenir dans les conditions suivantes :

· En préventif : Oui/Non 

(Si oui, évaluer la profondeur en complétant le tableau ci après. Possibilité d’indiquer des fourchettes (en heure et en MW) par période dans le tableau ci dessous.)

Les limitations de type préventif sont évaluées sur une fenêtre glissante de [min (5 ans, durée prévisionnelle des limitations, arrondie à l’année inférieure)] en nombre maximal d’heures de limitations et en profondeur maximale d’effacement, pour les différents régimes climatiques d’exploitation du réseau [footnoteRef:2] : [2:  On distingue 3 régimes climatiques : Eté (du 21 Mai au 1er Octobre), Intersaisons (du 10 Avril au 21 Mai et du 1er Octobre au 31 Octobre), Hiver (du 31 Octobre au 10 Avril)
] 


	Période
	Durée cumulée maximale des limitations (en heures)
	Effacement maximal (en MW)	Comment by RTE: FNSICAE : les producteurs souhaitent estimer précisément l’effacement (taux d’occurrence : probabilité de mettre en œuvre ces limitations)
RTE regardera (avec les études) s’il est possible de pouvoir rentrer dans ce niveau de détail

	Hiver
	x’
	h’1

	Eté
	y’
	h’2

	Intersaisons
	z’
	h’3


 
Les limitations préventives dépendront des conditions d’exploitation du RPT. 
Néanmoins, dans le cas présent, elles peuvent survenir principalement lors des creux de consommation.



· En curatif, suite à perte d’un ouvrage sur le RPT : Oui/Non. 
(Si oui, indiquer le taux de défaillance comme ci après)

L’engagement de RTE porte sur la liste des ouvrages perturbants ci-dessous dont la perte peut entraîner la limitation de l’Installation de production raccordée sur le Poste :
· Ouvrage 1
· Ouvrage 2
· …

A titre informatif, les taux de défaillance et les durées moyennes des incidents sur les ouvrages alimentant le Poste et dont la perte entraîne la limitation de l’Installation de production raccordée sur le Poste sont résumés dans le tableau ci-après :

	Ouvrages perturbants / Localisation
	Taux de défaillance
	Durées moyennes d’indisponibilité (en heures)

	(Ouvrage 1)
	(n1) /an
	(h1)

	(Ouvrage 2)
	(n2) /an
	(h2)

	(etc.)
	(ni) /an
	(hi)



(A défaut de valeurs issues du REX local, des données normatives utilisées par RTE dans ses propres études seront affichées.)


(Le cas échéant, préciser, la durée et le placement dans l’année (saisons…) des périodes où le risque de limitations en curatif est présent)






[bookmark: _Toc419905173][bookmark: _Toc419905174][bookmark: _Toc419905175][bookmark: _Toc419905176][bookmark: _Toc419905177][bookmark: _Toc419905178][bookmark: _Toc419905179][bookmark: _Toc121308680][bookmark: _Toc101081125][bookmark: _Toc418492265][bookmark: _Toc491263121] - Réalisation des ouvrages DE RACCORDEMENT
[bookmark: _Toc491263122]Objet du present chapitre
Le présent chapitre traite de la réalisation des Ouvrages décrits au Chapitre 2 des présentes conditions particulières. 
[bookmark: _Toc491263123]Etat des lieux des procedures administratives
La réalisation des ouvrages de raccordement nécessite la mise en œuvre de procédures administratives et amiables préalables à l’exécution des travaux.


Les étapes principales de ces procédures déjà effectuées, sont indiquées ci-après : 
[A compléter ou modifier au cas par cas en fonction des autorisations nécessaires au raccordement : notamment en cas de débat public, d’expropriation, d’autorisation de défrichement, d’absence de DUP…]
· Concertation préalable et finalisation de l’étude d’impact : réalisées le [date] ;
· Dépôt du dossier de déclaration d’utilité publique (DUP) : le [date] ;
· Enquête publique : réalisée du [date] au [date] ;
· Arrêté de DUP : le [date] ;
· Dépôt du dossier de demande d’autorisation d’exécution : le [date] ;
· Approbation du projet et autorisation d’exécution : le [date] ;
· Dépôt du dossier de demande de permis de construire : le [date] ;
· Permis de construire : le [date] ;
· Dépôt du dossier de demande de mise en servitudes ; le [date] 
· Arrêté de mise en servitudes ; le [date] 

Les étapes restant à réaliser sont les suivantes : 
Le cas échéant, les Parties réitèrent l’organisation retenue entre elles afin de coordonner les actions concernant les concertations externes et les procédures administratives à suivre en vue de la réalisation du Poste et de son raccordement.

· Signature d’accords amiables : le [date prévisionnelle & pilote, si possible]
· Permissions de voirie : le [date prévisionnelle& pilote, si possible]
· Arrêtés de mise en servitudes : le [date prévisionnelle& pilote, si possible]

RTE tient le Client informé des dates de réalisation des étapes des procédures restant à intervenir, en indiquant leur impact éventuel sur la date prévue de Mise à Disposition des Ouvrages de Raccordement. 
[Optionnel, à supprimer si les Parties ne souhaitent pas que l’une d’elle pilote les démarches administratives 
Si le choix d’un pilote est fait, sauf disposition, particulière :
· Le pilote est RTE en cas de travaux sur les liaisons de raccordement du Poste
· Le pilote est le Client pour les autres cas (notamment pour le raccordement d’un transformateur du Client)]


[bookmark: _Toc491263124]Fournitures et travaux
RTE ne notifiera les ordres de livraison ou de démarrage des travaux à ses fournisseurs et prestataires qu’une fois les présentes Conditions Particulières entrées en vigueur, à l’exception éventuelle des fournitures et travaux couverts par des engagements spécifiques du Client et convenus dans le cadre de la Proposition Technique et Financière.
[bookmark: _Toc491263125]Délai de raccordement
La durée prévisionnelle des travaux est de [X] mois à compter de [X] .
La Mise à Disposition du Raccordement devant desservir le Poste est prévue pour le [XXXX].
RTE notifie la date effective de Mise à Disposition du Raccordement au Client.
Cette date sera révisée en cas d’événement indépendant de la volonté de RTE, notamment dans les hypothèses prévues à l’article 3.5 des présentes Conditions Particulières.
[bookmark: _Toc491263126]Réserves sur le délai de Raccordement
Dans le cas d’événements indépendants de sa volonté, RTE ne saurait être tenu responsable du non-respect de la date de Mise à Disposition des Ouvrages ayant un impact sur la réalisation des ouvrages permettant le raccordement du Poste : 
Il s’agit des situations énumérées à l’article 5 des Conditions Générales et des situations mentionnées ci-après :
Si elles répondent au critère d’événement indépendant de la volonté de Rte, des réserves strictement liées à des spécificités techniques inhabituelles d’une ou plusieurs parties des ouvrages de raccordement, une partie sous-marine par exemple, peuvent être ajoutées par RTE en concertation avec le Client dans la convention.
En complément, les mêmes réserves s’appliquent aux travaux nécessaires à la résorption des limitations temporaires mentionnées à l’article 2.2. Elles s’appliquent aussi aux travaux de RTE dont dépend la solution de raccordement. [Préciser lesquels et leurs impacts délais – certains/potentiels].
RTE fait ses meilleurs efforts pour éviter ou limiter les retards du Délai de Raccordement, et tient informé le Client de tout risque de retard.
[bookmark: _Toc418492264][bookmark: _Toc491263127]Non respect du Délai de Raccordement

En cas de non-respect de la date de Mise à Disposition des Ouvrages de Raccordement et sous réserve des dispositions indiquées dans l’Article 3-5 RTE verse au Client, à titre de dommages et intérêts, une indemnité libératoire calculée selon les modalités de l’article 5.3 des Conditions Générales. 

[bookmark: _Toc491263128]Bénéfice de dispositions plus favorables figurant dans les contrats conclus avec les fournisseurs de RTE

Dans l’hypothèse où RTE bénéficierait, dans les contrats qu’il conclut avec ses fournisseurs, de dispositions relatives à l’indemnisation liée au retard de la mise en service du raccordement apparaissant comme plus favorables que celles figurant dans les présentes conditions générales, RTE en informera le Client sous réserve de l’accord formel du fournisseur et lui proposera les mêmes conditions que celles conclues avec son fournisseur au-delà des frais encourus par RTE. Ces nouvelles dispositions seront prévues dans les conditions particulières et viendront alors se substituer à celles prévues dans les articles correspondants des conditions générales et particulières.



[bookmark: _Toc491263129]DISPOSITIONS FINANCIERES
Le présent chapitre ne s’applique que lorsque le « Document générateur de la Convention de Raccordement » est une PTF. 
Dans le cas d’un raccordement dans le cadre d’un S3REnR, remplacer ce chapitre par :
Les travaux objet du contrat sont réalisés en application d’un S3REnR : 	Comment by RTE: FNSICAE : le § décrit les travaux couverts par la quote part mais pas les travaux de renforcement.
.Le producteur s’acquitte des coûts de raccordement relatifs aux ouvrages propres et à la quote-part auprès du gestionnaire du réseau auquel il est raccordéles travaux de création de chaque gestionnaire sont couverts par les quotes-parts perçues auprès des producteurs, conformément aux dispositions de l’article D342-24 du Code de l’Energie. Le raccordement en objet ne donne donc pas lieu à une contribution particulière de la part du GRD. Une convention précise les modalités de reversement de la quote-part à répartir entre les différents gestionnaires de réseaux et les modalités de reversement de la part du coût des ouvrages propres due aux autorités organisatrices

[bookmark: _Toc418492266][bookmark: _Toc418498512][bookmark: _Toc418498628][bookmark: _Toc418492271][bookmark: _Toc418498517][bookmark: _Toc419108744][bookmark: _Toc419108851][bookmark: _Toc419108891][bookmark: _Toc419108934][bookmark: _Toc419109337][bookmark: _Toc419109384][bookmark: _Toc419109424][bookmark: _Toc419109462][bookmark: _Toc419905194][bookmark: _Toc418492277][bookmark: _Toc491263130]Contribution financiere aux Ouvrages de Raccordement
La contribution financière est calculée selon les dispositions précisées au Chapitre 7 des Conditions Générales de la Convention de Raccordement.

Le  montant hors taxes à la charge du Client, aux conditions économiques de [XX MOIS et XX ANNEE] est de [XXXX]€ (montant en lettres).
	OUVRAGES DE L’EXTENSION 

	
	Ouvrages d’Extension de l’opération de Raccordement de Référence 
(k€)
	Ouvrages supplémentaires demandés par le Client
(k€)

	Etudes 

	Liaison aérienne
	
	

	Liaison souterraine
	
	

	Poste
	
	

	Montant des frais d’études
	
	

	Fournitures, Travaux 	Comment by Enedis: Ce tableau ne renvoie que des coûts globaux. Il faut pouvoir disposer de plus de détails sur la constitution des coûts. 	Comment by SAVI Laurent: Annexe

	
	Fourniture
	Travaux
	Fourniture
	Travaux

	Liaison aérienne
	
	
	
	

	Liaison souterraine
	
	
	
	

	Poste
	
	
	
	

	Montant des travaux, fournitures
	
	

	Sous total 
	
	

	Participation du Client
	Application de la réfaction
	100%

	Montant total : contribution financière du Client
	



[bookmark: _Toc418492279][bookmark: _Toc418498525][bookmark: _Toc419108752][bookmark: _Toc419108859][bookmark: _Toc419108899][bookmark: _Toc419108942][bookmark: _Toc419109345][bookmark: _Toc419109392][bookmark: _Toc419109432][bookmark: _Toc419109470][bookmark: _Toc419905204][bookmark: _Toc418492280][bookmark: _Toc418498526][bookmark: _Toc419108753][bookmark: _Toc419108860][bookmark: _Toc419108900][bookmark: _Toc419108943][bookmark: _Toc419109346][bookmark: _Toc419109393][bookmark: _Toc419109433][bookmark: _Toc419109471][bookmark: _Toc419905205]Ce montant est détaillé en annexe 1 des présentes Conditions Particulières.

Le montant d’ores et déjà versé, au titre des études, s’élève à [XXXX]€ (montant en lettres).
[bookmark: _Toc418492282][bookmark: _Toc491263131]Réserves sur le montant de la Contribution financière 
En cas d’événement indépendant de la volonté de RTE tels que ceux définis à l’article 3.5 des présentes conditions particulières, dûment justifié, conduisant à une modification des ouvrages de raccordement tels qu’ils sont prévus à la signature de la présente Convention de Raccordement ou de leurs Conditions Particulières de réalisation, le montant forfaitaire de la contribution financière du Client sera révisé. Cette révision fera alors l’objet d’un avenant à la présente Convention sauf résiliation de celle-ci par le Client.
[bookmark: _Toc419108756][bookmark: _Toc419108863][bookmark: _Toc419108903][bookmark: _Toc419108946][bookmark: _Toc419109349][bookmark: _Toc419109396][bookmark: _Toc419109436][bookmark: _Toc419109474][bookmark: _Toc419905208][bookmark: _Toc418498634][bookmark: _Toc418492288][bookmark: _Toc418498534][bookmark: _Toc419108762][bookmark: _Toc419108869][bookmark: _Toc419108909][bookmark: _Toc419108952][bookmark: _Toc419109355][bookmark: _Toc419109402][bookmark: _Toc419109442][bookmark: _Toc419109480][bookmark: _Toc419905214][bookmark: _Ref94608490][bookmark: _Toc101081130][bookmark: _Toc348978826][bookmark: _Toc381179404][bookmark: _Toc418492289][bookmark: _Toc491263132]
 Modalités de paiement
Le Client s’acquittera du reste de sa contribution financière selon l’échéancier de paiement ci-dessous.

	Versements
	Echéances
	Montant hors taxes

	1eracompte de paiement
	Pour rappel, Payé à l’acceptation de la PTF
	40% du montant des études, tenant compte de la réfaction le cas échéant, soit … €

	2eacompte de paiement
	A l’acceptation de la Convention de raccordement
	30% du montant total prévu par la Convention de Raccordement, soit … €


	3e  acompte de paiement
	6 mois après le début des travaux de raccordement (si la durée des travaux est supérieure à 6 mois)
	30% du montant total prévu par la Convention de Raccordement, soit … €


	Solde 
	A l’achèvement des travaux de raccordement
	solde du montant total, soit …€


Les sommes susvisées sont majorées des taxes et impôts en vigueur à la date d’émission des factures.

A défaut de paiement aux échéances ci-dessus-décrites, les dispositions de l’Article 4.4 s’appliquent.
Le Client peut effectuer son règlement par chèque à l’ordre de RTE ou par virement. Le délai de paiement est de 30 jours calendaires.

RTE ne poursuit les travaux nécessaires au raccordement du Poste qu’après règlement aux échéances définies.
Pour un paiement par virement de compte à compte, il doit être effectué sur le compte bancaire de RTE :

SOCIETE GENERALE AGENCE PARIS OPERA
50 Boulevard HAUSSMANN 75009 PARIS
IBAN: FR76 30003 04170 00020122549
73 - SWIFT : SOGEFRPPHPO

L’ordre de virement doit comporter la référence de la Convention de Raccordement. Pour un virement SWIFT, le Client demande à sa banque d’indiquer la référence de la Convention de Raccordement dans le champ « motifs de paiement ». En cas d’absence de cette identification, des frais de gestion d’un montant de 140 euros sont facturés au Client.
[bookmark: _Ref348536325][bookmark: _Toc348978827][bookmark: _Toc381179405][bookmark: _Toc418492290][bookmark: _Toc491263133]Défaut de paiement	Comment by Enedis: Redondant avec le § 7.4 des CG. Simple renvoi à indiquer. 
[bookmark: _GoBack]A défaut de paiement intégral dans le délai prévu pour leur règlement, les sommes dues sont majorées de plein droit, et sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure, de pénalités calculées sur la base du taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Ces pénalités portent sur le montant total de la créance (montant de la facture TTC). Elles sont calculées à partir de la date d’échéance jusqu’à la date de paiement effectif de la facture.

À ces pénalités s’ajoute, conformément à l’article L. 441-6 du code de commerce, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant s’élève à quarante (40) euros hors taxes conformément à l’article D. 441-5 du code de commerce. En outre, conformément à article L. 441-6 précité, une indemnité complémentaire peut être demandée par RTE lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire.

Si le règlement des sommes dues n’est pas intervenu dans les délais prévus par l’échéancier de paiement :
· RTE adresse un premier courrier de relance au Client ;
· Si la relance reste sans effet, RTE met en demeure le Client par courrier recommandé avec avis de réception de régler les sommes dues sous trois semaines ;
· Si après mise en demeure, le Client ne s’est pas acquitté du règlement des sommes dues auprès de RTE dans le délai imparti, RTE suspend l’instruction du raccordement et n’est plus tenu de respecter le Délai de Raccordement prévu dans la Convention de Raccordement. RTE informe le Client par courrier recommandé avec avis de réception que l’instruction du raccordement est suspendue et lui adresse une nouvelle mise en demeure de procéder au règlement sous trois semaines et lui rappelant les conséquences du non paiement des sommes dues (suspension de l’instruction, exonération pour RTE de respecter le Délai de Raccordement et résiliation de la Convention de Raccordement).
· Si, à l’issue de cette mise en demeure, le Client ne s’est toujours pas acquitté du règlement des sommes dues auprès de RTE, RTE considèrera que le Client n’a pas respecté ses obligations et dans ces conditions, la Convention de Raccordement sera résiliée de plein droit, le Client restant redevable de l’ensemble des coûts engagés par RTE.
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	Pour RTE 

Nom – Prénom
Qualité
Signature




	Pour le Client

Nom – Prénom
Qualité
Signature

	
Fait à
Le

En deux exemplaires originaux
	
Fait à
Le

En deux exemplaires originaux
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Détails de la composition de la contribution financière






Détail des montants des études, travaux, fourniture

	Décomposition des Etudes


	Etudes
	Etudes d'impact et de concertation, les études topographiques, les études de sols, les études techniques diverses et l’élaboration des dossiers administratifs, les consultations et passation des commandes de travaux et matériels.
Pilotage du projet par RTE (frais d’ingénierie)


	Décomposition des rubriques POSTE pour les ouvrages de propriété RTE


	Fournitures
	Disjoncteurs, sectionneurs, protections,  liaisons HT et BT, Jeux de barres…

	Travaux 
	Drainage, réseau de terre, services auxiliaires, télécommunication, contrôle, coordination sécurité, pilotage du projet, réception et mise en service, divers électriques, divers…

	Décomposition des rubriques LA (Ligne Aérienne)


	Fournitures principales
	Fourniture des supports y compris embases, des câbles conducteurs, des câbles de garde, des matériels d'équipement et des isolateurs, des matériels télécom …

	Travaux de construction 
	Déboisement, opérations préliminaires, installations de chantier, génie civil, montage et levage des superstructures, déroulage des
conducteurs, déroulage des câbles de garde, mise en place des chaînes d'isolateurs et accessoires, mise en place des protections
Dépenses particulières (consignation, travaux provisoires ...), contrôle, coordination sécurité, pilotage du projet, réception et mise en service …

	Décomposition des rubriques LS (Liaison Souterraine)


	Fournitures principales
	Fourniture des câbles de puissance, des extrémités et des jonctions des câbles de puissance, des câbles de terre, des câbles de communication et accessoires des câbles de communication, ...

	Travaux de construction 
	Aménagements, démolitions, fouilles, remblais, préparation du chantier de pose, essai de gaine de la liaison, préparation du chantier câblier, réfection, tirage des différents câbles, montages des extrémités et des accessoires,  …
Contrôle, coordination sécurité, pilotage du projet, réception et mise en service, …
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Montants des commandes anticipées

A supprimer si Sans Objet

Le Client s’est engagé, dans le cadre de l’Article 7.5 des CG de la PTF, à prendre en charge les coûts de commandes anticipées intervenues avant la signature de la Convention de raccordement. Pour rappel, le montant des commandes anticipées s’élèvent à … €

Le cas échéant, annexer la lettre d’acceptation du Client des commandes anticipées
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