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[bookmark: _Toc411505252]PREAMBULE
En application de l’article L. 321-16 du Code de l’énergie, le gestionnaire de réseau de transport est tenu de certifier la disponibilité et le caractère effectif des capacités de production ou d’effacement de consommation raccordées au réseau de transport ou de distribution d’électricité. Cette obligation est précisée par l’article 9 du décret n°2012‑1405 du 14 décembre 2012 relatif à la contribution des fournisseurs à la sécurité d’approvisionnement en électricité et portant création d’un mécanisme d’obligation de capacité dans le secteur de l’électricité. 
Pour ce faire, et en application des dispositions combinées des articles L. 321‑16 du Code de l’énergie et des articles 9‑II et 9‑III du décret, un Contrat de certification doit être signé entre le gestionnaire de réseau de transport et tout exploitant de capacité ayant préalablement fait une demande de certification auprès du gestionnaire de réseau auquel il est raccordé. 
L’article 9-V du décret prévoit que la mise en place de conventions entre les gestionnaires de réseau de distribution et le gestionnaire de réseau de transport visant à préciser les modalités et délais de transmissions entre gestionnaires de réseau des éléments nécessaires, en ce qui concerne les capacités raccordées au réseau public de distribution :
· au contrôle de ces capacités ;
· à la facturation par le gestionnaire de réseau auquel est raccordé l’exploitant, des frais de certification ;
· pour la transmission du contrat de certification au gestionnaire de réseau de distribution auquel est raccordé l’exploitant de capacité. 
La présente Convention vient préciser les modalités techniques, juridiques, et financières entourant ces éléments. 
La présente Convention a été approuvée par la Commission de Régulation de l’Energie le XX/XX/XXXX.
[bookmark: _Toc411505253]Définitions
Tous les mots et groupes de mots utilisés avec la première lettre en capitale dans cette Convention ont la signification qui leur est donnée dans Texte du mécanisme de capacité.
Convention : la présente convention RTE–GRD – Certification.
Dossier de Certification : le Dossier de Certification est constitué de la Demande de Certification et des éléments mentionnés à l’article 8.2 de la présente Convention
[bookmark: _Toc411505254]Objet
Le présent contrat « Convention RTE–GRD – Certification » stipule les modalités et délais de transmission des données à échanger entre RTE et le Gestionnaire de Réseau de Distribution pour la certification et le contrôle des capacités raccordées au réseau public de distribution ainsi que les modalités financières associées.
[bookmark: _Toc411505255]Modalités de contractualisation
En vertu du Texte du Mécanisme de Capacité applicable aux signataires de la présente Convention, le périmètre contractuel comprend :
la Convention RTE–GRD – Certification ;
les annexes de la Convention ;
En cas de contradiction entre les documents du périmètre contractuel et du Texte du mécanisme de capacité, le Texte du mécanisme de capacité prévaut.
Ces pièces constituent l’intégralité et l’exclusivité de l’accord des Parties quant à leur objet.
Par la signature de la présente Convention, les Parties reconnaissent être tenues par l’ensemble des dispositions contenues dans ce Texte, ainsi que par toutes ses modifications futures effectuées dans les conditions de l’article 3.2 du Texte du mécanisme de capacité. 
[bookmark: _Toc411505256]Obligations générales des Parties 
RTE et le Gestionnaire de Réseau de Distribution signataire s'engagent à élaborer et à échanger, dans les délais contractuellement prévus, les éléments servant à la certification des capacités raccordées au Réseau Public de Distribution.
[bookmark: _Ref132709298][bookmark: _Toc162669338][bookmark: _Toc297110008][bookmark: _Toc395518797][bookmark: _Toc411505257]Mandat de prestations
[bookmark: _Ref132709279]En application de l’article 9-IV du décret, le gestionnaire de réseau de distribution signataire de la présente Convention peut confier, par mandat, (i) soit à un tiers indépendant des fournisseurs et des exploitants de capacité, (ii) soit à un autre gestionnaire de réseau de distribution, la réalisation des contrôles et l’information de RTE du résultat de ces contrôles. 
Le Gestionnaire de réseau de distribution mandant Notifie à RTE l’existence d’un mandat, selon le modèle figurant à l’annexe 4 de la présente Convention dans les meilleurs délais et au plus tard 10 jours ouvrés avant l’entrée en vigueur du mandat.
[bookmark: _Toc411505258]Echanges d’information préalables à la certification
[bookmark: _Ref381714558][bookmark: _Ref381714568][bookmark: _Toc392175075][bookmark: _Toc411505259]Fermeture de Capacités
Si l'Exploitant d'une Capacité Existante, non encore certifiée pour une Année de Livraison donnée, prévoit que celle-ci fermera d'ici là, il transmet au Gestionnaire du Réseau auquel est raccordée sa Capacité, avant la date limite de Demande de Certification de la Capacité, un avis de fermeture de Capacité. 
Cet avis mentionne : 
la date prévue de la fermeture de la Capacité ; 
le caractère définitif ou non de la fermeture ;
La période de fermeture, le cas échéant
Pendant la période de fermeture, la Capacité Existante ne peut pas recevoir de garanties de Capacité.
La période de fermeture doit être supérieure ou égale à 3 ans pour une Capacité de Production et supérieure ou égale à 1 an pour une Capacité d’Effacement.
Les Gestionnaires de Réseau Publics de Distribution d'électricité transmettent, au Gestionnaire du Réseau Public de Transport d’Electricité les avis qu'ils reçoivent et les informations sur les conditions de fermeture effectivement constatées au plus tard 15 Jours ouvrés après la réception de l’avis de fermeture.
Les GRD transmettent au GRT les avis qu'ils reçoivent et les informations sur les conditions de fermeture effectivement constatées au plus tard 15 Jours après la réception de l’avis de fermeture.
[bookmark: _Toc411505260]Echanges d’information relatifs à la certification
[bookmark: _Toc411505261]Référentiel des sites raccordés au GRD
[bookmark: _Toc411505262]Contenu

	Référence
	Données

	NOM_EXPL 
	Nom exploitant 

	ENT_JUR 
	Entité juridique : producteur ou consommateur 

	STAT_JUR 
	Statut juridique

	CODE_EIC_EXPL 
	Code EIC

	CODE_NAF 
	Code NAF

	RCS 
	Numéro du registre du commerce

	SIRET 
	Code SIRET

	TVA 
	Code TVA

	ADR_NUM_RUE 
	Numéro de rue 

	ADR_RUE 
	Nom de la rue

	ADR_CP 
	Code postal

	ADR_VILLE 
	Ville

	TEL 
	Numéro de téléphone

	FAX 
	Numéro de Fax

	NOM_SITE 
	Nom site 

	TYPE_CODE_SITE 
	Type de code site : PRM, PDL ou CARD 

	CODE_SITE 
	Code externe du site 

	TYPE_SITE 
	Type de site : groupe de production RPD ou site de soutirage RPD 

	CAT_SITE 
	Catégorie du site

	DATE_MISE_SERVICE 
	Date de mise en service

	DATE_FERMETURE 
	Date de fermeture


[bookmark: _Toc411505263]Délai
Le GRD transmet le référentiel des sites raccordés au RPD tous les 3 mois à RTE à partir du 1er Novembre 2014.
[bookmark: _Toc397500406][bookmark: _Toc411505264]Dossier de Certification
En application du I de l’article 9 du décret, le GRD transmet à RTE la Demande de Certification de la Capacité présenté par l’exploitant de la Capacité au GRD auquel est raccordée la Capacité après en avoir vérifié la conformité en application des dispositions de l’article 6.4.6 du Texte du mécanisme de capacité. De plus, le GRD transmet à RTE, au même moment, les éléments suivants : 
la constitution de l’EDC (article 8.2.1 de la Convention),
les données techniques et administratives de l’EDC (article 8.2.2 de la Convention),
le contrat GRD-Exploitant (article 8.2.3 de la Convention),
la proposition de Contrat de Certification (article 8.2.4 de la Convention).
[bookmark: _Toc411505265]Constitution de l’EDC
Les éléments contenus dans la constitution de l’EDC sont les suivants :
Nom GRD 
Code EIC GRD 
Type de site
Nom Titulaire
SIRET Titulaire 
Nombre de site(s) constituant l’EDC
Pour chaque site constituant l’EDC :
· nom du site ;
· type de code site : PRM, PDL ou CARD ;
· code externe du site ;
· adresse du site (Numéro de rue ; Nom de la rue ; Code postal ; Ville) ;
· type de site : groupe de production RPD ou site de soutirage RPD ;
· filière du site ;
· catégorie du site ;
· date de mise en service ;
· date de fermeture ;
· date de rattachement du site à l’EDC ;
· date de fin de rattachement du site à l’EDC ;
Type constitution (1 ou plusieurs sites)
Numéro regroupement
Libellé EDC
Réseau
Type de capacité
Statut
Liaison EDC
Code RTE du RPC
Code EIC du RPC
Date début rattachement RPC

Le champ « Filière » est complété par un élément de la liste suivante :
Biomasse 
Lignite 
Gaz issu du charbon 
Gaz 
Houille/ charbon 
Pétrole / fioul 
Pétrole de schiste 
Tourbe 
Géothermique 
Pompage hydraulique 
Fil de l’eau et éclusé 
Lac 
Marine
Nucléaire 
Autre renouvelable ; champ supplémentaire à renseigner

Solaire 
Déchet industriel 
Eolien offshore 
Eolien onshore 
Autre ; 
Filière
Effacement
Le champ « Statut » est complété par un élément de la liste suivante :
En service
En projet
Le champ « Type de capacité » est complété par un élément de la liste suivante :
Production
Effacement
Le champ « Type de constitution » est complété par un élément de la liste suivante :
Groupée
Unique
[bookmark: _Toc411505266]Données techniques et administratives de l’EDC
Les éléments contenus dans les données techniques et administratives de l’EDC sont les suivants :
Nom Titulaire
SIRET Titulaire
Code EDC
Libellé EDC
Type de capacité
Statut
Filière
Réseau
Liaison EDC
Année de livraison
Signature électronique
Civilité signataire
Prénom signataire
Nom du signataire
Mail du signataire
Tel signataire
Régime
Méthode de certification
Type technique
· PuissanceDisponible,EDC,certifiée :Emaxj,EDC,certifiée :
· Pièce(s) justificative(s) de l’Emaxj,EDC,certifiée :
· Emaxh,EDC,certifiée :
· Pièce(s) justificative(s) de l’Emaxh,EDC,certifiée :
· Type de donnée justifiant le caractère effectif et la valeur de l’Emaxh,EDC,collectée transmise lors de la collecte :
· Puissance installée :
· Puissance Souscrite :
· Pour les EDC d’effacement, caractère thermosensible : Oui/Non
Les données techniques et administratives comprennent également les pièces jointes suivantes :
1. Garantie bancaire pour les EDC avec des sites en projet
1. K- Bis
1. Accord du site (Le cas échéant)
1. Mandat (Le cas échéant)
1. Pouvoir de signature (Le cas échéant)
[bookmark: _Toc411505267]Contrat GRD Exploitant
En application de l’article 9-I du décret, le gestionnaire de réseau de distribution transmet à RTE, au même moment que la Demande de Certification, une copie du contrat conclu avec l’Exploitant de Capacité. 
[bookmark: _Toc411505268]Proposition de contrat de certification
En application de l’article 9-I du décret, le gestionnaire de réseau de distribution transmet à RTE, au même moment que la Demande de Certification, une proposition de Contrat de Certification. 
La proposition de Contrat de Certification inclut une proposition de valeurs pour les Paramètres de Certification et le Niveau de Capacité Certifié définis calculés en conformité avec les méthodes de calcul du Texte du mécanisme de capacité. La proposition de Contrat de Certification contient également l’information sur l’identité de l’Exploitant de Capacité déclarée par l’Exploitant dans sa Demande de Certification.
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A compter de la date de réception du contrat GRD-Exploitant signé par l’Exploitant de Capacité, et du paiement de la facture mentionnée à l’article 6.14 du Texte du mécanisme de capacité, le GRD dispose d’un délai de 15 Jours Ouvrés pour transmettre à RTE le Dossier de Certification conforme.
[bookmark: _Toc411505270]Modalités d’échange 
Les échanges d’information relatifs à la certification se feront via un service en ligne appelé espace personnalisé client mis à disposition par RTE.
Ces échanges peuvent être réalisés soit par formulaire à remplir sur l’espace personnalisé soit par fichier. Ces fichiers sont au format .csv et les trames sont disponibles en téléchargement sur l’espace personnalisé. Les trames reprennent les éléments définis dans cette convention.
Échanges en cas de Dossier de Certification incomplet
RTE notifie le Gestionnaire de Réseau de Distribution concerné dans un délai de 5 jours ouvrés tout manquement au Dossier de Certification. Tout Dossier de Certification non conforme n’est pas pris en compte dans le processus de certification.
Accusé de réception
RTE notifie au Gestionnaire de Réseau de Distribution concerné un accusé de réception dans un délai de 5 jours ouvrés lorsque le Dossier de Certification est complet.
[bookmark: _Toc411505271]Contrat de certification
A compter de la date de réception par RTE du Contrat de Certification cosigné de l’Exploitant et de RTE, RTE dispose d’un délai de 15 Jours Ouvrés pour mettre le Contrat de Certification à disposition du Gestionnaire de Réseau concerné.
[bookmark: _Toc411505272]Echanges d’information relatiFs aux capacités certifiées
[bookmark: _Toc411505273]Évolution des Paramètres de Certification
Le Gestionnaire de Réseau transmet à RTE pour une EDC raccordée à son réseau les déclarations d’évolution des Paramètres de Certification au plus tard deux jours ouvrés après sa réception.
Conformément aux dispositions de l’article 6.6.3 du Texte du mécanisme de capacité, la déclaration d’évolution contient : 
les évolutions des caractéristiques de la Capacité ;
les conditions de son exploitation susceptible d'avoir une incidence sur la disponibilité prévisionnelle de celle-ci durant la Période de Pointe PP2. 
Le Gestionnaire de Réseau transmet à RTE toute déclaration d’évolution des paramètres de certification d’une EDC raccordée au RPD conforme aux conditions spécifiées à l’article 6.6 du Texte du mécanisme de capacité.
[bookmark: _Toc411505274]Rééquilibrage
Le Responsable du Périmètre de Certification effectue une demande de rééquilibrage au Gestionnaire de Réseau Public de Transport ou de Distribution selon le réseau auquel est raccordée la Capacité pour une EDC de son périmètre. Pour les EDC multi-GR, la demande de rééquilibrage est adressée directement à RTE par le Responsable du Périmètre de Certification. 
Dans le cas d’une conclusion d’un nouveau Contrat de Certification suite à une demande de rééquilibrage, un exemplaire est mis à disposition par RTE au Gestionnaire de Réseau concerné dans un délai d’un mois après la signature du nouveau de Contrat de Certification.
[bookmark: _Toc411505275]Echanges d’information relatifs à la collecte et au contrôle des EDC
[bookmark: _Toc411505276]Collecte
[bookmark: _Toc411505277]Données
Pour les EDC raccordées à un unique GRD, le GRD signataire transmet les données suivantes, collectées via un dispositif spécifique défini dans le contrat GRD-Exploitant, pour l’ensemble des jours de la Période de livraison :
PuissanceActivable,EDC,collectée[h]
Emaxj,EDC,collectée[j]
Emaxh,EDC,collectée[s]
Pour les EDC raccordées à plusieurs GRD ou les EDC raccordées à un unique GRD liées à une ou plusieurs EDA ou à une ou plusieurs EDE, RTE transmet au GRD signataire les données collectées suivantes pour l’ensemble des jours de la Période de livraison :
PuissanceActivable,EDC,collectée[h] pour l’ensemble des sites de l’EDC raccordé au GRD signataire
Emaxj,EDC,collectée[j] pour l’ensemble des sites de l’EDC raccordé au GRD signataire
Emaxh,EDC,collectée[s] pour l’ensemble des sites de l’EDC raccordé au GRD signataire
[bookmark: _Toc411505278]Délai
Le Gestionnaire de Réseau responsable de la transmission des informations mentionnées à l’article 11.1.1 de la présente Convention doit transmettre ces informations, pour un jour J de la Période de livraison, au plus tard 3 jours ouvrés après le délai nécessaire à la collecte des informations en cohérence avec les règles RE-MA et les règles approuvées au titre de l’article 3 du décret n°2014-764 relatif aux effacements de consommation en vigueur.
[bookmark: _Toc411505279]Modalités de transmission
Les échanges liés aux audits se feront via un service en ligne mis à disposition par RTE.
[bookmark: _Toc411505280]Contrôle
[bookmark: _Toc411505281]Courbes de réalisation
Sites des EDC de production 
Pour tous les sites de production raccordés aux GRD signataire, le GRD signataire transmet à RTE la Courbe de Charge d’injection issue des Installations de Comptage de la Capacité.
Sites des EDC d’effacement
Pour tous les sites de soutirage raccordés au GRD signataire appartenant à une EDC, RTE transmet au GRD signataire :
la Courbe de Réalisation des sites raccordées au GRD signataire et liés à une ou plusieurs EDE au titre des effacements en application de l’article L271-1 du code de l’énergie, qui est égale au résultat du contrôle du réalisée de l’EDE lors de la réalisation d’un effacement en application de l’article L271-1 du code de l’énergie (NEBEF) ;
la Courbe de Réalisation des sites raccordées au GRD signataire et liés à une ou plusieurs EDE exploités par un Fournisseur au titre d'offres d'effacement indissociables de la fourniture ; 
la Courbe de Réalisation des sites raccordées au GRD signataire et liés à une ou plusieurs EDA qui est égale au résultat du contrôle du réalisée de l’EDA lors de son activation sur le Mécanisme d’Ajustement.
Délai
RTE transmet au GRD signataire les informations mentionnées à l’article 11.2.1.2 de la présente Convention, pour un jour J de la Période de livraison, au plus tard 3 jours ouvrés après le délai nécessaire à la collecte des informations en cohérence avec les règles RE-MA et les règles approuvées au titre de l’article 3 du décret n°2014-764 relatif aux effacements de consommation en vigueur.
Modalités de transmission
Les échanges liés aux audits se feront via un service en ligne mis à disposition par RTE.
[bookmark: _Toc411505282]Audits
Engagement des audits
Dans le cas d’une EDC multi-GR, RTE informe le Gestionnaire de réseau en charge de la réalisation de l’audit en même temps que le titulaire de l’EDC de l’engagement d’un audit, de la nature de celui-ci (audit sur pièces ou audit sur place) et des paramètres sur lesquels porte l’audit.
Le Gestionnaire de Réseau réalisant l’audit dispose d’un délai d’un mois pour réaliser l’audit. Il informe RTE de la date retenue pour l’audit.
Résultats des audits
Pour les EDC raccordés uniquement au GRD signataire, le GRD signataire transmet à RTE les rapports d’audit ainsi que les coefficients d’ajustement suivants :
AjuAudit,Emax,j appliqué le cas échéant à Emaxj,EDC,collectée
AjuAudit,Emax,h appliqué le cas échéant à Emaxh,EDC,collectée
AjuAudit,PuissanceActivableRésiduelle, appliqué le cas échéant à PActivableRésiduelle,EDC
Les coefficients d’ajustement sont calculés conformément aux modalités de calcul prévues à l’article 14.2.5 du Contrat de Certification.

Pour les EDC raccordée à plusieurs GRD, le GRD signataire transmet à RTE les rapports d’audit et les valeurs correspondant aux résultats de l’audit des paramètres audités pour les sites raccordés à son réseau. RTE calcule ensuite les coefficients d’ajustement suivants, conformément aux modalités de calcul prévues à l’article 14.2.5 du Contrat de Certification, sur la base des valeurs transmises par les GRD concernés :
AjuAudit,Emax,j appliqué le cas échéant à Emaxj,EDC,collectée
AjuAudit,Emax,h appliqué le cas échéant à Emaxh,EDC,collectée
AjuAudit,PuissanceActivableRésiduelle, appliqué le cas échéant à PActivableRésiduelle,EDC
Délai
Le GRD signataire transmet à RTE les informations mentionnées à l’article 11.2.2.2 de la présente Convention dans un délai de 15 jours ouvrés suivant la date de l’audit.
Modalités de transmission
Les échanges liés aux audits se feront via un service en ligne mis à disposition par RTE.
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Engagement des tests d’activation
Dans le cas d’une EDC multi-GR, RTE informe le Gestionnaire de réseau en charge de la réalisation du test d’activation de la décision d’engager d’un test d’activation, des caractéristiques de celui-ci et des paramètres sur lesquels porte le test.
Dans le cas d’une EDC raccordée à un unique GRD liée à une ou plusieurs EDA ou à une ou plusieurs EDE, le GRD signataire informe RTE de la décision d’engager d’un test d’activation, des caractéristiques de celui-ci et des paramètres sur lesquels porte le test.
Le Gestionnaire de Réseau réalisant le test d’activation réalise le test d’activation dans les plus brefs délais en cohérence avec les dispositions de l’article 6.10.4 du Texte du mécanisme de capacité et conformément aux dispositions du Contrat de Certification.
Résultats des tests d’activation
Pour les EDC raccordés uniquement au GRD signataire, le GRD signataire transmet à RTE les coefficients suivants :
AjuTest,PuissanceActivée appliqué le cas échéant à CourbeRéalisation,EDC
AjuTest,PuissanceActivableRésiduelle appliqué le cas échéant à PActivableRésiduelle,EDC.
AjuTest,Emaxj appliqué le cas échéant à Emaxj,EDC,collectée
AjuTest,Emaxh appliqué le cas échéant à Emaxh,EDC,collectée
Les coefficients d’ajustement sont calculés conformément aux modalités de calcul prévues à l’article 14.3.5 du Contrat de Certification.

Pour les EDC raccordée à plusieurs GRD, le GRD signataire transmet à RTE les valeurs correspondant aux résultats du test d’activation des paramètres testés pour les sites raccordés à son réseau. RTE calcule ensuite les coefficients d’ajustement suivants, conformément aux modalités de calcul prévues à l’article 14.3.5 du Contrat de Certification, sur la base des valeurs transmises par les GRD concernés :
AjuTest,PuissanceActivée appliqué le cas échéant à CourbeRéalisation,EDC
AjuTest,PuissanceActivableRésiduelle appliqué le cas échéant à PActivableRésiduelle,EDC.
AjuTest,Emaxj appliqué le cas échéant à Emaxj,EDC,collectée
AjuTest,Emaxh appliqué le cas échéant à Emaxh,EDC,collectée
Délai
Le GRD signataire transmet à RTE les informations mentionnées à l’article 11.2.3.2 de la présente Convention dans un délai de 15 jours ouvrés suivant la date du test d’activation.
Modalités de transmission
Les échanges liés aux audits se feront via un service en ligne mis à disposition par RTE.
[bookmark: _Toc411505284]Entrée en vigueur et durée du Contrat
Le contrat signé par les Parties entre en vigueur à la date de signature par les deux parties pour une durée indéterminée.
[bookmark: _Toc411505285]Responsabilité
[bookmark: _Toc411505286]Responsabilité entre les Parties
Chacune des Parties est responsable vis-à-vis de l’autre de l’ensemble des dommages directs et certains qu’elle lui cause dans le cadre de l’exécution du contrat. En particulier, chaque Partie est responsable des dommages directs et certains causés à l’autre Partie en cas de transmissions de données erronées ou de mauvaises qualités (en application de l’article 14 du présent contrat).
Les Parties ne sont pas responsables l’une vis-à-vis de l’autre des dommages indirects.
[bookmark: _Toc411505287]Responsabilité vis-à-vis des tiers
Chaque Gestionnaire de Réseau est responsable dans les conditions de droit commun vis-à-vis des tiers des conséquences dommageables issues des retards dans les délais de transmission des données ou des erreurs dans la transmission des données sur le calcul des de la Certification. 
Dans le cas où une Partie (« Partie Non Défaillante ») reçoit une réclamation provenant d’un tiers et qui résulterait directement de la faute ou de la négligence de l’autre Partie lors de l’application de ce contrat (« Partie Défaillante »), la Partie Non Défaillante informe dans les meilleurs délais la Partie Défaillante d’une telle réclamation. La Partie Défaillante est alors tenue de réparer directement les conséquences dommageables causées aux tiers, selon les conditions contractuelles prévues avec lesdits tiers ou dans les conditions de droit commun. 
En aucun cas, ce contrat ne prévoit une responsabilité conjointe et/ou solidaire entre les Parties.
[bookmark: _Toc411505288]Engagement qualité
La qualité du mécanisme de capacité repose notamment sur la qualité des données transmises entre RTE et le GRD.
RTE est responsable du contrôle de la qualité des données qu’il élabore et qu’il transmet au GRD.
Le GRD est responsable du contrôle de la qualité des données qu’il élabore et qu’il transmet à RTE.
RTE s’engage à mettre en œuvre les mesures correctives dans les délais les plus brefs pour remédier à toute anomalie des données qu’il transmet au GRD ou à tout dysfonctionnement qui relèverait de sa responsabilité dans le processus d’échanges de données avec le GRD.
Le GRD s’engage à mettre en œuvre les mesures correctives pour remédier à toute anomalie des données qu’il transmet à RTE ou à tout dysfonctionnement qui relèverait de sa responsabilité dans le processus d’échanges de données avec RTE.
[bookmark: _Toc411505289]Modalités de révision de la convention
Les Parties s’engagent à modifier la présente Convention si la modification des Règles sur le mécanisme de capacité rend les dispositions du présent Contrat caduque ou sans objet. 
De plus, les Parties peuvent revoir les dispositions de la présente Convention si la modification du Texte implique des contradictions avec la présente Convention (étant entendu que les modalités du Texte modifié prévalent sur les dispositions du présent Contrat, en application de l’article 4 de la présente convention), ou à tout moment sur proposition d’un Gestionnaire de réseau de distribution ou du Gestionnaire de réseau de transport. 
Dans tous les cas, les modalités de révision suivantes s’appliquent. RTE ne pourra être tenu responsable des coûts supportés par les Gestionnaires de Réseau de Distribution qui seraient liés aux modifications du Texte de mécanisme de capacité. 
[bookmark: _Toc397500423][bookmark: _Toc397500424][bookmark: _Toc397500425][bookmark: _Toc411505290] Révision sur proposition de RTE 
Avant toute modification, RTE Notifie aux Parties via le Site Internet de RTE le contenu de la modification envisagée, accompagné du projet de révision de la présente convention et des éventuelles observations de RTE. Dans un délai de 15 Jours Ouvrés suivant cette information, les Parties peuvent Notifier à RTE leurs observations ou contrepropositions via le Site Internet de RTE. 
A l’expiration d’un délai de 40 Jours Ouvrés suite à l’information des Parties, RTE établit le projet définitif de modification de la convention et le soumet pour approbation à la Commission de régulation de l’énergie. La CRE peut accepter ou refuser dans les meilleurs délais la proposition de modification.
Les parties reconnaissent que la trame de contrat telle qu’approuvée par la CRE est opposable à l’ensemble des parties dès le lendemain de leur publication sur le site internet de la Commission de régulation de l’énergie ou du Gestionnaire de Réseau de Transport. 
[bookmark: _Toc411505291]Révision sur demande d’un ou plusieurs GRD 
Un ou plusieurs GRD peuvent à tout moment inviter RTE à procéder à des modifications de la présente Convention. RTE peut accepter ou refuser de donner suite à la proposition qui lui a été soumise par les Gestionnaires de réseau de distribution. En cas de refus, RTE Notifie les Parties dans les meilleurs délais des raisons de son refus. 
Si RTE accepte la proposition, et avant toute modification, RTE informe les GRD via le Site Internet de RTE de l’origine et du contenu de la demande de modification, accompagnés du projet de révision de la présente Convention et  des éventuelles observations de RTE. Dans un délai de 15 Jours Ouvrés suivant cette information, les gestionnaires de réseau de distribution peuvent Notifier à RTE leurs observations ou contrepropositions via le Site Internet de RTE. 
A l’expiration du délai de 40 Jours Ouvrés suite à l’information des GRD, RTE établit le projet définitif de modification de la présente Convention et le soumet à approbation de la CRE. 
Les parties reconnaissent que la trame de contrat telle qu’approuvée par la CRE est opposable à l’ensemble des parties dès le lendemain de leur publication sur le site internet de la Commission de régulation de l’énergie ou du Gestionnaire de Réseau de Transport.
[bookmark: _Hlk398211713][bookmark: _Toc411505292]Propriéte intellectuelle
La signature de la Convention  ne pourra en aucun cas être interprétée comme conférant à une Partie, de manière implicite ou explicite, une autorisation d'exploitation, un droit de licence ou un droit de propriété quelconque, sur tout droit de propriété industrielle ou intellectuelle attaché aux informations ou aux outils qui pourraient être mis à disposition ou transmis dans le cadre cette Convention.
Les Parties à cette Convention s'engagent à ne revendiquer aucun droit de propriété industrielle ou intellectuelle sur les informations ou outils mis à disposition ou transmis dans le cadre de cette Convention.
Chacune des Parties reste seule juge de l'opportunité et des modalités de protection des informations ou des outils qui lui appartiennent.
[bookmark: _Toc411505293]Confidentialité 
Les dispositions de l’article 3.4 du Texte du mécanisme de capacité s’appliquent à la présente Convention.
[bookmark: _Toc411505294]Force majeure
Les dispositions de l’article 3.6 du Texte du mécanisme de capacité s’appliquent à la présente Convention.
[bookmark: _Toc411505295]Territorialité 
Les dispositions de la présente convention sont applicables sur l’ensemble du territoire français métropolitain. Elles ne produisent pas d’effet dans les départements et territoires d’outre-mer et en Corse.
[bookmark: _Toc411505296]Droit et langue applicables
Cette Convention est régi par le droit français.
Nonobstant toutes traductions qui pourraient en être faites, signées ou non, la langue faisant foi pour l’interprétation ou l’exécution de cette Convention est le français.
[bookmark: _Toc411505297]Réglement des différends
En cas de différend relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente Convention, les Parties s’engagent à négocier de bonne foi et dans les meilleurs délais en vue de rechercher une solution amiable. 
A défaut d’accord entre les parties, les Parties soumettent leur différend devant le Comité de règlement des différends et de sanctions de la Commission de régulation de l’énergie (CoRDiS), dans les conditions décrites aux articles L. 134-19 et suivants du Code de l’énergie, et selon la procédure décrite au sein du décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 relatif aux procédures applicables devant la CRE et de la décision du 20 février 2009 relative au règlement intérieur du CoRDiS.
Alternativement, le litige entre les parties peut être porté devant le Tribunal de commerce de Paris
[bookmark: _Ref162410733][bookmark: _Ref162413671][bookmark: _Ref162413705][bookmark: _Toc162669391][bookmark: _Toc297110062][bookmark: _Toc411505298]

Format pour le Référentiel des Sites raccordés au GRD


Cette annexe indique les dispositifs retenus pour le format du fichier pour le référentiel des sites raccordés au GRD.

	Émetteur
	Dispositifs pour réception RTE
	Format

	GRD
	Espace personnalisé Client de RTE
	Fichier .csv


[bookmark: _Toc401062340][bookmark: _Toc411505299]Nomenclature des fichiers
Le nom du fichier est écrit de la façon suivante :
REF_SITE_ GRD_<CODEEIC>_<AAAAMMJJ>__<aaaammjj>_<hh:mm>.csv
Avec :
	Champ
	Description
	Valeur ou format

	<CODEEIC>
	Code EIC
	

	<AAAAMMJJ>
	Date (année, mois, jour) du lundi débutant la semaine sur laquelle porte l’Emaxh,EDC,collectée
	Chaine de caractères au format AAAAMMJJ

	<aaaammjj>
	Date (année, mois, jour) de déclaration de l’Emaxh,EDC,collectée
	Chaine de caractères au format AAAAMMJJ

	<hh:mm>
	Horaire (heure, minute) de déclaration de l’Emaxh,EDC,collectée
	Chaine de caractères au format hh:mm



[bookmark: _Toc401062341][bookmark: _Toc411505300]Contenu des fichiers
Leur mise en forme au format « csv » est la suivante :
[bookmark: _Toc401062342][bookmark: _Toc411505301]En tête du fichier
1ère ligne :
ACTEUR;
	Champ
	Description
	Valeur ou format

	ACTEUR
	Nom du Titulaire renseigné dans le Contrat

	


[bookmark: _Toc401062343][bookmark: _Toc411505302]Corps du fichier
Le fichier contient une ligne pour chaque Site.

Définition des champs :

	Champ
	Description
	Valeur ou format

	NOM_CLIENT
	Nom du client
	

	CODE_GRC
	Code GRD transmis par RTE
	

	ENT_JUR
	Entité Juridique
	

	CODE_EIC
	Code EIC
	

	CODE_NAF
	Code NAF
	

	RCS
	Numéro RCS
	

	SIREN
	Numéro SIREN
	

	SIRET
	Numéro SIRET
	

	TVA
	
	

	ADR_NUM_RUE
	Numéro de rue
	

	ADR_RUE
	Nom de la rue
	

	ADR_CP
	Code postale
	

	ADR_VILLE
	Nom de la ville
	

	NOM_SITE
	Nom du site
	

	TYPE_SITE
	Type de site
	

	TYPE_CODE_SITE
	Type de code du site
	

	CODE_SITE
	Code du site
	

	FILIERE
	Nom de la filière
	

	DATE_MISE_SERVICE
	Date de mise en service
	

	DATE_FERMETURE
	Date de fermeture
	

	POSTE SOURCE
	Nom du poste source
	


[bookmark: _Toc401062344][bookmark: _Toc411505303]Fin du fichier
La dernière ligne du fichier doit être <EOF> (avec les chevrons)

[bookmark: _Toc411505304]Constitution de l’EDC

Cette annexe indique les dispositifs retenus pour le format du fichier pour la constitution des EDC.

	Émetteur
	Dispositifs pour réception RTE
	Format

	GRD
	Espace personnalisé Client de RTE
	Fichier .csv


[bookmark: _Toc411505305]Nomenclature des fichiers
Le nom du fichier est écrit de la façon suivante :
REFEDC_<CODEEIC>__<aaaammjj>_<hh:mm>.csv
Avec :
	Champ
	Description
	Valeur ou format

	<CODEEIC>
	Code EIC
	

	<aaaammjj>
	Date (année, mois, jour) de déclaration de l’Emaxh,EDC,collectée
	Chaine de caractères au format AAAAMMJJ

	<hh:mm>
	Horaire (heure, minute) de déclaration de l’Emaxh,EDC,collectée
	Chaine de caractères au format hh:mm



[bookmark: _Toc411505306]Contenu des fichiers
Leur mise en forme au format « csv » est la suivante :
[bookmark: _Toc411505307]En tête du fichier
1ère ligne :
<aaaammjj> ;<hh:mm>
2ème ligne :
<CODEEIC> ; <Num> ; <Acteur> 
	Champ
	Description
	Valeur ou format

	<CODEEIC>
	Code EIC
	

	<aaaammjj>
	Date (année, mois, jour) de déclaration de l’Emaxh,EDC,collectée
	Chaine de caractères au format AAAAMMJJ

	<hh:mm>
	Horaire (heure, minute) de déclaration de l’Emaxh,EDC,collectée
	Chaine de caractères au format hh:mm

	Num
	Numéro de séquence
	

	ACTEUR
	Nom du Titulaire renseigné dans le Contrat

	


[bookmark: _Toc411505308]Corps du fichier
Le fichier contient une ligne pour chaque Site.

Définition des champs :

	Champ
	Description
	Valeur ou format

	Type de site
	
	

	Nom site 
	
	

	Code RTE site (GRC)
	
	

	Code Décomptes site
	
	

	Code externe site RPD 
	
	

	Code RTE titulaire (GRC)
	
	

	Nom Titulaire
	
	

	Date de début rattachement EDC
	
	

	Date de fin rattachement EDC
	
	

	Type constitution
	
	

	Numéro regroupement ou code EDC
	
	

	Libellé EDC
	
	

	Réseau
	
	

	Type de capacité
	
	

	Statut
	
	

	Filière
	
	

	Liaison EDC
	
	

	Code RTE du RPC
	
	

	Code EIC du RPC
	
	

	Nom RPC
	
	

	Date début rattachement RPC
	
	


[bookmark: _Toc411505309]Fin du fichier
La dernière ligne du fichier doit être <EOF> (avec les chevrons)

[bookmark: _Toc411505310]Données techniques et administrative de l’EDC
Cette annexe indique les dispositifs retenus pour le format du fichier pour la constitution des EDC.

	Émetteur
	Dispositifs pour réception RTE
	Format

	GRD
	Espace personnalisé Client de RTE
	Fichier .csv


[bookmark: _Toc411505311]Nomenclature des fichiers
Le nom du fichier est écrit de la façon suivante :
REFEDC_<CODEEIC>__<aaaammjj>_<hh:mm>.csv
Avec :
	Champ
	Description
	Valeur ou format

	<CODEEIC>
	Code EIC
	

	<aaaammjj>
	Date (année, mois, jour) de déclaration de l’Emaxh,EDC,collectée
	Chaine de caractères au format AAAAMMJJ

	<hh:mm>
	Horaire (heure, minute) de déclaration de l’Emaxh,EDC,collectée
	Chaine de caractères au format hh:mm



[bookmark: _Toc411505312]Contenu des fichiers
Leur mise en forme au format « csv » est la suivante :
[bookmark: _Toc411505313]En tête du fichier
1ère ligne :
<aaaammjj> ;<hh:mm>
2ème ligne :
<CODEEIC> ; <Num> ; <Acteur> 
	Champ
	Description
	Valeur ou format

	<CODEEIC>
	Code EIC
	

	<aaaammjj>
	Date (année, mois, jour) de déclaration de l’Emaxh,EDC,collectée
	Chaine de caractères au format AAAAMMJJ

	<hh:mm>
	Horaire (heure, minute) de déclaration de l’Emaxh,EDC,collectée
	Chaine de caractères au format hh:mm

	Num
	Numéro de séquence
	

	ACTEUR
	Nom du Titulaire renseigné dans le Contrat

	


[bookmark: _Toc411505314]Corps du fichier
Le fichier contient une ligne pour chaque EDC.

Définition des champs :

	Champ
	Description
	Valeur ou format

	Nom Titulaire
	
	

	Code EDC
	
	

	Libellé EDC
	
	

	Type de capacité
	
	

	Statut
	
	

	Filière
	
	

	Réseau
	
	

	Liaison EDC
	
	

	Année de livraison
	
	

	Signature électronique
	
	

	Nom du signataire
	
	

	Mail du signataire
	
	

	Tel signataire
	
	

	Régime
	
	

	Méthode de certification
	
	

	Type technique
	
	

	PuissanceDisponiblePP2
	
	

	Emaxj
	
	

	Emaxh
	
	


[bookmark: _Toc411505315]Fin du fichier
La dernière ligne du fichier doit être <EOF> (avec les chevrons)





[bookmark: _Toc411505316]Déclaration de mandat entre un Gestionnaire de Réseau de Distribution et un tiers

ENTRE
XXXXX [indiquer la raison sociale, la forme sociale, le capital social, le numéro d’immatriculation RCS], dont le siège social est situé à _________________ [indiquer l'adresse complète], représentée par Mme/M _______________ [indiquer le nom et la fonction de signataire], dûment habilité(e) à cet effet,

Ci-après dénommé le « GRD »
D’UNE PART,

ET
YYYYY [indiquer le nom complet], société _________________ [indiquer la forme sociale], au capital de ____ euros, dont le siège social est situé à _________________ [indiquer l'adresse complète], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ____ [indiquer la ville] sous le numéro ____ [N° SIRET],
représentée par Mme/M ________________, dûment habilité (e) à cet effet,

Ci-après dénommé le « Mandataire »

D’AUTRE PART,
il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Le GRD confie au Mandataire, par mandat, l’ensemble des échanges de données objet de la Convention GRD-RTE nécessaire à la certification des Exploitants raccordés à son Réseau public de distribution.

Le GRD autorise le Mandataire à consulter les données du GRD via le service de publication de RTE.

· Interlocuteur pour les échanges de données :
Le mandataire désigne les interlocuteurs pour les échanges de données :

	Interlocuteur
	

	Adresse
	

	Téléphone
	

	Télécopie
	

	E-mail
	


Nota : l’interlocuteur désigné ci-dessus est aussi le destinataire des messages d’alerte et de relances automatiques éventuels provenant du Système d’Information de RTE.

La date d’effet est celle découlant du mandat signé entre le Mandataire et le GRD, soit le …/…/201… [indiquer la date],

En cas de résiliation du mandat entre le GRD et le Mandataire, le GRD s’engage à en informer RTE par Notification ainsi qu’à lui transmettre les coordonnées des nouveaux interlocuteurs pour les échanges de données.

Fait en 2 exemplaires originaux, à …………………., le …/…/201….

	Pour le XXX
	Pour YYYY

	Nom et fonction du représentant :
	Nom et fonction du représentant :

	
	

	
	

	Signature :
	Signature :
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