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[bookmark: _Toc59179081]Introduction
Cette réunion porte le lancement de la phase de concertation entre RTE et les clients producteurs lauréats des appels d’offres AO1 et AO2 qui vise à établir une nouvelle prestation annexe de décompte algorithmique offshore. 
RTE souhaite mettre en place un cadre facilitant les  échanges et permettant de recueillir les avis des participants autour des  modalités contractuelles de la nouvelle prestation  ainsi que sur les aspects techniques afférents. Sur ces derniers, des ateliers techniques (AT) dédiés seront prochainement programmés.
L’ordre du jour du GT de concertation du jeudi 10 décembre 2020 est le suivant :
[image: Texte de remplacement généré par une machine :
1. PROJET DE DÉCOMPTE ALGORITHMIQUE OFFSHORE: CONTEXTE, ENJEUX ET
OBJECTIFS
2. DISCUSSION SUR LA MISE EN OEUVRE TECHNIQUE DU NOUVEAU SERVICE DE
DECOMPTE ALGORITHMIQUE OFFSHORE
3. CONSTRUCUON CONTRACTUELLE DU SERVICE
I
4. SUITE DE LA CONCERTATION]
La présentation complète est disponible ci-dessous :


1. [bookmark: _Toc59179082]Projet de décompte algorithmique offshore: contexte, enjeux et objectifs

[bookmark: _Toc59179083]Synthèse de la partie :
La mise en place de la nouvelle prestation de décompte algorithmique est motivée par les spécificités du contrat d’obligation d’achat qui prévoit jusqu’à 3 tranches contractuelles. Il revient à RTE de distinguer l’énergie nette injectée pour chacun de ces 3 flux via la mise en œuvre d’un système de comptage.
Deux scénarios ont été étudiés afin de répondre à cette obligation et spécificité contractuelle : 
1/ Installer un compteur par mât,
2/ Mettre en œuvre une solution de décompte algorithmique.
Les conclusions de l’analyse coût/bénéfice ont motivé le choix du second scénario.

[bookmark: _Toc59179084]Synthèse des interventions en séances :
Aucune intervention.







2. [bookmark: _Toc59179085]Discussion sur la mise en œuvre technique du nouveau service de décompte algorithmique offshore


[bookmark: _Toc59179086]Synthèse de la partie :
Le plan de comptage type prévoit : un compteur en tête de grappe, un compteur dédié aux auxiliaires, un compteur un limite de propriété. Ces installations sont suffisantes si le parc présente des grappes homogènes et rattachées de façon complète à un contrat de tranche.
Dans le cas contraire, la solution de décompte algorithmique est nécessaire. Elle permet de répartir, par tranche contractuelle, l’énergie mesurée par le compteur en limite de propriété sur la base des télémesures, de la modélisation du parc, et des données de comptage.
RTE rappelle les données nécessaires et en particulier celles demandées au client producteur.
Pour bénéficier du service, RTE identifie 2 phases :
· Phase 1 : 
· Objet : Préparer et tester l’interface client producteur/RTE et préparer le paramétrage
· Quand ? : 3 mois avant la mise en service de la 1ere tranche 
RTE souhaite recueillir les avis sur l’échéance affichée, à savoir 3 mois. 
· Comment ? : la phase 1 est validée lorsque les éléments d’identification du parc et des télémesures auront été remis à RTE, et lorsque l’architecture de collecte des télémesures en provenance du data historian du client producteur aura été mise en place. Le dispositif de validation se fera au travers d’une fiche technique de contrôle et d’un PV.
RTE propose de mettre à jour la documentation faisant référence à l’ancienne architecture temps réel, en particulier le cahier des charges comptage et décompte en annexe de la convention de raccordement en vigueur et d’échanger plus en détails sur cette phase lors d’un AT dédié.


· Phase 2 : 
· Objet : Activer le décompte algorithmique et publier les données par tranche contractuelle
· Quand ? : RTE se conforme  à l’exigence du contrat d’obligation d’achat soit au plus tard 15 jours avant la mise en service de la tranche.
· Comment ? : Présenter le PV de la phase 1 et transmettre la liste des éoliennes rattachées à la tranche activée.
[bookmark: _Toc59179087]Synthèse des interventions en séances :
Aucune intervention.


3. [bookmark: _Toc59179088]Construction contractuelle du service

[bookmark: _Toc59179089]Synthèse de la partie :
Deux cas contractuels sont possibles :
· Le service de décompte avec valorisation de production en OA si les tranches contractuelles comprennent des grappes d’éoliennes complètes 
· Le service de décompte algorithmique si les tranches contractuelles ne comprennent pas des grappes d’éoliennes complètes

Le service de décompte avec valorisation de production en OA relève d’une prestation annexe existante  dont le tarif actuel a été  validé par la CRE. 
La construction du tarif relatif au second cas contractuel, à couvrir par la nouvelle prestation annexe, relève des hypothèses suivantes :
· RTE propose de reprendre à l’identique les frais générés par les activités analogues à celles du service de décompte avec valorisation de production en OA. En effet, le coût de la prestation de décompte avec valorisation de production en OA prend en compte le coût lié aux activités de création, d’exploitation technique et contractuelle d’un flux supplémentaire, le premier flux étant prévu de base par le CART. Ces activités persistent dans le cas du décompte algorithmique.
· En complément de ces frais, viennent s’ajouter ceux liés à la mise en œuvre de la solution de décompte algorithmique et à son exploitation,
· Ces  frais complémentaires de mise en œuvre de la solution de décompte algorithmique et de son exploitation sont étalés sur 20 ans (durée du contrat OA) et ventilés sur les 6 parcs concernés par l’AO1 et l’AO2.

[bookmark: _Toc59179090]Synthèse des interventions en séances :
Intervention LEM : Concernant le service de décompte avec valorisation de production en OA, à combien s’élève les frais de souscription pour 3 tranches ?
Réponse RTE : Il faudra souscrire à 2 flux au titre de la prestation annexe de décompte avec valorisation de production en OA, soit 2 x 6720 €. Le premier flux est prévu au titre du CART.
------
Intervention EMF : Nous envisageons de faire correspondre nos grappes aux tranches. Le risque que ce ne soit pas le cas est très faible. Comment pouvons-nous décider de contractualiser ce service puisque il peut s’avérer inutile ?
Réponse RTE : Le découpage, impliquant une phase 1 puis une phase 2, a été proposé spécialement pour prévenir le cas d’une souscription au service alors qu’elle serait finalement inutile. La phase 2 qui acte la mise en œuvre du décompte algorithmique peut être souscrite jusque 15 jours avant la mise en service de la tranche.
------
Intervention AMS : Pouvez-vous expliquer la dernière ligne du second tableau du slide 22 : « nombre de redevances de comptage équivalent » ?
Réponse RTE : Cette ligne donne l’équivalent du coût de la phase 2 en nombre de redevances de comptage. Cela permet de confirmer la pertinence, en matière de coût, du choix de ne pas installer un compteur par mât
------
Intervention EMF : EMF s’étonne que RTE mentionne encore le scénario 1 d’un compteur par mât quand ce dernier a été éliminé assez tôt dans le processus. EMF souhaite que l’on recentre les échanges sur les deux scénarios possibles : Décompte algorithmique et décompte par prorata. EMF s’étonne que RTE n’évoque jamais la seconde solution qui semble la plus pertinente au regard des enjeux, et souhaite des précisions sur ce qui a été présenté à la CRE à ce stade.
Réponse RTE : RTE réaffirme qu’initialement les deux scénarios étudiés se sont limités au déploiement d’un compteur par mât ou au déploiement d’une solution SI de décompte algorithmique en réponse à la spécificité contractuelle du contrat d’obligation d’achat pour l’AO1 et l‘AO2. Le scénario  consistant à réaliser un décompte par prorata est apparu dans le cadre des échanges et s’est précisé depuis fin 2019. RTE rappelle que la convention de raccordement dans sa version actuelle fait référence à une solution de décompte algorithmique qui mobilise les télémesures issues du SCADA du client producteur.
------
Intervention EMF : (slide 24) A quel moment se fait la souscription à la phase 2 ?
Réponse RTE : Au plus tard 15 jours avant la mise en service de la tranche avec en prérequis la souscription à la phase 1, trois mois avant la mise en service de la tranche et sa validation.
------
Intervention EMF : la phase 1 présente des frais de 5 000€. Si finalement nous ne souscrivons pas à la phase 2, ces frais sont-ils remboursés ?
Intervention (acteur non identifié) : Est-ce pertinent de nous faire payer la phase 1 alors que nous devrons déjà supporter des frais liés à la mise en œuvre de l’interface avec le SI RTE ?
Réponse RTE : Les frais reflètent les dépenses RTE liées aux activités permettant de préparer, configurer l’application et tester les interfaces. Ils ne sont pas remboursables.
------
Intervention EMF : Le coût de 17 560 € est inexact car l’hypothèse de 6 souscriptions est fausse. Il y a 95% de chance qu’EMF pour ses trois parcs ne souscrive pas à ce service.
Réponse RTE : Il faut établir un prix préalable. Nous avons eu de nombreuses discussions sur votre capacité à faire correspondre les grappes aux tranches contractuelles, mais aucune réponse ferme et définitive n’a pu être donnée jusque-là, ce que nous comprenons.
Intervention EMF : EMF rappelle qu’il est question ici de projets industriels, nécessitant notamment d’intégrer les incertitudes techniques.
Réponse RTE : RTE confirme la bonne connaissance des principes d’un projet industriel dont lui-même peut être d’ailleurs porteur directement. L’hypothèse de 6 souscriptions nous semble donc la plus raisonnable à ce stade compte tenu du risque d’aléas. 
------

Intervention AMS : AMS rappelle la demande des Clients qui est de réaliser le décompte sur la même base de temps que le processus de facturation, soit une fois par mois. Cela permettra en plus de réduire les coûts d’exploitation.
Réponse RTE : Le processus de validation des données du décompte est un processus quotidien (à J+1), il permet d’ailleurs de détecter au plus tôt les éventuels dysfonctionnements et mise en place d’actions curatives/préventives le cas échéant. Revenir sur ce principe ne permettra pas de réduire les coûts d’exploitation, au contraire. De plus, les données  sont  aussi pour le responsable d’équilibre (RE).
Intervention EMF : EMF n’est pas d’accord avec cette dernière affirmation. La seule obligation  qui incombe au client producteur est de  transmettre quotidiennement au RE ses prévisions de production. Et EMF rappelle que RTE ne doit pas faire supporter des obligations qui lui sont propre.
Réponse RTE : RTE propose également d’inclure EDF OA au titre de son rôle d’acheteur obligé et de RE pour avancer sur ce sujet. 
------
Intervention AMS : AMS remarque que l’objectif est de développer un système robuste, précis et simple afin de contrôler le coût. En passant de base quotidienne vers mensuelle, le coût sera-t-il divisé par 30 ?
Réponse RTE : Diviser par 30 ne permettra pas d’atteindre l’objectif à savoir que les recettes couvrent les charges de RTE.
------
Intervention LEM : Le prix de 17 560 € est-il définitif ? Et sinon comment sera-t-il rendu définitif ?
Réponse RTE : Le prix présenté aujourd’hui est celui qui sera soumis par RTE à la CRE. C’est bien la CRE qui validera le prix de la nouvelle prestation annexe correspondante.
Intervention LEM : Les projets n’ont pas le même planning. Comment prévoir le nombre de souscriptions ?
Réponse RTE : RTE ne peut pas le prédire avec certitude. 
Intervention EMF : Pouvez-vous préciser la position qui sera prise sur le coût de la prestation annexe si finalement un seul parc souscrit par exemple ?
Réponse RTE : En cas de souscriptions moindres que l’hypothèse retenue, RTE pourrait proposer ultérieurement à la CRE une révision à la hausse du prix afin de couvrir ses dépenses. RTE retient, à ce stade, l’hypothèse de six souscriptions.
------
Intervention LEM : la solution de décompte algorithmique concerne aussi les parcs de l’AO3? 
Réponse RTE : Non, car à partir de l’AO3 le contrat de rachat prévoit une seule tranche contractuelle.
------
Intervention AMS : AMS souligne qu’il existe de nombreux risques en lien avec les hypothèses prises par RTE, et souhaite une simplification de la solution.
Intervention EMF : EMF partage cette position et souhaite creuser la solution d’un décompte au prorata car l’algorithme est trop complexe.
Réponse RTE : RTE répond à une obligation  légale et contractuelle de décompte la plus précise possible. . La solution de décompte algorithmique est pour RTE la plus précise.
Intervention EMF : EMF ne partage pas cet avis et souhaite connaitre le détail des éléments transmis à la CRE.
La CRE étant représentée aujourd’hui, quel est son avis sur le sujet ?
Intervention CRE : M. Picard rappelle qu’il fait partie des services de la CRE et que ce sont les  Commissaires qui décideront. Une consultation publique menée par la CRE permettra aux clients producteurs de réagir à la proposition de RTE. 

4. [bookmark: _Toc59179091]Suite de la concertation

[bookmark: _Toc59179092]Synthèse de la partie :
RTE propose de programmer un deuxième GT en janvier, ainsi qu’un AT pour échanger de façon prioritaire sur l’interface technique.
L’ensemble des documents relatifs à la concertation sera déposé sur le site https://www.concerte.fr/

[bookmark: _Toc59179093]Synthèse des interventions en séances :
Intervention AMS : Avez-vous mis à disposition le compte-rendu validé de la réunion technique du 16 septembre 2020 ?
Réponse RTE : Les remarques formulées par EMF et AMS ont bien été prises en compte dans la version définitive du compte-rendu. Nous renvoyons cette version.
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Groupe de travail


Concertation sur le 
décompte algorithmique 


offshore


10 Décembre 2020







Dans le cadre des projets de raccordements des parcs éoliens en mer, RTE 
est en charge de réaliser un système de comptage et des modalités 
de décompte qui répondent aux attentes des différentes parties prenantes, 
les producteurs, EDF OA, l’état et RTE. 


Le projet de décompte algorithmique offshore lance la concertation de ce 
nouveau service dans le cadre d’un groupe de travail dédié.
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Introduction







Les travaux présentés ci-après et les échanges en groupe de travail de 
concertation ont pour objectif de construire le cadre contractuel et les 
règles du futur service de décompte algorithmique offshore. Ces 
travaux doivent permettre de recueillir vos retours.


A l’issue de cette phase de concertation une synthèse sera produite qui sera 
soumise à la CRE. La CRE mènera ensuite une consultation publique et 
donnera son approbation sur le tarif de ce nouveau service.


Le rendez vous d’aujourd’hui est un Groupe de Travail, c’est-à-dire une 
session générale en plénière. Le processus de concertation sera également 
constitué d’Ateliers de Travail, plus techniques, pour rentrer dans le détail de la 
conception des briques du service. 3


Rappel des principes de la concertation







1. PROJET DE DÉCOMPTE ALGORITHMIQUE OFFSHORE: CONTEXTE, ENJEUX ET 
OBJECTIFS


2. DISCUSSION SUR LA MISE EN ŒUVRE TECHNIQUE DU NOUVEAU SERVICE DE 
DÉCOMPTE ALGORITHMIQUE OFFSHORE


3. CONSTRUCTION CONTRACTUELLE DU SERVICE


4. SUITE DE LA CONCERTATION
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Agenda
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Le contexte et les enjeux


Contrat d’obligation d’achat 


Gestionnaire 
de Réseau 


Direction 
générale de 
l’énergie et 
du climat 
(DGEC)


Les lauréats:


AMS


EMF


LEM


L’acheteur 
Obligé


Commission 
de 


Régulation 
de l’Energie 


(CRE)


Le contrat de Rachat
Trame approuvée par le Ministre chargé de l’énergie (arrêté du 27 juin 2019)


Contrat cadre du Parc


• Précise les conditions générales de vente de l’énergie,


• Précise la signification des termes employés dans le contrat,


• Définit les conditions techniques et les services à rendre par RTE


Contrat de tranche sur 20 ans


• Précise le périmètre définitif pour la tranche.


• Comporte l’implantation des mats en annexe.


• Comporte un schéma unifilaire avec les comptages en annexe.


• Définit les dates d’effet et prix de rachat de la tranche.


Contrat de


tranche x


Contrat de


tranche x


préavis (15j) 


pour activer un 


contrat de 


tranche







Les contrats d’obligation d’achat prévoient que:


"Chaque tranche sera équipée d'un système de comptage propre 
permettant de déterminer de manière précise la production électrique de 
la tranche". 


Les conditions économiques des appels d’offre précisent que:


"Le candidat retenu est tenu de vendre (...) la totalité de l’électricité 
produite par l’installation de production à l’exception, le cas échéant, de 
l’électricité qu’il consomme lui-même et dont il doit faire la preuve."


L’énergie est achetée aux points de connexion avec le réseau de RTE.
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La déclinaison pratique des enjeux


Les enjeux contractuels







Scénario 1: Comptage dans les 
éoliennes


Ce scénario induit de forts impacts:


•En terme de coûts


fourniture d’équipement


travaux supplémentaires


maintenance


•En terme de processus travaux
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La déclinaison pratique des enjeux


2 scénarios ont été étudiés pour répondre aux enjeux


Scénario 2: Décompte algorithmique 
offshore sur la base des mesures du 
producteur


Ce scénario induit des impacts également 
mais seulement en terme de SI, puisque 
l’ensemble des équipements est mutualisé.


Des coûts relatifs aux SI  du producteur et de 
RTE qu’il faudra interfacer sont à prévoir .


Le scénario 2 a été retenu
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La solution de décompte algorithmique offshore


Représentation du parc éolienCompteur Rouge (P&Q)


Compteur vert « Grappe » (P&Q)


Compteur Bleu « auxiliaire » (P&Q)


Transfo 225/33 kV


Turbine (TM PQU)


Transfo 33/0,4 kV


Jeux de barre plateforme


Câble


Grappe


Parc offshore


fourche


Répartir P sur l’ensemble des 


turbines du parc, à chaque 


pas de temps, en fonction:


• Des mesures P,Q,U


• Des modèles câbles et 


transfo
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La solution de décompte algorithmique offshore


Rappel du principe de fonctionnement


Contrôle des 
données de 
comptage


Contrôle des 
données TM


Répartition des 
Productions 
vertes sur 


chaque éolienne


Répartition des 
Productions 
Rouges sur 


chaque éolienne


Pas de 
répartition


Répartition 
arbitraire


Données de 
comptage


Données TM
Modélisation 


parc 


Production de 
chaque éolienne 


ramenée au 
point de 


connexion







La solution s’appuie sur les données suivantes:
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La solution de décompte algorithmique offshore


Les données nécessaires


Données RTE


Données de comptage validées au pas 10 min


Données du producteur


P : Puissance active moyenne de chaque éolienne au pas 10 min


Q : Puissance réactive moyenne de chaque éolienne au pas 10 min


U : Tension composée moyenne de chaque éolienne au pas 10 min 


La position du régleur en charge (numéro de prise) des deux transformateurs HTB/HTA 


(HV/MV) de chaque plateforme au pas 10 min


La tension composée moyenne au pas 10 min au niveau de chaque point de comptage 


(départs grappe, auxiliaire, poste onshore)


Les caractéristiques électrotechniques du parc dont la liste exhaustive figure dans le cahier 


des charges comptage et décompte annexé à la convention de raccordement


Nécessaire si les TM 
P, Q et U sont 
mesurées côté LV 


Ces valeurs peuvent 
être mesurées côté 
BT (LV) ou HTA (MV) 
des transformateurs 
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La solution de décompte algorithmique offshore


Les conditions pour bénéficier du service


Phase 1 
(obligatoire)


Préparer et tester 
l’interface 


Producteur/RTE et 
préparer le 


paramétrage
Une 


souscription 
en deux 
phase


Phase 2 
(optionnelle)


Activer le décompte 
algorithmique et 


publier les données 
par tranche 
contractuelle


3 mois avant la mise 
en service de la 
première tranche


Au plus tard 15 jours 
avant la mise en 
service de la 
première tranche et 
notification 15 jours 
avant chaque 
activation de tranche 
supplémentaire
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La solution de décompte algorithmique offshore


Les conditions pour bénéficier du service


Phase 1


Préparer et tester 
l’interface 


Producteur/RTE et 
préparer le 


paramétrage


Identification et 
préparation du 
paramétrage


Mettre à disposition:


• Les caractéristiques 
électrotechniques du 
parc 


• Les éléments 
d’identification des TM


Dispositif d’acquisition et de 
collecte


La collecte des données de TM en 
provenance du Data historian du 
producteur se fera au moyen du 
protocole HTTPS tel que spécifié 
dans le document:


« PIMM_Guide_Utilisateur_HTTPS
_RMC_4.2.0_i2_fr »


Dispositif de contrôle 
et de validation


Une fiche technique de 
contrôle et un modèle de 
PV seront proposés et 
concertés en atelier 
technique. La signature 
du PV permettra de 
valider la phase 1


Les exigences RTE en matière de décompte 
algorithmique sont exposées dans le cahier des 
charges comptage et décompte, chapitre 5: 
« installation de décompte pour la répartition des 
énergie » annexé à la convention de 
raccordement.
Proposition: Mettre à jour ce document 
conformément aux évolutions en matière 
d’architecture pour l’acquisition des données de 
TM.


La signature du 
PV permet de 
souscrire à la 


phase 2


3 mois avant la mise 
en service de la 
première tranche
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La solution de décompte algorithmique offshore


Les conditions pour bénéficier du service
Phase 2


Activer le 
décompte 


algorithmique et 
publier les données 


par tranche 
contractuelle


Pré-requis à la 
souscription


Avoir obtenu le PV de la 
phase 1


Notification 
d’activation d’une 


tranche


Transmettre la liste 
des éoliennes de la 
tranche, au plus tard 
15j ouvrés avant la 
souscription du service 


Au plus tard 15 jours 
avant la mise en service 
de la première tranche 
et notification 15 jours 
avant chaque activation 
d’une tranche 
supplémentaire







Planifier au plus tôt les ateliers techniques afin de continuer ou commencer 
à instruire les sujets suivants:


• Emission, acquisition et collecte des données du producteur
ArchitectureRMC (flux HTTPS, J+1)


Formatdu fichier des caractéristiquesélectrotechniquesdu parc (propositionRTE à concerter)


Formatdes fichiers de TM en provenancedu data historian (propositionRTE à concerter)


• Mise à jour documentaire
Cahier des charges comptage et décompteet autresdocuments contractuels


Fiche techniquede contrôleet PV de validationde l’interfaced’échange des TM


• Note d’organisation
Définir les cas d’usage, en particulier les situations de modedégradé


Définir les interlocuteursRTE et les interlocuteurs clients
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La solution de décompte algorithmique offshore


La suite des travaux







1. PROJET DE DÉCOMPTE ALGORITHMIQUE OFFSHORE: CONTEXTE, ENJEUX ET 
OBJECTIFS


2. DISCUSSION SUR LA MISE EN ŒUVRE TECHNIQUE DU NOUVEAU SERVICE DE 
DÉCOMPTE ALGORITHMIQUE OFFSHORE


3. CONSTRUCTION CONTRACTUELLE DU SERVICE


4. SUITE DE LA CONCERTATION
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Cas 1: Les grappes correspondent aux tranches contractuelles: 
Service de Décompte avec valorisation de production en OA


Que permet 
ce service?


Quelles 
conditions et 


Comment 
souscrire?


Tarif ou frais 
liés au 
service


Permet de bénéficier de 2 ou 3 flux (1 par tranche) : 
• 1 au titre du CART 
• 1 (respectivement 2) autre(s) au titre de 1 (respectivement 2) service(s) de 


« valorisation de production en OA » au travers d’un Contrat de Prestations 
Annexes


Le résultat des 2 ou 3 flux de données physiques est obtenu de la manière suivante: 
Flux n = ∑ coeffi*IPDCi


Le calcul se base sur les données des comptages (PDCi) corrigées des pertes (coeffi)


L’accès aux données (Portail Services et Portail Data)
• Données de comptage brutes fil de l’eau et aux données physiques (par tranche) 


brutes fil de l’eau au pas 1 & 10 min en moins de 30 min,
• Données de comptage validées et aux données physiques(par tranche) validées 


au pas 10 min en J+1 8h,
• Données réseaux validées au pas 10 min en J+1 8h.







18


Cas 1: Les grappes correspondent aux tranches contractuelles: 
Service de Décompte avec valorisation de production en OA


Que permet 
ce service?


Quelles 
conditions et 


Comment 
souscrire?


Les conditions à respecter sont les suivantes: 
1. Une même grappe dont les flux d’énergies sont mesurables par un comptage 


RTE (vert), ne comporte que des éoliennes d’une même Tranche
2. Etre titulaire d’un CART
3. Etre titulaire d’un contrat d’obligation d’achat


Pour souscrire:
1. Contractualiser avec RTE un contrat de prestation annexe pour souscrire au 


service
2. Accepter la mise à jour de la formule de décompte proposée par RTE présente 


dans votre CART 
3. Fournir l’accord de rattachement à un périmètre d’équilibre (avant l’activation 


d’une tranche)Tarif ou frais 
liés au 
service
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Cas 1: Les grappes correspondent aux tranches contractuelles: 
Service de Décompte avec valorisation de production en OA


Que permet 
ce service?


Quelles 
conditions et 


Comment 
souscrire?


Les frais sont composés :
• D’un forfait pour les frais de gestion lors de la souscription du service : 6720 € par 


service,
• D’un forfait annuel de gestion : 720 €/an par service,
• Le cas échéant, d’un forfait pour les frais de gestion liés à la modification du 


service. Cela inclut le changement de responsable d’équilibre : 2560 € par 
modification/reconfiguration.


Ces frais sont facturés de manière semestrielle.


A cela s’ajoutent le cas échéant les redevances de comptage prévues par le 
TURPE :
• Redevance de comptage HTB par dispositif de comptage (vert et bleu): 3061,92 


Euros
• Ces frais sont facturés mensuellement et intégrés dans la facture mensuelle du 


CART.


La durée minimale de la souscription du service est d’un an.


Tarif ou frais 
liés au 
service
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Cas 2: Les grappes ne correspondent pas aux tranches 
contractuelles: 


Service de Décompte Algorithmique Offshore


Que permet 
ce service?


Quelles 
conditions et 


Comment 
souscrire?


Le service permet de bénéficier de 2 ou 3 flux (1 par tranche) : 
• 1 au titre du CART,
• 1 ou 2 autres au titre du service «décompte algorithmique offshore» au travers 


d’un Contrat de Prestation Annexe.


Le résultat des 2 ou 3 flux de données physiques est obtenu de la manière suivante: 
Flux n = ∑ PDCfictif_i


Le calcul se base sur les données des comptages fictif (PDCfictif_i) de chaque 
éolienne composant la tranche, et prenant en compte les pertes.


L’accès aux données (Portail Services et Portail Data)
• Données de comptage (verts, bleus et rouges) brutes fil de l’eau, Données de 


comptage validées et aux données physiques (par tranche) validées au pas 10 
min en J+1 8h,


• Données réseaux validées au pas 10 min en J+1 8h.


Tarif ou frais 
liés au 
service
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Que permet 
ce service?


Quelles 
conditions et 


Comment 
souscrire?


Une souscription en deux phases:
1. Phase 1 (obligatoire): 


Permet de préparer et tester l’interface Producteur/RTE (récupération des TM) 
et préparer le paramétrage


2. Phase 2 (optionnelle): 
Permet d’activer le décompte algorithmique


Pour souscrire:
1. Contractualiser avec RTE un contrat de prestation annexe pour souscrire au 


service
2. Accepter la mise à jour de la formule de décompte proposée par RTE présente 


dans votre CART 
3. Fournir l’accord de rattachement à un périmètre d’équilibre (avant l’activation 


d’une tranche)


Cas 2: Les grappes ne correspondent pas aux tranches 
contractuelles: 


Service de Décompte Algorithmique Offshore


Tarif ou frais 
liés au 
service
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Que permet 
ce service?


Quelles 
conditions et 


Comment 
souscrire?


Les hypothèse prises pour calculer le tarif de cette nouvelle prestation annexe 
sont les suivantes:
• Les activités (mise à jour contractuelle, paramétrage des outils…) permettant de 


distinguer un 2e ou un 3e flux supplémentaires sont similaires à celles qui entrent en 
jeu dans le service de décompte avec valorisation de production en OA. Les frais sont 
donc repris à l’identique dans le cadre du nouveau service de décompte algorithmique 
offshore, soit:


• A cela s’ajoutent les frais liés à la mise en œuvre technique de l’algorithme, de son 
insertion dans le SI de RTE et son exploitation et qui sont les suivants:


Cas 2: Les grappes ne correspondent pas aux tranches 
contractuelles: 


Service de Décompte Algorithmique Offshore


Tarif ou frais 
liés au 
service


Nombre de souscription 6 5 4 3 2 1


Phase 1 5000€ 5000€ 5000€ 5000€ 5000€ 5000€


Phase 2 17 560€ 21 070€ 26 340€ 35 120€ 52 680€ 105 360€


Nombre de redevance comptage équivalent 6 7 9 12 18 36


A la souscription Frais annuels par flux Frais à la modification


6720 € 720€ 2560 €


*
Hypothèses retenues:
• Durée de souscription au 


nouveau service: 20 ans
• Nombre de souscription: 6


*


Chiffres 
provisoires
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Que permet 
ce service?


Quelles 
conditions et 


Comment 
souscrire?


Les frais sont composés :
Phase 1


Frais de souscription : 5 000 €
En cas de non respect du préavis, RTE ne garantit pas de pouvoir respecter les délais de 
configuration et de publication des données physiques par tranche contractuelle. 
Préavis de 3 mois avant activation des tranches et déclenchement de la phase 2


Phase 2
Frais de souscription : 6720 €,
Frais annuels : 17 560 €/an + 720 €/an par flux supplémentaire,
Modification, reconfiguration, ajout d’un flux supplémentaire, changement de RE : 2560 €


La durée minimale de souscription est de 20 ans . 


Cas 2: Les grappes ne correspondent pas aux tranches 
contractuelles: 


Service de Décompte Algorithmique Offshore


Tarif ou frais 
liés au 
service


Chiffres 
provisoires







La tranche 1 est-


elle constituée de 


grappes 


complètes?


oui


Activation 


tranche 1


J-15 J J-15 J


Activation 


tranche 2
MES du 


Parc


J J-15 J


La tranche 2 est-


elle constituée de 


grappes 


complètes?


oui
Souscription à un second service de 


décompte avec valorisation de prod en “OA”


Activation 


tranche 3


Résiliation du service de décompte avec 


valorisation de prod en “OA”


Souscription au service de décompte 


algorithmique phase 2


2 flux “décompte algoritmique” (tranche 1&2): RE EDF OA


1 flux CART (production restante): RE xx


Souscription au service 


de décompte avec 


valorisation de prod en 


“OA”


1 flux “valorisation de prod” 


(tranche 1): RE EDF OA


1 flux CART (production 


restante): RE xx


non


Souscription au service de décompte 


algorithmique phase 2


non


Souscription au service de décompte 


algorithmique phase 1


Prérequis


(3 mois avant)


Modification du service de décompte 


algorithmique phase 2


2 flux “valorisation de prod” (tranche 1&2): RE EDF OA


1 flux CART (production restante): RE xx


2 flux “décompte algoritmique” (tranche 1&2): RE EDF OA


1 flux CART (production restante): RE xx


Changement de RE au titre du 


CART


6720 €


+ 720 €/an


6720 €


+ 2 x720 €/an


6720€


+720 €/an


+17,56 k€/an


5 k€


2560 €


+2x720 €/an


+17,56 k€/an


2560 €


+2x720 €/an


+17,56 k€/an


2 flux “valorisation de prod” (tranche 1&2): RE 


EDF OA


1 flux CART (production restante): RE EDF OA







Cas 2: Service de décompte algorithmique offshore


Au 1/01/2021, RTE met en place un 


nouveau modèle de CPA, faisant suite à 


une consultation. 


Les prestations annexes concernées sont 


celles listées dans la délibération 2020-


224 de la CRE du 17 septembre 2020 


hors prestations sur devis et prestations 


« portées » par les Règles MA/RE. 


La nouvelle prestation est prévue d’être 


contractualisé dans ce CPA qui évoluera


- Ajout dans les CG d’une annexe 


dédiée


- Mise à jour du glossaire dans les CG


- Ajout dans les CP d’un formulaire 


dédié 


Rappel  : 


- Le tarif d’une prestation annexe est fixée par la CRE


- Il appartient à RTE de « préciser les conditions pratiques de réalisation, les clauses restrictives, les canaux d’accès et 


les clauses contractuelles, relatifs aux prestations annexes visées […] »


Insertion dans le CPA







1. PROJET DE DÉCOMPTE ALGORITHMIQUE OFFSHORE: CONTEXTE, ENJEUX ET 
OBJECTIFS


2. DISCUSSION SUR LA MISE EN ŒUVRE TECHNIQUE DU NOUVEAU SERVICE DE 
DÉCOMPTE ALGORITHMIQUE OFFSHORE


3. CONSTRUCTION CONTRACTUELLE DU SERVICE


4. SUITE DE LA CONCERTATION
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Concertation : en résumé


Des Ateliers de 
Travail, plus 
techniques.


Prochaine date à 
définir


Une synthèse de 
concertation visée 
pour Avril 2021


Des Groupes 
de Travail, en 


plénière. 
Prochain 


rendez-vous en 
janvier


Le Tarif de la 
prestation de 
décompte doit 
être consulté
puis validé par 


la CRE



https://www.concerte.fr/

https://www.concerte.fr/
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Concertation : deux types de rendez-vous


Séances en plénières 
ouvertes à tous


Objectifs : 


• Présentation régulière de 
l’avancement du projet,


• Présentation des modalités du 
service 


• Vision synthétique des 
résultats des Ateliers de 
Travail, 


• Évolutions du cadre 
contractuel et de la 
documentation de référence


Groupes de 
Travail


Séances de travail, techniques


Objectifs : 
Échanger de façon plus détaillée sur les fonctionnalités clés du service : 
• Architecture technique:


• Mise à disposition des données de TM (périmètre, format des 
données…)


• Fréquence
• Validation technique des flux
• Mise en place d’une organisation en phase d’exploitation
• Accès aux services de données RTE


Prochains ateliers à venir : 
• A définir


Ateliers de Travail
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