[bookmark: _Toc343784172]Modification d’une Offre

Les Modifications d’une Offre à l’un des 24 Guichets infra-journaliers doivent remplir, afin de ne pas être Refusées et être Prises en Compte par RTE, les conditions suivantes.

[bookmark: _Ref351020877]Conditions générales

a) Respecter le formalisme défini dans les Règles SI ;

La Modification d’une Offre ne peut intervenir que si l’Offre n’a pas été Appelée à l’Heure du Guichet, sauf si RTE estime que cette Modification ne remet pas en cause un Ordre d’Ajustement qu’il a émis avant ce Guichet ; (à titre d’exemple, une modification à la baisse de l’une des valeurs minimales ou une modification à la hausse de l’une des valeurs maximales, telles que visées aux Articles D.3.2.2.2 et D.3.2.2.3, ne remet pas en cause, sauf exceptions, un Ordre d’Ajustement) ; 

b) Elle doit respecter le Délai de Neutralisation de la manière suivante :
· Pour les Chroniques : une Modification de l’Offre sur les Chroniques ne peut être Prise en Compte que lorsqu’elle porte sur des Pas de Temps postérieurs au Délai de Neutralisation ;
· Pour une valeur constante dans le temps : une Modification de l’Offre portant sur une valeur constante dans le temps sera Prise en Compte au terme du Délai de Neutralisation ;
· Pour les Prix : Une Modification d’une Offre ne peut concerner qu’une Plage de Prix postérieure à l’expiration du Délai de Neutralisation. Lorsqu’une Modification du Prix d'Offre est Prise en Compte à un Guichet, les Ordres d’Ajustement décidés après le Guichet se rapportent :
i. au Prix d’Offre précédant le Guichet sur la période située avant l’expiration du Délai de Neutralisation ;
ii. au Prix d'Offre Modifié sur la période située après l’expiration du Délai de Neutralisation.

c) Le nombre de Modifications d’une Offre est limité à un nombre Nlimite par Guichet, en fonction du nombre d’EDA comprises dans le Périmètre d’Ajustement.

La valeur de Nlimite est donnée par le tableau ci dessous :

	Nombre N d’EDA comprises dans le Périmètre de Programmation
	N

	Nlimite 
	Min (35, N)


Par exception pour les EDA constituées d’un ou plusieurs Groupe(s) de Production dont le combustible déclaré à RTE est le gaz, la modification du Délai de Préparation au Guichet de 23h, pour une Prise en Compte après 6h, ne sera pas décomptée du nombre Nlimite, si cette modification résulte de contraintes issues du gestionnaire de réseau de transport de gaz. 

d) [bookmark: _Ref348345438]Les Modifications d’une Offre doivent être compatibles avec le Programme de Marche et les déclarations des performances et des contraintes techniques en vigueur au Guichet, y compris les Redéclarations des performances et des contraintes techniques indiquées à l’Article C.3.7.
Cas particuliers des Modifications suite à une contrainte technique

Par dérogation aux dispositions du b), c) d) de l’Article D.4.3.2.1, les modalités suivantes s’appliquent aux Modifications suite à une contrainte technique.

Une Redéclaration ayant pour cause une contrainte technique déjà signalée par téléphone ou par télécopie (cf. Article C.3.7) à RTE devra entraîner la Modification de l’Offre par l’Acteur d’Ajustement au Guichet suivant et ce, même si l’Offre a été Appelée. Dans ce cas, la Modification ne sera pas décomptée du nombre Nlimite et sera pris en compte dès la clôture du Guichet, sans respect du Délai de Neutralisation. La Modification devra être identifiée comme étant la conséquence d’une Redéclaration ayant pour cause une contrainte technique, conformément aux Règles SI.
A titre d’exemple, une modification des Puissances Minimales et/ou des Puissances Maximales Disponibles peut être considérée comme une contrainte technique au sens de l’Article C.3.7.

Lorsque la Redéclaration pour contrainte technique porte sur le Délai de Mobilisation ou, selon le cas, le Délai de Préparation et/ou le gradient, la modification doit être motivée par une justification technique et respecter le formalisme des Règles SI. Un contrôle a posteriori de la légitimité de la justification technique pourra être réalisé par RTE.

